**Djibouti (indicativo de país +253)**

Comunicación del 3.I.2012:

*Djibouti Télécom S.A.,* Djibouti,anuncia el Plan Nacional de Numeración de ocho (8) cifras actualizado para todos los redes y servicios de Djibouti Télécom, a partir del 1 de marzo de 2012:

Zona horaria (Djibouti : UTC+3)

El Plan Nacional de Numeración (NNP) pasará de seis (6) cifras a ocho (8) cifras según

la Recomendación UIT-T E.164.

Djibouti (indicativo de país +253).

El prefijo internacional que debe marcarse desde la República de Djibouti para acceder a la red automática internacional continua siendo el à « 00 ».

1. Estructura general :

El nuevo Plan de Numeración la República de Djibouti será un plan cerrado de 8 cifras sin prefijo nacional, de la forma :ABPQMCDU

2. Cuadros de transición

2.1 Cuadros de transición para los números de servicio fijo geográfico

| ZONA 1 (DJIBOUTI CIUDAD+BALBALA+CERCANIAS) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Número antiguo (PQMCDU)* | | | *Número nuevo (ABPQMCDU)* | |
| *Servicio* | *Localidad* | *Número actual* | *Cifras a añadir* | *Número nuevo  21 PQMCDU* |
| Fijo cableado | Ciudad de Djibouti | 25 XX XX  29 XX XX  30 XX XX  31 XX XX  32 XX XX  34 XX XX  35 XX XX  45 XX XX | 21 | 21 25 XX XX  21 29 XX XX  21 30 XX XX  21 31 XX XX  21 32 XX XX  21 34 XX XX  21 35 XX XX  21 45 XX XX |
|  | Balbala | 31 XX XX  36 XX XX  39 XX XX | 21 | 21 31 XX XX  21 36 XX XX  21 39 XX XX |
| Fijo CDMA ZTE | Ciudad de Djibouti | 57 XX XX | 21 | 21 57 XX XX |
|  | Balbala | 58 XX XX | 21 | 21 58 XX XX |

| ZONA 2 (DISTRICTOS)) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Número antiguo (PQMCDU)* | | | *Número nuevo (ABPQMCDU)* | |
| *Servicio* | *Localidad* | *Número actual* | *Cifras a añadir* | *Número nuevo  27 PQMCDU* |
| Fijo cableado | Dikhil  Arta  Tadjourah  Ali-Sabieh  Obock | 42 0X XX  42 2X XX  42 4X XX  42 6X XX  42 8X XX | 27 | 27 42 0X XX  27 42 2X XX  27 42 4X XX  27 42 6X XX  27 42 8X XX |
| Fijo CDMA HUAWEI (rural) | Arta  Tadjourah  Dikhil  Ali-Sabieh  Obock | 50 XX XX  51 XX XX  52 XX XX  53 XX XX  54 XX XX | 27 | 27 50 XX XX  27 51 XX XX  27 52 XX XX  27 53 XX XX  27 54 XX XX |

Cuadro 2.2 Cuadros de transición para los números de servicio moviles

Operador Djibouti telecom

| *Número antiguo (PQMCDU)* | | *Número nuevo (ABPQMCDU)* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Servicio* | *Número actual* | *Cifras a añadir* | *Número nuevo 77 PQ MC DU* |
| Movil GSM | 60 XX XX  61 XX XX  62 XX XX  63 XX XX  64 XX XX  65 XX XX  66 XX XX  67 XX XX  68 XX XX  69 XX XX  70 XX XX  71 XX XX  72 XX XX  73 XX XX  74 XX XX  75 XX XX  76 XX XX  77 XX XX  78 XX XX  79 XX XX  80 XX XX  81 XX XX  82 XX XX  83 XX XX  84 XX XX  85 XX XX  86 XX XX  87 XX XX  88 XX XX  89 XX XX | 77 | 77 60 XX XX  77 61 XX XX  77 62 XX XX  77 63 XX XX  77 64 XX XX  77 65 XX XX  77 66 XX XX  77 67 XX XX  77 68 XX XX  77 69 XX XX  77 70 XX XX  77 71 XX XX  77 72 XX XX  77 73 XX XX  77 74 XX XX  77 75 XX XX  77 76 XX XX  77 77 XX XX  77 78 XX XX  77 79 XX XX  77 80 XX XX  77 81 XX XX  77 82 XX XX  77 83 XX XX  77 84 XX XX  77 85 XX XX  77 86 XX XX  77 87 XX XX  77 88 XX XX  77 89 XX XX |

3. Estructura détallada del nuevo plan de numeración

3.1 Estructura détallada de números largos para los servicios geográficos (2BPQMCDU)

* Zona 1 (B=1) : Djibouti ciudad + Balbala + cercanias
* Zona 2 (B=7) : los 5 regiones del interior

| *A* | *B* | *PQMCDU* | *Tipo de números* | *Capacidad teórica* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Servicio* | *Zona* | *Número por PQ* |  |  |
| 2 | 1 | PQ MC DU | Número fijo geográfico Djibouti ciudad +Balbala | 1 Millón |
| 2 | 7 | PQ MC DU | Número fijo geográfico para los régiones | 1 Millón |

2.2 Estructura détallada de números largos para servicios móviles (2BPQMCDU)

* Operador 1 (B=7) : Djibouti Telecom

| *A* | *B* | *PQ MC DU* | *Tipo de número* | *Capacidad teórica* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Servicio* | *Zona* | *Número por PQ* |  |  |
| 7 | 7 | PQ MC DU | Número para servicios móviles GSM Djibouti Telecom | 1 Millón |

Los números para pruebas técnicas de centrales son los siguientes :

Servicios fijos :

Localidad de Balbala :  : Número de prueba +253 21 36 00 03

Districto : Número de prueba:+253 21 42 60 08

Localidad de Djibouti : Número de prueba:+253 21 30 00 00, +253 21 35 00 45 y +253 21 57 00 09

Servicio móviles Número de prueba +253 77 83 10 01 y +253 77 84 31 31

Contacto:

Mr Abdallah Mohamed-Abdallah

Responsable du Centre de Tests

Djibouti Télécom S.A.

3, Boulevard G. Pompidou

B.P. 2105

DJIBOUTI

Djibouti

Tel : +253 83 10 01 (Después el 1 de marzo de 2012, Tel ; +253 77 83 10 01)

Fax : +253 35 57 57 (Después el 1 de marzo de 2012, Fax : +253 21 35 57 57)

E-mail : abdallah\_mohamed@intnet.dj