**Djibouti (indicativo de país +253)**

Comunicación del 3.I.2012:

*Djibouti Télécom S.A.,* Djibouti,anuncia el Plan Nacional de Numeración de ocho (8) cifras actualizado para todos los redes y servicios de Djibouti Télécom, a partir del 1 de marzo de 2012:

Zona horaria (Djibouti : UTC+3)

El Plan Nacional de Numeración (NNP) pasará de seis (6) cifras a ocho (8) cifras según

la Recomendación UIT-T E.164.

Djibouti (indicativo de país +253).

El prefijo internacional que debe marcarse desde la República de Djibouti para acceder a la red automática internacional continua siendo el à « 00 ».

1. Estructura general :

El nuevo Plan de Numeración la República de Djibouti será un plan cerrado de 8 cifras sin prefijo nacional, de la forma :ABPQMCDU

2. Cuadros de transición

2.1 Cuadros de transición para los números de servicio fijo geográfico

| ZONA 1 (DJIBOUTI CIUDAD+BALBALA+CERCANIAS) |
| --- |
| *Número antiguo (PQMCDU)* | *Número nuevo (ABPQMCDU)* |
| *Servicio*  | *Localidad* | *Número actual* | *Cifras a añadir*  | *Número nuevo 21 PQMCDU* |
| Fijo cableado | Ciudad de Djibouti  | 25 XX XX29 XX XX30 XX XX31 XX XX32 XX XX34 XX XX35 XX XX45 XX XX | 21 | 21 25 XX XX21 29 XX XX21 30 XX XX21 31 XX XX21 32 XX XX21 34 XX XX21 35 XX XX21 45 XX XX |
|  | Balbala | 31 XX XX36 XX XX39 XX XX | 21 | 21 31 XX XX21 36 XX XX21 39 XX XX |
| Fijo CDMA ZTE | Ciudad de Djibouti | 57 XX XX | 21 | 21 57 XX XX |
|  | Balbala | 58 XX XX | 21 | 21 58 XX XX |

| ZONA 2 (DISTRICTOS)) |
| --- |
| *Número antiguo (PQMCDU)* | *Número nuevo (ABPQMCDU)* |
| *Servicio* | *Localidad* | *Número actual* | *Cifras a añadir* | *Número nuevo 27 PQMCDU* |
| Fijo cableado | DikhilArtaTadjourahAli-SabiehObock | 42 0X XX42 2X XX42 4X XX42 6X XX42 8X XX | 27 | 27 42 0X XX27 42 2X XX27 42 4X XX27 42 6X XX27 42 8X XX |
| Fijo CDMA HUAWEI (rural) | ArtaTadjourahDikhilAli-SabiehObock | 50 XX XX51 XX XX52 XX XX53 XX XX54 XX XX | 27 | 27 50 XX XX27 51 XX XX27 52 XX XX27 53 XX XX27 54 XX XX |

Cuadro 2.2 Cuadros de transición para los números de servicio moviles

Operador Djibouti telecom

| *Número antiguo (PQMCDU)* | *Número nuevo (ABPQMCDU)* |
| --- | --- |
| *Servicio* | *Número actual* | *Cifras a añadir* | *Número nuevo77 PQ MC DU* |
| Movil GSM | 60 XX XX61 XX XX62 XX XX63 XX XX64 XX XX65 XX XX66 XX XX67 XX XX68 XX XX69 XX XX70 XX XX71 XX XX72 XX XX73 XX XX74 XX XX75 XX XX76 XX XX77 XX XX78 XX XX79 XX XX80 XX XX81 XX XX82 XX XX83 XX XX84 XX XX85 XX XX86 XX XX87 XX XX88 XX XX89 XX XX | 77 | 77 60 XX XX77 61 XX XX77 62 XX XX77 63 XX XX77 64 XX XX77 65 XX XX77 66 XX XX77 67 XX XX77 68 XX XX77 69 XX XX77 70 XX XX77 71 XX XX77 72 XX XX77 73 XX XX77 74 XX XX77 75 XX XX77 76 XX XX77 77 XX XX77 78 XX XX77 79 XX XX77 80 XX XX77 81 XX XX77 82 XX XX77 83 XX XX77 84 XX XX77 85 XX XX77 86 XX XX77 87 XX XX77 88 XX XX77 89 XX XX |

3. Estructura détallada del nuevo plan de numeración

3.1 Estructura détallada de números largos para los servicios geográficos (2BPQMCDU)

* Zona 1 (B=1) : Djibouti ciudad + Balbala + cercanias
* Zona 2 (B=7) : los 5 regiones del interior

| *A*  | *B* | *PQMCDU* | *Tipo de números*  | *Capacidad teórica* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Servicio* | *Zona*  | *Número por PQ* |  |  |
| 2 | 1 | PQ MC DU | Número fijo geográfico Djibouti ciudad +Balbala | 1 Millón |
| 2 | 7 | PQ MC DU | Número fijo geográfico para los régiones | 1 Millón |

2.2 Estructura détallada de números largos para servicios móviles (2BPQMCDU)

* Operador 1 (B=7) : Djibouti Telecom

| *A*  | *B* | *PQ MC DU* | *Tipo de número* | *Capacidad teórica* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Servicio* | *Zona*  | *Número por PQ* |  |  |
| 7 | 7 | PQ MC DU | Número para servicios móviles GSM Djibouti Telecom | 1 Millón |

Los números para pruebas técnicas de centrales son los siguientes :

Servicios fijos :

Localidad de Balbala :  : Número de prueba +253 21 36 00 03

Districto : Número de prueba:+253 21 42 60 08

Localidad de Djibouti : Número de prueba:+253 21 30 00 00, +253 21 35 00 45 y +253 21 57 00 09

Servicio móviles Número de prueba +253 77 83 10 01 y +253 77 84 31 31

Contacto:

Mr Abdallah Mohamed-Abdallah

Responsable du Centre de Tests

Djibouti Télécom S.A.

3, Boulevard G. Pompidou

B.P. 2105

DJIBOUTI

Djibouti

Tel : +253 83 10 01 (Después el 1 de marzo de 2012, Tel ; +253 77 83 10 01)

Fax : +253 35 57 57 (Después el 1 de marzo de 2012, Fax : +253 21 35 57 57)

E-mail : abdallah\_mohamed@intnet.dj