**Moldova (indicatif de pays +373)**

Communication du 6.IV.2016:

La *National* *Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology*, Chisinau, annonce que les blocs de numéros suivants ont été attribués aux opérateurs de réseaux mobiles de la République de Moldova durant la période 2013-2015 et sont toujours en service.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(1)* |
| *NDC (indicatif national de destination) ou chiffres de poids fort du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation dunuméro UIT-T E.164* | *Information additionnelle* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 610, 611, 620, 621 | 8 | 8 | Service de téléphonie mobile – JSC Orange Moldova | En service |
| 760, 767 | 8 | 8 | Service de téléphonie mobile – JSC Moldcell | En service |
| 677 | 8 | 8 | Service de téléphonie mobile – JSC Moldtelecom Unite | En service |

Contact:

National Regulatory Agency for Electronic Communications
and Information Technology (ANRCETI)
134, Stefan cel Mare Bv.
CHISINAU 2012
Moldova
Tél: +373 2225 1317
Fax: +373 2222 2885
E-mail: office@anrceti.md
URL: [www.anrceti.md](http://www.anrceti.md)

La *National* *Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology*, Chisinau, annonce que des modifications ont été apportées au plan de numérotage national de la République de Moldova.

Depuis le 1er avril 2012, Moldova a mis en service des numéros géographiques de type "fermé" sur son territoire.

À l'intérieur du pays, on compose, pour les numéros géographiques, le préfixe "0" et le numéro significatif national (N(S)N).

L'utilisation du préfixe "0" est temporaire.

La composition des numéros de téléphone depuis l'étranger n'a pas été modifiée: on compose l'indicatif de pays de la République de Moldova (+373) et le numéro significatif national (N(S)N).

La longueur maximale d'un numéro significatif national est de huit (8) chiffres.

Le tableau ci-dessous renseigne sur les modifications les plus récentes apportées au plan de numérotage national de la République de Moldova.

| NDC (indicatif national de destination) ou chiffres de poids fort du N(S)N (numéro national (significatif)) | Longueur du N(S)N | Utilisation dunuméro E.164 | Information additionnelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur maximale | Longueur minimale |
| 0 | 1 | 1 | Préfixe national |  |
| 00 | 2 | 2 | Préfixe international |  |
| 1010 – 1099 | 4 | 4 | Indicatif d’accès de l’opérateur |  |
| 112 | 3 | 3 | Numéro court d’appel d’urgence |  |
| 113 – 115 |  |  |  | Réservé |
| 116 | 6 | 6 | Numéros harmonisés pour services harmonisés à valeur sociale |  |
| 117 |  |  |  | Réservé |
| 118 | 4 | 5 | Numéros courts pour renseignements téléphoniques | En service |
| 119 |  |  |  | Réservé |
| 12 – 13 |  |  |  | Réservé |
| 14 | 5 | 5 | Numéros courts pour services | Services d’intérêt général |
| 15 |  |  |  | Réservé |
| 1600 – 1639 | 4 | 4 | Indicatif d’accès | En service |
| 17 | 4 | 4 | Numéros de routage |  |
| 18 |  |  |  | Réservé |
| 19 | 4 | 4 | Indicatif d’accès | Accès aux services de transport de données |
| 210 – 219, 22, 230 – 299 | 8 | 8 | Numéros géographiques |  |
| 30, 38 | 8 | 8 | Numéros nomades | En service |
| 31 – 37, 39 | 8 | 8 | Numéros géographiques |  |
| 533, 552, 555, 557 | 8 | 8 | Numéros géographiques |  |
| 60 – 69 | 8 | 8 | Numéros de téléphone mobile |  |
| 71 | 8 | 8 | Numéros de téléphone mobile pour MVNO  |  |
| 760, 767 | 8 | 8 | Numéros de téléphone mobile |  |
| 78, 79 | 8 | 8 | Numéros de téléphone mobile |  |
| 800 | 8 | 8 | Numéros libre appel | En service |
| 803 | 8 | 8 | Numéros d’accès universel |  |
| 808 | 8 | 8 | Numéros à coût partagé |  |
| 814 | 8 | 8 | Numéros de service | Services de transport |
| 821 | 8 | 8 | Numéros de service | Services d’accès à Internet |
| 900 | 8 | 8 | Service kiosque | En service |
| 905 | 8 | 8 | Service kiosque | En service |
| 906 | 8 | 8 | Service kiosque | En service |

Numéros mobile

| NDC (indicatif national de destination) ou chiffres de poids fort du N(S)N (numéro national (significatif)) | Longueur du N(S)N | Utilisation du numéro E.164 | Information additionnelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur maximale | Longueur minimale |
| 60, 68, 69 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile (GSM) – Orange Moldova  | En service |
| 610, 611, 620, 621 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile – JSC Orange Moldova | En service |
| 671 – 674 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile (GSM) – Moldtelecom S.A Unite | En service |
| 675, 676 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile (GSM) – JSC Moldtelecom Unite | En service |
| 677 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile – JSC Moldtelecom Unite | En service |
| 760 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile – JSC Moldcell | En service |
| 767 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile (GSM) – JSC Moldcell | En service |
| 780 – 788, 79 | 8 chiffres | 8 chiffres | Service de téléphonie mobile (GSM) – Moldcell | En service |

Contact:

 National Regulatory Agency for Electronic Communications
and Information Technology (ANRCETI)
134, Stefan cel Mare Bv.
CHISINAU 2012
Moldova
Tél: +373 2225 1317
Fax: +373 2222 2885
E-mail: office@anrceti.md
URL: www.anrceti.md