**Sierra Leona (indicativo de país +232)**

Comunicación del 22.I.2018:

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, anuncia los siguientes cambios en el Plan de Numeración telefónica de Sierra Leona:

**Presentación del Plan nacional de numeración UIT-T E.164
para el indicativo de país 232**

a) Descripción general:
La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de 8 cifras.
La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de 8 cifras.

b) Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT‑T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración nacional: n.d.

c) Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados: n.d.

d) Descripción de la introducción del nuevo recurso para el plan nacional de numeración E.164 para el indicativo de país 232:

| NDC – Indicativo nacional de destino o dígitos principales del N(S)N – número nacional significativo) | Longitud del N(S)N | Utilización del número E.164  | Información adicional |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud máxima | Longitud mínima |
| 75(NDC) | 8 | 8 | Número no geográfico para Orange SL | 10-11-2017-13:00 |

Formato de marcación internacional: +232 75X XXXXX

Contacto:

Sr. Abdul Bah

National Telecommunications Commission

3 Regent Road

Hill Station, FREETOWN

Sierra Leona

Tel.: +232 88 600 003 o +232 78 333 444

E-mail abah@natcom.gov.sl

URL: www.natcom.gov.sl

Comunicación del 28.IV.2015:

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, anuncia la siguiente actualización del Plan Nacional de Numeración de Sierra Leona:

**Cuadro − Descripción de la introducción de nuevo recurso del Plan Nacional de Numeración E.164 para el indicativo de país 232:**

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| --- | --- | --- | --- |
| *NDC – Indicativo nacional de destino o dígitos principales del N(S)N – número nacional significativo* |  *Longitud del N(S)N*  | *Uso del número E.164*  | *Información adicional*  |
| **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 55 (NDC) | 8 | 8 | Número no geográfico para AFCOM (SL) | 15-04-2015-12:00 |
| 35 (NDC) | 8 | 8 | Número no geográfico para IPTEL (SL) | 15-04-2015-12:00 |
| 66 (NDC) | 8 | 8 | Número no geográfico para Onlime (SL) | 15-04-2015-12:00 |

Formato de marcación internacional: +232 55X XXXXX

 +232 35X XXXXX

 +232 66X XXXXX

Contacto:

 NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
Sr. Victor Findlay
13 Regent Road
Hill Station
FREETOWN
Sierra Leona
Tel: +23278366386
Correo-e: vfindlay@natcom.gov.sl
URL: www.natcom.gov.sl

Comunicación del 11.VI.2012 :

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, anuncia la actualización del Plan Nacional de Numeración para Sierra Leone:

| Indicativo de país E.164 | 232 |
| --- | --- |
| Prefijo internacional | 00 |
| Prefijo nacional (de larga distancia) | 0 |
| Longitud del indicativo interurbano | Dos (2) cifras |
| Longitud del número de abonado | Seis (6) cifras:• Fijo/geográfico: indicativo de central de dos cifras + número de abonado de cuatro cifras, con el formato NN XXXX• Móvil/no geográfico: seis cifras, con el formato YXX XXX |
| Indicativos cortos | Tres (3) a cuatro (4) cifras |

Numeración geográfica (operador fijo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Localidad* | *Operador* | *Indicativo interurbano* | *Indicativode central* | *Número de abonado* |
| Freetown | Sierratel | 22 | 2N – 4N | XXX |
| Bo & Kenema | Sierratel | 32 | 2N – 4N | XXX |
| Makeni& Koidu | Sierratel | 52 | 2N – 4N | XXX |

Números móviles y números no geográficos

| *Red* | *Indicativo interurbano(Indicativo de destino nacional(NDC))* | *Número de abonado* |
| --- | --- | --- |
| Airtel (SL) Ltd | 76 | XXXXXX |
| Airtel (SL) Ltd | 78 | XXXXXX |
| Airtel (SL) Ltd | 79 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd | 30 | XXXXXX |
| Comium (SL) Ltd. | 33 | XXXXXX |
| Comium (SL) Ltd. | 34 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd. | 77 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd | 88 | XXXXXX |
| Datatel/Cellcom (GSM) | 40 | XXXXXX |
| Datatel/Cellcom (CDMA) | 50 | XXXXXX |
| Ambitel | 55 | XXXXXX |
| Sierratel (CDMA) | 25 | XXXXXX |
| Sierratel  | 21 | XXXXXX |
| Intergroup | 44 | XXXXXX |

X = 0 – 9 ; N= 2 – 9

Contacto:

 National Telecommunications Commission (NATCOM)
13 Regent Road
Hill Station
FREETOWN
Sierra Leona
Tel: +232 22 235121
Fax: +232 22 235179
E-mail: sensokay60@yahoo.com
URL: www.natcomsl.com