|  |
| --- |
| **Recomendación UIT-R BT.1368-9**  **(12/2011)** |
| **Criterios para la planificación, incluidas las relaciones de protección, de los servicios de televisión digital terrenal en las bandas de ondas métricas/decimétricas** |
| **Serie BT**  **Servicio de radiodifusión (televisión)** |

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IRP)

La política del UIT‑R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT‑R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es>, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT‑R sobre este asunto.

|  |  |
| --- | --- |
| Series de las Recomendaciones UIT-R  (También disponible en línea en [<http://www.itu.int/publ/R-REC/es>)](http://www.itu.int/publ/R-REC/es)) | |
| **Series** | Título |
| **BO** | Distribución por satélite |
| **BR** | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| **BS** | Servicio de radiodifusión sonora |
| **BT** | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| **F** | Servicio fijo |
| **M** | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| **P** | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| **RA** | Radio astronomía |
| **RS** | Sistemas de detección a distancia |
| **S** | Servicio fijo por satélite |
| **SA** | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| **SF** | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| **SM** | Gestión del espectro |
| **SNG** | Periodismo electrónico por satélite |
| **TF** | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| **V** | Vocabulario y cuestiones afines |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ***Nota****: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  Resolución UIT-R 1.* |

*Publicación electrónica*

Ginebra, 2012

© UIT 2012

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1368-9

Criterios para la planificación, incluidas las relaciones de protección,  
de los servicios de televisión digital terrenal en las bandas   
de ondas métricas/decimétricas

(Cuestión UIT-R 4/6)

(1998-1998-2000-2002-2004-2005-2006-2007-2009-2011)

Cometido

Esta Recomendación define los criterios de planificación para varios métodos de proporcionar servicios de televisión digital terrenal en las bandas de ondas métricas/decimétricas.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que se han desarrollando sistemas para la transmisión de servicios de televisión digital terrenal (TDT) en las bandas de televisión de ondas métricas/decimétricas;

b) que las bandas de televisión de ondas métricas/decimétricas siguen ocupadas por servicios de televisión analógica;

c) que los servicios de televisión analógica seguirán utilizándose en algunos países durante un periodo de tiempo considerable;

d) que la disponibilidad de conjuntos coherentes de criterios de planificación acordados por las administraciones facilitará la planificación de los servicios de televisión digital terrenal;

e) que algunas partes de las bandas de televisión de ondas métricas/decimétricas están compartidas con otros servicios primarios;

f) que la compartición entre la radiodifusión de televisión digital terrenal (TDT) y algunos otros servicios primarios se encuentra en constante evolución;

g) que las relaciones de protección establecidas para proteger a la televisión digital terrenal deben encontrarse en el umbral del fallo de la señal,

recomienda

**1** que los valores de las relaciones de protección (RP) y de la intensidad de campo mínima pertinentes indicados en los Anexos 1, 2, 3 y 4 y la información adicional contenida en los Anexos 5, 6, 7 y 8 se utilicen como base para la planificación de frecuencias de los servicios de televisión digital terrenal.

Introducción

Esta Recomendación contiene los Anexos siguientes:

Anexo 1  – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 2  – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal DVB-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 3  – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal RDSI-T en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 4  – Criterios de planificación para los sistemas de televisión digital terrenal DTMB en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Anexo 5  – Otros factores de planificación

Anexo 6  – Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas de televisión terrenal analógica

Anexo 7  – Métodos de evaluación del punto de fallo

Anexo 8  – Interferencia troposférica e interferencia continua.

Generalidades

La relación de protección RF es el valor mínimo de la relación entre señal deseada y señal no deseada, expresado normalmente en decibelios a la entrada del receptor.

El nivel de referencia de la señal digital viene dado por el valor eficaz de la potencia de la señal emitida dentro de la anchura de banda del canal. Es preferible que se mida con un medidor de potencia térmica. Históricamente los valores de relación de protección de señales digitales deseadas se midieron con una potencia a la entrada del receptor de –60 dBm. Cuando es posible, las relaciones de protección para los sistemas de TV digital se obtienen a partir de mediciones utilizando una gama de niveles de señal.

El nivel de referencia de la señal de imagen con modulación analógica viene dado por el valor eficaz de la portadora de la imagen en las crestas de la envolvente de modulación. Todos los valores de relación de protección de señales analógicas deseadas se miden con una potencia a la entrada del receptor de –39 dBm (70 dB(μV) a 75 Ω).

# 1 Sistemas de televisión digital terrenal deseados

Las relaciones de protección de los sistemas de televisión digital terrenal (DVB-T) se aplican a interferencia continua y a interferencia troposférica. Las relaciones de protección están referidas a la frecuencia central del sistema de televisión digital terrenal deseado.

Puesto que un receptor de televisión digital ha de funcionar de manera satisfactoria en presencia de señales o canales cercanos analógicos de alto nivel, se precisa un alto grado de linealidad en el paso de entrada del receptor.

Las relaciones de protección de los sistemas de televisión digital terrenal, en tanto que sistemas interferentes, son las del caso en que las señales deseadas y no deseadas no están sincronizadas y/o no tienen un origen de programa común. Todavía no se han elaborado los resultados correspondientes a redes monofrecuencia (SFN, *single frequency networks*) y como guía inicial pueden utilizarse simples cálculos de suma de potencia combinada teniendo en cuenta los emplazamientos del transmisor y la propagación para cada transmisor en la red.

En el caso de sistemas de televisión digital terrenal, ATSC, las relaciones de protección se miden para una BER = 3 × 10–6 a la entrada del demultiplexor MPEG‑2.

En el caso de sistemas de televisión digital terrenal (radiodifusión terrenal digital de señales de vídeo (DVB-T) y de radiodifusión terrenal de red digital de servicios integrados (RDSI‑T)), las relaciones de protección se miden entre los códigos interno y externo, antes de la decodificación Reed Solomon, para una BER = 2 × 10–4, lo que corresponde a una BER < 1 × 10–11 a la entrada del demultiplexor MPEG‑2. Para receptores domésticos quizá no sea posible medir la BER antes de la decodificación Reed Solomon. Se está estudiando la BER de ese caso.

En el sistema de televisión digital terrenal, ATSC, las relaciones de protección se miden para una BER = 3 × 10–6 a la entrada del multiplexor MPEG-2.

Para reducir el número de mediciones y Cuadros, se propone que las mediciones de las relaciones de protección de los sistemas DVB-T se efectúen, preferentemente, aplicando los tres modos (véase el Cuadro 1) que se indican más abajo. Los valores de las relaciones de protección de los diferentes modos operativos requeridos para recepción fija, portátil o móvil se pueden calcular a partir de los valores medidos indicados. En el Cuadro 50, § 4 del Anexo 2, figuran los valores tabulados para calidades del canal de recepción variables y para canales gaussianos, de Rice y de Rayleigh.

CUADRO 1

Tipos de modo DVB-T preferidos para la medición  
de las relaciones de protección

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | *C*/*N*(1) (dB) | Velocidad binaria(2) (Mbit/s) |
| MDP-4 | 2/3 | 6,9 | ≈ 7 |
| MAQ-16 | 2/3 | 13,1 | ≈ 13 |
| MAQ-64 | 2/3 | 18,7 | ≈ 20 |
| (1) Las cifras son para un canal gaussiano (incluido un margen de implementación típico) para una BER < 1 × 10–11.  (2) Para una fracción del intervalo de guarda de 1/4. | | | |

A fin de reducir el número de mediciones y cuadros, se propone que las mediciones de la relación de protección para sistemas DTMB se realicen preferentemente con los 11 modos siguientes indicados en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Tipos de modo DTMB preferibles propuestos para mediciones  
de las relaciones de protección

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | *C*/*N*(1) (dB) | Velocidad binaria (2) (Mbit/s) |
| 4-MAQ | 0,4 | 2,5 | 5,414 |
| 16-MAQ | 0,4 | 8,0 | 10,829 |
| 64-MAQ | 0,4 | 14,0 | 16,243 |
| 4-MAQ | 0,6 | 4,5 | 8,122 |
| 16-MAQ | 0,6 | 11,0 | 16,243 |
| 64-MAQ | 0,6 | 17,0 | 24,365 |
| 4-MAQ-NR | 0,8 | 2,5 | 5,414 |
| 4-MAQ | 0,8 | 7,0 | 10,829 |
| 16-MAQ | 0,8 | 14,0 | 21,658 |
| 32-MAQ | 0,8 | 16,0 | 27,072 |
| 64-MAQ | 0,8 | 22,0 | 32,486 |
| (1) Las cifras se refieren a un canal gaussiano con código BCH y una BER < 3 × 10−6.  (2) Para una fracción del intervalo de guarda de 1/9 y una anchura de banda RF de 8 MHz. | | | |

# 2 Sistemas de televisión terrenal analógica deseados

Las mediciones de las relaciones de protección para la señal de imagen de un sistema de televisión terrenal analógica deseado deberán efectuarse, preferentemente, aplicando el método de comparación subjetiva con la fuente interferente de referencia sinusoidal que se describe en el Anexo 6.

Los valores de relación de protección citados son aplicables a la interferencia producida por una fuente única. Salvo que se indique otra cosa, las relaciones se aplican a la interferencia troposférica, *T*, y corresponden muy aproximadamente a una condición de degradación ligeramente molesta. Se consideran aceptables solamente si la interferencia se produce durante un pequeño porcentaje de tiempo, sin definir de manera precisa pero que por lo general se considera que se encuentra entre el 1% y el 10%. En caso de señales no deseadas prácticamente sin desvanecimiento, es necesario proporcionar un grado superior de protección y se deberán utilizar relaciones apropiadas a la interferencia continua, *C* (véase el Anexo 8).

Cuando la señal deseada es una señal de televisión analógica, se considerarán dos o más valores de relación de protección, uno para la relación de protección de la señal de imagen y otros para las relaciones de protección de las señales de sonido. Se utilizará entonces el valor más restrictivo.

Las señales de entrada deseadas especialmente intensas quizá requieran relaciones de protección superiores debido a los efectos no lineales en el receptor.

Para sistemas de 625 líneas, los niveles de degradación de referencia son los correspondientes a las relaciones de protección cocanal de 30 dB y 40 dB, cuando se utiliza desplazamiento de dos tercios de la frecuencia de línea (véase la Recomendación UIT-R BT.655). Estas condiciones se aproximan a notas de degradación 3 (ligeramente molesta) y 4 (perceptible pero no molesta) y se aplican a la interferencia troposférica, *T*, y a la interferencia continua, *C*, respectivamente.

**ÍNDICE**

Página

Anexo 1 – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal ATSC en las bandas de ondas métricas/decimétricas 19

1 Relaciones de protección de las señales de televisión digital terrenal ATSC deseadas 19

1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal ATSC interferida por una señal de televisión digital terrenal ATSC 19

1.2 Protección de un sistema de televisión digital terrenal ATSC interferido por un sistema de televisión analógica terrenal 20

1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal 20

1.2.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) 21

1.2.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) 21

1.2.4 Protección contra la interferencia de otro canal 21

2 Relaciones de protección de señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal ATSC no deseadas 21

2.1 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 525 líneas 22

2.1.1 Protección de señales de imagen interferidas por un sistema de televisión digital terrenal ATSC 22

2.2 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas 22

2.2.1 Protección de señales de imagen deseadas interferidas por la televisión digital terrenal ATSC 22

2.2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal 23

2.2.1.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior 23

2.2.1.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior 23

3 Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal ATSC no deseadas 24

3.1 Protección de señales de sonido NTSC (sistema BTSC MTS y SAP) interferidas por una señal de televisión digital ATS 24

4 Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal ATSC 24

Apéndice 1 al Anexo 1 – Obtención por el método del factor de calidad 25

Página

Anexo 2 – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal DVB‑T en las bandas de ondas métricas/decimétricas 27

1 Relaciones de protección para las señales de televisión digital terrenal deseadas DVB‑T 27

1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal DVB-T interferida por una señal de televisión digital terrenal 27

1.2 Protección de un sistema de televisión digital terrenal DVB-T interferido por un sistema de televisión terrenal analógica 31

1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal 31

1.2.2 Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior   
(*N* – 1) 32

1.2.3 Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) 32

1.2.4 Protección contra la interferencia del canal superpuesto 33

1.3 Protección de una señal de televisión digital terrenal DVB-T contra las señales de onda continua o de MF 34

1.4 Protección de señales de televisión digital terrenal DVB-T contra señales de T‑DAB 35

1.5 Protección de la DVB‑T contra señales de banda amplia distintas a las de la radiodifusión terrenal 36

1.5.1 Relaciones de protección para la DVB‑T interferida por el servicio fijo (sistema reubicable) 36

1.5.2 Relaciones de protección para la DVB-T interferida por sistemas AMDC 36

1.5.3 Relaciones de protección y umbrales de sobrecarga para un sistema DVB-T interferido por señales LTE AMDFO y SC-AMDF 41

2 Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal no deseadas DVB‑T 46

2.1 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas 46

2.1.1 Protección de señales de imagen deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal DVB‑T 46

2.1.1.1 Protección contra la interferencia cocanal 46

2.1.1.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior 47

2.1.1.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior 47

2.1.1.4 Protección contra la interferencia del canal de imagen 48

2.1.1.5 Protección contra la interferencia superpuesta 48

Página

3 Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal no deseadas DVB-T 50

3.1 Protección de señales de sonido MF, MA y NICAM de los sistemas de televisión analógica interferidos por señales de televisión digital terrenal DVB‑T 51

4 Factores de corrección para distintas variantes del sistema DVB-T deseado y diferentes condiciones de recepción 52

5 Relaciones de protección de una señal T-DAB interferida por una señal de televisión digital no deseada 53

6 Intensidades de campo mínimas para sistemas de televisión digital terrenal DVB-T, recepción fija 54

7 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción de DVB-T en terminales móviles 54

7.1 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción en terminales móviles 55

7.2 Factor de ruido del receptor 57

8 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción peatonal de bolsillo en interiores, peatonal en exteriores y DVB-H móvil 57

8.1 Modelos de canal para la recepción peatonal de bolsillo en interiores y en exteriores 57

8.2 Modelo de canal para la recepción móvil 59

8.3 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores 59

8.4 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores 60

8.5 Factor de ruido del receptor 61

Apéndice 1 al Anexo 2 – Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente 62

Apéndice 2 al Anexo 2 63

Anexo 3 – Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal RDSI‑T en las bandas de ondas métricas/decimétricas 70

1 Relaciones de protección para señales deseadas de televisión digital terrenal RDSI‑T 70

1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal RDSI-T interferida por señales de televisión digital 70

1.2 Protección de una señal de televisión digital terrenal RDSI-T interferida por señales de televisión analógica terrenal 72

Página

1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal 72

1.2.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) 73

1.2.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1) 74

2 Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal analógica interferidas por señales no deseadas de televisión digital terrenal RDSI‑T 75

2.1 Relaciones de protección para sistemas de televisión de 525 líneas 75

2.1.1 Protección de las señales de imagen NTSC interferidas por una señal de televisión digital RDSI‑T 75

2.2 Relaciones de protección para sistemas de televisión de 625 líneas 75

2.2.1 Protección de las señales de imagen PAL interferidas por una señal de televisón digital RDSI-T 75

2.2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal 75

2.2.1.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior 76

2.2.1.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior 76

3 Relaciones de protección para señales de sonido de sistemas deseados de televisión terrenal analógica interferidas por un sistema no deseado de televisión digital terrenal RDSI‑T 76

3.1 Protección de las señales de sonido NTSC interferidas por una señal de televisión digital terrenal RDSI‑T 76

3.2 Protección para las señales de sonido de FM de los sistemas de televisión analógica I/PAL y G/PAL interferidas por una señal de televisión digital terrenal RDSI 77

4 Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal RDSI‑T 77

5 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción peatonal de bolsillo en interiores, peatonal en exteriores y RDSI-T móvil 77

5.1 Modelos de canal para la recepción peatonal de bolsillo en interiores y en exteriores 78

5.2 Modelo de canal para recepción móvil 79

5.3 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores 79

5.4 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción móvil 80

5.5 Factor de ruido del receptor 81

Apéndice 1 al Anexo 3 – Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente 82

Página

Anexo 4 – Criterios de planificación para los sistemas de televisión digital DTMB en las bandas de ondas métricas/decimétricas 83

1 Relaciones de protección para las se;ales de televisión digital terrenal deseadas DMTB 83

1.1 Protección de una señal DTMB interferida por una señal DTMB 84

1.2 Protección de una señal DTMB interferida por la televisión analógica terrenal 85

1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal 85

1.2.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior (*N* – 1) 86

1.2.3 Protección contra la interferencia de canal adayacente superior (*N* + 1) 86

2 Relaciones de protección para las señales de televisión analógica terrenal deseadas interferidas por señales DTMB de 8 MHz no deseadas 87

2.1 Protección de las señales de imagen deseadas interferidas por una señal DTMB de 8 MHz 87

2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal 87

2.1.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior 87

2.1.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior 87

2.1.4 Protección contra la interferencia del canal imagen 88

2.1.5 Protección contra la interferencia de canal adyacente y superpuesto 88

3 Mínimas intensidades de campo para la recepción fija DTMB 89

4 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción DTMB 89

4.1 Valor medio necesario de *C*/*N* para la recepción móvil 89

4.2 Favor de ruido del receptor 91

Apéndice 1 al Anexo 4 – Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente 91

Anexo 5 – Otros factores de planificación 93

1 Distribución de la intensidad de campo con la ubicación 93

2 Recepción utilizando equipos receptores portátiles dentro de edificios y vehículos 94

2.1 Atenuación debida a la altura: *Lh* 94

2.2 Pérdidas debidas a la penetración en edificios: *Lb* 94

2.3 Pérdidas por penetración en vehículos: *Lv* 95

Página

3 Discriminación de la antena de recepción 95

4 Antenas para receptores portátiles y móviles 95

4.1 Antenas para la recepción con terminales portátiles 95

4.2 Antenas para la recepción con terminales de bolsillo 96

4.3 Antenas para recepción con terminales móviles 96

Anexo 6 – Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas de televisión terrenal analógica 97

1 Introducción 97

2 El método de comparación subjetiva de evaluación de las relaciones de protección utilizando una referencia sinusoidal 97

2.1 Descripción general 97

2.2 Realización de la fuente interferente de referencia 98

2.3 Condiciones de prueba 99

2.4 Presentación de los resultados 99

3 Cuadro de parámetros importantes 99

Anexo 7 – Métodos de evaluación del punto de fallo 100

1 Antecedentes 100

2 Método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección 100

Anexo 8 – Interferencia troposférica e interferencia continua 101

Lista de Cuadros

Página

Cuadro 1 – Tipos de modo DVB-T preferidos para la medición de las relaciones de protección 3

Cuadro 2 – Tipos de modo DTMB preferibles propuestos para mediciones de las relaciones de protección 4

Cuadro 3 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida por una señal ATSC de 6 MHz para varias relación señal/ruido (*S*/*N*) 19

Cuadro 4 – Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz (deseada) interferida por una señal ATSC DE 6 MHz (no deseada) en los canales adyacentes inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1) para unos niveles determinados de potencia media de la señal deseada 19

Cuadro 5 – Relaciones de protección (dB) para una señal ATSC de 6 MHz (deseada) interferida por una señal ATSC de 6 MHz (no deseada) en múltiples canales adyacentes, *N* ± 2 a *N* ± 15, para unos niveles determinados de potencia media de la señal deseada 20

Cuadro 6 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC interferida por una señal de televisión analógica 20

Cuadro 7 – Relaciones de protección (dB) contra la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) para una señal ATSC interferida por una señal de televisión analógica que incluye sonido 21

Cuadro 8 – Relaciones de protección (dB) contra la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) de una señal ATSC de 6 MHz interferida por una señal de televisión analógica 21

Cuadro 9 – Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida por una señal M/NTSC en otros canales fuera de banda 21

Cuadro 10 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada (NTSC de 6 MHz) interferida por una señal ATSC no deseada 22

Cuadro 11 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz no deseada 23

Cuadro 12 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente inferior) 23

Cuadro 13 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente superior) 23

Cuadro 14 – Obtención por el método del factor de calidad para el sistema ATSC de 6 MHz 24

Cuadro 15 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T interferida por una señal DVB-T 27

Página

Cuadro 16 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T interferida por una señal DTMB para el caso de recepción fija 28

Cuadro 17 – Relaciones de protección (dB) y umbrales de sobrecarga (dBm) para una señal DVB-T de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 MAQ-64 interferida por una señal DVB-T de 8 MHz en los canales adyacentes y siguientes 29

Cuadro 18 – Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T MAQ-64 con tasas de codificación 2/3 interferida por una señal DTMB en los canales adyacentes inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1) 30

Cuadro 19 – Relaciones de protección cocanal (dB) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas por señales de televisión analógica (en condición de frecuencia no controlada) 31

Cuadro 20 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) de señales DVB-T a 7 y 8 MHz interferidas por señales de televisión analógica que incluyen sonido 32

Cuadro 21 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas por una señal de televisión analógica 32

Cuadro 22 – Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz interferida por una señal PAL B superpuesta que incluye sonido 33

Cuadro 23 – Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz interferida por una señal de televisión analógica de 7 MHz superpuesta que incluye sonido 33

Cuadro 24 – Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 7 MHz interferida por una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta que incluye sonido 33

Cuadro 25 – Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 8 MHz interferida por una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta que incluye sonido 34

Cuadro 26 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ‑64 y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua o de MF (separación de frecuencia no controlada) 34

Cuadro 27 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz, MAQ‑64 y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua o de MF (separación de frecuencia no controlada) 34

Cuadro 28 – Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz, MAQ‑64 y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua (separación de frecuencia no controlada) 35

Cuadro 29 – Relaciones de protección cocanal (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz interferidas por cuatro señales de bloque de frecuencia T-DAB 35

Página

Cuadro 29*bis* – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal DVB-T de 7 MHz interferida por menos de cuatro señales de bloque de frecuencia T‑DAB en un canal de 7 MHz 36

Cuadro 30 – Relaciones de protección (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz interferidas por una señal T‑DAB en los canales adyacentes inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1) 36

Cuadro 31 – Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ‑64 y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones del servicio fijo 36

Cuadro 32 – Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64 y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de AMDC-1X 37

Cuadro 33 – Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64 y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de AMDC-3X 37

Cuadro 34 – Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (Us) para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de base UMTS de 5 MHz sin control de potencia de transmisión (CPT desactivado) 39

Cuadro 35 – Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga para una señal DVB‑T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de base UMTS de 5 MHz sin control de potencia de transmisión (CPT activado) 41

Cuadro 36 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula 43

Cuadro 37 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de silicio 44

Cuadro 38 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE UE de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula 45

Cuadro 38A – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE UE de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de silicio 45

Cuadro 39 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 8 MHz no deseada 46

Página

Cuadro 40 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz no deseada 47

Cuadro 41 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por señales DVB-T de 7 y 8 MHz (canal adyacente inferior) 47

Cuadro 42 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz (canal adyacente superior) 47

Cuadro 43 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 8 MHz (canal de imagen) 48

Cuadro 44 – Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz (canal de imagen) 48

Cuadro 45 – Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL analógicas interferidas por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos) 48

Cuadro 46 – Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL analógicas interferidas por una señal DVB-T de 8 MHz (canales superpuestos) 49

Cuadro 47 – Relaciones de protección (dB) cocanal de una señal de sonido deseada interferida por una señal de televisión digital terrenal DVB-T 51

Cuadro 48 – Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MF deseada interferida por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos) 51

Cuadro 49 – Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MA interferida por una señal DVB-T de 8 MHz para diferentes desplazamientos de frecuencia (canal adyacente superior) 52

Cuadro 50 – Factores de corrección teóricos de las relaciones de protección (dB) para diferentes variantes de un sistema DVB-T deseado con respecto a una señal DVB-T MAQ-64 con tasa de codificación 2/3 y para diferentes condiciones de recepción 52

Cuadro 51 – Relaciones de protección (dB) para una señal T-DAB interferida por una señal DVB-T de 8 MHz 53

Cuadro 52 – Relaciones de protección (dB) para una señal T-DAB interferida por una señal DVB-T de 7 MHz 53

Cuadro 53 – Cálculo de la intensidad de campo mínima – Sistema DVB-T 8 MHz 54

Cuadro 54 – Relación *C*/*N* media necesaria y límites de velocidad para la recepción móvil en el caso sin diversidad 56

Cuadro 55 – Relación *C*/*N* media necesaria y límites de velocidad para la recepción móvil en el caso con diversidad 56

Cuadro 56 – Tipo de canal para medir la relación *C*/*N* media necesaria en la recepción móvil de DVB-T, caso «urbano normal» 57

Página

Cuadro 57 – Definiciones de espectro Doppler para los canales PI y PO 58

Cuadro 58 – Definición del canal PI 58

Cuadro 59 – Definición del canal PO 59

Cuadro 60 – *C*/*N* (dB) para 5% MFER en los canales PI y PO 60

Cuadro 61 – *C*/*N* (dB) DVB-H en el canal móvil para 5% MFER 61

Cuadro 62 – Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (US) para una señal DVB-T MAQ‑64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de base UMTS de 5MHz sin control de potencia de transmisión (CPT desactivada) medidos para sintonizadores de silicio 63

Cuadro 63 – Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (Us) para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de equipos de usuario UMTS de 5 MHz con central de potencia de transmisión (CPT activada) medidos para sintonizadores de silicio 64

Cuadro 64 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 0% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio 65

Cuadro 65 – Valores de la RP para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 0% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula medidos 66

Cuadro 66 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 50% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio 67

Cuadro 67 – Valores de la RP y del Us para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 50% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio 68

Cuadro 68 – Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 100% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio 69

Cuadro 69 – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz 70

Cuadro 70 – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida por una señal RDSI-T de 8 MHz o una señal DVB-T de 8 MHz 70

Página

Cuadro 71 – Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente inferior (*N* − 1) 71

Cuadro 72 – Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente superior (*N* + 1) 71

Cuadro 73 – Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida por una señal RDSI-T de 8 MHz o una señal DVB-T de 8 MHz en los canales adyacentes inferior (*N –*1) y superior (*N* + 1) 71

Cuadro 74 – Relaciones de protección cocanal (dB) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por la televisión analógica 72

Cuadro 75 – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica (condición de frecuencia no controlada) 72

Cuadro 76 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por señales NTSC que incluyen sonido 73

Cuadro 77 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica que incluyen sonido 73

Cuadro 78 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) para la RDSI-T de 6 MHz interferida por una señal NTSC 74

Cuadro 79 – Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida por señales de televisión digital 74

Cuadro 80 – Relaciones de protección (dB) para señales de imagen analógicas (NTSC, 6 MHz) interferidas por una señal RDSI-T 75

Cuadro 81 – Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz no deseada 75

Cuadro 82 – Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz (canal adyacente inferior) 76

Cuadro 83 – Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz (canal adyacente superior) 76

Cuadro 84 – Calidad del sonido correspondiente a la relación de protección de la imagen de nota 3 para la señal NTSC de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz 76

Página

Cuadro 85 – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal de sonido deseada interferida por una señal de televisión digital terrenal RDSI-T 77

Cuadro 86 – Obtención por el método de la tensión para el sistema RDSI-T de 6 MHz 78

Cuadro 87 – Cálculo de las mínimas intensidades de campo para el sistema RDSI-T de 8 MHz 79

Cuadro 88 – *C*/*N* (dB) para una ESR del 5% en los canales PI y PO 80

Cuadro 89 – *C*/*N* (dB) RDSI-T en el canal móvil para una ESR del 5% 81

Cuadro 90 – Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal DTMB de 8 MHz interferida por una señal DMTB 84

Cuadro 91 – Relaciones de protección (dB) para una señal DTMB de 8 MHz interferida por una señal DMTB de 8 MHz en los canales adyacentes inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1) 84

Cuadro 92 – Relaciones de protección cocanal (dB) pra una señal DTMB de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica (condiciones de frecuencia no controlada) 85

Cuadro 93 – Relaciones de protección (dB) de la interferencia de canal adyacente inferior (*N* – 1) para una señal DTMB de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica, incluido el sonido 86

Cuadro 94 – Relaciones de protección (dB) contra la interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1) para una señal DTMB de 8 MHz interferida por una señal de televisión analógica 86

Cuadro 95 – Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DTMB de 8 MHz no deseada 87

Cuadro 96 – Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DTMB de 8 MHz (canal adyacente inferior) 87

Cuadro 97 – Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DTMB de 8 MHz (canal adyacente superior) 87

Cuadro 98 – Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida por una señal DTMB de 8 MHz (canal imagen) 88

Cuadro 99 – Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica interferida por una señal DTMB (canales con superposición) 88

Cuadro 100 – Cálculo de la mínima intensidad de campo para un sistema DTMB de 8 MHz 89

Página

Cuadro 101 – Valor medio necesario de *C*/*N*, límites de velocidad en la recepción móvil para el caso 90

Cuadro 102 – Perfil de canal para medir el valor medio de *C*/*N* necesario en la recepción móvil de DTMB «urbano normal» 91

Cuadro 103 – Variaciones de las pérdidas por penetración en edificios en las Bandas IV/V de ondas decimétricas 94

Cuadro 104 – Ganancia de antena (dBd) para receptores portátiles 95

Cuadro 105 – Ganancia de antena (dBd) para receptores de bolsillo 96

Cuadro 106 – Ganancia de antena (dBd) para receptores móviles 96

Cuadro 107 – Términos básicos y relaciones para el método de comparación subjetiva 99

Lista de Figuras

Página

Figura 1 – Relación *C*/*N* media necesaria en un canal de propagación móvil 55

Figura 2 – Relación (dB) entre la intensidad de campo para un porcentaje cualquiera de emplazamientos de recepción y la intensidad de campo para el 50% de emplazamientos de recepción 90

Figura 3 – Método de comparación subjetiva para la evaluación de las interferencias de protección 98

Anexo 1  
  
Criterios de planificación de los sistemas de televisión  
digital terrenal ATSC en las bandas  
de ondas métricas/decimétricas

# 1 Relaciones de protección de las señales de televisión digital terrenal ATSC deseadas

Los Cuadros 3 a 5 y 6 a 9 muestran las relaciones de protección de una señal de televisión digital terrenal ATSC interferida por una señal de televisión digital terrenal ATSC, y por una señal de televisión terrenal analógica, respectivamente.

## 1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal ATSC interferida por una señal de televisión digital terrenal ATSC

CUADRO 3

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida   
por una señal ATSC de 6 MHz para varias relaciones señal/ruido (*S*/*N*)

|  |  |
| --- | --- |
| Relación señal/ruido (*S*/*N*) de la señal deseada (dB) | Relación de protección de la señal no deseada (dB) |
|  | ATSC de 6 MHz |
| 16 dB | 23 |
| Mayor de 16 dB pero menor que 28 dB | Utilícese la ecuación inferior(1) |
| Mayor o igual de 28 dB | 15 |
| (1) Relación de protección (dB) = 15 + 10 log10{1/(1-10–x/10)} donde x = *S*/*N* − 15,19 (mínima *S*/*N*). | |

CUADRO 4

Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz (deseada) interferida  
por una señal ATSC DE 6 MHz (no deseada) en los canales adyacentes  
inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1) para unos niveles determinados  
de potencia media de la señal deseada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de interferencia | Relación de protección de canal adyacente (dB) | | |
| Señal ATSC  deseada débil (–68 dBm) | Señal ATSC  deseada moderada (–53 dBm) | Señal ATSC  deseada intensa (–28 dBm) |
| Interferencia de canal adyacente inferior (*N* – 1) | −28 | −28 | −20 |
| Interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1) | −26 | −26 | −20 |

Las relaciones de protección (dB) se aplican a las interferencias continua y troposférica.

CUADRO 5

Relaciones de protección (dB) para una señal ATSC de 6 MHz (deseada)  
interferida por una señal ATSC de 6 MHz (no deseada) en múltiples  
canales adyacentes, *N* ± 2 a *N* ± 15, para unos niveles determinados   
de potencia media de la señal deseada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de interferencia | Relación de protección de múltiples canales adyacente (dB) | | |
| Señal ATSC deseada débil (–68 dBm) | Señal ATSC deseada moderada (–53 dBm) | Señal ATSC deseada intensa (–28 dBm) |
| *N* ± 2 | –44 | –40 | –20 |
| *N* ± 3 | –48 | –40 | –20 |
| *N* ± 4 | –52 | –40 | –20 |
| *N* ± 5 | –56 | –42 | –20 |
| *N* ± 6 a *N* ± 13 | –57 | –45 | –20 |
| *N* ± 14 y *N* ± 15 | –50 | –45 | –20 |

## 1.2 Protección de un sistema de televisión digital terrenal ATSC interferido por un sistema de televisión analógica terrenal

### 1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 6

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida  
por una señal de televisión analógica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | Señal no deseada (señal de televisión analógica que incluye portadoras de sonido) | |
| M/NTSC | PAL B |
| ATSC | 2(1) 7 | 9 |
| ATSC con una codificación en celosía concatenada de relación 1/2 | 1 | 3 |
| ATSC con una codificación en celosía concatenada de relación 1/4 | –2 | 0 |
| (1) Utilizando un filtro de peine en el receptor de televisión digital y una relación *C*/*N* de 19 dB. | | |

### 1.2.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1)

CUADRO 7

Relaciones de protección (dB) contra la interferencia del canal adyacente  
inferior (*N* – 1) para una señal ATSC de 6 MHz interferida  
por una señal de televisión analógica que incluye sonido

|  |  |
| --- | --- |
| Señal deseada | Señal no deseada (señal de televisión analógica que incluye portadoras de sonido) |
|  | M/NTSC |
| ATSC | –48 |

### 1.2.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1)

CUADRO 8

Relaciones de protección (dB) contra la interferencia del canal adyacente  
superior (*N* + 1) de una señal ATSC de 6 MHz interferida   
por una señal de televisión analógica

|  |  |
| --- | --- |
| Señal deseada | Señal no deseada (señal de televisión analógica  que incluye portadoras de sonido) |
|  | M/NTSC |
| ATSC | –49 |

### 1.2.4 Protección contra la interferencia de otro canal

CUADRO 9

Relaciones de protección (dB) de una señal ATSC de 6 MHz interferida  
por una señal M/NTSC en otros canales fuera de banda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | Señal no deseada | Canales no deseados | Relación de protección |
| ATSC | M/NTSC | *N* ± 2 a *N* ± 8 | –58 |

# 2 Relaciones de protección de señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal ATSC no deseadas

El Cuadro 10 y los Cuadros 11 a 13 muestran las relaciones de protección de señales de televisión analógica deseadas de 525 y 625 líneas respectivamente, interferidas por señales de televisión digital terrenal ATSC.

## 2.1 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 525 líneas

### 2.1.1 Protección de señales de imagen interferidas por un sistema de televisión digital terrenal ATSC

En este punto, las relaciones de protección de una señal analógica deseada interferida por una señal digital ATSC no deseada se aplican sólo a la interferencia causada a las portadoras de imagen y color.

CUADRO 10

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen   
analógica deseada (NTSC de 6 MHz) interferida  
por una señal ATSC no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica de nota de degradación 3 | Interferencia  continua de nota de degradación 4 |
| *N* – 1 (inferior) | –16 |  |
| *N* (cocanal) | 34 |  |
| *N* + 1 (superior) | –17 |  |
| *N* + 14 (imagen) | –33 |  |
| *N* + 15 (imagen) | –31 |  |
| *N* ± 2 | –24 |  |
| *N* ± 3 | –30 |  |
| *N* ± 4 | –25 |  |
| *N* ± 7 | –34 |  |
| *N* ± 8 | –32 |  |

## 2.2 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas

### 2.2.1 Protección de señales de imagen deseadas interferidas por la televisión digital terrenal ATSC

En este punto, las relaciones de protección de una señal analógica deseada interferida por una señal digital no deseada se aplican sólo a la interferencia causada a la señal de imagen.

Los valores de la relación de protección dados están referidos a una atenuación de espectro fuera de canal del transmisor del sistema DVB-T no deseado de 40 dB.

#### 2.2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 11

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen  
analógica deseada interferida por una señal ATSC  
de 6 MHz no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: ATSC de 6 MHz | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | 38 | 45 |

#### 2.2.1.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior

CUADRO 12

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal ATSC de 6 MHz  
(canal adyacente inferior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente inferior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | –7 | –1 |

#### 2.2.1.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior

CUADRO 13

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal ATSC de 6 MHz  
(canal adyacente superior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: señal ATSC de 6 MHz (canal adyacente superior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | –7 | 0 |

# 3 Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal ATSC no deseadas

## 3.1 Protección de señales de sonido NTSC (sistema BTSC MTS y SAP) interferidas por una señal de televisión digital ATSC (véase la Nota 1)

En el caso de un canal digital adyacente superior no deseado *N* + 1, las señales de audio del sistema se degradan antes que la señal de imagen. El valor de la relación de protección para la interferencia en las señales de sonido BTSC MTS y SAP se midió con –12 dB. (La relación de protección de imagen para *N* + 1 es –17 dB.) El valor de la relación de protección del sonido de –12 dB corresponde al nivel de la portadora de imagen NTSC deseada.

NOTA 1 – BTSC MTS: broadcast television system committee multichannel television sound (comité del sistema de radiodifusión de TV sonido de TV multicanal); SAP: sound audio programme (programa de sonido).

# 4 Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal ATSC

CUADRO 14

Obtención por el método del factor de calidad   
para el sistema ATSC de 6 MHz\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro de planificación(1) | Banda baja de ondas métricas  54-88 MHz | Banda alta de  ondas métricas 174-216 MHz | Banda de ondas decimétricas 470-806 MHz |
| Frecuencia (MHz) | 69 | 194 | 615 |
| *C*/*N* (dB) | 19,5(2) | 19,5(2) | 19,5(2) |
| *k* (dB) | –228,6 | –228,6 | –228,6 |
| *B* (dB(Hz)) (6 MHz) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| *G*1m2 (dB) | –1,8 | 7,3 | 17,2 |
| *GD* (dB) | 6 | 8 | 10 |
| *GI* (dB) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| Pérdida de la línea de transmisión (dB) α*línea* | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| Pérdida de balun 300/75 de antena (dB) α*balun* | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Factor de ruido de receptor (dB) | 5 | 5 | 10 |
| *Trx* (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| *Tlínea* (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| Factor de ruido LNA (dB) | 5 | 5 | 5 |
| Ganancia LNA (dB) | 20 | 20 | 20 |
| *TABR* (dB) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| *Tbalun* (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| *Ta* (K) | 9 972,1 | 569,1 | Valor despreciable |
| *Ta* α*balun* (K) | 8 885,1 | 507,1 | Valor despreciable |

CUADRO 14 (*Fin*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro de planificación(1) | Banda baja de ondas métricas  54-88 MHz | Banda alta de  ondas métricas 174-216 MHz | Banda de ondas decimétricas 470-806 MHz |
| *Tlínea* /α *G* (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| *Trx* /α *G* (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| *Te* (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(*Te*)(dB(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| *GA* (dB) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| *Erx* (dB(μV/m))(3) (TBC) | 35 | 33 | 39 |
| \* Los valores del Cuadro se calcularon suponiendo una relación *C*/*N* con degradación de recepción multitrayecto típica y división por igual entre ruido y frecuencia. El modelo de sistema receptor es una instalación de recepción típica situada cerca del borde de la cobertura que consta de una antena montada en el exterior, un amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) montado en la antena, un cable de interconexión de bajada de la antena y un receptor ATSC.  (1) Definiciones, véase el Apéndice 1 al Anexo 1.  (2) Las cifras deben ajustarse reduciéndolas (un mejor comportamiento) 6 dB en el caso de codificación en celosía concatenada de relación 1/2 ó 9 dB en el caso de codificación en celosía concatenada de relación 1/4.  (3) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 1. | | | |

Apéndice 1  
al Anexo 1  
  
Obtención por el método del factor de calidad

Intensidad de campo requerida

*Erx* (dB(V/m))  =  ϕ (dB(W/m2)) +10 log(120 π)

*C*/*N  =*  ϕ – *Glm*2 + *GA*/*Te* – *k* – *Brf*

*Erx* (dB(μV/m))  =   ϕ (dB(W/m2)) + 25,8 (dB) + 120 (dB)

= 145,8 + *C*/*N* + *G*lm2 – *GA*/*Te* + 10 log(*k*) +10 log(*Brf*)

*Erx* : intensidad de campo requerida en la antena del sistema receptor

ϕ : densidad de flujo de potencia en la antena del sistema receptor

*C*/*N* : relación portadora/ruido

*G*lm2 : ganancia de 1 m2

*GA*/ *Te* : factor de calidad del sistema receptor

*k* : constante de Boltzmann (J/K)

*Brf* : anchura de banda de ruido equivalente del sistema.

Factor de calidad del sistema receptor

(Para un modelo de sistema receptor con LNA)

*GA* / *Te* = (*G* – *L*) / (α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tlínea*/ (α*línea* *GLNA*) + *Trx*/ (α*línea* *GLNA*))

Temperatura de ruido del receptor

*Trx* = (10*NF*/10 – 1) × 290°

Temperatura de ruido del LNA

*TLNA* = (10*NF*/10 – 1) + 290°

Temperatura de ruido de la línea de transmisión

*Tlínea* = (1 – α*línea*) × 290°

Temperatura de ruido del balun

*Tbalun* = (1 – α*balun*) × 290°

Temperatura de ruido de la antena

*Ta* = 10(6,63 – 2,77(log *f*)) × 290° (para antena dipolo)

en la que *f* va en MHz.

Temperatura de ruido de la antena (referida a la entrada del LNA)

α *Ta* = *Ta*(α*balun*)

Temperatura de ruido del sistema

*Te* = (α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tlínea* /(α*línea* *GLNA*) + *Trx* / (α*línea* *GLNA*))

*Te* (dB(K)) = 10 log(α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tlínea* / (α*línea* *GLNA*) + *Trx* / (α*línea* *GLNA*))

o = 10 log(*Tbalun* + *TLNA* + *Tlínea* / (α*línea* *GLNA*) + *Trx* / (α*línea* *GLNA*)) + *Next*

cuando se desconoce *Ta*.

Ganancia de 1 m2

*G*1m2 = 10 log(4 π / λλ2)

Datos

*GI* : Ganancia de la antena (isotrópica) (dB)

*L* : Pérdida de la línea de transmisión (dB)

α*línea* : Pérdida de la línea de transmisión (relación numérica)

*Ta* : Temperatura de ruido de la antena (K)

*Trx* : Temperatura de ruido del receptor (K)

*nf* : Coeficiente de ruido (relación numérica)

*NF* : Factor de ruido (dB)

*T*0 : Temperatura de referencia = 290 K

λ : Longitud de onda de la frecuencia de funcionamiento

*GA* : Ganancia del sistema (dB)

*Te* : Temperatura de ruido del sistema (K)

*Next* : Valor (dB) que representa la contribución del ruido externo

*k* : Constante de Boltzmann, 1,38 × 10–23 (–228,6 dB) (J/K)

*B* : Anchura de banda de ruido equivalente del sistema (dB(Hz))

α*balun* : Pérdida de balun 300/75 de antena (relación numérica)

*LNA* : Amplificador de bajo nivel de ruido

*TLNA* : Temperatura de ruido del LNA (K).

Anexo 2  
  
Criterios de planificación de los sistemas de televisión digital terrenal DVB‑T  
en las bandas de ondas métricas/decimétricas

# 1 Relaciones de protección para las señales de televisión digital terrenal deseadas DVB‑T

Los Cuadros 15 a 17, 19 a 25, 26 a 28 y 29 a 30 muestran las relaciones de protección de las señales de televisión digital deseadas DVB‑T interferidas por:

− señales de televisión digital terrenal DVB‑T,

− señales de televisión analógicas terrenal,

− una portadora continua única o una portadora MF,

− señales de radiodifusión digital terrenal de audio (T‑DAB), respectivamente.

## 1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal DVB-T interferida por una señal de televisión digital terrenal

CUADRO 15

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T  
interferida por una señal DVB-T

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MDP‑4 | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| MDP‑4 | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| MAQ‑16 | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| MAQ‑16 | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| MAQ‑16 | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| MAQ‑64 | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| MAQ‑64 | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| MAQ‑64 | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

Se dan relaciones de protección para tres tipos de canales de propagación, a saber, gaussiano, de Rice y de Rayleigh. Para recepción fija y portátil, deberán adoptarse los valores pertinentes de los canales de Rice y Rayleigh, respectivamente.

Las mismas relaciones de protección deberán aplicarse para un sistema DVB-T con una anchura de banda de 6, 7 y 8 MHz.

Las relaciones de protección se han redondeado al entero más próximo.

Para un canal superpuesto, en ausencia de información de mediciones, y si la anchura de banda de superposición entre las señales deseada y no deseada es inferior a 1 MHz, se deberá extrapolar la relación de protección, *RP*, a partir de los valores de relación de protección cocanal, como se indica a continuación:

*RP* = *CCI* + 10 log10(*BO*/*BW*)

siendo:

*CCI* : relación de protección cocanal

*BO* : anchura de banda (MHz) en la que se superponen dos señales DVB-T

*BW* : anchura de banda (MHz) de la señal deseada

*RP* = –30 dB deberá utilizarse cuando la fórmula anterior de *RP* < –30 dB.

No obstante, se requieren nuevos estudios sobre este tema.

CUADRO 16

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T interferida  
por una señal DTMB para el caso de recepción fija

|  |  |
| --- | --- |
| Variante del sistema DVB‑T | RP, dB |
| MDP4 1/2 | 6 |
| MDP4 2/3 | 8 |
| MDP4 1/4 | 9,3 |
| MDP4 5/6 | 10,5 |
| MDP4 7/8 | 11,5 |
| MAQ-16 1/2 | 11 |
| MAQ-16 2/3 | 14 |
| MAQ-16 3/4 | 15 |
| MAQ-16 5/6 | 16,9 |
| MAQ-16 7/8 | 17,5 |
| MAQ-64 1/2 | 17 |
| MAQ-64 2/3 | 20 |
| MAQ-64 3/4 | 21 |
| MAQ-64 5/6 | 23,3 |
| MAQ-64 7/8 | 24,3 |

El tratamiento de los casos de canal con superposición y adyacente DVB-T frente a DTMB se basa en la Recomendación ITU-R BT.1368-6 introduciendo correcciones en las mediciones. Se utilizan las relaciones de protección para canales adyacentes del Cuadro 18.

Para el canal con superposición, la relación de protección RP, debe extrapolarse a partir de la cifra de relación cocanal, como sigue:

*RP* = *CCI* + 10 log10((0,855784\**BO* + 1,153725)/*BW*)

donde:

*CCI* : relación de protección cocanal

*BO* : anchura de banda en la que las señales DVB-T y DTMB se superponen

*BW* : anchura de banda (MHz) de la señal DVB-T deseada

*RP* = −30 dB debe utilizarse este valor cuando la fórmula anterior arroje un resultado *RP* < − 30 dB.

NOTA − Esta fórmula no es válida para la relación de protección de canal (< 0,1 MHz de superposición).

CUADRO 17

Relaciones de protección (dB) y umbrales de sobrecarga (dBm) para una señal DVB-T  
de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 MAQ-64 interferida por una señal DVB-T  
de 8 MHz en los canales adyacentes y siguientes  
(véanse Notas 1 a 6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δ*f* MHz | RP, dB (90° percentil) | Us, dBm(10° percentil) |
| −80 | −54 | −4,4 |
| −72 | −53 | −4,7 |
| −64 | −52 | −5,6 |
| −56 | −51 | −5,0 |
| −48 | −51 | −8,5 |
| −40 | −50 | −8,5 |
| −32 | −49 | −9,0 |
| −24 | −47 | −10,5 |
| −16 | −43 | −10,4 |
| −8 | −30 | NR |
| 8 | −30 | NR |
| 16 | −42 | −10,7 |
| 24 | −45 | −22,6 |
| 32 | −49 | −12,7 |
| 40 | −49 | −10,6 |
| 48 | −50 | −8,8 |
| 56 | −51 | −8,6 |
| 64 | −51 | −3,1 |
| 72 | −40 | −3,8 |
| 80 | −53 | −3,0 |

|  |
| --- |
| Notas relativas al Cuadro 17:  NOTA 1 – El 90° percentil para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% de los receptores medidos, con respecto al desplazamiento de frecuencia indicado y al parámetro; a fin de proteger el 90% de los receptores medidos debe utilizarse el 10° percentil para el umbral de sobrecarga.  NOTA 2 – Δ*f* es la diferencia entre la frecuencia central del canal no deseado y la frecuencia central del canal deseado.  NOTA 3 – NR: No se alcanza el Us. Para este desplazamiento de frecuencia RP es el criterio dominante. En consecuencia, el receptor DVB-T es interferido por una señal interferente debido a un insuficiente valor de *C*/*I* (<RP) antes de alcanzar su Us.  NOTA 4 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 5 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 6 – Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción. |

La relación de protección está en dB y sirve tanto para interferencia continua como para interferencia troposférica.

Los valores se aplican a los casos en que las señales DVB-T deseada y no deseada tienen la misma anchura de canal. Para otras combinaciones de anchuras de canal se requieren estudios adicionales.

CUADRO 18

Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T MAQ-64  
con tasas de codificación 2/3 interferida por una señal DTMB  
en los canales adyacentes inferior (*N* – 1)  
y superior (*N* + 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modo de recepción (Nota 1) | Canal | |
|  | **N – 1** | **N + 1** |
| FX | –30 | –30 |
| NOTA 1 − La RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción de la señal DVB-T deseada puede obtenerse utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. | | |

## 1.2 Protección de un sistema de televisión digital terrenal DVB-T interferido por un sistema de televisión terrenal analógica

### 1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 19

Relaciones de protección cocanal (dB) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz   
interferidas por señales de televisión analógica   
(en condición de frecuencia no controlada)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de  Rice | Canal de Rayleigh |
| MDP‑4 | 1/2 | –12 |  | –12 |
| MDP‑4 | 2/3 | –8 |  | –8 |
| MDP‑4 | 3/4 | –4 |  |  |
| MDP‑4 | 5/6 | 3 |  |  |
| MDP‑4 | 7/8 | 9 |  |  |
| MAQ‑16 | 1/2 | –8 |  | –8 |
| MAQ‑16 | 2/3 | –3 |  | 3 |
| MAQ‑16 | 3/4 | 0 |  | 5 |
| MAQ‑16 | 5/6 | 9 |  |  |
| MAQ‑16 | 7/8 | 16 |  |  |
| MAQ‑64 | 1/2 | –3 |  | 3 |
| MAQ‑64 | 2/3 | 3 |  | 6 |
| MAQ‑64 | 3/4 | 9 |  | 15 |
| MAQ‑64 | 5/6 | 15 |  |  |
| MAQ‑64 | 7/8 | 20 |  |  |

NOTA 1 – Los valores de PAL/SECAM son válidos para los siguientes modos de portadora de sonido:

– MONO MF con una sola portadora de sonido a un nivel de –10 dB referida a la portadora de imagen;

– DUAL MF y MF + NICAM con dos portadoras de sonido a un nivel de –13 dB y –20 dB;

– MA + NICAM con dos portadoras de sonido al nivel de –10 dB y –27 dB respectivamente.

Según las mediciones disponibles, se pueden aplicar los mismos valores de relación de protección para los modos 2k y 8k.

En todos los Cuadros, excepto en el Cuadro 28, se utilizan condiciones llamadas no controladas.

Las mediciones reales de los valores de relación de protección reflejarán las variaciones cíclicas que aparecen cuando se modifica el desplazamiento de frecuencia entre una señal DVB-T deseada y una señal analógica no deseada en un margen de frecuencias equivalente a la separación entre portadoras de sistemas de multiplexión por división de frecuencia ortogonal codificada (MDFOC). Las relaciones de protección dadas representan un valor conservador, pero realista, que incluye las prestaciones de desplazamiento de frecuencia esperadas de los receptores existentes. La adopción de un desplazamiento adecuado entre señales MDFOC y señales interferentes de televisión analógica permitirán lograr una mejora de hasta 3 dB en la relación de protección. La estabilidad de frecuencia requerida del transmisor es similar al desplazamiento de precisión analógico, es decir, dentro de una gama de ±1 Hz, aproximadamente.

Faltan las relaciones deprotección para sistemas DVB-T de 6 MHz porque no se dispone de los resultados de las mediciones.

### 1.2.2 Protección frente a la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1)

CUADRO 20

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente  
inferior (*N* – 1) de señales DVB-T a 7 y 8 MHz interferidas  
por señales de televisión analógica que incluyen sonido

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada | | | | | |
| Constelación | Tasa de codificación | PAL B | PAL G, B1 | PAL I | PAL D, K | SECAM L | SECAM D,K |
| MDP‑4 | 1/2 |  | –44 |  |  |  |  |
| MDP‑4 | 2/3 | –44 | –44 |  |  |  |  |
| MAQ‑16 | 1/2 |  | –43 | –43 |  |  |  |
| MAQ‑16 | 2/3 | –42 | –42 |  |  |  |  |
| MAQ‑16 | 3/4 |  | –38 |  |  |  |  |
| MAQ‑64 | 1/2 |  | –40 | –38 |  |  |  |
| MAQ‑64 | 2/3 | –35 | –35 | –34 |  | –35 | –37 |
| MAQ‑64 | 3/4 |  | –32 |  |  |  |  |

Todos los valores son aplicables para recepción fija y portátil.

### 1.2.3 Protección frente a la interferencia del canal adyacente superior (*N* + 1)

CUADRO 21

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente  
superior (*N* + 1) de señales DVB-T de 7 y 8 MHz interferidas  
por una señal de televisión analógica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada |
| Constelación | Tasa de codificación | PAL/SECAM |
| MDP-4 | 2/3 | –47 |
| MAQ-16 | 2/3 | –43 |
| MAQ-64 | 2/3 | –38 |

### 1.2.4 Protección contra la interferencia del canal superpuesto

CUADRO 22

Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz interferida   
por una señal PAL B superpuesta que incluye sonido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: Sistema de TV analógica PAL B | Señal deseada: DVB-T de 8 MHz, MAQ-64,  tasa de codificación 2/3 | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | −9,75 | −9,25 | −8,75 | −8,25 | −6,75 | −3,95 | −3,75 | −2,75 | −0,75 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| RP | −37 | −14 | −8 | −4 | −2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −29 | −36 |

La diferencia de frecuencias Δ *f* es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB‑T.

CUADRO 23

Relaciones de protección (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz interferida  
por una señal de televisión analógica de 7 MHz superpuesta  
que incluye sonido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: Sistema de TV analógica en 7 MHz | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64,  tasa de codificación 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | −9,25 | −8,75 | −8,25 | −7,75 | −6,25 | −3,45 | −3,25 | −2,25 | −1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| RP | −35 | −12 | −11 | −5 | −3 | −1 | 4 | 1 | 0 | 2 | −5 | −5 | −36 | −38 |

La diferencia de frecuencias Δ *f* es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB‑T.

CUADRO 24

Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 7 MHz interferida  
por una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta  
que incluye sonido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: Sistema de TV analógica en 8 MHz | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64,  tasa de codificación 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | −10,25 | −9,75 | −9,25 | −8,75 | −7,25 | −3,45 | −3,25 | −2,25 | −1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| RP | −35 | −12 | −11 | −5 | −3 | −1 | 4 | 1 | 0 | 2 | −5 | −5 | −36 | –38 |

La diferencia de frecuencias Δ *f* es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB‑T.

CUADRO 25

Relaciones de protección (dB) para una señal DVB-T de 8 MHz interferida  
por una señal de televisión analógica de 8 MHz superpuesta  
que incluye sonido

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: Sistema de TV analógica en 8 MHz | Señal deseada: DVB-T, 8 MHz, MAQ-64, tasa de codificación 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | –10,75 | –10,25 | –9,75 | –9,25 | −7,75 | −3,45 | −3,25 | −2,25 | −1,25 | 0 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| RP | −35 | −12 | −11 | −5 | −3 | −1 | 4 | 1 | 0 | 2 | −5 | −5 | −36 | –38 |

La diferencia de frecuencias Δ*f* es la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica menos la frecuencia central de la señal DVB-T.

## 1.3 Protección de una señal de televisión digital terrenal DVB-T contra las señales de onda continua o de MF

CUADRO 26

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 8 MHz,  
MAQ-64 y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora  
de onda continua o de MF (separación de frecuencia no controlada)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: portadora de onda continua o de MF | Señal deseada: DVB-T en 8 MHz, MAQ-64,  tasa de codificación de 2/3 | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | –12 | –4,5 | –3,9 | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| RP | –38 | –33 | –3 | –3 | –3 | –33 | –38 |

CUADRO 27

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz,  
MAQ-64 y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora  
de onda continua o de MF (separación de frecuencia no controlada)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: portadora de onda continua o de MF | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64, tasa de codificación de 2/3 | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | −10,5 | −4,0 | −3,4 | 0 | 3,4 | 4,0 | 10,5 |
| RP | −38 | −33 | −3 | −3 | −3 | −33 | −38 |

Los Cuadros de relaciones de protección mostrados se pueden utilizar para señales interferentes con anchura de banda estrecha, por ejemplo portadoras de sonido analógicas, o bien para servicios distintos de los de la radiodifusión.

CUADRO 28

Relaciones de protección cocanal (dB) de una señal DVB-T de 7 MHz, MAQ-64  
y tasa de codificación de 2/3 interferidos por una portadora de onda continua  
(separación de frecuencia no controlada)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal no deseada: portadora de onda continua | Señal deseada: DVB-T de 7 MHz, MAQ-64,  tasa de codificación de 2/3 | | | | | | |
| Δ*f* (MHz) | –8 | –4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| RP | –48 | –41 | –8 | –9 | –6 | –39 | –48 |

Los Cuadros de relaciones de protección mostrados se pueden utilizar para señales interferentes con anchura de banda estrecha, por ejemplo, portadoras de sonido analógicas o servicios distintos de los de la radiodifusión. Debe señalarse que la estructura en detalle de la relación de protección en función de la separación de frecuencia entre la señal MDFO y la señal de onda continua interferente presenta una variación cíclica. Los valores indicados en el Cuadro 28 se refieren a la separación óptima.

## 1.4 Protección de señales de televisión digital terrenal DVB-T contra señales de T‑DAB

CUADRO 29

Relaciones de protección cocanal (dB) para señales DVB-T  
de 7 MHz y 8 MHz interferidas por cuatro señales  
de bloque de frecuencia T-DAB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal de DVB-T deseada | | RP (Nota 1) |
| Constelación | Tasa de codificación |  |
| MDP‑4 | 1/2 | 10 |
| MDP‑4 | 2/3 | 12 |
| MDP‑4 | 3/4 | 14 |
| MAQ‑16 | 1/2 | 15 |
| MAQ‑16 | 2/3 | 18 |
| MAQ‑16 | 3/4 | 20 |
| MAQ‑64 | 1/2 | 20 |
| MAQ‑64 | 2/3 | 24 |
| MAQ‑64 | 3/4 | 26 |
| MAQ‑64 | 7/8 | 31 |
| NOTA 1 – Las relaciones de protección indicadas para las señales de DVB‑T representan el caso más desfavorable de interferencia procedente de señales de T‑DAB. (Estos valores se obtienen a partir de mediciones realizadas utilizando bloques de frecuencia T-DAB con los mismos niveles de potencia.) | | |

CUADRO 29*bis*

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal DVB-T de 7 MHz interferida  
por menos de cuatro señales de bloque de frecuencia T‑DAB en un canal de 7 MHz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada DVB-T | | RP (Nota 1) | | |
| Constelación | Tasa de codificación | 1 T-DAB | 2 T-DAB | 3 T-DAB |
| 64-MAQ | 2/3 | 13 | 21 | 23 |
| 64-MAQ | 3/4 | 17 | 23 | 25 |
| NOTA 1 – Estos valores se obtuvieron a partir de mediciones realizadas en un canal gaussiano. (Los valores medidos del punto de fallo subjetivo (SFP) se incrementaron 1 dB y se redondearon al entero más próximo para obtener los valores de QEF.) En situaciones de planificación en que aparecen canales de Rice debe aplicarse a estos valores un incremento adicional de 0,6 dB. | | | | |

CUADRO 30

Relaciones de protección (dB) para señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz  
interferidas por una señal T‑DAB en los canales adyacentes  
inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal | *N* – 1 | *N* + 1 |
| RP | –30 | –30 |

La relación de protección se indica en dB.

## 1.5 Protección de la DVB‑T contra señales de banda amplia distintas a las de la radiodifusión terrenal

### 1.5.1 Relaciones de protección para la DVB‑T interferida por el servicio fijo (sistema reubicable)

CUADRO 31

Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ‑64  
y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones del servicio fijo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| RP (dB) | –45 | –27 | 1 | 4 | 1 | –27 | –45 |
| Δ*f*: diferencia entre las frecuencias centrales. | | | | | | | |

Características técnicas de la fuente de interferencia

– Modulación MDF‑2

– Anchura de banda: 750 kHz (3 dB)

### 1.5.2 Relaciones de protección para la DVB-T interferida por sistemas AMDC

Cabe observar que los siguientes Cuadros 32 y 33 corresponden al caso en que la interferencia a la DVB-T es causada por un solo canal del sistema AMDC.

CUADRO 32

Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64   
y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de AMDC-1X

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| RP (dB) | –38 | –20 | –3 | 10 | –3 | –20 | –38 |
| Δ*f*: diferencia entre las frecuencias centrales. | | | | | | | |

Características de la señal interferente

– Modulación: MDP-4

– Anchura de banda: 1,25 MHz (99%)

CUADRO 33

Relaciones de protección para una señal DVB-T de 8 MHz, MAQ-64   
y tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de AMDC-3X

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| RP (dB) | –38 | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | –38 |
| Δ*f*: diferencia entre las frecuencias centrales. | | | | | | | |

Características de la señal interferente

– Modulación: MDP-4

– Anchura de banda: 4 MHz (99%)

En el siguiente punto aparecen las relaciones de protección y los umbrales de sobrecarga para los sistemas DVB-T interferidos por sistemas UMTS W-AMDC DDF. Todas las mediciones para obtener estos parámetros se realizaron sobre receptores DVB-T diseñados para una gama de sintonía de frecuencias entre 470 y 862 MHz, todas las señales interferentes se encontraban en la gama de frecuencias de 759 MHz a 862 MHz.

La relación de protección y el umbral de sobrecarga pueden ser muy diferentes para sintonizadores de silicio[[1]](#footnote-1) y de jaula[[2]](#footnote-2). Los sintonizadores de silicio se utilizan cada vez más en los equipos receptores de TV, incluidos los productos de alta gama tales como iDTV y PVR.

Como los sintonizadores de silicio y de jaula tienen distintas características de comportamiento, se aconseja a los planificadores que durante la etapa de planificación de la red consideren los volúmenes de utilización relativos de cada tipo de sintonizador y las diferencias en las características. Comparados a los sintonizadores de jaula, los de silicio no sufren degradaciones en la RP y del Us cuando la fuente de interferencia está en la FI de 36 MHz o en la frecuencia imagen 2/FI = 72 MHz; sin embargo, algunos tienen unas relaciones de protección superiores para otros desplazamientos de la frecuencia de la fuente interferente.

Es probable que exista una combinación de estos tipos de sintonizadores y probablemente en una proporción que cambiará con el tiempo. Esta Recomendación proporciona resultados separados para cada tipo de sintonizador. (Para más información, la explicación técnica de las diferencias figura en el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para los receptores de TV».)

Si se desconoce la distribución real puede que las administraciones tengan que elegir entre los valores.

Si se conoce la distribución real, por ejemplo X% de sintonizadores de jaula e Y% de sintonizadores de silicio, una forma posible de ponderar las cifras sería aplicar la siguiente ecuación para cada parámetro (relación de protección o umbral de sobrecarga):

Parámetro combinado = (X%/100) / (parámetro de los sintonizadores de jaula) +  
(Y%/100) / (parámetro de los sintonizadores de silicio)[[3]](#footnote-3)

El nivel de protección más elevado (para proteger ambos tipos de sintonizadores) se logra tomando el mayor valor de la relación de protección y el valor más bajo del umbral de sobrecarga.

Las características de la señal UMTS (W-CDMA DDF) utilizada en las mediciones en el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para los receptores de TV».

Este punto incluye el caso de CPT (control de potencia de transmisión) activado en el equipo de usuario.

Utilizando análisis estadístico se calculó el 50o y el 90o percentil de todas las relaciones de protección medidas y el 10o y 50o percentil de todos los umbrales de sobrecarga medidos para la interferencia causada por el sistema de telecomunicaciones móviles universales (UMTS) en el sistema DVB-T. Aparecen en el Cuadro 34 y el Cuadro 35 para la señal de la estación de base UMTS interferente y la señal de equipo de usuario UMTS, respectivamente. Los valores de la RP y el Us para la señal del equipo de usuario UMTS se expresan con respecto al máximo valor eficaz de la señal interferente. La desviación de frecuencia se mide entre las frecuencias centrales de las señales deseada e interferente.

El 90o percentil (respectivamente el 50o) para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% (el 50% respectivamente) de los receptores medidos.

El 10o (respectivamente el 50o) para el valor umbral de sobrecarga corresponde a la protección del 90% (el 50% respectivamente) de los receptores medidos.

CUADRO 34

Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (Us) para una señal DVB-T MAQ-64  
de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de  
base UMTS de 5 MHz sin control de potencia de transmisión (CPT desactivado)  
(véanse las Notas 1 a 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Rx | Sintonizador de jaula | | | | Sintonizador de silicio | | | |
| 14 | | | | (Nota 5) | | | |
| Desplazamiento de la fuente interferente N/(MHz) | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dBm  50o percentil |
| 0/(0 MHz) | 17,0 | 18,1 | NR | NR |  |  |  |  |
| 1/(6,5 MHz) | −32,0 | −30,3 | −12,4 | −8,0 |  |  |  |  |
| 2/(11,5 MHz) | −43,5 | −38,3 | −7,7 | −3,0 |  |  |  |  |
| 3/(16,5 MHz) | −44,0 | −33,7 | −7,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4/(21,5 MHz) | −50,5 | −34,9 | −13,2 | −1,0 |  |  |  |  |
| 5/(26,5 MHz) | −56,0 | −41,9 | −15,1 | −5,0 |  |  |  |  |
| 6/(31,5 MHz) | −60,0 | −43,8 | −13,8 | −5,5 |  |  |  |  |
| 7/(36,5 MHz) | −45,0 | −18,1 | −23,9 | −9,5 |  |  |  |  |
| 8/(41,5 MHz) | −67,5 | −55,1 | −12,1 | −2,0 |  |  |  |  |
| 9/(46,5 MHz) | −65,0 | −55,5 | −12,4 | −0,5 |  |  |  |  |
| 10/(51,5 MHz) | −68,0 | −57,2 | −12,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| 11/(56,5 MHz) | −69,5 | −60,0 | −12,0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 14/(71,5 MHz) | −50,5 | −41,6 | −12,8 | 2,5 |  |  |  |  |
| NOTA 1 – NR: no se alcanza el Us. Para este desplazamiento de frecuencia RP es el criterio dominante. En consecuencia, el receptor DVB‑T es interferido por una señal interferente debido a un insuficiente valor de *C*/*I* (<RP) antes de alcanzar su Us.  NOTA 2 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 3 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido por ejemplo, para una sensibilidad de +3dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 4 – Puede obtenerse la RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparecen en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 5 – Los sintonizadores de silicio pueden tener diferencias significativas . Se ha probado un número limitado de tres sintonizadores de silicio. Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Los valores figuran, a título orientativo, en el Cuadro 62 del Apéndice 2 del Anexo 2 y deben utilizarse con precaución. | | | | | | | | |

CUADRO 35

Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga para una señal DVB-T MAQ-64  
de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de   
base UMTS de 5 MHz sin control de potencia de transmisión (CPT activado)   
(véanse las Notas 1 a 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Rx | Sintonizador de jaula | | | | Sintonizador de silicio | | | |
| 14 | | | | (Nota 6) | | | |
| Desplazamiento de la fuente interferente N/(MHz) | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dBm  50o percentil |
| 0/(0 MHz) | 18,0 | 19,0 | NR | NR |  |  |  |  |
| 1/(6,5 MHz) | −18,0 | −16,0 | −33,8 | −13,0 |  |  |  |  |
| 2/(11,5 MHz) | −37,0 | −25,6 | −24,7 | −4,0 |  |  |  |  |
| 3/(16,5 MHz) | −42,5 | −30,6 | −6,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4/(21,5 MHz) | −42,0 | −35,9 | −13,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5/(26,5 MHz) | −49,5 | −37,3 | −15,5 | −0,5 |  |  |  |  |
| 6/(31,5 MHz) | −57,5 | −41,1 | −8,7 | −2,5 |  |  |  |  |
| 7/(36,5 MHz) | −47,0 | −18,2 | −24,0 | −12,0 |  |  |  |  |
| 8/(41,5 MHz) | −68,0 | −53,6 | −9,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9/(46,5 MHz) | −66,5 | −55,3 | −9,0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 10/(51,5 MHz) | −71,0 | −57,6 | −9,7 | 1,5 |  |  |  |  |
| 11/(56,5 MHz) | −72,0 | −58,6 | −9,1 | 1,5 |  |  |  |  |
| 14/(71,5 MHz) | −50,0 | −43,2 | −9,5 | 3,0 |  |  |  |  |
| NOTA 1 – NR: no se alcanza el Us. Para este desplazamiento de frecuencia RP es el criterio dominante. En consecuencia, el receptor DVB‑T es interferido por una señal interferente debido a un insuficiente valor de *C*/*I* (<RP) antes de alcanzar su Us.  NOTA 2 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 3 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido por ejemplo, para una sensibilidad de +3dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 4 – Puede obtenerse la RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparecen en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 5 – La RP y el Us de DVB-T relativos al máximo valor eficaz de la potencia de la señal interferente son aplicables a los estudios de compartición cuando se fija a su máximo valor la potencia de la señal del equipo de usuario UMTS interferente.  NOTA 6 – Los sintonizadores de silicio pueden tener diferencias significativas . Se ha probado un número limitado de tres sintonizadores de silicio. Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Los valores figuran, a título orientativo, en el Cuadro AA1 del Apéndice 2 del Anexo 2 y deben utilizarse con precaución. | | | | | | | | |

### 1.5.3 Relaciones de protección y umbrales de sobrecarga para un sistema DVB-T interferido por señales LTE AMDFO y SC-AMDF

Este punto proporciona las relaciones de protección y los umbrales de sobrecarga para los sistemas DVB-T interferidos por sistemas LTE AMDFO y SC-AMDF. Todas las mediciones para obtener estos parámetros se realizaron sobre receptores DVB-T diseñados para una gama de frecuencias de sintonía entre 470 y 862 MHz, todas las señales interferentes se encontraban en la gama de frecuencias entre 759 y 862 MHz.

La relación de protección y el umbral de sobrecarga pueden ser muy diferentes para sintonizadores de silicio1 y de jaula2. Los sintonizadores de silicio se utilizan cada vez más en los equipos receptores de TV, incluidos los productos de alta gama tales como iDTV y PVR.

Como los sintonizadores de silicio y de jaula tienen distintas características de comportamiento, se aconseja a los planificadores que durante la etapa de planificación de la red consideren los volúmenes de utilización relativos de cada tipo de sintonizador y las diferencia en las características. Comparados a los sintonizadores de jaula, los de silicio no sufren degradaciones en la RP y del Us cuando la fuente de interferencia está en la FI de 36 MHz o en la frecuencia imagen 2 IF = 72 MHz; sin embargo, algunos tienen unas relaciones de protección superiores para otros desplazamientos de la frecuencia de la fuente interferente.

Es probable que exista una combinación de estos tipos de sintonizadores y probablemente en una proporción que cambiará con el tiempo. Esta Recomendación proporciona resultados separados para cada tipo de sintonizador. (Para más información, la explicación técnica de las diferencias figura en el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para los receptores de TV»).

Si se desconoce la distribución real puede que las administraciones tengan que elegir entre los valores.

Si se conoce la distribución real, por ejemplo X% de sintonizadores de jaula e Y% de sintonizadores de silicio, una forma posible de ponderar las cifras sería aplicar la siguiente ecuación para cada parámetro (relación de protección o umbral de sobrecarga):

Parámetro Combinado = (X%/100) (parámetro de los sintonizadores de jaula) + (Y%/100)   
(parámetro de los sintonizadores de silicio)3

El nivel de protección más elevado (para proteger ambos tipos de sintonizadores) se logra tomando el mayor valor de la relación de protección y el valor más bajo del umbral de sobrecarga.

Las características de la señal LTE utilizada en las mediciones aparecen en el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para los receptores de TV».

Utilizando análisis estadístico se calculó el 50o y el 90o percentil de todas las relaciones de protección medidas y el 10o y 50o percentil de todos los umbrales de sobrecarga medidos para la interferencia causada por LTE en el sistema DVB-T.

El 90o percentil (respectivamente el 50o) para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% (el 50% respectivamente) de los receptores medidos.

El 10o percentil (respectivamente el 50o) para el valor umbral de sobrecarga corresponde a la protección del 90% (el 50% respectivamente) de los receptores medidos.

La compartición entre DVB-T y el servicio LTE móvil es una situación en constante evolución. El diseño de los sintonizadores de televisión y la implementación de las estaciones de base son evolutivas en ambos casos. Se insta encarecidamente a todas las partes implicadas a que mejoren el comportamiento de sus respectivos equipos de forma que estos cuadros puedan modificarse en un próximo futuro.

La gama de relaciones de protección y umbrales de sobrecarga obtenidas para la fuente interferente LTE-BS figuran en el Cuadro 36 para sintonizadores de jaula y en el Cuadro 37 para sintonizadores de silicio, para una carga de tráfico del SR del 0% al 100%[[4]](#footnote-4).

Para el caso de cargas de tráfico del SR del 0% y el 50% las cifras de los siguientes cuadros se han obtenido a partir de un número limitado de mediciones (6 sintonizadores de silicio). Se invita a las administraciones a que proporcionen los resultados de mediciones adicionales para mejorar la precisión estadística. Por tanto, estos valores se indican sólo a título orientativo y deben utilizarse con precaución.

La actual situación de caso más desfavorable corresponde a una carga de tráfico muy baja en la estación de base. Todas las situaciones de carga de tráfico quedan contempladas aquí pues no es probable que pueda predecirse la verdadera carga de tráfico en funcionamiento real del SR.

El mayor nivel de protección (para proteger la radiodifusión en todos los casos de carga de tráfico del SR) se logra tomando el valor más elevado de la relación de protección y el menor valor del umbral de sobrecarga.

Las relaciones de protección para las señales interferentes con una carga de tráfico del 0% fueron generalmente superiores que las de la carga de tráfico más elevada. Los umbrales de sobrecarga para señales interferentes con una carga de tráfico del 0% fueron generalmente más bajas que las de la carga de tráfico más alta. Para más detalles véase el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para receptores de TV».

El desplazamiento de frecuencia se mide entre las frecuencias centrales de las señales deseada e interferente.

CUADRO 36

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida  
por una señal LTE BS de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano  
para sintonizadores de jaula (véanse las Notas 1 a 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90opercentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil |
| 1/(10 MHz) | −39 ... debe determinarse | −33 ... debe determinarse | debe determinarse ... −13 | debe determinarse ... −9 |
| 2/(18 MHz) | −46 ... debe determinarse | −42 ... debe determinarse | debe determinarse ... −8 | debe determinarse ... −3 |
| 3/(26 MHz) | −49 ... debe determinarse | −39 ... debe determinarse | debe determinarse ... −18 | debe determinarse ... −2 |
| 4/(34 MHz) | −58 ... debe determinarse | −55 ... debe determinarse | debe determinarse ... −13 | debe determinarse ... −8 |
| 5/(42 MHz) | −64 ... debe determinarse | −63 ... debe determinarse | debe determinarse ... −8 | debe determinarse ... −4 |
| 6/(50 MHz) | −59 ... debe determinarse | −58 ... debe determinarse | debe determinarse ... −5 | debe determinarse ... −1 |
| 7/(58 MHz) | −67 ... debe determinarse | −66 ... debe determinarse | debe determinarse ... −5 | debe determinarse ... 1 |
| 8/(66 MHz) | −68 ... debe determinarse | −65 ... debe determinarse | debe determinarse ... −5 | debe determinarse ... 1 |
| 9/(74 MHz) | −46 ... debe determinarse | −39 ... debe determinarse | debe determinarse ... −3 | debe determinarse ... 2 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 – Puede obtenerse la RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 – TBD: debe determinarse. Se ha probado un número limitado de sintonizadores de jaula (dos) para los casos de carga de tráfico del SR del 0% y el 50%. Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Los valores que figuran en los Cuadros 65 y 67 del Apéndice 2 del Anexo 2 se dan a título orientativo y debe utilizarse con precaución.  NOTA 5 – En los Cuadros 64, 66 y 68 del Apéndice del Anexo 2 aparecen más detalles sobre los distintos casos de carga de tráfico del SR. | | | | |

CUADRO 37

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida  
por una señal LTE BS de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano  
para sintonizadores de silicio (véanse las Notas 1 a 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia  N/(MHz) | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Os, dB  50o percentil |
| 1/(10 MHz) | −40 … −30.5(1) | −39.5… −20.5(1) | −40.8(1) … −10 | −38(1) … −2.5 |
| 2/(18 MHz) | −51 … −27.5(1) | −46 … −21.5(1) | −35.5(1) … −8 | −6(1) … 1 |
| 3/(26 MHz) | −52 … −30(1) | −47 … −24.5(1) | −39(1) … −6 | −4.5(1) … 2.5 |
| 4/(34 MHz) | −54.5 … −32(1) | −48 ... −28.5(1) | −32.5(1) … −9.5 | −4.5(1) … 4 |
| 5/(42 MHz) | −55 … −37(1) | −49.5 … −32(1) | −31.5(1) … −9 | −3(1) … 5 |
| 6/(50 MHz) | −56.5 … −44.5(1) | −50 … −35(1) | −29(1) … −8.5 | −2(1) … 4.5 |
| 7/(58 MHz) | −56.5 … −52(1) | −52 … −37(1) | −28(1) … −8 | −1(1) … 5 |
| 8/(66 MHz) | −56.5 … −53(1) | −52.5 … −38.5(1) | −26(1) … −7 | −1.5(1)… 5.5 |
| 9/(74 MHz) | −56.5 … −53(1) | −53 … −40(1) | −25(1) … −6 | −1.5(1) … 5.5 |
| (1) El valor se refiere a un caso de carga de tráfico del SR del 0% y se basa en un número limitado de mediciones (6 sintonizadores).  NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferente.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparecen el § 4 del presente Anexo.  NOTA 4 – Para más detalles sobre los diferentes casos de carga de tráfico del SR, véanse los Cuadros 64, 66, 68 del Apéndice 2 del Anexo 2. | | | | |

La gama de relaciones de protección y umbrales de sobrecarga obtenidos para la fuente de interferencia LTE-UE figuran en el Cuadro 38, caso de sintonizadores de jaula, y en el Cuadro 38A, caso de sintonizadores de silicio, para interferencia variable en el tiempo y continua.

La actual situación de caso más desfavorable corresponde a la interferencia procedente de señales variables en el tiempo. El nivel de protección más elevado (para proteger la radiodifusión en casos de interferencia variable en el tiempo y continua) se logra tomando el mayor valor para la relación de protección y el menor valor para el umbral de sobrecarga.

Las relaciones de protección para las señales interferentes con potencia media constante y sin variación de frecuencia son generalmente menores que las de las señales de interferencia variable en el tiempo, tales como las ondas LTE UE impulsivas. Los valores del umbral de sobrecarga para las señales de interferencia con potencia media constante y sin variación de frecuencia son generalmente más altos que los de las señales de interferencia variable en el tiempo, tales como las ondas LTE UE impulsivas. Para más detalles véase el Informe «Medición de las relaciones de protección y del umbral de sobrecarga para los receptores de TV».

El desplazamiento de frecuencia se mide entre las frecuencias centrales de las señales deseada e interferente.

CUADRO 38

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida  
por una señal LTE UE de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano  
para sintonizadores de jaula (véanse las Notas 1 a 3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia  N/(MHz) | N° Rx | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil |
| 1/(10 MHz) | 19 | –21 … –13 | –14 … –12 | –21 … –19 | –16 … –11 |
| 2/(18 MHz) | 19 | 48 … –47 | –45 … –42 | –18 … –4 | –6 … –2 |
| 3/(26 MHz) | 19 | –49 … –48 | –43 … –40 | –31 … –26 | –16 … –10 |
| 4/(34 MHz) | 19 | –61 … –57 | –59 … –54 | –19 … –11 | –13 … –9 |
| 5/(42 MHz) | 19 | –67 … –56 | –63 … –50 | –17 … –7 | –9 … –4 |
| 6/(50 MHz) | 31 | –73 … –56 | –66 … –49 | –18 … –7 | –9 … –2 |
| 7/(58 MHz) | 19 | –74 … –57 | –71 … –47 | –16 … –3 | –3 … 2 |
| 8/(66 MHz) | 31 | –78 … –59 | –70 … –52 | –16 … –3 | –4 … 2 |
| 9/(74 MHz) | 19 | –50 … –44 | –38 … –33 | –9 … –3 | –2 … 4 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción. | | | | | |

CUADRO 38A

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida  
por una señal LTE UE de 10 MHz en un entorno de canal gaussiano  
para sintonizadores de silicio (véanse las Notas 1 a 4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia  N/(MHz) | N° Rx | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil |
| 1/(10 MHz) | 4 | –14 | –13 | –23 … –17 | –16 |
| 2/(18 MHz) | 4 | –49 … –42 | –46 … –32 | –46 … –5 | –28 … 2 |
| 3/(26 MHz) | 4 | –51 … –43 | –48 … –35 | –47 … –2 | –26 … 5 |
| 4/(34 MHz) | 4 | –52 … –46 | –48 … –36 | –44 … –6 | –25 … 2 |
| 5/(42 MHz) | 4 | –54 …–45 | –51 … –37 | –43 … –5 | –24 … 3 |
| 6/(50 MHz) | 10 | –53 … –45 | –45 … –38 | –41 … –7 | –25 … 0 |
| 7/(58 MHz) | 4 | –56 … –48 | –51 … –40 | –39 ... –5 | –21 … 4 |
| 8/(66 MHz) | 10 | –55 … –46 | –48 … –37 | –35 … –7 | –21 … 2 |
| 9/(74 MHz) | 10 | –55 … –45 | –47 … –37 | –32 … –10 | –23 … –1 |
| *Notas relativas al Cuadro 38A:*  NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 – Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 – Para algunos desplazamientos sólo se ha probado un número limitado (4) de sintonizadores. Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Se necesitan más mediciones para estabilizar los valores. Los valores que aparecen en los Cuadros 65 y 67 del Apéndice 2 del Anexo 2 se indican a título orientativo y deben utilizarse con precaución. | | | | | |

# 2 Relaciones de protección de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal no deseadas DVB‑T

Los Cuadros 39 a 46 muestran las relaciones de protección de una señal de televisión analógica deseada de 625 líneas interferida por una señal DVB-T de televisión digital terrenal.

## 2.1 Relaciones de protección de sistemas de televisión de 625 líneas

### 2.1.1 Protección de señales de imagen deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal DVB‑T

En este punto, las relaciones de protección para la señal analógica deseada interferida por una señal digital DVB‑T no deseada se refiere únicamente a la interferencia en la señal de imagen.

Los valores de la relación de protección se refieren a una atenuación del espectro exterior al canal del transmisor DVB‑T no deseado de 40 dB.

#### 2.1.1.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 39

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal DVB-T de 8 MHz no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 8 MHz | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B, D, D1, G, H, K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B, D, K, L/SECAM | 35 | 41 |

CUADRO 40

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal DVB-T de 7 MHz no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 7 MHz | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL, B/SECAM | 35 | 41 |

#### 2.1.1.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior

CUADRO 41

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por señales DVB-T de 7 y 8 MHz  
(canal adyacente inferior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 7 o de 8 MHz (canal adyacente inferior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B, D, D1, G, H, I, K/PAL | –9 | –5 |
| B, D, K, L/SECAM | –5 | –1 |

#### 2.1.1.3 Protección contra la interferencia del canal adyacente superior

CUADRO 42

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por señales DVB-T de 7 MHz y 8 MHz  
(canal adyacente superior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: Sistema analógico | Señal no deseada: DVB-T de 7 o de 8 MHz (canal adyacente superior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL y SECAM | –8 | –5 |

#### 2.1.1.4 Protección contra la interferencia del canal de imagen

CUADRO 43

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal DVB-T de 8 MHz  
(canal de imagen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema analógico deseado | Canal DVB-T no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia  continua |
| D1, G/PAL | *N* + 9 | –19 | –15 |
| I/PAL | *N* + 9 |  |  |
| L/SECAM(1) | *N* + 9 | –24 | –22 |
| D, K/SECAM(1) | *N* + 8, *N* + 9 | –16 | –11 |
| D, K/PAL | *N* + 8, *N* + 9 |  |  |
| (1) Valores provisionales están todavía en estudio. | | | |

CUADRO 44

Relaciones de protección (dB) de una señal de imagen analógica deseada  
interferida por una señal DVB-T de 7 MHz  
(canal de imagen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema analógico deseado | Canal DVB-T  no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| B/PAL | *N* + 10, *N* + 11 | –22 | –18 |

#### 2.1.1.5 Protección contra la interferencia superpuesta

CUADRO 45

Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL  
analógicas\* interferidas por una señal DVB-T de 7 MHz  
(canales superpuestos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de la señal DVB-T no deseada menos frecuencia portadora de imagen de la señal de televisión analógica deseada (MHz) | Relación de protección | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| –7,75 | –16 | –11 |
| (*N* – 1) –4,75 | –9 | –5 |
| –4,25 | –3 | 4 |
| –3,75 | 13 | 21 |
| –3,25 | 25 | 31 |
| –2,75 | 30 | 37 |
| –1,75 | 34 | 40 |
| –0,75 | 35 | 41 |

CUADRO 45 (*Fin*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de la señal DVB-T no deseada menos frecuencia portadora de imagen de la señal de televisión analógica deseada (MHz) | Relación de protección | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| (*N* ) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (*N* + 1) 9,25 | –8 | –5 |
| 12,25 | –8 | –5 |
| \* Para todos los sistemas SECAM se prevén valores similares. Los valores están todavía en estudio. | | |

CUADRO 46

Relaciones de protección (dB) de señales de imagen B, D, D1, G, H, K/PAL  
analógicas\* interferidas por una señal DVB-T de 8 MHz  
(canales superpuestos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de la señal DVB-T no deseada menos frecuencia portadora de imagen de la señal de televisión analógica  (MHz) | Relación de protección | |
| Interferencia troposférica(1) | Interferencia continua(1) |
| –8,25 | –16 | –11 |
| (*N* – 1) –5,25 | –9 | –5 |
| –4,75 | –4 | 3 |
| –4,25 | 12 | 20 |
| –3,75 | 24 | 30 |
| –3,25 | 29 | 36 |
| –2,25 | 33 | 39 |
| –1,25 | 34 | 40 |
| (*N* ) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (*N* + 1) 9,75 | –8 | –5 |
| 12,75 | –8 | –5 |
| \* Para todos los sistemas SECAM se prevén valores similares. Los valores están todavía en estudio.  (1) Los valores para la interferencia troposférica y continua se han obtenido a partir del Cuadro 37 mediante cálculos. | | |

# 3 Relaciones de protección de las señales de sonido de las señales de televisión terrenal analógica deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal no deseadas DVB-T

Los Cuadros 47 a 49 muestran las relaciones de protección de las portadoras de sonido de televisión MF, MA y NICAM deseadas interferidas por señales de televisión digital terrenal no deseadas.

Todas las relaciones de protección de este punto se refieren al nivel de las portadoras de sonido de televisión deseadas. El nivel de referencia de las portadoras de sonido es el valor eficaz de la portadora no modulada.

La calidad del sonido para interferencia troposférica corresponde a la nota de degradación 3, y para interferencia continua, a la nota de degradación 4.

La relaciones *S*/*N* de referencia para señales de sonido con MF son:

– 40 dB (aproximado a una nota de degradación 3) – caso de interferencia troposférica;

– 48 dB (aproximado a una nota de degradación 4) – caso de interferencia continua.

Las relaciones *S*/*N* de referencia se miden con ponderación de cresta a cresta, como se indica en las Recomendaciones UIT-R BS.468 y UIT‑R BS.412.

El nivel de la señal de sonido MF de referencia corresponde a una desviación de frecuencia máxima de ±50 kHz.

Las BER de referencia para señales de sonido digitales NICAM son:

– BER = 1 × 10– 4 (aproximado a una nota de degradación 3) – caso de interferencia troposférica;

– BER = 1 × 10–5 (aproximado a una nota de degradación 4) – caso de interferencia continua.

Cuando se transmita una portadora de dos señales de sonido, cada una de estas dos señales debe considerarse por separado. Las señales de sonido moduladas múltiples quizás requieran mayor protección.

## 3.1 Protección de señales de sonido MF, MA y NICAM de los sistemas de televisión analógica interferidos por señales de televisión digital terrenal DVB‑T

CUADRO 47

Relaciones de protección (dB) cocanal de una señal de sonido deseada   
interferida por una señal de televisión digital terrenal DVB-T

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación de protección correspondiente  a la portadora de sonido deseada | | Señal no deseada | |
| Señal de sonido deseada | | DVB-T de 7 MHz | DVB-T de 8 MHz |
| MF | Caso interferencia troposférica | 6 | 5 |
|  | Caso interferencia continua | 16 | 15 |
| MA | Caso interferencia troposférica | 21 | 20 |
|  | Caso interferencia continua | 24 | 23 |
| NICAM | Caso interferencia troposférica | 5 | 4 |
| PAL B/G | Caso interferencia continua | 6 | 5 |
| NICAM | Caso interferencia troposférica |  |  |
| Sistema I | Caso interferencia continua |  |  |
| NICAM | Caso interferencia troposférica | 12 | 11 |
| Sistema L | Caso interferencia continua | 13 | 12 |

CUADRO 48

Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MF deseada interferida  
por una señal DVB-T de 7 MHz (canales superpuestos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de la señal DVB-T en relación con una portadora MF | Relación de protección correspondiente a la portadora de sonido deseada | Frecuencia del punto a 3 dB de la señal DVB-T menos la frecuencia portadora de sonido | | | | | | |
| –500 kHz | –250 kHz | –50 kHz | 0,0 kHz | 50 kHz | 250 kHz | 500 kHz |
| DVB-T por debajo de MF | Caso interferencia troposférica | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Caso interferencia continua | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| DVB-T por encima de MF | Caso interferencia troposférica | 5 | 5 | 4 | 3 | –9 | –22 | –32 |
| Caso interferencia continua | 15 | 15 | 14 | 12 | –6 | –16 | –27 |
| NOTA 1 – Los valores de relación de protección corresponden a una atenuación del espectro fuera de canal de 40 dB.  NOTA 2 – Este Cuadro está todavía en estudio. | | | | | | | | |

CUADRO 49

Relaciones de protección (dB) de una señal de sonido MA interferida  
por una señal DVB-T de 8 MHz para diferentes desplazamientos  
de frecuencia (canal adyacente superior)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación de protección en función de la portadora  de sonido deseada | Frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia de portadora de sonido | | |
| Con desplazamiento negativo | Sin desplazamiento | Con desplazamiento positivo |
| 4,250 – 0,166 MHz = 4,084 MHz | 4,250 MHz | 4,250 + 0,166 MHz = 4,416 MHz |
| Caso interferencia troposférica | –1 | –2 | –4 |
| Caso interferencia continua | +1 | 0 | –2 |

# 4 Factores de corrección para distintas variantes del sistema DVB-T deseado y diferentes condiciones de recepción

El Cuadro 50 se ha elaborado basándose en una señal DVB-T interferida por otra señal DVB-T. Se propone su utilización para otros tipos de fuentes interferentes pero son necesarios más estudios para confirmar los valores.

CUADRO 50

Factores de corrección teóricos de las relaciones de protección (dB) para diferentes  
variantes de un sistema DVB-T deseado con respecto a una señal DVB-T MAQ-64  
con tasa de codificación 2/3 y para diferentes condiciones de recepción

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante del sistema DVB-T | Canal gaussiano | Recepción fija | Recepción portátil en exteriores | Recepción portátil en interiores | Recepción móvil |
| MDP-4 1/2 | −13.5 | −12,5 | −10,3 | −10,3 | −7,3 |
| MDP-4 2/3 | −11,6 | −10,5 | −8,2 | −8,2 | −5,2 |
| MDP-4 3/4 | −10,5 | −9,3 | −6,9 | −6,9 | −3,9 |
| MDP-4 5/6 | −9,4 | −8,1 | −5,6 | −5,6 | −2,6 |
| MDP-4 7/8 | −8,5 | −7,1 | −4,5 | −4,5 | −1,5 |
| MAQ-16 1/2 | −7,8 | −6,8 | −3,6 | −3,6 | −1,6 |
| MAQ-16 2/3 | −5,4 | −4,3 | −2,0 | −2,0 | 1,0 |
| MAQ-16 3/4 | −3,9 | −2,7 | −0,3 | −0,3 | 2,7 |
| MAQ-16 5/6 | −2,8 | −1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| MAQ-16 7/8 | −2,3 | −0,9 | 1,7 | 1,7 | 4,7 |
| MAQ-64 1/2 | −2,2 | −1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| MAQ-64 2/3 | 0,0 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 6,4 |
| MAQ-64 3/4 | 0,0 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 6,4 |
| MAQ-64 5/6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 9,8 |
| MAQ-64 7/8 | 3,9 | 5,3 | 7,9 | 7,9 | 10,9 |

En comparación con el canal de transmisión estático, el canal de Rayleigh variable en el tiempo pertinente para la recepción de DVB-T portátil necesita unas relaciones de protección más elevadas. El incremento medio de los valores de la RP en un canal de transmisión de Rayleigh variable en el tiempo comparado con los valores en un canal de transmisión de Rayleigh estático para todos los receptores medidos es de unos 5 a 6 dB.

En resumen, los valores de la RP en un canal de transmisión gaussiano son de 2 a 3 dB inferiores a los valores en el canal de transmisión de Rayleigh estático. Comparado con éste, el canal de Rayleigh variable en el tiempo presenta una RP de 4 dB a 6 dB más elevadas.

# 5 Relaciones de protección de una señal T-DAB interferida por una señal de televisión digital no deseada

CUADRO 51

Relaciones de protección (dB) para una señal T-DAB interferida   
por una señal DVB-T de 8 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAQ-64, tasa de codificación de 2/3 | | | | | | | | | |
| Δ *f* (1) (MHz) | 5 | 4,2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| RP | 50 | –1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| (1) Δ *f* : frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia central de la señal T-DAB. | | | | | | | | | |

CUADRO 52

Relaciones de protección (dB) para una señal T-DAB interferida   
por una señal DVB-T de 7 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAQ-64, tasa de codificación de 2/3 | | | | | | | | | |
| Δ *f* (1) (MHz) | –4,5 | –3,7 | –3,5 | –2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| RP | –49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | –49 |
| (1) Δ *f* : frecuencia central de la señal DVB-T menos la frecuencia central de la señal T-DAB. | | | | | | | | | |

# 6 Intensidades de campo mínimas para sistemas de televisión digital terrenal DVB-T, recepción fija

La fórmula para calcular la intensidad de campo mínima figura en el Apéndice 1 al Anexo 2.

CUADRO 53

Cálculo de la intensidad de campo mínima –  
Sistema DVB-T 8 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | 200 | | | 550 | | | 700 | | |
| Variante del sistema intervalo de guarda 1/4 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 | MDP-4 2/3 | MAQ-16 2/3 | MAQ-64 2/3 |
| Factor de ruido del receptor, *F* (dB) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Relación *C*/*N* del receptor(1) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| Pérdida de alimentación, *Af* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ganancia de antena, *G* (dB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Mínima intensidad de campo para recepción fija, *Emín* (dB(μV/m))(2) | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) Para el canal de Rice.  (2) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 2. | | | | | | | | | |

# 7 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción de DVB-T en terminales móviles

Las fórmulas para calcular el mínimo valor mediano de la intensidad de campo figuran en el Apéndice 1 al presente Anexo. Los valores necesarios para el cálculo aparecen en este punto y en el Anexo 4. La recepción móvil debe calcularse con una probabilidad de localización de 99%.

## 7.1 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción en terminales móviles

Para un determinado modo de DVB-T, la relación *C*/*N* media necesaria para obtener un cierto nivel de calidad es función únicamente de la frecuencia Doppler, por lo que puede trazarse un gráfico como el de la Fig. 1.

FIGURA 1

Relación *C*/*N* media necesaria en un canal de propagación móvil



Los Cuadros 54 y 55 contienen los valores mínimos de la relación *C*/*N* media (*C*/*Nmín*), la frecuencia Doppler para una *C*/*N* media igual a *C*/*Nmín* + 3 dB *C*/*N* y los límites máximos (de velocidad) Doppler para la recepción móvil. Los límites de velocidad *C*/*Nmín* + 3 dB se dan para tres frecuencias (200 MHz, 500 MHz y 800 MHz). El valor de la relación *C*/*N* media *C*/*Nmín* + 3 dB es conveniente para calcular la intensidad de campo necesaria. El Cuadro 54 muestra los valores de la relación *C*/*N* media necesaria y los límites de velocidad para el caso sin diversidad. El Cuadro 55 contiene los valores correspondientes al caso con diversidad. Los valores se basan en el tipo de canal «urbano normal» que se muestra en el Cuadro 56. Los criterios de calidad empleados es el punto de fallo subjetivo (SFP, *subjective failure point*) correspondiente a ESR = una tasa de segundos con errores = 5% y PER = una tasa de error de paquetes = 1 × 10−4.

CUADRO 54

Relación *C*/*N* media necesaria y límites de velocidad para la recepción móvil en el caso sin diversidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de guarda = 1/32 | | | 2k | | | | | | 8k | | | | | |
| Velocidad a *Fd* , 3 dB (km/h) | | | | | | Velocidad a *Fd* , 3 dB (km/h) | | | | | |
| Modulación | Velocidad binaria (Mbit/s) | Tasa de codifica-ción | *C*/*Nmín* (dB) | *Fd, máx* (Hz) | *Fd* para *C*/*Nmín* + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz | *C*/*Nmín* (dB) | *Fd, máx* (Hz) | *Fd* para *C*/*Nmín* + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| MDP-4 | 6,03 | 1/2 | 13,0 | 318 | 259 | 1 398 | 559 | 349 | 13,0 | 76 | 65 | 349 | 140 | 87 |
| MDP-4 | 8,04 | 2/3 | 16,0 | 247 | 224 | 1 207 | 483 | 302 | 16,0 | 65 | 53 | 286 | 114 | 71 |
| MAQ-16 | 12,06 | 1/2 | 18,5 | 224 | 182 | 985 | 394 | 246 | 18,5 | 59 | 47 | 254 | 102 | 64 |
| MAQ-16 | 16,09 | 2/3 | 21,5 | 176 | 147 | 794 | 318 | 199 | 21,5 | 41 | 35 | 191 | 76 | 48 |
| MAQ-64 | 18,10 | 1/2 | 23,5 | 141 | 118 | 635 | 254 | 159 | 23,5 | 35 | 29 | 159 | 64 | 40 |
| MAQ-64 | 24,13 | 2/3 | 27,0 | 82 | 65 | 349 | 140 | 87 | 27,0 | 24 | 18 | 95 | 38 | 24 |

CUADRO 55

Relación *C*/*N* media necesaria y límites de velocidad para la recepción móvil en el caso con diversidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de guarda = 1/32 | | | 2k | | | | | | 8k | | | | | |
| Velocidad a *Fd* , 3 dB (km/h) | | | | | | Velocidad a *Fd* , 3 dB (km/h) | | | | | |
| Modulación | Velocidad binaria (Mbit/s) | Tasa de codifica-ción | *C*/*Nmín* (dB) | *Fd, máx* (Hz) | *Fd* para *C*/*Nmín* + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz | *C*/*Nmín* (dB) | *Fd, máx* (Hz) | *Fd*  *C*/*Nmín* + 3 dB | 200 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| MDP-4 | 6,03 | 1/2 | 7,0 | 560 | 518 | 2 795 | 1 118 | 699 | 7,0 | 140 | 129 | 699 | 280 | 175 |
| MDP-4 | 8,04 | 2/3 | 10,0 | 494 | 447 | 2 414 | 966 | 604 | 10,0 | 129 | 106 | 572 | 229 | 143 |
| MAQ-16 | 12,06 | 1/2 | 12,5 | 447 | 365 | 1 969 | 788 | 492 | 12,5 | 118 | 94 | 508 | 203 | 127 |
| MAQ-16 | 16,09 | 2/3 | 15,5 | 353 | 294 | 1 588 | 635 | 397 | 15,5 | 82 | 71 | 381 | 152 | 95 |
| MAQ-64 | 18,10 | 1/2 | 17,5 | 282 | 235 | 1 271 | 508 | 318 | 17,5 | 71 | 59 | 318 | 127 | 79 |
| MAQ-64 | 24,13 | 2/3 | 21,0 | 165 | 129 | 699 | 280 | 175 | 21,0 | 47 | 35 | 191 | 76 | 48 |

CUADRO 56

Tipo de canal para medir la relación *C*/*N* media necesaria   
en la recepción móvil de DVB-T, caso «urbano normal»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente N.º | Retardo (µs) | Potencia (dB) | Categoría Doppler |
| 1 | 0 | –3 | Rayleigh |
| 2 | 0,2 | 0 | Rayleigh |
| 3 | 0,5 | –2 | Rayleigh |
| 4 | 1,6 | –6 | Rayleigh |
| 5 | 2,3 | –8 | Rayleigh |
| 6 | 5 | –10 | Rayleigh |

Los valores para la velocidad binaria corresponden al intervalo de guarda más breve de 1/32 que es el caso menos crítico en lo que al efecto Doppler se refiere. Cuando aumenta el intervalo de guarda, disminuye la máxima velocidad, con lo que se prevé un intervalo de guarda de 1/4 de aproximadamente el 85% de la máxima frecuencia Doppler, *Fd, máx*.

La calidad de funcionamiento del canal móvil depende en gran medida del diseño del receptor DVB-T. Esta calidad se puede mejorar en los receptores diseñados especialmente para la recepción móvil.

La DVB-H utiliza como capa física el sistema de transmisión DVB-T con un mecanismo adicional de corrección de errores y de segmentación de tiempo en la capa de enlace. La máxima frecuencia Doppler (velocidad) en la recepción móvil se mejora gracias al entrelazado en el tiempo adicional. Deben determinarse los valores de *C*/*N* para la recepción de DVB‑H.

## 7.2 Factor de ruido del receptor

El factor de ruido para los receptores móviles integrados en un vehículo es de 5 dB. Se puede lograr un factor de ruido menor si la antena está adaptada internamente a la primera etapa de amplificación sin que sea necesario un bucle en la conexión.

# 8 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción peatonal de bolsillo en interiores, peatonal en exteriores y DVB-H móvil

En el Apéndice 1 del presente Anexo se pueden encontrar las ecuaciones para el cálculo del mínimo valor mediano de la intensidad de campo. Los valores utilizados para el cálculo se encuentran en esta cláusula y en el Anexo 4. la recepción móvil habrá de calcularse con una probabilidad de ubicación del 99%.

## 8.1 Modelos de canal para la recepción peatonal de bolsillo en interiores y en exteriores

Se han elaborado modelos de canal peatonal en interiores (PI) y peatonal en exteriores (PO) para describir la recepción de bolsillo en movimiento lento en interiores y en exteriores. Los modelos de canal se basan en la medición de las redes monofrecuencia DVB-H y disponen de trayectos a partir de dos emplazamientos transmisores diferentes. En los Cuadros 58 y 59 se presentan las definiciones de las derivaciones de los canales. La frecuencia Doppler indicada de 1,5 Hz corresponde a una velocidad de 3 km/h en el medio de la banda de ondas decimétricas. En el Cuadro 57 se definen los espectros Doppler de cada derivación.

CUADRO 57

Definiciones de espectro Doppler para los canales PI y PO

|  |  |
| --- | --- |
| Espectro para la 1ª derivación | Espectro para las derivaciones 2-12 |
| 0,1*G*(*f*;0,08 *fD*) + δ(*f* – 0,5 *fD*) | *G*(*f*;0,08 *fD*) |
| donde: |  |

CUADRO 58

Definición del canal PI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trayecto | Retardo (μs) | Potencia (dB) | Espectro Doppler | Fd  (Hz) | Desviación típica |
| 1 | 0,0 | 0,0 | Véase el Cuadro 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,1 | –6,4 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,2 | –10,4 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 0,4 | –13,0 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 0,6 | –13,3 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 0,8 | –13,7 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 1,0 | –16,2 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 1,6 | –15,2 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 9 | 8,1 | –14,9 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 8,8 | –16,2 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 9,0 | –11,1 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 9,2 | –11,2 | Gauss | 1,69 | 0,08 |

CUADRO 59

Definición del canal PO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trayecto | Retardo (μs) | Potencia (dB) | Espectro Doppler | Fd (Hz) | Desviación típica |
| 1 | 0,0 | 0,0 | Véase el Cuadro 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,2 | –1,5 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,6 | –3,8 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 1,0 | –7,3 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 1,4 | –9,8 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 1,8 | –13,3 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 2,3 | –15,9 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 3,4 | –20,6 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 9 | 4,5 | –19,0 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 5,0 | –17,7 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 5,3 | –18,9 | Gauss | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 5,7 | –19,3 | Gauss | 1,69 | 0,08 |

## 8.2 Modelo de canal para la recepción móvil

El modelo de canal para la recepción móvil se muestra en el Cuadro 54. Se trata de un modelo urbano típico válido para DVB-T y DVB-H.

## 8.3 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores

El receptor DVB-H habrá de ajustarse a la calidad de funcionamiento del Cuadro 60 cuando se aplique ruido (*N*) junto con la portadora deseada (*C*) en una anchura de banda de señal de 7,61 MHz. El criterio del punto de degradación es el 5% de la velocidad de errores en las tramas MPE‑FEC (5% MFER). Los valores de calidad de funcionamiento *C*/*N* se basan en los receptores más modernos del mercado, a los que se añade un margen de 2 dB.

CUADRO 60

*C*/*N* (dB) para 5% MFER en los canales PI y PO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Tasa de codificación MPE‑FEC | PI | PO |
| MDP-4D | 1/2 | 1/2 | 6,6 | 7,6 |
| MDP-4D | 1/2 | 2/3 | 6,8 | 7,8 |
| MDP-4D | 1/2 | 3/4 | 7,0 | 8,0 |
| MDP-4D | 1/2 | 5/6 | 7,2 | 8,2 |
| MDP-4D | 1/2 | 7/8 | 7,4 | 8,4 |
| MDP-4D | 2/3 | 2/3 | 9,8 | 10,8 |
| MDP-4D | 2/3 | 3/4 | 10,0 | 11,0 |
| MDP-4D | 2/3 | 5/6 | 10,2 | 11,2 |
| MDP-4D | 2/3 | 7/8 | 10,4 | 11,4 |
| MAQ-16 | 1/2 | 2/3 | 12,8 | 13,8 |
| MAQ-16 | 1/2 | 3/4 | 13,0 | 14,0 |
| MAQ-16 | 1/2 | 5/6 | 13,2 | 14,2 |
| MAQ-16 | 1/2 | 7/8 | 13,4 | 14,4 |
| MAQ-16 | 2/3 | 2/3 | 15,8 | 16,8 |
| MAQ-16 | 2/3 | 3/4 | 16,0 | 17,0 |
| MAQ-16 | 2/3 | 5/6 | 16,2 | 17,2 |
| MAQ-16 | 2/3 | 7/8 | 16,4 | 17,4 |
| MAQ-64 | 1/2 | 5/6 | 17,7 | 18,7 |
| MAQ-64 | 1/2 | 7/8 | 17,9 | 18,9 |
| MAQ-64 | 2/3 | 2/3 | 20,6 | 21,6 |
| MAQ-64 | 2/3 | 3/4 | 20,8 | 21,8 |
| MAQ-64 | 2/3 | 5/6 | 21,0 | 22,0 |

## 8.4 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores

El receptor DVB-H habrá de ajustarse a la calidad de funcionamiento del Cuadro 61 cuando se aplique ruido (*N*) y desplazamiento Doppler (*Fd*) junto con la portadora deseada (*C*) en el canal móvil definido en el Cuadro 54. Las cifras corresponden a un intervalo de guarda de 1/4. Los valores de calidad de funcionamiento *C*/*N* se basan en los receptores DVB-H más modernos del mercado, a los que se añade un margen de 2 dB. Los valores Doppler se derivan de un análisis práctico, donde la velocidad objetivo en modo 8k a 750 MHz es de 130 km/h, lo que corresponde a una frecuencia Doppler de 100 Hz. La calidad de funcionamiento Doppler a 4k y 2k se obtiene multiplicando la calidad de funcionamiento a 8k por 2 y por 4, respectivamente. El criterio del punto de degradación es el 5% de la velocidad de errores en las tramas MPE-FEC (5% MFER).

CUADRO 61

*C*/*N* (dB) DVB-H en el canal móvil para 5% MFER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de guarda = 1/4 | | | 2k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | | 4k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB  km/h | | 8k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB  km/h | |
| Modulación | Tasa de codifi- cación | MPE-FEC CR | *C*/*Nmín* dB | *Fd,* 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | *C*/*Nmín* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | *C*/*Nmin* dB | *Fd,* 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz |
| MDP-4D | 1/2 | 1/2 | 8,5 | 400 | 911 | 579 | 8,5 | 200 | 456 | 290 | 8,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 2/3 | 9,0 | 400 | 911 | 579 | 9,0 | 200 | 456 | 290 | 9,0 | 100 | 228 | 145 |
|  | 3/4 | 9,5 | 400 | 911 | 579 | 9,5 | 200 | 456 | 290 | 9,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 5/6 | 10,0 | 400 | 911 | 579 | 10,0 | 200 | 456 | 290 | 10,0 | 100 | 228 | 145 |
|  | 7/8 | 10,5 | 400 | 911 | 579 | 10,5 | 200 | 456 | 290 | 10,5 | 100 | 228 | 145 |
| MDP-4D | 2/3 | 2/3 | 12,0 | 400 | 911 | 579 | 12,0 | 200 | 456 | 290 | 12,0 | 100 | 228 | 145 |
|  | 3/4 | 12,5 | 400 | 911 | 579 | 12,5 | 200 | 456 | 290 | 12,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 5/6 | 13,5 | 400 | 911 | 579 | 13,5 | 200 | 456 | 290 | 13,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 7/8 | 14,5 | 400 | 911 | 579 | 14,5 | 200 | 456 | 290 | 14,5 | 100 | 228 | 145 |
| MAQ-16 | 1/2 | 2/3 | 15,0 | 400 | 911 | 579 | 15,0 | 200 | 456 | 290 | 15,0 | 100 | 228 | 145 |
|  | 3/4 | 15,5 | 400 | 911 | 579 | 15,5 | 200 | 456 | 290 | 15,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 5/6 | 16,5 | 400 | 911 | 579 | 16,5 | 200 | 456 | 290 | 16,5 | 100 | 228 | 145 |
|  | 7/8 | 17,5 | 400 | 911 | 579 | 17,5 | 200 | 456 | 290 | 17,5 | 100 | 228 | 145 |
| MAQ-16 | 2/3 | 2/3 | 18,0 | 380 | 866 | 550 | 18,0 | 190 | 433 | 275 | 18,0 | 95 | 216 | 138 |
|  | 3/4 | 18,5 | 380 | 866 | 550 | 18,5 | 190 | 433 | 275 | 18,5 | 95 | 216 | 138 |
|  | 5/6 | 19,5 | 380 | 866 | 550 | 19,5 | 190 | 433 | 275 | 19,5 | 95 | 216 | 138 |
|  | 7/8 | 20,5 | 380 | 866 | 550 | 20,5 | 190 | 433 | 275 | 20,5 | 95 | 216 | 138 |
| MAQ-64 | 1/2 | 5/6 | 21,5 | 200 | 456 | 290 | 21,5 | 100 | 228 | 145 | 21,5 | 50 | 114 | 73 |
|  | 7/8 | 22,5 | 200 | 456 | 290 | 22,5 | 100 | 228 | 145 | 22,5 | 50 | 114 | 73 |
| MAQ-64 | 2/3 | 2/3 | 25,0 | 120 | 273 | 174 | 25,0 | 60 | 137 | 87 | 25,0 | 30 | 68 | 43 |
|  | 3/4 | 25,5 | 120 | 273 | 174 | 25,5 | 60 | 137 | 87 | 25,5 | 30 | 68 | 43 |
|  | 5/6 | 27,0 | 120 | 273 | 174 | 27,0 | 60 | 137 | 87 | 27,0 | 30 | 68 | 43 |

## 8.5 Factor de ruido del receptor

Se espera que los receptores DVB-H sean plenamente compatibles con las radios celulares GSM‑900 y, por tanto, tengan un filtro de rechazo GSM en la entrada. El factor de ruido del sistema total del receptor y el filtro es de 6 dB.

Apéndice 1  
al Anexo 2  
  
Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano  
de la intensidad de campo equivalente

La mínima intensidad de campo y el mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente se calculan mediante las siguientes fórmulas:

*Pn* = *F* + 10 log10 (*k T*0 *B*)

*Psh, mín* = *C*/*N* + *Pn*

*Aa*= *G* + 10 log10 (1,64λ2/4π)

ϕ*mín* = *Psh, mín* – *Aa*+ *Lf*

*Emín* = ϕ*mín* + 120 + 10 log10 (120π)

= ϕ*mín* + 145,8

*Emed* = *Emín* + *Pmmn* + *C*l para la recepción con terminales fijos a nivel   
 del tejado

*Emed* = *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh*para la recepción con terminales móviles y   
 portátiles en exteriores

*Emed* = *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb* para la recepción con terminales de bolsillo  
 y portátiles en interiores

*Cl* = μ ⋅ σ*t*

σ*t* = 

siendo:

*Pn* : potencia de ruido a la entrada del receptor (dB)

*F* : factor de ruido del receptor (dB)

*k* : constante de Boltzmann (*k* = 1,38 × 10–23 (J/K))

*T*0 : temperatura absoluta (*T*0 = 290 (K))

*B* : anchura de banda de ruido del receptor (*B* = 7,61 × 106 (Hz))

*Psh, mín* : mínima potencia a la entrada del receptor (dBW)

*C*/*N* : relación señal/ruido de RF en el receptor requerida por el sistema (dB)

*Aa* : abertura efectiva de la antena (dBm2)

*G* : ganancia de la antena con respecto al dipolo de media onda (dBd)

λ : longitud de onda de la señal (m)

ϕ*mín* : mínima dfp en la ubicación de recepción (dB(W/m2))

*Lf* : pérdidas en el alimentador (dB)

*Emín* : mínima intensidad de campo equivalente en la ubicación de recepción (dB(μV/m))

*Emed* : valor mediano de la mínima intensidad de campo equivalente, valor planificado (dB(μV/m))

*Pmmn* : margen de ruido artificial (dB)

*Lh* : atenuación debida a la altura (punto de recepción a 1,5 m sobre el nivel del suelo) (dB)

*Lb* : pérdidas por penetración en edificios o en vehículos (dB)

*Cl* : factor de corrección según la ubicación (dB)

σ*t* :desviación típica total (dB)

σ*m* :desviación típica de la macroescala (σ*m* = 5,5 dB (dB))

σ*b* :desviación típica de las pérdidas por penetración en edificios (dB)

μ :factor de distribución que es igual a 0,52 para el 70%, 1,28 para el 90%, 1,64 para el 95% y 2,33 para el 99%.

Apéndice 2  
al Anexo 2

El Cuadro 62 presenta los resultados de las mediciones en bruto para los sintonizadores de silicio en el caso de interferencia UMTS RS. Estos valores se indican a título orientativo y debe utilizarse con precaución.

CUADRO 62

Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (US) para una señal DVB-T MAQ‑64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de una estación de base UMTS de 5MHz sin control de potencia de transmisión (CPT desactivada)   
medidos para sintonizadores de silicio (véanse las Notas 1 a 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | RP, dB | | | Us, dBm | | |
| (Pasos de 5 MHz) | Si-E | Si-F | Si-B | Si-E | Si-F | Si-B |
| 1/(6,5 MHz) | −47 | −39 | −44 | −8 | −6 | 0 |
| 2/(11,5 MHz) | −50 | −42 | −48 | 2 | −3 | 4 |
| 3/(16,5 MHz) | −51 | −45 | −48 | 4 | −3 | 8 |
| 4/(21,5 MHz) | −53 | −46 | −49 | 4 | −2 | 10 |
| 5/(26,5 MHz) | −55 | −47 | −49 | 5 | −3 | 10 |
| 6/(31,5 MHz) | −57 | −48 | −49 | 4 | −2 | 10 |
| 7/(36,5 MHz) | −57 | −48 | −49 | 4 | −2 | 10 |
| 8/(41,5 MHz) | −58 | −49 | −49 | 4 | −2 | 10 |
| 9/(46,5 MHz) | −57 | −50 | −49 | 4 | −2 | 10 |
| 10/(51,5 MHz) | −60 | −50 | −50 | 5 | −3 | 10 |
| 11/(56,5 MHz) | −62 | −51 | −50 | 5 | −3 | 10 |
| 14/(71,5 MHz) | −59 | −53 | −53 | 4 | −3 | 10 |

|  |
| --- |
| *Notas relativas al Cuadro 62:* |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción. |

El Cuadro 63 proporciona los resultados de las mediciones en bruto para los sintonizadores de silicio en el caso de interferencia UMTS UE. Estos valores se indican a título orientativo y deben utilizarse con precaución.

CUADRO 63

Relaciones de protección (RP) y umbrales de sobrecarga (Us) para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por emisiones de equipos de usuario UMTS de 5 MHz con central de potencia de transmisión (CPT activada) medidos  
para sintonizadores de silicio (véase las Notas 1 a 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | RP, dB | | | US, dBm | | |
| (Pasos de 5 MHz) | Si-E | Si-F | Si-B | Si-E | Si-F | Si-B |
| 1/(6,5 MHz) | −28 | −16 | −27 | NR | NR | −41 |
| 2/(11,5 MHz) | −31 | −32 | −28 | NR | −34 | −41 |
| 3/(16,5 MHz) | −31 | −32 | −29 | NR | −33 | −38 |
| 4/(21,5 MHz) | −33 | −33 | −29 | NR | −32 | −38 |
| 5/(26,5 MHz) | −33 | −34 | −30 | 1 | −31 | −39 |
| 6/(31,5 MHz) | −35 | −35 | −30 | 3 | −30 | −40 |
| 7/(36,5 MHz) | −35 | −36 | −31 | 4 | −30 | −39 |
| 8/(41,5 MHz) | −36 | −37 | −32 | 4 | −31 | −39 |
| 9/(46,5 MHz) | −37 | −38 | −33 | 5 | −28 | −37 |
| 10/(51,5 MHz) | −36 | −38 | −32 | 5 | −29 | −36 |
| 11/(56,5 MHz) | −38 | −39 | −34 | 6 | −28 | −36 |
| 14/(71,5 MHz) | −41 | −41 | −34 | 6 | −26 | −35 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción. | | | | | | |

El Cuadro 64 proporciona las relaciones de protección y los umbrales de sobrecarga obtenidos para la fuente interferente LTE-BS para el SR con una carga de tráfico del 0%. Los Cuadros 64, 66 y 68 se utilizan para rellenar el Cuadro 37 del Anexo 2.

CUADRO 64

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por  
una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 0% en un entorno  
de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio   
(véanse las Notas 1 a 7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | Sintonizador de jaula | | | | | Sintonizador de silicio | | | | |
| N° Rx (Nota 6) | RP, dB 50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil | N° Rx | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dBm  50o percentil |
| 1/(10 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −30,5 | −20,5 | −40,8 | −38,0 |
| 2/(18 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −27,5 | −21,5 | −35,5 | −6,0 |
| 3/(26 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −30,0 | −24,5 | −39,0 | −4,5 |
| 4/(34 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −32,0 | −28,5 | −32,5 | −4,5 |
| 5/(42 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −37,0 | −32,0 | −31,5 | −3,0 |
| 6/(50 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −44,5 | −35,0 | −29,0 | −2,0 |
| 7/(58 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −52,0 | −37,0 | −28,0 | −1,0 |
| 8/(66 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −53,0 | −38,5 | −26,0 | −1,5 |
| 9/(74 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −53,5 | −40,0 | −25,0 | −1,5 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 – Utilizando análisis estadístico (suponiendo una distribución acumulativa gaussiana), se calcularon el 50o y el 90o percentil de todas las relaciones de protección medidas y el 10o y el 50o percentil de todos los umbrales de sobrecarga medidos para la interferencia LTE en el sistema DVB-T.  NOTA 5 – El 90o (respectivamente el 50o) percentil para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos. El 10o (respectivamente el 50o) percentil para el valor umbral de sobrecarga corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos.  NOTA 6 – El término de carga de tráfico del 0% en un LTE BS se refiere a la situación en que la estación de base no está cursando ningún tráfico de usuario pero sigue transmitiendo señalización, sincronización y posiblemente datos de radiodifusión ocasionales. Los experimentos han demostrado que 2 de los 4 receptores de TV probados sufren relaciones de protección degradadas cuando la carga de tráfico del SR se encuentra entre el 0% y el 30%.  NOTA 7 – Para este caso se ha probado un número limitado de sintonizadores de jaula (2). Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Los valores que figuran en el Cuadro 65 se dan a título informativo y deben utilizarse con precaución. | | | | | | | | | | | |

El Cuadro 65 presenta los resultados de las mediciones en bruto para sintonizadores de jaula en el caso de interferencia LTE BS (carga de tráfico del 0%). Estos valores se dan a título informativo y debe utilizarse con precaución).

CUADRO 65

Valores de la RP para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 0%  
en un entorno de canal gaussiano para los sintonizadores de jaula medidos   
(véanse las Notas 1 a 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | RP, dB | | Us, dBm | |
| (Pasos de 8 MHz) | Rx5(Jaula) | Rx6(Jaula) | Rx5(Jaula) | Rx6(Jaula) |
| 1/(10 MHz) | −45 | −45 | −14 | −12 |
| 2/(18 MHz) | −56 | −54 | −7 | −2 |
| 3/(26 MHz) | −45 | −52 | 4 | −4 |
| 4/(34 MHz) | −49 | −67 | 4 | −3 |
| 5/(42 MHz) | −52 | −70 | 6 | 1 |
| 6/(50 MHz) | −54 | −71 | 9 | 2 |
| 7/(58 MHz) | −57 | −71 | 7 | 3 |
| 8/(66 MHz) | −58 | −70 | 7 | 4 |
| 9/(74 MHz) | −55 | −62 | 8 | 3 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 − El término de carga de tráfico del 0% en un LTE BS se refiere a la situación en que la estación de base no está cursando ningún tráfico de usuario pero sigue transmitiendo señalización, sincronización y posiblemente datos de radiodifusión ocasionales. Los experimentos han demostrado que 2 de los 4 receptores de TV probados sufren relaciones de protección degradadas cuando la carga de tráfico del SR se encuentra entre el 0% y el 30%. | | | | |

El Cuadro 66 proporciona las relaciones de protección y los umbrales de sobrecarga obtenidos para una fuente de interferencia LTE BS del SR con una carga de tráfico del 50%.

CUADRO 66

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por  
una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 50% en un entorno  
de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio   
(véanse las Notas 1 a 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | Sintonizador de jaula | | | | | Sintonizador de silicio | | | | |
| N° Rx (Nota 6) | RP, dB 50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil | N° Rx | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dBm  50o percentil |
| 1/(10 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −40,0 | −39,5 | −10,0 | −2,5 |
| 2/(18 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −51,0 | −46,0 | −10,5 | 1,0 |
| 3/(26 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −52,0 | −47,0 | −10,0 | 2,5 |
| 4/(34 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −54,5 | −48,0 | −9,5 | 3,5 |
| 5/(42 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −55,0 | −49,5 | −9,0 | 4,5 |
| 6/(50 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −56,5 | −50,0 | −8,5 | 4,5 |
| 7/(58 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −56,5 | −52,0 | −8,5 | 5,0 |
| 8/(66 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −56,5 | −52,5 | −8,5 | 5,5 |
| 9/(74 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | −56,5 | −53,0 | −8,5 | 5,5 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 – Utilizando análisis estadístico (suponiendo una distribución acumulativa gaussiana), se calcularon el 50o y el 90o percentil de todas las relaciones de protección medidas y el 10o y el 50o percentil de todos los umbrales de sobrecarga medidos para la interferencia LTE en el sistema DVB-T.  NOTA 5 – El 90o (respectivamente el 50o) percentil para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos. El 10o (respectivamente el 50o) percentil para el valor umbral de sobrecarga corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos.  NOTA 6 – Para este caso se ha probado un número limitado de sintonizadores de jaula (2). Por tanto, no pueden proporcionarse estadísticas válidas. Los valores que figuran en el Cuadro 67 se dan a título informativo y deben utilizarse con precaución. | | | | | | | | | | | |

El Cuadro 67 presenta los resultados de las mediciones en bruto para sintonizadores de jaula en el caso de interferencia LTE BS (carga de tráfico del 50%). Estos valores se dan a título informativo y deben utilizarse con precaución.

CUADRO 67

Valores de la RP y del Us para una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de  
codificación 2/3 interferida por una señal LTE BS de 10 MHz con una carga  
de tráfico del 50% en un entorno de canal gaussiano para sintonizadores  
de jaula y sintonizadores de silicio (véanse las Notas 1 a 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | RP, dB | | Us, dBm | |
| (Pasos de 8 MHz) | Rx5(Jaula) | Rx5(Jaula) | Rx5(Jaula) | Rx5(Jaula) |
| 1/(10 MHz) | −44 | −46 | −14 | −18 |
| 2/(18 MHz) | −60 | −54 | −4 | −3 |
| 3/(26 MHz) | −54 | −51 | −9 | 1 |
| 4/(34 MHz) | −47 | −39 | 3 | 1 |
| 5/(42 MHz) | −52 | −70 | 8 | 1 |
| 6/(50 MHz) | −54 | −70 | 8 | 2 |
| 7/(58 MHz) | −57 | −70 | 8 | 3 |
| 8/(66 MHz) | −57 | −70 | 8 | 2 |
| 9/(74 MHz) | −52 | −59 | 8 | 3 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor resulta interferido por la señal interferente cualquiera que sea la relación señal/interferencia.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción. | | | | |

El Cuadro 68 proporciona las relaciones de protección y los umbrales de sobrecarga obtenidos para una fuente de interferencia LTE BS en el SR con una carga de tráfico del 100%. Estas cifras se utilizan para rellenar el Cuadro 36.

CUADRO 68

Valores de la RP en el 50o y 90o percentil y valores del Us en el 10o y 50o percentil para  
una señal DVB-T MAQ-64 de 8 MHz con tasa de codificación 2/3 interferida por  
una señal LTE BS de 10 MHz con una carga de tráfico del 100% en un entorno  
de canal gaussiano para sintonizadores de jaula y sintonizadores de silicio   
(véanse las Notas 1 a 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento de la fuente de interferencia N/(MHz) | Sintonizador de jaula | | | | | Sintonizador de silicio | | | | |
| N° Rx (Nota 6) | RP, dB 50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dB  50o percentil | N° Rx | RP, dB  50o percentil | RP, dB  90o percentil | Us, dBm  10o percentil | Us, dBm  50o percentil |
| 1/(10 MHz) | 36 | −39 | −33 | −13 | −9 | 20 | −38 | −34 | −13 | −7 |
| 2/(18 MHz) | 36 | −46 | −42 | −8 | −3 | 20 | −45 | −40 | −8 | −1 |
| 3/(26 MHz) | 36 | −49 | −39 | −18 | −2 | 20 | −47 | −45 | −6 | 2 |
| 4/(34 MHz) | 24 | −58 | −55 | −13 | −8 | 12 | −52 | −48 | −10 | 4 |
| 5/(42 MHz) | 24 | −64 | −63 | −8 | −4 | 12 | −53 | −49 | −10 | 5 |
| 6/(50 MHz) | 24 | −59 | −58 | −5 | −1 | 12 | −54 | −50 | −9 | 4 |
| 7/(58 MHz) | 24 | −67 | −66 | −5 | 1 | 12 | −54 | −50 | −8 | 3 |
| 8/(66 MHz) | 24 | −68 | −65 | −5 | 1 | 12 | −55 | −51 | −7 | 3 |
| 9/(74 MHz) | 36 | −46 | −39 | −3 | 2 | 20 | −53 | −46 | −6 | 3 |
| NOTA 1 – Es aplicable la RP a menos que el nivel de la señal interferente se encuentre por encima del correspondiente Us. De ser así, el receptor se comportará de forma no lineal.  NOTA 2 – Para un nivel de la señal deseada próximo a la sensibilidad del receptor, debe tenerse en cuenta el ruido; por ejemplo, para una sensibilidad de +3 dB, deben añadirse 3 dB a la RP.  NOTA 3 − Puede obtenerse una RP para distintas variantes del sistema y diversas condiciones de recepción utilizando los factores de corrección del Cuadro 50 que aparece en el § 4 del presente Anexo. Se supone que el umbral de sobrecarga es independiente de la variante del sistema y de las condiciones de recepción.  NOTA 4 – Utilizando análisis estadístico (suponiendo una distribución acumulativa gaussiana), se calcularon el 50o y el 90o percentil de todas las relaciones de protección medidas y el 10o y el 50o percentil de todos los umbrales de sobrecarga medidos para la interferencia LTE en el sistema DVB-T.  NOTA 5 – El 90o (respectivamente el 50o) percentil para el valor de la relación de protección corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos. El 10o (respectivamente el 50o) percentil para el valor umbral de sobrecarga corresponde a la protección del 90% (respectivamente el 50%) de los receptores medidos. | | | | | | | | | | | |

Anexo 3  
  
Criterios de planificación de los sistemas de televisión   
digital terrenal RDSI-T[[5]](#footnote-5)1 en las bandas  
de ondas métricas/decimétricas

# 1 Relaciones de protección para señales deseadas de televisión digital terrenal RDSI‑T

Los Cuadros 69 a 73 y 74 a 79 muestran relaciones de protección para una señal deseada de televisión digital terrenal RDSI‑T interferida por una señal de televisión digital terrenal RDSI‑T y por una señal de televisión terrenal analógica, respectivamente. Los Cuadros 70 y 73 también muestran las relaciones de protección para una señal de televisión digital terrenal RDSI-T deseada interferida por una señal de televisión digital terrenal DVB-T.

## 1.1 Protección de una señal de televisión digital terrenal RDSI-T interferida por señales de televisión digital

CUADRO 69

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T  
de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de codificación | Modulación | | |
| MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

CUADRO 70

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida   
por una señal RDSI-T de 8 MHz o una señal DVB-T de 8 MHz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de codificación | Modulación | | |
| MDP-4 | MAQ-16 | MAQ-16 |
| 1/2 | 5 | 10 | 16 |
| 2/3 | 7 | 13 | 19 |
| 3/4 |  | 14 | 20 |
| NOTA 1 − Las relaciones de protección descritas en este Cuadro sólo son válidas para un canal gaussiano; pueden aplicarse a una señal DVB-T de 8 MHz interferida por una señal RDSI-T de 8 MHz. | | | |

CUADRO 71

Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida  
por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente inferior (*N* − 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de codificación | Modulación | | |
| MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | −28 | −27 | −24 |
| 5/6 | −28 | −27 | −25 |
| 3/4 | −29 | −27 | −26 |
| 2/3 | −29 | −28 | −26 |
| 1/2 | −29 | −28 | −27 |

CUADRO 72

Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 6 MHz interferida  
por una señal RDSI-T de 6 MHz en el canal adyacente superior (*N* + 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de  codificación | Modulación | | |
| MDP-4D | MAQ-16 | MAQ-64 |
| 7/8 | −29 | −28 | −27 |
| 5/6 | −29 | −28 | −27 |
| 3/4 | −29 | −28 | −27 |
| 2/3 | −30 | −29 | −27 |
| 1/2 | −30 | −29 | −28 |

CUADRO 73

Relaciones de protección (dB) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida  
por una señal RDSI-T de 8 MHz o una señal DVB-T de 8 MHz   
en los canales adyacentes inferior (*N –*1) y superior (*N* + 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal | *N* – 1 | *N* + 1 |
| Relación de protección | –30 | –30 |
| NOTA 1 − Las relaciones de protección descritas en este Cuadro sólo son válidas para un canal gaussiano; pueden aplicarse a una señal DVB-T de 8 MHz interferida por una señal RDSI-T de 8 MHz. | | |

## 1.2 Protección de una señal de televisión digital terrenal RDSI-T interferida por señales de televisión analógica terrenal

### 1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 74

Relaciones de protección cocanal (dB) para la RDSI-T  
de 6 MHz interferida por la televisión analógica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Relación de protección | | | | | | | | | |
| Modulación | MDP-4D | | | | | MDP-4 | | | | |
| Tasa de codificación | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | −5 | −3 | −1 | 2 | 6 | −16 | −11 | −8 | 0 | 2 |
| Modulación | MAQ-16 | | | | | MAQ-64 | | | | |
| Tasa de codificación | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | −11 | −5 | −1 | 6 | 10 | −6 | −1 | 5 | 9 | 14 |
| NOTA 1 − El nivel de la portadora de sonido es 6 dB inferior al nivel de la portadora de imagen NTSC.  NOTA 2 − Los valores de este Cuadro dan el umbral de recepción. Teniendo en cuenta la variación de la calidad en los receptores domésticos, la degradación a largo plazo de las condiciones de recepción, etc., es preferible añadir un margen de varios dB en la planificación real de frecuencias. | | | | | | | | | | |

CUADRO 75

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal RDSI-T  
de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica  
(condición de frecuencia no controlada)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada |
| Modulación | Tasa de codificación | I/PAL, G/PAL |
| MDP-4 | 1/2 | −16 |
| MDP-4 | 2/3 | −11 |
| MDP-4 | 3/4 | −8 |
| MAQ-16 | 1/2 | −11 |
| MAQ-16 | 2/3 | −5 |
| MAQ-16 | 3/4 | −1 |
| MAQ-64 | 1/2 | −6 |
| MAQ-64 | 2/3 | −1 |
| MAQ-64 | 3/4 | 5 |

### 1.2.2 Protección contra la interferencia del canal adyacente inferior (*N* – 1)

CUADRO 76

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente  
inferior (*N* – 1) para la RDSI-T de 6 MHz interferida  
por señales NTSC que incluyen sonido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada |
| Modulación | Tasa de codificación | M/NTSC |
| MDP-4D | 1/2 | −34 |
| MDP-4D | 2/3 | −34 |
| MDP-4D | 3/4 | −33 |
| MAQ-16 | 1/2 | −34 |
| MAQ-16 | 2/3 | −33 |
| MAQ-16 | 3/4 | −32 |
| MAQ-64 | 2/3 | −32 |
| MAQ-64 | 3/4 | −31 |
| MAQ-64 | 5/6 | −29 |
| MAQ-64 | 7/8 | −29 |

CUADRO 77

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del canal adyacente  
inferior (*N* – 1) para una señal RDSI-T de 8 MHz interferida  
por señales de televisión analógica que incluyen sonido

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada | |
| Modulación | Tasa de codificación | I/PAL | G/PAL |
| MDP-4 | 1/2 |  | −44 |
| MDP-4 | 2/3 |  | −44 |
| MDP-4 | 3/4 |  |  |
| MAQ-16 | 1/2 | −43 | −43 |
| MAQ-16 | 2/3 |  | −42 |
| MAQ-16 | 3/4 |  | −38 |
| MAQ-64 | 1/2 | −38 | −40 |
| MAQ-64 | 2/3 | −34 | −35 |
| MAQ-64 | 3/4 |  | −32 |

### 1.2.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1)

CUADRO 78

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia  
del canal adyacente superior (*N* + 1) para la RDSI-T  
de 6 MHz interferida por una señal NTSC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada |
| Modulación | Tasa de codificación | M/NTSC |
| MDP-4D | 1/2 | −35 |
| MDP-4D | 2/3 | −35 |
| MDP-4D | 3/4 | −34 |
| MAQ-16 | 1/2 | −35 |
| MAQ-16 | 2/3 | −34 |
| MAQ-16 | 3/4 | −33 |
| MAQ-64 | 2/3 | −33 |
| MAQ-64 | 3/4 | −33 |
| MAQ-64 | 5/6 | −32 |
| MAQ-64 | 7/8 | −31 |

CUADRO 79

Relaciones de protección (dB) frente a la interferencia del  
canal adyacente superior (*N* + 1) para una señal RDSI-T  
de 8 MHz interferida por señales de televisión digital

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal no deseada |
| Modulación | Tasa de codificación | I/PAL, G/PAL |
| MDP-4 | 1/2 |  |
| MDP-4 | 2/3 | −47 |
| MDP-4 | 3/4 |  |
| MAQ-16 | 1/2 |  |
| MAQ-16 | 2/3 | −43 |
| MAQ-16 | 3/4 |  |
| MAQ-64 | 1/2 |  |
| MAQ-64 | 2/3 | −38 |
| MAQ-64 | 3/4 |  |

# 2 Relaciones de protección para señales deseadas de televisión terrenal analógica interferidas por señales no deseadas de televisión digital terrenal RDSI‑T

Los Cuadros 80 y 81 muestran las relaciones de protección para señales de televisión analógica deseadas de 525 líneas y 625 líneas interferidas por una señal de televisión digital terrenal RDSI‑T.

Los valores de la relación de protección del Cuadro 80 corresponden a una atenuación progresiva del espectro de la señal digital no deseada hasta 38 dB. Los valores de la relación de protección indicados en los Cuadros 81, 82 y 83 se refieren a una atenuación en el espectro fuera de canal de la señal digital no deseada de 40 dB.

La interferencia continua y troposférica corresponden a unas notas de degradación de la calidad de 3 y 4, respectivamente (véase el Cuadro 107 del Anexo 6)

## 2.1 Relaciones de protección para sistemas de televisión de 525 líneas

### 2.1.1 Protección de las señales de imagen NTSC interferidas por una señal de televisión digital RDSI‑T

CUADRO 80

Relaciones de protección (dB) para señales de imagen analógicas (NTSC, 6 MHz)  
interferidas por una señal RDSI-T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| *N* – 1 (inferior) | −6 | −3 |
| *N* (cocanal) | 39 | 44 |
| *N* + 1 (superior) | −6 | −3 |

## 2.2 Relaciones de protección para sistemas de televisión de 625 líneas

### 2.2.1 Protección de las señales de imagen PAL interferidas por una señal de televisión digital RDSI-T

#### 2.2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 81

Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL  
y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| I/PAL | 37 | 41 |
| G/PAL | 34 | 40 |

#### 2.2.1.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior

CUADRO 82

Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL  
y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz (canal adyacente inferior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| I/PAL | −9 | −5 |
| G/PAL | −9 | −5 |

#### 2.2.1.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior

CUADRO 83

Relaciones de protección (dB) para las señales de imagen analógicas deseadas (I/PAL  
y G/PAL, 8 MHz) interferidas por una señal RDSI-T de 8 MHz (canal adyacente superior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canal digital no deseado | Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| I/PAL | −8 | −5 |
| G/PAL | −8 | −5 |

# 3 Relaciones de protección para señales de sonido de sistemas deseados de televisión terrenal analógica interferidas por un sistema no deseado de televisión digital terrenal RDSI‑T

## 3.1 Protección de las señales de sonido NTSC interferidas por una señal de televisión digital terrenal RDSI‑T

Tal como se muestra en el Cuadro 84, la señal de sonido de la radiodifusión NTSC es potente comparada con la señal de imagen interferida por una señal RDSI-T. En consecuencia, las relaciones de protección para la radiodifusión NTSC vienen determinadas por las relaciones de protección de la señal de imagen, que se muestran en el Cuadro 80.

CUADRO 84

Calidad del sonido correspondiente a la relación de protección de la imagen de nota 3   
para la señal NTSC de 6 MHz interferida por una señal RDSI-T de 6 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Condición de medición (Nota 3) | Calidad del sonido |
| Interferencia cocanal | *D*/*U* = 39 dB | > nota 4 (*S*/*N* = 54 dB) |
| Interferencia del canal adyacente superior | *D*/*U* = −6 dB | > nota 4 (*S*/*N* = 53 dB) |
| Interferencia del canal adyacente inferior | *D*/*U* = −6 dB | > nota 4 (*S*/*N* = 52 dB) |
| NOTA 1 – El nivel de la portadora de sonido es 6 dB inferior al nivel de la portadora de imagen NTSC.  NOTA 2 – El nivel de la señal de sonido MF de referencia corresponde a una desviación máxima de frecuencia de ±25 kHz.  NOTA 3 – Relación *D*/*U* que da una calidad de la imagen de nota 3 (correspondiente a la relación de protección para la interferencia troposférica). | | |

## 3.2 Protección para las señales de sonido de FM de los sistemas de televisión analógica I/PAL y G/PAL interferidas por una señal de televisión digital terrenal RDSI

El Cuadro 85 muestra las relaciones de protección para las señales de sonido de FM deseadas de los sistemas de televisión analógica I/PAL y G/PAL interferidos por una señal de televisión digital terrenal RDSI-T no deseada.

Todas las relaciones de protección que aparecen en este punto se refieren al nivel de las portadoras de sonido de televisión deseadas. El nivel de referencia de las portadoras de sonido es el valor eficaz de la portadora sin modular.

La calidad de sonido para interferencia troposférica corresponde a la nota 3 y para la interferencia continua a la nota 4.

Las referencias (*S*/*Ns*) para las señales de sonido FM son:

– 40 dB (aproximadamente una degradación de nota 3) – caso troposférico;

– 48 dB (aproximadamente una degradación de nota 4) – caso continuo.

Las referencias *S*/*Ns* se miden como una relación *S*/*N* cresta a cresta ponderada, indicadas en las Recomendaciones UIT‑R BS.468 y ITU-R BS.412.

CUADRO 85

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal de sonido deseada   
interferida por una señal de televisión digital terrenal RDSI-T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relación de protección relativa a la portadora de sonido deseada | | Señal no deseada |
| Señal de sonido deseada | | RDSI-T 8 MHz |
| FM  (I, G/PAL) | Caso troposférico | 5 |
| Caso continuo | 15 |

# 4 Intensidades de campo mínimas para la televisión digital terrenal RDSI‑T

Para reducir el número de cuadros de las intensidades de campo mínimas del sistema RDSI-T, la obtención de las intensidades de campo mínimas se efectúa con los modos típicos de transmisión indicados en los Cuadros 86 y 87. Las intensidades de campo mínimas para los distintos modos de un sistema de 6 MHz y un sistema de 8 MHz pueden calcularse a partir de los valores indicados en los Cuadros 86 y 87, respectivamente.

# 5 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción peatonal de bolsillo en interiores, peatonal en exteriores y RDSI-T móvil

Las ecuaciones para calcular el mínimo valor mediano de la intensidad de campo figuran en el Apéndice 1 de este Anexo y los valores que se emplearon en el cálculo figuran en este punto y en el Anexo 5. Para determinar el mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción peatonal en interiores, en exteriores y RDSI-T móvil, la Administración que tiene las estaciones transmisoras en el interior de su territorio debe determinar el valor de la probabilidad de ubicación.

## 5.1 Modelos de canal para la recepción peatonal de bolsillo en interiores y en exteriores

Los modelos de canal peatonal en interiores (PI) y peatonal en exteriores (PO) se utilizan como modelos de canal para la recepción de bolsillo. En los Cuadros 58 y 59 figuran las definiciones de las derivaciones de los canales. En el Cuadro 57 aparecen los espectros Doppler de cada derivación.

CUADRO 86

Obtención por el método de la tensión  
para el sistema RDSI-T de 6 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | Ondas métricas inferiores | | | | Ondas métricas superiores | | | | Ondas decimétricas | | | |
| 100 | | | | 200 | | | | 600 | | | |
| Sistema | MDP-4D 1/2 | MDP- 4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MDP-64 7/8 | MDP-4D 1/2 | MDP- 4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |
| Anchura de banda de ruido, *B*(MHz) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Factor de ruido del receptor, *F* (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tensión de entrada de ruido del receptor, *UN*(1) (dB(μV)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Relación(2) (*C*/*N*) del receptor (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |
| Ruido urbano (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mínima tensión de entrada del receptor, *Umín*  (dB(μV))(1) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |
| Factor de corrección(1)  *K* (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Pérdidas en el alimentador, *Lf* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ganancia de antena, *G* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 510 | 10 | 10 | 10 |
| Mínima intensidad de campo para la recepción fija, *Emín* (dB(μV/m))(1) | 20,7 | 19,4 | 29,1 | 36,5 | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |
| (1) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 3.  (2) Para la anchura de banda de ruido antes reseñada. | | | | | | | | | | | | |

CUADRO 87

Cálculo de las mínimas intensidades de campo  
para el sistema RDSI-T de 8 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | Ondas métricas inferiores | | | | Ondas métricas superiores | | | | Ondas decimétricas | | | |
| 100 | | | | 200 | | | | 600 | | | |
| Sistema | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 | MDP-4D 1/2 | MDP- 4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 | MDP-4D 1/2 | MDP-4 1/2 | MAQ-16 3/4 | MAQ-64 7/8 |
| Anchura de banda de ruido, *B*(MHz) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Factor de ruido del receptor, *F*(dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tensión de entrada de ruido del receptor, *UN* (1) (dB (μV)) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Relación *C*/*N* del receptor(2) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |
| Ruido urbano (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mínima tensión de entrada del receptor, *Umín* (dB (μV/m))(1) | 15,5 | 14,2 | 23,9 | 31,3 | 15,5 | 14,2 | 23,9 | 31,3 | 16,5 | 15,2 | 24,9 | 32,3 |
| Factor de conversión(1) *K* (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Pérdida de alimentación, *Af*(dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ganancia de antena, *G* (dB) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mínima intensidad de campo para recepción fija, *Emín* (dB(μV/m))(1) | 20,7 | 23,4 | 29,1 | 36,5 | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |
| (1) Fórmula, véase el Apéndice 1 al Anexo 3.  (2) Para la anchura de banda de ruido antes reseñada. | | | | | | | | | | | | |

## 5.2 Modelo de canal para recepción móvil

El modelo urbano típico se utiliza como modelo de canal para la recepción móvil. El modelo de canal para la recepción móvil aparece en el Cuadro 56.

## 5.3 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción de bolsillo en interiores y en exteriores

El receptor RDSI-T deberá ajustarse a la calidad de funcionamiento del Cuadro 88 cuando se aplique en ruido (*N*) junto con la portadora deseada (*C*) en una anchura de banda de la señal de 5,57 MHz. Los valores de la relación *C*/*N* para los casos de no diversidad y diversidad aparecen en el Cuadro 88. El criterio del punto de degradación es una tasa de segundos con error (ESR) del 5%.

CUADRO 88

*C*/*N* (dB) para una ESR del 5% en los canales PI y PO

| Modo | Modulación | Tasa de codificación | Caso de no diversidad | | Caso de diversidad | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI | PO | PI | PO |
| 2 k | MDP-4 | 1/2 | 10 | 10,5 | 5 | 5 |
| MDP-4 | 2/3 | 13 | 13,5 | 7,5 | 7,5 |
| MAQ-16 | 1/2 | 15,5 | 16 | 11 | 11 |
| MAQ-16 | 2/3 | 19 | 20 | 13,5 | 13,5 |
| MAQ-64 | 1/2 | 20,5 | 20,5 | 16 | 16 |
| MAQ-64 | 2/3 | 24,5 | 24,5 | 19 | 19 |
| MAQ-64 | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 20,5 |
| 4 k | MDP-4 | 1/2 | 10 | 10 | 5 | 5,5 |
| MDP-4 | 2/3 | 13 | 13 | 7,5 | 8 |
| MAQ-16 | 1/2 | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 11 |
| MAQ-16 | 2/3 | 19 | 19,5 | 13 | 13,5 |
| MAQ-64 | 1/2 | 20,5 | 20,5 | 16 | 16 |
| MAQ-64 | 2/3 | 24,5 | 25 | 19 | 19 |
| MAQ-64 | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 20,5 |
| 8 k | MDP-4 | 1/2 | 10 | 10 | 5 | 5,5 |
| MDP-4 | 2/3 | 13,5 | 13,5 | 7,5 | 7,5 |
| MAQ-16 | 1/2 | 15,5 | 16 | 11 | 11 |
| MAQ-16 | 2/3 | 19,5 | 19,5 | 13,5 | 13,5 |
| MAQ-64 | 1/2 | 20,5 | 21 | 16 | 16 |
| MAQ-64 | 2/3 | 24,5 | 24,5 | 19 | 19 |
| MAQ-64 | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 21 |

## 5.4 Relación *C*/*N* media necesaria para la recepción móvil

El receptor RDSI-T habrá de ajustarse a la calidad de funcionamiento indicada en el Cuadro 89 cuando se aplique ruido (*N*) y desplazamiento Doppler (*Fd*) junto con la portadora deseada (*C*) en el canal móvil basado en el perfil de canal, «URBANO NORMAL» que aparece en el Cuadro 56. Los límites de velocidad para *C*/*Nmín* + 3 dB se dan para dos frecuencias (470 y 770 MHz). El valor *C*/*N* medio, *C*/*Nmín* + 3 dB, es adecuado para calcular la intensidad de campo necesaria. Los valores para la relación *C*/*N* media necesaria y los límites de velocidad en el caso de una diversidad figuran en el Cuadro 90 a), y los correspondientes valores para el caso de diversidad aparecen en el Cuadro 90 b). Las cifras se dan para un intervalo de guarda de 1/8. El criterio del punto de degradación se da para una ESR del 5%.

CUADRO 89

*C*/*N* (dB) RDSI-T en el canal móvil para una ESR del 5%

a) Caso de no diversidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de guarda = 1/8 | | 2 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | | 4 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | | 8 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | |
| Modula-ción | Velo-cidad de código | *C*/*Nmín* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz | *C*/*Nmín* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz | *C*/*Nmín* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz |
| MDP-4 | 1/2 | 8 | 360 | 827 | 505 | 8,5 | 170 | 391 | 238 | 8,5 | 89 | 205 | 125 |
| MDP-4 | 2/3 | 11,5 | 310 | 712 | 435 | 12 | 140 | 322 | 196 | 11,5 | 74 | 170 | 104 |
| MAQ-16 | 1/2 | 13,5 | 270 | 620 | 379 | 13,5 | 130 | 299 | 182 | 14,5 | 67 | 154 | 94 |
| MAQ-16 | 2/3 | 17,5 | 200 | 460 | 281 | 17,5 | 100 | 230 | 140 | 18 | 50 | 115 | 70 |
| MAQ-64 | 1/2 | 19 | 180 | 414 | 252 | 19 | 89 | 205 | 125 | 19,5 | 42 | 97 | 59 |
| MAQ-64 | 2/3 | 23,5 | 110 | 253 | 154 | 24 | 60 | 138 | 84 | 24,5 | 28 | 64 | 39 |
| MAQ-64 | 3/4 | 26,5 | 100 | 230 | 140 | 27 | 49 | 113 | 69 | 27,5 | 23 | 53 | 32 |

b) Caso con diversidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de guarda = 1/8 | | 2 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | | 4 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | | 8 k | | Velocidad a *Fd*, 3 dB km/h | |
| Modula- ción | Velo-cidad de código | *C*/*Nmín* dB | *Fd*,3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz | *C*/*Nmín* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz | *C*/*Nmín* dB | *Fd*,3 dB Hz | 470 MHz | 770 MHz |
| MDP-4 | 1/2 | 4 | 420 | 965 | 589 | 4 | 210 | 483 | 295 | 4 | 100 | 230 | 140 |
| MDP-4 | 2/3 | 6 | 390 | 896 | 547 | 6,5 | 190 | 437 | 266 | 6 | 96 | 221 | 135 |
| MAQ-16 | 1/2 | 9 | 350 | 804 | 491 | 9 | 170 | 391 | 238 | 9,5 | 85 | 195 | 119 |
| MAQ-16 | 2/3 | 12 | 280 | 643 | 393 | 12 | 140 | 322 | 196 | 12 | 70 | 161 | 98 |
| MAQ-64 | 1/2 | 14,5 | 230 | 529 | 323 | 14,5 | 110 | 253 | 154 | 15 | 57 | 131 | 80 |
| MAQ-64 | 2/3 | 18,5 | 180 | 414 | 252 | 18 | 91 | 209 | 128 | 18,5 | 43 | 99 | 60 |
| MAQ-64 | 3/4 | 20 | 160 | 368 | 224 | 20 | 79 | 182 | 111 | 20 | 38 | 87 | 53 |

La calidad de funcionamiento de un canal móvil depende en gran medida del diseño del receptor RDSI-T. Utilizando receptores diseñados para la recepción móvil puede obtenerse un mayor nivel de calidad de funcionamiento.

## 5.5 Factor de ruido del receptor

Los valores del factor de ruido son de 5 dB en la banda de ondas métricas y de 7 dB en la banda de ondas decamétricas para receptores RDSI-T.

Apéndice 1  
al Anexo 3  
  
Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano   
de la intensidad de campo equivalente

Mediante las siguientes ecuaciones se calculó el mínimo valor de la intensidad de campo y el mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente:

*Pn* = *F* + 10 log (*k T*0 *B*)

*UN* = *Pn*+ 120 + 10 log *R*

*Ps mín* = *C*/*N* + *Pn*

*Umín* = *Ps mín* + 120 + 10 log *R*

*Aa*= *G* + 10 log (1,64 λ2/4 π)

φ*mín* = *Ps mín* – *Aa*+ *Lf*

*Emín* = φ*mín* + 120 + 10 log (120 π)

= φ*mín* + 145,8

= *Ps mín* – *Aa*+ *Lf* + 120 + 10 log (120 π)

= *Umín* –10 log *R – G* – 10 log (1,64 λ2/4 π)+ *Lf* + 10 log (120 π)

= *Umín* + 20 log (2 π/λ)*– G* + *Lf*

= *Umín* + *K – G* + *Lf*  *K* = 20 log (2 π/λ)

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l para recepción fija en el tejado

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh*para recepción portátil en exteriores y   
 móvil

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb*para recepción portátil en interiores y   
 móvil de bolsillo

*Cl* = µ ⋅ *t*

*t* = 

donde:

*Pn* : potencia de ruido intrínseco del receptor (dBW)

*F* : factor de ruido del receptor (dB)

*k* : constante de Boltzmann (*k* = 1,38 × 10−23 (J/K))

*T*0 : temperatura absoluta (*T*0 = 290 (K))

*B* : anchura de banda de ruido del receptor

(*B* = 5,57 × 106, 6,50 × 106, 7,43 × 106 (Hz))

*Un* : tensión de entrada de ruido del receptor (dB(μV))

*R* : impedancia de antena (*R* = 73,1())

*Ps mín* : mínima potencia a la entrada del receptor (dBW)

*Umín* : mínima tensión a la entrada del receptor (dB(μV))

*C*/*N* : *S*/*N* de radiofrecuencia a la entrada del receptor que necesita el sistema (dB)

*Aa* : apertura efectiva de la antena (dBm2)

*G* : ganancia de antena relativa al dipolo de media onda (dBd)

λ : longitud de onda de la señal (m)

φ*mín* : mínima dfp en el emplazamiento de recepción (dB(W/m2))

*Lf* : pérdidas en el alimentador (dB)

*Emín* : mínima intensidad de campo equivalente en emplazamiento de recepción (dB(μV/m))

*K* : factor de conversión (dB)

*Emed* : mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente, valor de planificación (dB(μV/m))

*Pmmn* : margen para el ruido artificial (dB) (los valores medianos de la potencia de ruido artificial aparecen en la Recomendación UIT-R P.372-10)

*Lh* : pérdidas de altura (punto de recepción a 1,5 m sobre el nivel del suelo) (dB)

*Lb* : pérdidas a la entrada del edificio o el vehículo (dB)

*Cl*: factor de corrección de emplazamiento (dB)

*t* : desviación típica total (dB)

*m* : macroescala de desviación típica (*m* = 5,5 (dB))

*b* :desviación típica de las pérdidas a la entrada del edificio (dB)

µ :factor de distribución que toma el valor 0,52 para el 70%, 1,28 para el 90%, 1,64 para el 95% y 2,33 para el 99%,

Anexo 4  
  
Criterios de planificación para los sistemas de televisión digital DTMB  
en las bandas de ondas métricas/decimétricas

# 1 Relaciones de protección para las señales de televisión digital terrenal deseadas DMTB

Los Cuadros 90 a 92 y 93 a 95 muestran las relaciones de protección para las señales deseadas DTMB interferidas por:

− señales DMTB;

− señales de televisión analógica terrenal;

respectivamente.

## 1.1 Protección de una señal DTMB interferida por una señal DTMB

CUADRO 90

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal DTMB de 8 MHz   
interferida por una señal DMTB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MAQ-4 | 0,4 | 3 | 4 | 5 |
| MAQ-16 | 0,4 | 9 | 10 | 11 |
| MAQ-64 | 0,4 | 15 | 16 | 17 |
| MAQ-4 | 0,6 | 5 | 6 | 8 |
| MAQ-16 | 0,6 | 12 | 13 | 15 |
| MAQ-64 | 0,6 | 17 | 18 | 20 |
| MAQ-NR-4 | 0,8 | 3 | 4 | 5 |
| MAQ-4 | 0,8 | 7 | 8 | 13 |
| MAQ-16 | 0,8 | 14 | 15 | 19 |
| MAQ-32 | 0,8 | 16 | 17 | 21 |
| MAQ-64 | 0,8 | 22 | 23 | 29 |

Las relaciones de protección se indican para tres tipos de canales de propagación (a saber, gaussiano, de Rice y de Rayleigh). Para recepción fija y portátil, deben adoptarse los valores relativos a los canales de Rice y de Rayleigh, respectivamente.

CUADRO 91

Relaciones de protección (dB) para una señal DTMB de 8 MHz interferida por una señal DMTB de 8 MHz en los canales adyacentes inferior (*N* – 1) y superior (*N* + 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MAQ-4 | 0,4 | −36 | −35 | −33 |
| MAQ-16 | 0,4 | −31 | −30 | −29 |
| MAQ-64 | 0,4 | −27 | −26 | −24 |
| MAQ-4 | 0,6 | −33 | −33 | −31 |
| MAQ-16 | 0,6 | −30 | −28 | −27 |
| MAQ-64 | 0,6 | −23 | −23 | −22 |
| MAQ-NR-4 | 0,8 | −36 | −35 | −33 |
| MAQ-4 | 0,8 | −30 | −30 | −27 |
| MAQ-16 | 0,8 | −28 | −27 | −24 |
| MAQ-32 | 0,8 | −25 | −24 | −22 |
| MAQ-64 | 0,8 | −20 | −20 | −17 |

La relación de protección se expresa en dB y se aplica a la interferencia continua y troposférica.

Los valores indicados se refieren al caso en que las señales DTMB deseada y no deseada tienen la misma anchura de canal. Para otras combinaciones de canales son necesarios más estudios.

Por las mediciones realizadas en los receptores existentes se sabe que admiten relaciones de protección más bajas.

Pero a efectos de planificación es una ventaja tener este valor.

## 1.2 Protección de una señal DTMB interferida por la televisión analógica terrenal

### 1.2.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 92

Relaciones de protección cocanal (dB) para una señal DTMB de 8 MHz  
interferida por señales de televisión analógica  
(condiciones de frecuencia no controlada)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MAQ-4 | 0,4 | −8 | −7 | −6 |
| MAQ-16 | 0,4 | −6 | −5 | −3 |
| MAQ-64 | 0,4 | −4 | 0 | 2 |
| MAQ-4 | 0,6 | −5 | −4 | −3 |
| MAQ-16 | 0,6 | −4 | −2 | 3 |
| MAQ-64 | 0,6 | 2 | 5 | 10 |
| MAQ−NR-4 | 0,8 | −8 | −7 | −6 |
| MAQ-4 | 0,8 | −1 | 0 | 1 |
| MAQ-16 | 0,8 | 2 | 3 | 5 |
| MAQ-32 | 0,8 | 4 | 5 | 7 |
| MAQ-64 | 0,8 | 13 | 14 | 20 |

De acuerdo con las mediciones disponibles, se aplican las mismas relaciones de protección para los modos monoportadora y multiportadora.

### 1.2.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior (*N* – 1)

CUADRO 93

Relaciones de protección (dB) de la interferencia de canal adyacente inferior (*N* – 1)  
para una señal DTMB de 8 MHz interferida por señales de televisión analógica,  
incluido el sonido

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal PAL-D no deseada | | |
| Constelación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MAQ-4 | 0,4 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-16 | 0,4 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-64 | 0,4 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-4 | 0,6 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-16 | 0,6 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-64 | 0,6 | −42 | −42 | −40 |
| MAQ-NR-4 | 0,8 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-4 | 0,8 | −46 | −45 | −41 |
| MAQ-16 | 0,8 | −44 | −43 | −38 |
| MAQ-32 | 0,8 | −39 | −39 | −33 |
| MAQ-64 | 0,8 | −39 | −37 | −30 |

Todos los valores son aplicables a las condiciones de recepción fija y portátil.

### 1.2.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1)

CUADRO 94

Relaciones de protección (dB) contra la interferencia de canal adyacente superior (*N* + 1)   
para una señal DTMB de 8 MHz interferida por una señal de televisión analógica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal deseada | | Señal PAL-D no deseada | | |
| Constelación | Tasa de codificación | Canal gaussiano | Canal de Rice | Canal de Rayleigh |
| MAQ-4 | 0,4 | −53 | −52 | −51 |
| MAQ-16 | 0,4 | −51 | −50 | −49 |
| MAQ-64 | 0,4 | −47 | −46 | −45 |
| MAQ-4 | 0,6 | −53 | −52 | −51 |
| MAQ-16 | 0,6 | −49 | −48 | −46 |
| MAQ-64 | 0,6 | −43 | −43 | −40 |
| MAQ-NR-4 | 0,8 | −53 | −52 | −51 |
| MAQ-4 | 0,8 | −50 | −49 | −43 |
| MAQ-16 | 0,8 | −45 | −44 | −40 |
| MAQ-32 | 0,8 | −43 | −42 | −37 |
| MAQ-64 | 0,8 | −38 | −36 | −30 |

# 2 Relaciones de protección para las señales de televisión analógica terrenal deseadas interferidas por señales DTMB de 8 MHz no deseadas

Los Cuadros 95 a 98 muestran las relaciones de protección para una señal de televisión analógica deseada interferida por una señal DTMB.

## 2.1 Protección de las señales de imagen deseadas interferidas por una señal DTMB de 8 MHz

En este punto, las relaciones de protección para una señal deseada analógica plenamente compatible con la norma china GB3174-1995 interferida por una señal DTMB no deseada se refieren únicamente a la interferencia causada a la señal de imagen.

### 2.1.1 Protección contra la interferencia cocanal

CUADRO 95

Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida   
por una señal DTMB de 8 MHz no deseada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: sistema analógico | Señal deseada: DTMB, 8 MHz | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL-D | 34 | 40 |
| D/SECAM | 34 | 40 |

### 2.1.2 Protección contra la interferencia de canal adyacente inferior

CUADRO 96

Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida   
por una señal DTMB de 8 MHz (canal adyacente inferior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: sistema analógico | Señal deseada: DTMB, 8 MHz (canal adyacente inferior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL-D | −9 | −5 |
| D/SECAM | −13 | −9 |

### 2.1.3 Protección contra la interferencia de canal adyacente superior

CUADRO 97

Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica deseada interferida   
por una señal DTMB de 8 MHz (canal adyacente superior)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: sistema analógico | Señal deseada: DTMB, 8 MHz (canal adyacente superior) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL-D | −8 | −5 |
| D/SECAM | −15 | −12 |

### 2.1.4 Protección contra la interferencia del canal imagen

CUADRO 98

Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica  
deseada interferida por una señal DTMB de 8 MHz  
(canal imagen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Señal deseada: sistema analógico | Señal deseada: DTMB, 8 MHz (Canal *N* + 9) | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| PAL-D | −19 | −15 |
| D/SECAM | −16 | −11 |

### 2.1.5 Protección contra la interferencia de canal adyacente y superpuesto

CUADRO 99

Relaciones de protección (dB) para una señal de imagen analógica interferida  
por una señal DTMB (canales con superposición)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia central de una señal DTMB no deseada menos la frecuencia de la portadora de imagen de la señal de televisión analógica deseada  (MHz) | Relación de protección | |
| Interferencia troposférica | Interferencia continua |
| − 8,25 | −20 | −15 |
| (*N* − 1) −5,25 | −13 | −9 |
| − 4,75 | −11 | −4 |
| − 4,25 | 5 | 13 |
| −3,75 | 24 | 30 |
| −3,25 | 29 | 36 |
| −2,25 | 33 | 39 |
| −1,25 | 34 | 40 |
| (*N*) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 40 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (*N* + 1) 10,75 | −15 | −12 |
| 12,75 | −15 | −12 |

# 3 Mínimas intensidades de campo para la recepción fija DTMB

La fórmula para calcular la mínima intensidad de campo aparece en el Apéndice 1.

CUADRO 100

Cálculo de la mínima intensidad de campo  
para un sistema DTMB de 8 MHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | 65 | | | 200 | | | 500 | | | 700 | | |
| Factor de ruido del receptor, *F* (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Relación *C*/*N* en el receptor(1) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| Pérdidas en el alimentador, *Af* (dB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ganancia de antena, *G* (dB) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Mínima intensidad de campo para la recepción fija, E*mín* (dB(µV/m))(1) | 17 | 23 | 29 | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) Para la fórmula véase el Apéndice 1. | | | | | | | | | | | | |

# 4 Mínimo valor mediano de la intensidad de campo para la recepción DTMB móvil

Las ecuaciones para calcular el mínimo valor mediano de la intensidad de campo figuran en el Apéndice 1 del presente Anexo. Los valores de partida para el cálculo se basan en este punto y en el Apéndice 1. La recepción móvil debe calcularse con una probabilidad de emplazamiento del 99%.

## 4.1 Valor medio necesario de *C*/*N* para la recepción móvil

Para un determinado modo DTMB el valor medio de *C*/*N* necesario para un cierto nivel de calidad es función de la frecuencia Doppler únicamente, como representa el gráfico de la Fig. 1.

FIGURA 1

Valor medio de *C*/*N* necesario en un canal de propagación móvil



Los mínimos valores medios de *C*/*N* necesarios (*C*/*Nmín*), la frecuencia Doppler para un valor medio de *C*/*N* igual a *C*/*Nmín* + 3 dB y los máximos límites (de velocidad) Doppler para la recepción móvil sin diversidad aparecen en el Cuadro 100. Los límites de velocidad para *C*/*Nmín* + 3 dB se indican para cuatro frecuencias (65 MHz, 200 MHz, 500 MHz y 700 MHz). El valor medio de *C*/*N*, *C*/*Nmín* + 3 dB, es adecuado para calcular la intensidad de campo necesaria. El Cuadro 101 muestra los valores que se basan en el perfil de canal típico «urbano normal». El criterio de calidad empleado es el punto de fallo subjetivo (SFP) correspondiente a una relación de segundos con error, ESR = 5% con 5 minutos.

CUADRO 101

Valor medio necesario de *C*/*N*, límites de velocidad  
en la recepción móvil para el caso

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulación | Tasa de codifica-ción | Velocidad binaria (Mbit/s) | *C*/*Nmín* (dB) para Cf = 762 MHz, *Fd* = 70 Hz | *Fd* para *C*/*Nmín* + 3 dB (Hz) | Velocidad a *Fd*, 3 dB (km/h) | | | |
| 65 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 700 MHz |
| MAQ-4 | 0,4 | 5,414 | 6 | 162 | 2 692 | 875 | 350 | 250 |
| MAQ-16 | 0,4 | 10,829 | 12 | 134 | 2 226 | 724 | 290 | 207 |
| MAQ-4 | 0,6 | 8,122 | 10 | 148 | 2 459 | 799 | 320 | 228 |
| MAQ-16 | 0,6 | 16,243 | 17 | 116 | 1 927 | 626 | 251 | 179 |
| MAQ-4-NR | 0,8 | 5,414 | 6 | 162 | 2 692 | 875 | 350 | 250 |
| MAQ-4 | 0,8 | 10,829 | 14 | 123 | 2 044 | 664 | 266 | 190 |

CUADRO 102

Perfil de canal para medir el valor medio de *C*/*N* necesario   
en la recepción móvil de DTMB «urbano normal»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente N° | Retardo (µs) | Potencia (dB) | Categoría Doppler |
| 1 | 0 | –3 | de Rice |
| 2 | 0,2 | 0 | de Rice |
| 3 | 0,5 | –2 | de Rice |
| 4 | 1,6 | –6 | de Rice |
| 5 | 2,3 | –8 | de Rice |
| 6 | 5 | –10 | de Rice |

El comportamiento en un canal móvil depende en gran medida del diseño del receptor DTMB. Pueden lograrse mejoras con receptores especialmente diseñados para la recepción móvil.

## 4.2 Favor de ruido del receptor

El factor de ruido de 7 dB se aplica a receptores móviles de vehículos integrados.

Apéndice 1  
al Anexo 4  
  
Cálculo de la mínima intensidad de campo y del mínimo valor mediano  
de la intensidad de campo equivalente

La mínima intensidad de campo y el mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente se calculan mediante las siguientes ecuaciones:

*Pn* = *F* + 10 log (*k T*0 *B*)

*Ps mín* = *C*/*N* + *Pn*

*Aa*= *G* + 10 log (1.64λ2/4 π)

φ*mín* = *Ps mín* – *Aa*+ *Lf*

*Emín* = φ*mín* + 120 + 10 log (120 π)

= φ*mín* + 145.8

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l para recepción fija a nivel superior del tejado

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh*para recepción portátil en exteriores y móvil

*Emed*= *Emín* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb*para recepción portátil con terminales de mano en interiores y móvil

*C*1 = µ ⋅ σ*t*

σ*t* = 

donde

*Pn* : potencia de ruido a la entrada del receptor (dBW)

*F* : factor de ruido del receptor (dB)

*k* : constante de Boltzmann (*k* = 1,38 × 10–23 (J/K))

*T*0 : temperatura de referencia expresada como temperatura absoluta (*T*0 = 290 (K))

*B* : anchura de banda de ruido del receptor (*B* = 7,56 × 106 (Hz))

*Ps mín* : mínima potencia a la entrada del receptor (dBW)

*C*/*N* : *S*/*N* de RF a la entrada del receptor requerida por el sistema (dB)

*Aa* : abertura efectiva de la antena (dBm2)

*G* : ganancia de antena relativa al dipolo de media onda (dBd)

λ : longitud de onda de la señal (m)

φ*mín* : mínima dfp en el emplazamiento del receptor (dB(W/m2))

*Lf* : pérdidas en el alimentador (dB)

*Emín* : mínima intensidad de campo equivalente en el emplazamiento del receptor (dB(μV/m))

*Emed* : mínimo valor mediano de la intensidad de campo equivalente, valor de planificación (dB(μV/m))

*Pmmn* : margen para el ruido artificial (dB)

*Lh* : pérdidas de altura (punto de recepción a 1,5 m por encima del nivel del suelo) (dB)

*Lb* : pérdidas de penetración en el edificio o el vehículo (dB)

*C*1 : factor de corrección de emplazamiento (dB)

σ*t* :desviación típica total (dB)

σ*m* :macro escala de desviación típica (σ*m* = 5,5 (dB))

σ*b* :desviación típica de las pérdidas de penetración en el edificio (dB)

µ :factor de distribución: 0,52 para el 70%, 1,28 para el 90%, 1,64 para el 95% y 2,33 para el 99%.

Anexo 5  
  
Otros factores de planificación

# 1 Distribución de la intensidad de campo con la ubicación

Cabe esperar que las distribuciones de la intensidad de campo con la ubicación para señales de televisión digital no serán las mismas que las aplicables a las señales de televisión analógica. La Recomendación UIT-R P.1546 incluye la desviación típica para el caso digital y el analógico en los Cuadros 1, 2 y 3 para 100 MHz, 600 MHz y 2 000 MHz, respectivamente.

Los resultados de los estudios de propagación para sistemas digitales se dan en la Fig. 2 para las bandas de ondas métricas y decimétricas. La Figura corresponde a una desviación típica de 5,5 dB. Estos resultados pueden también utilizarse para obtener las curvas de predicción de propagación para porcentajes de ubicaciones distintos del 50%. Para porcentajes de emplazamiento distintos del 50% en sistemas analógicos y digitales en los que la anchura de banda del sistema digital es superior a 1,5 MHz, véase la Recomendación UIT‑R P.1546.

FIGURA 2

Relación (dB) entre la intensidad de campo para un porcentaje  
cualquiera de emplazamientos de recepción y la intensidad  
de campo para el 50% de emplazamientos de recepción



# 2 Recepción utilizando equipos receptores portátiles dentro de edificios y vehículos

## 2.1 Atenuación debida a la altura: *Lh*

Para trayectos terrestres, las curvas de la Recomendación UIT‑R P.1546 proporcionan los valores de intensidad de campo para una altura de la antena receptora por encima del suelo igual a la *altura representativa* de la cubierta del terreno en torno al emplazamiento de la antena receptora. Sujeto a un mínimo valor de la altura de 10 m, las alturas de los ejemplos de referencia son de 20 m para una zona urbana, 30 m para una zona urbana densa y 10 m para una zona suburbana (para trayectos marítimos, el valor teórico es 10 m).

Si la altura de la antena receptora es distinta de la altura representativa, se aplica una corrección a la intensidad de campo tomada de las curvas de la Recomendación UIT‑R P.1546 de acuerdo con un procedimiento indicado en la propia Recomendación.

## 2.2 Pérdidas debidas a la penetración en edificios: *Lb*

Las pérdidas debidas a la penetración en un edificio dependen en gran medida del material con que esté construido el edificio, del ángulo de incidencia y de la frecuencia. También debe tenerse en cuenta si la recepción es en una sala interior o en una situada cerca de un muro exterior. Las pérdidas debidas a la penetración en edificios se definen como la diferencia (dB) entre el valor mediano de la intensidad de campo dentro del edificio a una determinada altura con respecto al suelo y el valor mediano de la intensidad de campo fuera del edificio a la misma altura con respecto al suelo. Si bien no se dispone de una sola fórmula completa para calcular las pérdidas de penetración en un edificio, en la Recomendación UIT‑R P.679 aparece información estadística útil sobre pérdidas medidas en varios tipos de edificios a frecuencias comprendidas entre unos 500 MHz y 5 GHz. En la Recomendación UIT‑R P.1238 se consideran las pérdidas de propagación en el interior del edificio debidas a los techos y a las paredes.

Se ha medido una gran variedad de pérdidas debidas a la penetración en edificios. En el Cuadro 103 se distinguen tres clases de probabilidades relativas de lograr la recepción en interiores y los correspondientes valores medianos y de la desviación típica de las pérdidas por penetración en edificios, para la misma intensidad de campo en el exterior, en ondas decimétricas.

CUADRO 103

Variaciones de las pérdidas por penetración en edificios   
en las Bandas IV/V de ondas decimétricas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de las probabilidades relativas de lograr la recepción en interiores | Valor mediano de las pérdidas por penetración en edificios (dB) | Desviación típica (dB) |
| Alta | 7 | 5 |
| Media | 11 | 6 |
| Baja | 15 | 7 |

Ejemplos de edificios con diferentes probabilidades relativas de lograr la recepción en el interior:

Alta:

– edificio residencial a las afueras sin ventanas de vidrio metalizado

– habitación con una ventana que da al muro exterior en un apartamento en entorno urbano.

Media:

– habitación exterior en entorno urbano con ventanas de vidrio metalizado

– habitaciones en el interior de un apartamento en entorno urbano.

Baja:

– habitaciones en el interior de edificios de oficinas.

Para la planificación de un servicio concreto podrían emplearse, si se dispone de ellos, valores más precisos obtenidos mediante mediciones locales.

## 2.3 Pérdidas por penetración en vehículos: *Lv*

En la recepción con un dispositivo de bolsillo en el interior de un vehículo debe tenerse en cuenta la atenuación debida al chasis del propio vehículo. La atenuación normal en el interior de vehículos para las Bandas IV/V de ondas decimétricas, según la experiencia obtenida en la telefonía celular, es de 6 dB.

# 3 Discriminación de la antena de recepción

En la Recomendación UIT-R BT.419 se da información relativa a la directividad y a la discriminación de polarización de las antenas de recepción domésticas.

# 4 Antenas para receptores portátiles y móviles

## 4.1 Antenas para la recepción con terminales portátiles

Se han medido diversas ganancias de antena para diferentes tipos. Los valores típicos de la ganancia de la antena son los siguientes:

CUADRO 104

Ganancia de antena (dBd) para receptores portátiles

|  |  |
| --- | --- |
| Banda | Ganancia (dBd) |
| Ondas métricas, Banda III | –2 |
| Ondas decimétricas, Banda IV | 0 |
| Ondas decimétricas, Banda V | 0 |

No se prevé la discriminación de polarización.

## 4.2 Antenas para la recepción con terminales de bolsillo

La antena en un terminal de bolsillo tiene que estar integrada en la estructura del terminal y, por tanto, ha de ser pequeña con respecto a la longitud de onda. Según la concepción actual del problema de diseño, el caso más desfavorable de la ganancia de antena se presenta en la parte inferior de la banda de ondas decimétricas. En el Cuadro 105 se indica la ganancia de la antena para tres frecuencias en la banda de ondas decimétricas. La ganancia nominal de la antena entre estas frecuencias puede calcularse mediante interpolación lineal.

CUADRO 105

Ganancia de antena (dBd) para receptores de bolsillo

|  |  |
| --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBd) |
| 474 | –12 |
| 698 | –9 |
| 858 | –7 |

Por lo general, no se prevé la discriminación de polarización en este tipo de antenas de recepción con terminales portátiles y, por tanto, el diagrama de radiación en el plano horizontal es omnidireccional.

## 4.3 Antenas para recepción con terminales móviles

En la práctica, la antena normal para la recepción en vehículos es una antena monopolo de l/4 de longitud de onda, cuyo plano de tierra es el techo metálico. La ganancia de antena para ángulos de incidencia normales depende de la posición de la antena en el techo. En los sistemas de antena pasivos, los valores esperados son los del Cuadro 106.

CUADRO 106

Ganancia de antena (dBd) para receptores móviles

|  |  |
| --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | Ganancia (dBd) |
| Ondas métricas, Banda III | –5 |
| Ondas decimétricas, Banda IV | –2 |
| Ondas decimétricas, Banda V | –1 |

La discriminación de polarización es, en teoría, entre 4 y 10 dB en función de la posición de la antena en el techo.

Anexo 6  
  
Método de comparación subjetiva con fuente interferente de referencia  
para la evaluación de las relaciones de protección de los sistemas  
de televisión terrenal analógica

# 1 Introducción

Los métodos subjetivos para la evaluación de las notas de degradación exigen extensas pruebas, mucho tiempo, un gran número de observadores, y analizan la gama completa de notas de degradación.

Para evaluar las relaciones de protección sólo son necesarios dos tipos de notas de degradación fija, que son aproximadamente la nota de degradación 3 para interferencia troposférica y la nota de degradación 4 para interferencia continua (véase el Cuadro 107).

Este Anexo expone un método para evaluar las relaciones de protección de los sistemas de televisión analógica deseados basado en la comparación subjetiva de la degradación de una fuente interferente con la de una fuente interferente de referencia. Se obtienen resultados utilizables y fiables con sólo un pequeño número de observadores y una imagen fija.

Este método de comparación subjetiva es apropiado para la evaluación de la interferencia causada por cualquier sistema de transmisión digital o analógico a un sistema de televisión analógica deseado. La aplicación de una fuente interferente de referencia fija da lugar a un conjunto reproducible de figuras con una baja desviación (desviación típica de ±1 dB aproximadamente). Sólo es necesario un pequeño número de observadores: de tres a cinco experimentados o no experimentados.

Hay dos fuentes interferentes de referencia que pueden utilizarse:

– interferencia sinusoidal;

– fuente interferente de ruido gaussiano.

Las pruebas han demostrado que, para los sistemas de televisión digital deseados, una fuente interferente de referencia puede mejorar la decisión por evaluación adoptada por el observador. El uso de una fuente interferente de referencia de ruido produce los mismos resultados que con la fuente interferente sinusoidal definida. El inconveniente es que puede ser necesaria una disposición de prueba más complicada. Son necesarias más pruebas, sobre todo fijando la referencia de ruido equivalente.

(Por ahora deberá utilizarse la fuente interferente de referencia sinusoidal, hasta que se llegue a un acuerdo sobre un procedimiento de prueba común y sobre un coeficiente de ruido de referencia armonizado y unificado.)

# 2 El método de comparación subjetiva de evaluación de las relaciones de protección utilizando una referencia sinusoidal

## 2.1 Descripción general

La Fig. 3 muestra la disposición de prueba para el método de comparación subjetiva con una fuente interferente sinusoidal. Los tres bloques inferiores son el trayecto de señal principal, la fuente de vídeo deseada, el transmisor de televisión, y el receptor de televisión que se somete a prueba. La fuente interferente de vídeo de referencia es una señal sinusoidal simple. La amplitud del generador de señal sinusoidal es conmutable entre la interferencia troposférica y la interferencia continua. La fuente interferente de RF no deseada se añade al trayecto de señal deseado. La amplitud y la frecuencia de la fuente interferente se calculan a partir de la fuente interferente de referencia indicada en el § 2.3 del Anexo 1 a la Recomendación UIT‑R BT.655.

FIGURA 3

Método de comparación subjetiva para la evaluación de las interferencias de protección



La intensidad de la fuente interferente de RF puede variarse con un atenuador controlado por el observador. La fuente interferente de RF se ajusta para producir la misma nota de degradación que la fuente interferente de referencia comparando las imágenes interferidas en la pantalla de televisión.

La relación de protección de RF es la diferencia entre los niveles de señal deseada y de señal no deseada a la entrada del receptor. La disposición de prueba puede ajustarse de manera que el valor en dB mostrado en la casilla de atenuación dé directamente la relación de protección.

## 2.2 Realización de la fuente interferente de referencia

Para los sistemas de 625 líneas, los niveles de degradación de referencia son aquellos que corresponden a relaciones de protección cocanal de 30 dB y 40 dB, con un desplazamiento de frecuencia entre las portadoras de imagen deseada y no deseada próxima a 2/3 de la frecuencia de línea, pero ajustada para la máxima nota de degradación. La diferencia de frecuencia precisa es 10 416 Hz. Estas condiciones se aproximan a las notas de degradación 3 (ligeramente molesta) y 4 (perceptible, pero no molesta) y se aplican a interferencia troposférica (1% del tiempo) y a interferencia continua (50% del tiempo), respectivamente. La nota de degradación de la fuente interferente de referencia de banda base de vídeo dada es independiente del sistema de televisión analógica e independiente de los parámetros de modulación de RF, tales como polaridad de la modulación, portadora residual, etc.

La fuente interferente de referencia de RF puede realizarse como una señal sinusoidal simple a una frecuencia de banda base, como se muestra en la Fig. 3. La fuente interferente de referencia sinusoidal tiene una frecuencia fija de 10 416 Hz para sistemas de 625 líneas o de 10 500 Hz para sistemas de 525 líneas –60 Hz y de 10 510 Hz para sistemas de 525 líneas –59,94 Hz, o una amplitud de 60 mVp-po de 20 mVp-pcon relación a un nivel de blanco y negro de 700 mVp-po a un nivel de CVBS de 1 Vp-p. Estas amplitudes corresponden a las relaciones de protección de RF de 30 dB y 40 dB respectivamente (desplazamiento de 2/3 de línea). La estabilidad de frecuencia del generador de señal sinusoidal debe hallarse dentro de ± 1 Hz.

## 2.3 Condiciones de prueba

Señal de vídeo deseada: Sólo se necesita una imagen de prueba electrónica (por ejemplo, FuBK, Philips u otras).

Condiciones de observación: Las indicadas en la Recomendación UIT-R BT.500.

Distancia de observación: Cinco veces la altura de la imagen.

Receptor de prueba: Hasta cinco aparatos domésticos de no más de cinco años. Para mediciones cocanal, puede utilizarse un receptor profesional.

Señal de entrada del receptor: –39 dBm (70 dB(μV) a 75 Ω).

Observadores: Se necesitan cinco observadores, experimentados o no experimentados. En pruebas iniciales puede haber menos de cinco observadores. Cada prueba debe efectuarse con un solo observador. Debe presentarse a los observadores el método de evaluación.

## 2.4 Presentación de los resultados

Los resultados deben presentarse junto con la siguiente información:

– media y desviación típica de la distribución estadística de los valores de relación de protección;

– configuración de prueba, imagen de prueba, tipo de imagen de prueba;

– número de observadores;

– tipo de fuente interferente de referencia;

– el espectro de la señal no deseada (fuente interferente de RF), incluida la gama fuera de canal;

– el nivel de RF utilizado para la señal deseada a la entrada del receptor (con receptores domésticos debe utilizarse una tensión de entrada de –39 dBm (70 dB(μV)) a 75 Ω;

– cuando se utilicen aparatos domésticos, tipo, tamaño de la pantalla y año de producción.

# 3 Cuadro de parámetros importantes

CUADRO 107

Términos básicos y relaciones para el método de comparación subjetiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Degradación de calidad | Nota 3 | Nota 4 |
| Tipo de interferencia | Troposférica | Continua |
| Margen de tiempo | 1% a 5% del tiempo | 50% del tiempo |
| Degradación subjetiva | Ligeramente molesta | Perceptible, pero no molesta |
| Fuente interferente de referencia (mVp-p) | 60 | 20 |
| Relación de protección de RF (dB) | 30 | 40 |

Anexo 7  
  
Métodos de evaluación del punto de fallo

# 1 Antecedentes

Los estudios iniciales de las relaciones de protección para el sistema DVB-T se basaron en un objetivo de BER de 2 × 10–4 medido entre los códigos interior y exterior, antes de la decodificación Reed Solomon. En el caso de un interferidor tipo ruido, se ha tomado para que corresponda a una calidad de imagen casi sin error con una BER < 1 × 10–11 a la entrada del multiplexador MPEG‑2.

# 2 Método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección

Para receptores domésticos puede no ser posible medir la BER y, por tanto, se ha propuesto un nuevo método denominado método de punto de fallo subjetivo para las mediciones de relación de protección de forma unificada. El criterio de calidad para las mediciones de protección consiste en encontrar un límite preciso para la imagen sin error en la pantalla de televisión. La relación de protección RF para una señal DVB-T deseada es un valor de la relación señal deseada/señal no deseada a la entrada del receptor, determinado por el método de punto de fallo subjetivo, redondeado al valor entero superior.

El método de punto de fallo subjetivo corresponde a la calidad de la imagen en la que no se distingue más de un error en la imagen, durante un periodo medio de observación de 20 s. El ajuste de los niveles de las señales deseada y no deseada para el método de punto de fallo subjetivo debe realizarse en pequeños pasos, normalmente en pasos de 0,1 dB. Para un interferidor tipo ruido la diferencia en un valor de la relación señal deseada/señal no deseada entre el método casi sin error con una BER de 2 × 10–4 y el método de punto de fallo subjetivo es inferior a 1 dB. Históricamente los valores de la relación de protección para señales de televisión digital deseadas se miden con una potencia a la entrada del receptor de –60 dBm. Cuando es posible, las relaciones de protección para los sistemas de TV digital se obtienen a partir de mediciones utilizando una gama de niveles de señal.

Se propone que se adopte el método de punto de fallo subjetivo para la evaluación de todos los sistemas DTTB. (Para el sistema digital RDSI-T este método se estudiará en Japón.)

Anexo 8  
  
Interferencia troposférica e interferencia continua

Cuando se utilizan las relaciones de protección en la planificación, es necesario determinar si, en determinadas circunstancias, hay que considerar la interferencia como troposférica o como continua. Esto se puede hacer comparando los campos de perturbación de las dos condiciones, definiendo los campos de perturbación como la intensidad de campo del transmisor interferente (en su correspondiente p.r.a.) incrementado por la relación de protección pertinente.

Por tanto, el campo de perturbación para la interferencia continua es:

*EC* = *E*(50, 50) + *P* + *AC*

y el campo de perturbación para la interferencia troposférica:

*ET* = *E*(50, *t*) + *P* + *AT*

siendo:

*E*(50, *t*) : intensidad de campo (dB(μV/m)) de un transmisor interferente, normalizado a 1 kW, y superado durante *t*% del tiempo

*P* : p.r.a. (dB(1 kW)) del transmisor interferente

*A* : relación de protección (dB)

*C* y *T* : interferencia continua y troposférica, respectivamente.

La relación de protección para la interferencia continua se aplica cuando el campo de perturbación resultante es mayor que el resultante de la interferencia troposférica, es decir, cuando *EC* > *ET*.

Lo que significa que *AC* se utilizará en todos los casos en que:

*E*(50, 50) + *AC* > *E*(50*,* *t*) + *AT*

1. Los sintonizadores de «silicio» se basan en sintonizadores de CI que incorporan toda la circuitería de sintonización en un pequeño paquete que se incorpora directamente a las placas principales. Los circuitos sintonizados pueden estar completamente ausentes o pueden integrarse en el silicio. El chip de silicio puede ir protegido contra fuentes electromagnéticas externas mediante una tapa metálica. Si se integra en el silicio debe llegarse a una solución de compromiso en el comportamiento cuando se compara con los esquemas clásicos discretos. Las unidades medidas representan una primera generación en el mercado. Esta tecnología aún se encuentra en la etapa de desarrollo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Los sintonizadores de «jaula» son los clásicos sintonizadores superheterodinos alojados en una caja metálica que contiene los componentes discretos. Normalmente, hay circuitos fijos y de sintonía constituidos por inductores y transistores discretos equipados generalmente con un diodo varáctor para control de frecuencia. La caja metálica debe minimizar la interferencia de RF y eliminar la diafonía y la radiación parásita. [↑](#footnote-ref-2)
3. Los valores X% e Y% se encuentran en la gama de 0 a 100 y su suma es 100. [↑](#footnote-ref-3)
4. El término de carga de tráfico del 0% en un LTE BS se refiere a la situación en que la estación de base no está manejando ningún tráfico de usuario pero sigue transmitiendo señalización, sincronización y posiblemente datos de radiodifusión ocasionales. Algunos experimentos han demostrado que dos de cada cuatro receptores de TV probados experimentan relaciones de protección degradadas cuando la carga de tráfico del SR se encuentra entre el 0% y el 30%. [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 RDSI-T se utiliza en Japón, Brasil y otros países que no forman parte del Acuerdo GE06. [↑](#footnote-ref-5)