|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R M.2070-1**  **(02/2017)** |
| **Общая характеристика нежелательных излучений базовых станций, использующих наземные интерфейсы IMT-Advanced** |
| **Серия M**  **Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | **Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2018 г.

© ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.2070-1

Общие характеристики нежелательных излучений базовых станций, использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-Advanced

(Вопрос МСЭ-R 229-3/5)

(2015-2017)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приведены общие характеристики нежелательных излучений базовых станций, использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-Advanced. Информация о нежелательных излучениях, содержащаяся в настоящей Рекомендации, может также использоваться администрациями в качестве руководства в случаях, не охваченных конкретно в данном документе. Внедрение характеристик базовых станций, использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-Advanced в любых полосах частот, включенных в настоящую Рекомендацию, должно происходить в соответствии с положениями Регламента радиосвязи.

Ключевые слова

IMT-Advanced, характеристики излучений, внеполосный, нежелательный, базовая станция.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

*a)* что согласно пункту **1.146** Регламента радиосвязи (РР) нежелательные излучения состоят из побочных и внеполосных (ВП) излучений и что определения побочных и внеполосных излучений приведены в пунктах **1.145** и **1.144** соответственно;

*b)* что ограничение максимально допустимых уровней нежелательных излучений базовых станций (БС) IMT-Advanced необходимо для защиты других радиосистем и служб от помех, а также для обеспечения совместимости между различными технологиями;

*c)* что слишком строгие пределы могут привести к повышению уровня сложности БС IMT‑Advanced;

*d)* что должны быть приложены любые усилия для сохранения предельных уровней нежелательных излучений на возможно низком уровне с учетом экономических факторов и технологических ограничений;

*e)* что Рекомендация МСЭ-R SM.329 касается воздействия, измерений и пределов, которые должны применяться в области побочных излучений;

*f)* что аналогичные предельные уровни побочных излучений применяются в равной мере ко всем радиоинтерфейсам;

*g)* что в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, касающейся ВП-излучений, определяются общие пределы в области ВП-излучений, которые, как правило, представляют собой наименее строгие пределы ВП-излучений, и рекомендуется разработать более конкретные ограничения для каждой системы;

*h)* что уровни побочных излучений БС IMT-Advanced должны соответствовать ограничениям, указанным в Приложении **3** РР;

*i)* что согласование предельных уровней нежелательных излучений будет способствовать всеобщему использованию и доступу на мировой рынок; тем не менее на национальном/региональном уровне ограничения нежелательных излучений могут иметь отличия;

*j)* что предельные уровни нежелательных излучений, помимо зависимости от служб, работающих в других полосах частот, зависят от характеристик излучения передатчика, пределов МСЭ на побочные излучения, а также национальных стандартов и правил;

*k)* что технология, используемая системой, и ее соответствие спецификациям и стандартам, предлагаемым в Рекомендации МСЭ-R M.2012, определяют, что данная система является системой IMT‑Advanced, независимо от рабочей полосы частот,

отмечая

*a)* работу, проведенную органами по стандартизации для определения пределов в целях защиты других радиосистем и служб от помех, а также для обеспечения совместимости между различными технологиями;

*b)* что базовые станции IMT-Advanced должны соответствовать местным, региональным и международным правилам в отношении внеполосных и побочных излучений, соответствующих их работе, повсюду, где такие правила применяются;

*c)* что примечания и приложения к настоящей Рекомендации – созданные на базе текущей работы в органах по стандартизации – для отражения широкого спектра применения технологий IMT‑Advanced и обеспечения стабильности технических спецификаций могут содержать материалы, отражающие информацию, касающуюся применения технологий в полосах частот, отличных от тех, которые определены для IMT,

отмечая далее,

что МСЭ-R в настоящее время проводит исследования по вопросу о защите других служб от нежелательных излучений станций IMT-Advanced в целях рассмотрения дополнительных случаев, связанных с достижением совместимости,

рекомендует,

**1** чтобы характеристики нежелательных излучений базовых станций IMT-Advanced были основаны на предельных значениях, содержащихся в относящихся к конкретным технологиям Приложениях 1 и 2, которые соответствуют техническим характеристикам наземных радиоинтерфейсов, описанным в пункте 1 раздела *рекомендует* Рекомендации МСЭ-R M.2012;

**2** чтобы характеристики нежелательных излучений базовых станций IMT-Advanced, указанные в Приложениях 1 и 2, применялись в Районах и странах, в которых соответствующие полосы частот определяются для IMT в Регламенте радиосвязи[[1]](#footnote-1)\*\*.

Приложение 1: LTE-Advanced[[2]](#footnote-2)

Приложение 2: WirelessMAN-Advanced[[3]](#footnote-3)

Приложение 1  
  
LTE-Advanced

В настоящем Приложении содержатся требования к нежелательным излучениям, создаваемым несущими E‑UTRA, для базовых станций E‑UTRA и мультистандартного радио (MSR).

Базовые станции E‑UTRA отличаются тем, что их приемники и передатчики могут обрабатывать только несущие сигналы E‑UTRA.

Базовые станции MSR отличаются способностью их приемников и передатчиков одновременно обрабатывать несколько несущих сигналов в общих активных и работающих в заданной полосе радиочастотных (РЧ) компонентах, при этом хотя бы один несущий сигнал обладает отличной от других несущих технологией радиодоступа (RAT).

Настоящее Приложение состоит из трех частей:

– В главе 1 указаны рабочие полосы частот, к которым применяются требования настоящего Приложения.

– В главе 2.1 и главе 2.2 указаны определения, условные обозначения и сокращения.

– В главе 2.3 и последующих главах приведены требования к нежелательным излучениям для базовых станций E‑UTRA.

– В главе 3 приведены требования к нежелательным излучениям для базовых станций MSR.

Значения, приведенные в настоящем Приложении, включают в себя тестовые допуски, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1545.

# 1 Рабочие полосы частот

Предельные уровни нежелательных излучений, указанные в настоящем Приложении, действуют для базовых станций MSR или E‑UTRA, работающих как минимум в одной из полос частот, приведенных в таблице 1-1 или таблице 1-2.

ТАБЛИЦА 1-1

Парные полосы частот в системах E‑UTRA, UTRA и GSM/EDGE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер полосы MSR и E‑UTRA (Приме-чание 1) | Номер полосы  UTRA | Назначение полосы  GSM/EDGE | Передача сигнала от UE к приемнику на БС по линии вверх (UL) | | | Передача сигнала от БС к приемнику UE по линии вниз (DL) | | | Категория полосы (Приме-чание 2) |
| 1 | I | – | 1 920 МГц | – | 1 980 МГц | 2 110 МГц | – | 2 170 МГц | 1 |
| 2 | II | PCS 1900 | 1 850 МГц | – | 1 910 МГц | 1 930 МГц | – | 1 990 МГц | 2 |
| 3 | III | DCS 1800 | 1 710 МГц | – | 1 785 МГц | 1 805 МГц | – | 1 880 МГц | 2 |
| 4 | IV | – | 1 710 МГц | – | 1 755 МГц | 2 110 МГц | – | 2 155 МГц | 1 |
| 5 | V | GSM 850 | 824 МГц | – | 849 МГц | 869 МГц | – | 894 МГц | 2 |
| 6(1) | VI | – | 830 МГц | – | 840 МГц | 875 МГц | – | 885 МГц | 1(1) |
| 7 | VII | – | 2 500 МГц | – | 2 570 МГц | 2 620 МГц | – | 2 690 МГц | 1 |
| 8 | VIII | E-GSM | 880 МГц | – | 915 МГц | 925 МГц | – | 960 МГц | 2 |
| 9 | IX | – | 1 749,9 МГц | – | 1 784,9 МГц | 1 844,9 МГц | – | 1 879,9 МГц | 1 |
| 10 | X | – | 1 710 МГц | – | 1 770 МГц | 2 110 МГц | – | 2 170 МГц | 1 |
| 11 | XI | – | 1 427,9 МГц | – | 1 447,9 МГц | 1 475,9 МГц | – | 1 495,9 МГц | 1 |
| 12 | XII | – | 699 МГц | – | 716 МГц | 729 МГц | – | 746 МГц | 1 |
| 13 | XIII | – | 777 МГц | – | 787 МГц | 746 МГц | – | 756 МГц | 1 |
| 14 | XIV | – | 788 МГц | – | 798 МГц | 758 МГц | – | 768 МГц | 1 |

ТАБЛИЦА 1-1 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер полосы MSR и E‑UTRA (Приме-чание 1) | Номер полосы  UTRA | Назначение полосы  GSM/EDGE | Передача сигнала от UE к приемнику на БС по линии вверх (UL) | | | Передача сигнала от БС к приемнику UE по линии вниз (DL) | | | Категория полосы (Приме-чание 2) |
| 15 | XV | – | Зарезервировано |  |  | Зарезервировано |  |  |  |
| 16 | XVI | – | Зарезервировано |  |  | Зарезервировано |  |  |  |
| 17 | – | – | 704 МГц | – | 716 МГц | 734 МГц | – | 746 МГц | 1(2) |
| 18 | – | – | 815 МГц | – | 830 МГц | 860 МГц | – | 875 МГц | 1(2) |
| 19 | XIX | – | 830 МГц | – | 845 МГц | 875 МГц | – | 890 МГц | 1 |
| 20 | XX | – | 832 МГц | – | 862 МГц | 791 МГц | – | 821 МГц | 1 |
| 21 | XXI | – | 1 447,9 МГц | – | 1 462,9 МГц | 1 495,9 МГц | – | 1 510,9 МГц | 1 |
| 22 | XXII | – | 3 410 МГц | – | 3 490 МГц | 3 510 МГц | – | 3 590 МГц | 1 |
| 23 | – | – | 2 000 МГц | – | 2 020 МГц | 2 180 МГц | – | 2 200 МГц | 1(2) |
| 24# | – | – | 1 626,5 МГц | – | 1 660,5 МГц | 1 525 МГц | – | 1 559 МГц | 1(2) |
| 25 | XXV | – | 1 850 МГц | – | 1 915 МГц | 1 930 МГц | – | 1 995 МГц | 1 |
| 26 | XXVI | – | 814 МГц | – | 849 МГц | 859 МГц | – | 894 МГц | 1 |
| 27 | – | – | 807 МГц | – | 824 МГц | 852 МГц | – | 869 МГц | 1(2) |
| 28 | – | – | 703 МГц | – | 748 МГц | 758 МГц | – | 803 МГц | 1(2) |
| 29 | – | – | Нет данных | | | 717 МГц | – | 728 МГц | 1(2, 3) |
| 30 | – | – | 2305 МГц – 2315 МГц | | | 2350 МГц | – | 2360 МГц | 1(2) |
| 31 | – | – | 452,5 МГц – 457,5 МГц | | | 462,5 МГц | – | 467,5 МГц | 1(2) |
| 32 | XXXII | – | Нет данных | | | 1452 МГц | – | 1 496 МГц | 1(3, 4) |
| (1) Данная полоса предназначена только для системы UTRA.  (2) Данная полоса предназначена только для системы E‑UTRA.  (3) Ограничено системой E‑UTRA при использовании конфигурации с объединением несущих. Рабочая полоса частот на линии вниз является парной для рабочей полосы частот на линии вверх (внешней) в случае конфигурации с объединением несущих, поддерживающей первичную соту (Pcell) с заданной конфигурацией; соту, работающую на первичной частоте (в которой EU либо выполняет процедуру первоначального установления соединения, либо инициирует процедуру повторного установления соединения); или соту, обозначенную как первичная в процедуре хендовера.  (4) Ограничено системой UTRA при использовании двухполосной конфигурации (например, DB-DC-HSDPA или двухполосной конфигурации 4C-HSDPA). Частота (частоты) на линии вниз этой полосы является (являются) парными с частотами на линии вверх другой полосы FDD (внешней) при двухполосной конфигурации.  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Полосы частот или части полос, указанные в настоящей Рекомендации, которые не определены для IMT в Регламенте радиосвязи МСЭ, обозначены символом "#".  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Категория полосы 1 (BC1): Полосы для систем E‑UTRA FDD и UTRA FDD.  – Категория полосы 2 (BC2): Полосы для систем E‑UTRA FDD, UTRA FDD и GSM/EDGE.  – Категория полосы 3 (BC3): Полосы для систем E‑UTRA TDD и UTRA TDD. | | | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 1-2

Непарные полосы частот в системах E‑UTRA и UTRA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер полосы MSR и E‑UTRA | Номер полосы UTRA | Передача сигнала от UE к приемнику на БС по линии вверх (UL) | | | Передача сигнала от БС к приемнику UE по линии вниз (DL) | | | Категория полосы (Примечание) |
| 33 | a) | 1 900 МГц | – | 1 920 МГц | 1 900 МГц | – | 1 920 МГц | 3 |
| 34 | a) | 2 010 МГц | – | 2 025 МГц | 2 010 МГц | – | 2 025 МГц | 3 |
| 35 | b) | 1 850 МГц | – | 1 910 МГц | 1 850 МГц | – | 1 910 МГц | 3 |
| 36 | b) | 1 930 МГц | – | 1 990 МГц | 1 930 МГц | – | 1 990 МГц | 3 |
| 37 | c) | 1 910 МГц | – | 1 930 МГц | 1 910 МГц | – | 1 930 МГц | 3 |
| 38 | d) | 2 570 МГц | – | 2 620 МГц | 2 570 МГц | – | 2 620 МГц | 3 |
| 39 | f) | 1 880 МГц | – | 1 920 МГц | 1 880 МГц | – | 1 920 МГц | 3 |
| 40 | e) | 2 300 МГц | – | 2 400 МГц | 2 300 МГц | – | 2 400 МГц | 3 |
| 41 | – | 2 496 МГц | – | 2 690 МГц | 2 496 МГц | – | 2 690 МГц | 3 |
| 42 | – | 3 400 МГц | – | 3 600 МГц | 3 400 МГц | – | 3 600 МГц | 3 |
| 43# | – | 3 600 МГц | – | 3 800 МГц | 3 600 МГц | – | 3 800 МГц | 3 |
| 44 | – | 703 МГц | – | 803 МГц | 703 МГц | – | 803 МГц | 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Категория полосы 1 (BC1): Полосы для систем E‑UTRA FDD и UTRA FDD.  – Категория полосы 2 (BC2): Полосы для систем E‑UTRA FDD, UTRA FDD и GSM/EDGE.  – Категория полосы 3 (BC3): Полосы для систем E‑UTRA TDD и UTRA TDD. | | | | | | | | |

Предельные уровни нежелательных излучений, определенные в настоящем Приложении, действуют для БС MSR или E‑UTRA, работающих как минимум в одной из частотных комбинаций с внутриполосным объединением смежных несущих (CA), указанных в таблице 1-3.

ТАБЛИЦА 1-3

Полосы частот E‑UTRA с внутриполосным объединением смежных несущих

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
|
| CA\_1 | 1 |
| CA\_2 | 2 |
| CA\_3 | 3 |
| CA\_7 | 7 |
| CA\_12 | 12 |
| CA\_23 | 23 |
| CA\_27 | 27 |
| CA\_38 | 38 |
| CA\_39 | 39 |
| CA\_40 | 40 |
| CA\_41 | 41 |
| CA\_42 | 42 |

Предельные уровни нежелательных излучений, определенные в настоящем Приложении, действуют для БС MSR или E‑UTRA, работающих как минимум в одной из частотных комбинаций с внутриполосным объединением несмежных несущих (CA), указанных в таблице 1-4.

ТАБЛИЦА 1-4

Полосы частот E‑UTRA с внутриполосным объединением несмежных несущих   
(c двумя субблоками)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
|
| CA\_2-2 | 2 |
| CA\_3-3 | 3 |
| CA\_4-4 | 4 |
| CA\_7-7 | 7 |
| CA\_23-23 | 23 |
| CA\_25-25 | 25 |
| CA\_41-41 | 41 |
| CA\_42-42 | 42 |

Предельные уровни нежелательных излучений, определенные в настоящем Приложении, действуют для БС MSR или E‑UTRA, работающих как минимум в одной из частотных комбинаций с межполосным объединением несущих (CA), указанных в таблице 1-5.

ТАБЛИЦА 1-5

Полосы частот E‑UTRA с межполосным объединением несущих (две полосы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
|
| CA\_1-3 | 1 |
| 3 |
| CA\_1-5 | 1 |
| 5 |
| CA\_1-7 | 1 |
| 7 |
| CA\_1-8 | 1 |
| 8 |
| CA\_1-11 | 1 |
| 11 |
| CA\_1-18 | 1 |
| 18 |
| CA\_1-19 | 1 |
| 19 |
| CA\_1-20 | 1 |
| 20 |
| CA\_1-21 | 1 |
| 21 |
| CA\_1-26 | 1 |
| 26 |
| CA\_1-28 | 1 |
| 28 |
| CA\_1-41 | 1 |
| 41 |

ТАБЛИЦА 1-5 (*продолжение*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_1-42 | 1 |
| 42 |
| CA\_2-4 | 2 |
| 4 |
| CA\_2-4-4 | 2 |
| 4 |
| CA\_2-5 | 2 |
| 5 |
| CA\_2-2-5 | 2 |
| 5 |
| CA\_1-3 | 1 |
| 3 |
| CA\_1-5 | 1 |
| 5 |
| CA\_1-7 | 1 |
| 7 |
| CA\_1-8 | 1 |
| 8 |
| CA\_1-11 | 1 |
| 11 |
| CA\_1-18 | 1 |
| 18 |
| CA\_1-19 | 1 |
| 19 |
| CA\_1-20 | 1 |
| 20 |
| CA\_1-21 | 1 |
| 21 |
| CA\_1-26 | 1 |
| 26 |
| CA\_1-28 | 1 |
| 28 |
| CA\_1-41 | 1 |
| 41 |
| CA\_1-42 | 1 |
| 42 |
| CA\_2-4 | 2 |
| 4 |
| CA\_2-4-4 | 2 |
| 4 |
| CA\_2-5 | 2 |
| 5 |
| CA\_2-2-5 | 2 |
| 5 |

ТАБЛИЦА 1-5 (*продолжение*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_2-12 | 2 |
| 12 |
| CA\_2-13 | 2 |
| 13 |
| CA\_2-2-13 | 2 |
| 13 |
| CA\_2-17 | 2 |
| 17 |
| CA\_2-29 | 2 |
| 29 |
| CA\_2-30 | 2 |
| 30 |
| CA\_3-5 | 3 |
| 5 |
| CA\_3-7 | 3 |
| 7 |
| CA\_3-8 | 3 |
| 8 |
| CA\_3-19 | 3 |
| 19 |
| CA\_3-20 | 3 |
| 20 |
| CA\_3-26 | 3 |
| 26 |
| CA\_3-27 | 3 |
| 27 |
| CA\_3-28 | 3 |
| 28 |
| CA\_4-5 | 4 |
| 5 |
| CA\_4-4-5 | 4 |
| 5 |
| CA\_4-7 | 4 |
| 7 |
| CA\_4-4-7 | 4 |
| 7 |
| CA\_4-12 | 4 |
| 12 |
| CA\_4-4-12 | 4 |
| 12 |
| CA\_4-13 | 4 |
| 13 |
| CA\_4-4-13 | 4 |
| 13 |

ТАБЛИЦА 1-5 (*продолжение*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_4-17 | 4 |
| 17 |
| CA\_4-27 | 4 |
| 27 |
| CA\_4-29 | 4 |
| 29 |
| CA\_4-30 | 4 |
| 30 |
| CA\_5-7 | 5 |
| 7 |
| CA\_5-12 | 5 |
| 12 |
| CA\_5-13 | 5 |
| 13 |
| CA\_5-17 | 5 |
| 17 |
| CA\_5-25 | 5 |
| 25 |
| CA\_5-30 | 5 |
| 30 |
| CA\_7-8 | 7 |
| 8 |
| CA\_7-12 | 7 |
| 12 |
| CA\_7-20 | 7 |
| 20 |
| CA\_7-28 | 7 |
| 28 |
| CA\_8-11 | 8 |
| 11 |
| CA\_8-20 | 8 |
| 20 |
| CA\_8-40 | 8 |
| 40 |
| CA\_11-18 | 11 |
| 18 |
| CA\_12-25 | 12 |
| 25 |
| CA\_12-30 | 12 |
| 30 |
| CA\_18-28 | 18 |
| 28 |
| CA\_19-21 | 19 |
| 21 |

ТАБЛИЦА 1-5 (*окончание*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_19-42 | 19 |
| 42 |
| CA\_20-32 | 20 |
| 32 |
| CA\_23-29 | 23 |
| 29 |
| CA\_25-41 | 25 |
| 41 |
| CA\_26-41 | 26 |
| 41 |
| CA\_29-30 | 29 |
| 30 |
| CA\_39-41 | 39 |
| 41 |
| CA\_41-42 | 41 |
| 42 |

Предельные уровни нежелательных излучений, определенные в настоящем Приложении, действуют для БС MSR или E-UTRA, работающих как минимум в одной из частотных комбинаций с межполосным объединением смежных несущих (СА), указанных в таблице 1-6:

ТАБЛИЦА 1-6

Полосы частот E‑UTRA с межполосным объединением несущих (три полосы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
|
| CA\_1-3-5 | 1 |
| 3 |
| 5 |
| CA\_1-3-8 | 1 |
| 3 |
| 8 |
| CA\_1-3-19 | 1 |
| 3 |
| 19 |
| CA\_1-3-20 | 1 |
| 3 |
| 20 |
| CA\_1-3-26 | 1 |
| 3 |
| 26 |
| CA\_1-5-7 | 1 |
| 5 |
| 7 |

ТАБЛИЦА 1-6 (*продолжение*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_1-7-20 | 1 |
| 7 |
| 20 |
| CA\_1-18-28 | 1 |
| 18 |
| 28 |
| CA\_1-19-21 | 1 |
| 19 |
| 21 |
| CA\_2-4-5 | 2 |
| 4 |
| 5 |
| CA\_2-4-12 | 2 |
| 4 |
| 12 |
| CA\_2-4-13 | 2 |
| 4 |
| 13 |
| CA\_2-4-29 | 2 |
| 4 |
| 29 |
| CA\_2-5-12 | 2 |
| 5 |
| 12 |
| CA\_2-5-13 | 2 |
| 5 |
| 13 |
| CA\_2-5-30 | 2 |
| 5 |
| 30 |
| CA\_2-12-30 | 2 |
| 12 |
| 30 |
| CA\_2-29-30 | 2 |
| 29 |
| 30 |
| CA\_3-7-20 | 3 |
| 7 |
| 20 |
| CA\_4-5-12 | 4 |
| 5 |
| 12 |

ТАБЛИЦА 1-6 (*окончание*)

|  |  |
| --- | --- |
| Полоса CA | Рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_4-5-13 | 4 |
| 5 |
| 13 |
| CA\_4-5-30 | 4 |
| 5 |
| 30 |
| CA\_4-7-12 | 4 |
| 7 |
| 12 |
| CA\_4-12-30 | 4 |
| 12 |
| 30 |
| CA\_4-29-30 | 4 |
| 29 |
| 30 |
| CA\_7-8-20 | 7 |
| 8 |
| 20 |

# 2 Общие характеристики нежелательных излучений E‑UTRA

## 2.1 Определения

**Объединенная полоса пропускания канала** – полоса радиочастот (РЧ-полоса), в которой базовая станция (БС) передает и/или принимает несколько смежных объединенных несущих. Объединенная полоса пропускания канала измеряется в МГц.

**Граница РЧ-полосы пропускания базовой станции** –частота одной из границ РЧ-полосы пропускания базовой станции.

**РЧ-полоса пропускания базовой станции** – ширина полосы пропускания, в которой БС передает и/или принимает несколько несущих в пределах поддерживаемой рабочей полосы.

**Несущая** –модулированный радиосигнал, при помощи которого осуществляется передача в физических каналах E-UTRA или UTRA (WCDMA).

**Объединение несущих** – объединение двух или более компонентных несущих E‑UTRA в целях поддержки бóльших значений ширины полосы передачи.

**Полоса объединения несущих** – набор из одной или нескольких рабочих полос, в которых объединяются несколько несущих, отвечающих конкретным техническим требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Полоса (полосы) объединения несущих для БС E-UTRA заявляется (заявляются) производителем.

**Полоса пропускания канала** – полоса РЧ, поддерживающая одну РЧ-несущую E-UTRA с шириной полосы пропускания передачи, сконфигурированной в соте на линии вверх или линии вниз. Полоса пропускания канала измеряется в МГц и используется в качестве эталонной для РЧ‑требований передатчика и приемника.

**Граница канала** – наименьшая и наибольшая частоты несущей E-UTRA, разделенные полосой пропускания канала.

**Непрерывный спектр** – спектр, состоящий из непрерывного блока частот без промежутков между субблоками.

**Смежные несущие** – набор из двух или более несущих, сконфигурированных в блоке спектра, к которому не предъявляются РЧ-требования, исходя из возможностей совместной работы в несогласованном режиме в пределах этого блока спектра.

**Рабочая полоса частот на линии вниз** – часть рабочей полосы частот, выделенная для линии вниз.

**Наибольшая несущая** – несущая с наибольшей центральной частотой, которая передается/принимается в пределах заданной рабочей полосы частот.

**Промежуток между полосами пропускания РЧ-сигнала** – интервал частот между двумя последовательными полосами пропускания РЧ-сигнала, расположенными в пределах поддерживаемых рабочих полос.

**Межполосное объединение несущих** – объединение компонентных несущих сигналов в различных рабочих полосах частот.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Несущие, объединяемые в каждой полосе, бывают как смежными, так и несмежными.

**Внутриполосное объединение смежных несущих** – смежные несущие, объединенные в одной и той же рабочей полосе частот.

**Внутриполосное объединение несмежных несущих** – несмежные несущие, объединенные в одной и той же рабочей полосе частот.

**Нижняя граница** – наименьшая частота полосы пропускания РЧ-сигнала базовой станции или наименьшая частота полосы пропускания канала одиночной несущей E‑UTRA, используемая как эталонная точка частоты при определении требований к передатчику и приемнику.

**Нижняя граница субблока** – частота нижней границы одного субблока. Эта частота используется как эталонная точка частоты при определении требований как к передатчику, так и к приемнику.

**Наименьшая несущая** – несущая с наименьшей центральной частотой, которая передается/принимается в пределах заданной рабочей полосы частот.

**Максимальная ширина РЧ-полосы базовой станции** – максимальная ширина РЧ-полосы, поддерживаемая БС в пределах каждой поддерживаемой рабочей полосы.

**Максимальная выходная мощность** – средний уровень мощности на одну несущую базовой станции, измеряемой на разъеме антенны при заданных эталонных условиях.

**Максимальная ширина полосы радиочастот** – максимальная разность частот между верхней границей наибольшей используемой несущей и нижней границей наименьшей используемой несущей.

**Средняя мощность** – применительно к передаче E-UTRA мощность, измеряемая в пределах полосы пропускания канала несущей. Период измерения должен составлять не меньше одного субкадра (1 мс), если не указано иное.

**Многополосная базовая станция** – базовая станция, передатчик и/или приемник которой способны одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Многополосный передатчик** – передатчик, способный одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Многополосный приемник** – приемник, способный одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Несмежный спектр** – спектр, состоящий из двух или более субблоков, разделенных промежутком (промежутками).

**Занимаемая ширина полосы** – ширина полосы частот, за пределами нижней и верхней границ частот которой каждое значение излучаемой средней мощности равняется определенному процентному отношению β/2 от общей средней мощности данного излучения.

**Рабочая полоса частот** – диапазон частот (парный или непарный), определяемый конкретным набором технических требований, в котором работает сеть E-UTRA.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Рабочая полоса/рабочие полосы частот для БС E-UTRA заявляется/заявляются производителем в соответствии с обозначениями в таблицах 1-1 и 1-2.

**Выходная мощность** – средняя мощность одного несущего сигнала базовой станции, подаваемая на нагрузку с сопротивлением, равным номинальному полному импедансу нагрузки передатчика.

**Номинальная выходная мощность** – номинальная выходная мощность базовой станции – это уровень средней мощности на одну несущую на разъеме антенны, заявленный производителем.

**Эталонная ширина полосы** – ширина полосы, в которой определяется уровень излучения.

**Средняя мощность, измеряемая при помощи RRC-фильтра** – средняя мощность, измеряемая при помощи фильтра с характеристикой в виде корня из приподнятого косинуса (RRC) со спадом частотной характеристики и полосой пропускания, равной скорости передачи элементов в режиме радиодоступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Измеренная при помощи RCC-фильтра средняя мощность идеально модулированного сигнала W-CDMA на 0,246 дБ ниже средней мощности того же сигнала.

**Субблок** – один непрерывный блок спектра, выделенный для использования одной и той же базовой станции. В пределах полосы пропускания РЧ-сигнала могут существовать несколько вариантов субблоков.

**Ширина полосы субблока** – ширина полосы частот одного субблока.

**Промежуток между субблоками** – интервал частот между двумя последовательными субблоками в пределах РЧ-полосы, в котором РЧ-требования определяются возможностями совместной работы в несогласованном режиме.

**Синхронизированный режим работы** – режим работы TDD в двух различных системах, при котором не производится одновременная передача сигналов на линии вверх и линии вниз.

**Суммарная ширина РЧ-полосы** – максимальная сумма полос пропускания РЧ-сигналов во всех поддерживаемых рабочих полосах.

**Ширина полосы пропускания передачи** – ширина полосы пропускания мгновенной передачи от пользовательского оборудования или БС, измеряемая в единицах ресурсных блоков.

**Конфигурация полосы пропускания передачи** – наибольшая ширина полосы пропускания передачи, разрешенная для линии вверх или линии вниз в пределах заданной полосы пропускания канала, измеряемая в единицах ресурсных блоков.

**Несинхронизированный режим работы** – режим работы TDD в двух различных системах, в которых отсутствуют условия для синхронизированной работы*.*

**Рабочая полоса частот на линии вверх** – часть рабочей полосы частот, предназначенная для использования на линии вверх.

**Верхняя граница** – наибольшая частота РЧ-полосы пропускания базовой станции или наибольшая частота полосы пропускания канала одиночной несущей E‑UTRA, используемая как эталонная точка частоты при определении требований к передатчику и приемнику.

**Верхняя граница субблока** – частота верхней границы одного субблока. Эта частота используется как эталонная точка частоты при определении требований как к передатчику, так и к приемнику.

## 2.2 Условные обозначения и сокращения

### 2.2.1 Условные обозначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *BWChannel* | Channel bandwidth | Полоса пропускания канала |
| BWConfig | Transmission bandwidth configuration, expressed in MHz, where BWConfig = NRB × 180 kHz in the uplink and BWConfig = 15 kHz + NRB × 180 kHz in the downlink | Конфигурация полосы пропускания передачи, выраженная в МГц, где BWConfig = NRB × 180 кГц на линии вверх и BWConfig = 15 кГц + NRB × 180 кГц на линии вниз. |
| CA\_X | Intra-band contiguous CA of component carriers in one sub-block within band X where X is the applicable E-UTRA operating band | Внутриполосное объединение смежных компонентных несущих в одном субблоке в пределах полосы X, где X – применимая рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_X\_X | Intra-band non-contiguous CA of component carriers in two sub-blocks withinband X where X is the applicable E-UTRA operating band | Внутриполосное объединение несмежных компонентных несущих в двух субблоках в пределах полосы X,  где X – применимая рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_X-Y | Inter-band CA of component carrier(s) in one sub-blocks within band X and component carrier(s) in one sub-block withinband Y where X and Y are the applicable E-UTRA operating bands | Межполосное объединение компонентной несущей/компонентных несущих в одном субблоке в пределах полосы X и компонентной несущей/компонентных несущих в одном субблоке в пределах полосы Y, где X и Y – применимые рабочие полосы частот E‑UTRA |
| CA\_X-X-Y | CA of component carriers in two sub-blocks within Band X and component carrier(s) in one sub-block within Band Y where X and Y are the applicable E‑UTRA operating bands | Объединение компонентных несущих в двух субблоках в пределах полосы Х и компонентной несущей/компонентных несущих в одном субблоке в пределах полосы Y, где X и Y - применимые рабочие полосы E-UTRA |
| *f* | Frequency | Частота |
| Δ*f* | Separation between the channel edge frequency and the nominal –3 dB point of the measuring filter closest to the carrier frequency | Разнос между граничной частотой канала и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте |
| Δ*f*max | The largest value of Δ*f* used for defining the requirement | Наибольшее значение Δ*f*, используемое для определения конкретного требования |
| *Ffilter* | Filter centre frequency | Центральная частота фильтра |
| *f\_offset* | Separation between the channel edge frequency and the centre of the measuring filter | Разнос между граничной частотой канала и центром измерительного фильтра |
| *f\_offset*max | The maximum value of f\_offset used for defining the requirement | Максимальное значение f\_offset, используемое для определения конкретного требования |
| *FDL\_low* | The lowest frequency of the downlink operating band | Наименьшая частота рабочей полосы частот на линии вниз |
| *FDL\_high* | The highest frequency of the downlink operating band | Наибольшая частота рабочей полосы частот на линии вниз |
| *FUL\_low* | The lowest frequency of the uplink operating band | Наименьшая частота рабочей полосы частот на линии вверх |
| *FUL\_high* | The highest frequency of the uplink operating band | Наибольшая частота рабочей полосы частот на линии вверх |
| *PEM, N* | Declared emission level for channel *N* | Заявленный уровень излучения для канала *N* |
| *РEM,В32,ind* | Declared emission level in Band 32, ind=a, b, c, d, e | Заявленный уровень излучения в полосе 32, ind = a, b, c, d,e |
| *Wgap* | Sub-block gap or inter RF bandwidth gap size | Величина промежутка между субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала |

### 2.2.2 Сокращения

В настоящем документе применяются сокращения, указанные в TR 21.905 [1], а также приведенные ниже. Определения сокращений, приведенные в настоящем документе, обладают приоритетом по отношению к определениям тех же сокращений, приведенным в TR 21.905 [1] (при наличии таковых).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLR | Adjacent channel leakage ratio |  | Коэффициент утечки мощности в соседний канал |
| ACK | Acknowledgement (in HARQ protocols) |  | Подтверждение (в протоколах HARQ) |
| ACS | Adjacent channel selectivity |  | Избирательность по соседнему каналу |
| AWGN | Additive white Gaussian noise |  | Аддитивный белый гауссов шум |
| BS | Base station | БС | Базовая станция |
| С | Contiguous |  | Непрерывный/смежный |
| CA | Carrier aggregation |  | Объединение несущих |
| CACLR | Cumulative ACLR |  | Кумулятивный коэффициент ACLR |
| CP | Cyclic prefix |  | Циклический префикс |
| CRC | Cyclic redundancy check |  | Циклическая проверка избыточности |
| CW | Continuous wave |  | Незатухающий радиосигнал |
| DC | Direct current |  | Постоянный ток |
| DFT | Discrete Fourier transformation |  | Дискретное преобразование Фурье |
| DTT | Digital terrestrial television |  | Наземное цифровое телевидение |
| DTX | Discontinuous transmission |  | Прерывистая передача |
| DwPTS | Downlink part of the special subframe (for TDD operation) |  | Часть определенного субкадра, относящаяся к линии вниз  (для режима TDD) |
| EARFCN | E‑UTRA Absolute radio frequency channel number |  | Абсолютный номер радиочастотного канала E‑UTRA |
| e.i.r.p. | Effective isotropic radiated power |  | Эффективная изотропно излучаемая мощность |
| EPA | Extended pedestrian A model |  | Расширенная модель А пешехода |
| ETU | Extended typical urban model |  | Расширенная типовая модель городской среды |
| E‑UTRA | Evolved UTRA |  | Расширенный радиодоступ UTRA |
| EVA | Extended vehicular A model |  | Расширенная модель А транспортного средства |
| EVM | Error vector magnitude |  | Амплитуда вектора ошибок |
| FDD | Frequency division duplex |  | Дуплекс с частотным разделением |
| FFT | Fast Fourier transformation |  | Быстрое преобразование Фурье |
| FRC | Fixed reference channel |  | Фиксированный эталонный канал |
| GP | Guard period (for TDD operation) |  | Защитный интервал (для режима TDD) |
| HARQ | Hybrid automatic repeat request |  | Гибридный автоматический запрос на повторную передачу данных |
| ICS | In-channel selectivity |  | Избирательность внутри канала |
| ITU‑R | Radiocommunication Sector of the ITU |  | Сектор радиосвязи МСЭ |
| LA | Local area |  | Местная зона |
| LNA | Low noise amplifier |  | Малошумящий усилитель |
| MC | Multi-carrier |  | С несколькими несущими |
| MCS | Modulation and coding scheme |  | Схема модуляции и кодирования |
| MR | Medium range |  | Средний радиус действия |
| MSR | Multi standard radio |  | Мультистандартное радио |
| NC | Non-contiguous |  | Несмежный |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplex |  | Мультиплексирование с ортогональным разделением частот |
| OoB | Out-of-band |  | Внеполосный |
| PA | Power amplifier |  | Усилитель мощности |
| PBCH | Physical broadcast channel |  | Физический радиовещательный канал |
| PDCCH | Physical downlink control channel |  | Физический канал управления на линии вниз |
| PDSCH | Physical downlink shared channel |  | Совместно используемый физический канал на линии вниз |
| PUSCH | Physical uplink shared channel |  | Совместно используемый физический канал на линии вверх |
| PUCCH | Physical uplink control channel |  | Физический канал управления на линии вверх |
| PRACH | Physical random access channel |  | Физический канал случайного доступа |
| QAM | Quadrature amplitude modulation |  | Квадратурная амплитудная модуляция |
| QPSK | Quadrature phase-shift keying |  | Квадратурная фазовая манипуляция |
| RAT | Radio access technology |  | Технология радиодоступа |
| RB | Resource block |  | Блок ресурсов |
| RE | Resource element |  | Элемент ресурсов |
| RF | Radio frequency |  | Радиочастота |
| RMS | Root mean square (value) |  | Среднеквадратическое значение |
| RS | Reference symbol |  | Эталонный символ |
| RRC | Root raised cosine |  | Корень из приподнятого косинуса |
| RX | Receiver |  | Приемник |
| SNR | Signal-to-noise ratio |  | Отношение сигнал/шум |
| TA | Timing advance |  | Опережение |
| TDD | Time division duplex |  | Дуплексная передача с временным разделением |
| TX | Transmitter |  | Передатчик |
| UE | User equipment |  | Оборудование пользователя |
| UEM | Unwanted emission mark |  | Метка нежелательного излучения |
| WA | Wide area |  | Территориально-распределенный |

## 2.3 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот

Если не указано иное, предельные уровни нежелательных излучений в рабочей полосе частот определяются в диапазоне от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты каждой поддерживаемой рабочей полосы на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты каждой поддерживаемой рабочей полосы на линии вниз.

Эти требования должны применяться независимо от типа рассматриваемого передатчика (с одной несущей, несколькими несущими и/или объединением несущих) и для всех режимов передачи, предусмотренных спецификацией производителя. Кроме того, для БС, работающей в многополосном режиме, эти требования применяются внутри любого промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

К БС, способным работать в многополосном режиме, когда несколько полос приходятся на различные разъемы антенн, применяются требования для однополосного режима, а сводная оценка предельных уровней излучений в промежутке между полосами пропускания РЧ-сигнала неприменима.

Предельные уровни нежелательных излучений в той части рабочей полосы частот на линии вниз, которая попадает в область побочных излучений, соответствуют Рекомендации МСЭ-R SM.329.

Для БС E‑UTRA с несколькими несущими или БС, сконфигурированных для внутриполосного объединения смежных или несмежных несущих, приведенные выше определения применяются к нижней границе несущей, передаваемой на наименьшей несущей частоте, и к верхней границе несущей, передаваемой на наибольшей несущей частоте в пределах заданной рабочей полосы частот.

Для БС, обслуживающих большие зоны, следует применять требования, указанные в пункте 2.3.1 (предельные уровни категории А) или в пункте 2.3.2 (предельные уровни категории В).

Для БС, обслуживающих локальные зоны, следует применять требования, указанные в пункте 2.3.2A (категории А и В).

Для домашних БС должны применяться требования, указанные в пункте 2.3.2B (категории А и В).

Для БС среднего радиуса действия должны применяться требования, указанные в пункте 2.3.2C (категории A и B).

Применение предельных уровней одной из категорий – A или B – должно быть таким же, как для побочных излучений передатчика (обязательные требования), как указано в пункте 2.6.

Для нежелательных излучений в рабочей полосе категории B существуют два варианта предельных уровней, которые могут применяться на региональной основе. Должны применяться предельные уровни, указанные либо в пункте 2.3.2.1, либо в пункте 2.3.2.2.

Уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах ниже, при этом:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой канала и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой канала и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max – это сдвиг к частоте 10 МГц за пределами рабочей полосы частот на линии вниз.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Для БС, работающих в многополосном режиме, внутри любых промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала при *Wgap* < 20 МГц излучения не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, определенных на границах полосы пропускания РЧ-сигнала с каждой стороны промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. Требование при проведении испытаний для границ полосы пропускания РЧ-сигнала изложено в таблицах 2.3.1-2.3.3-3 ниже, где в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к границе полосы пропускания РЧ-сигнала.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max равно 1/2 величины промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Кроме того, для БС, работающих в несмежном спектре, внутри любого промежутка между субблоками результаты измерений не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, указанных для соседних субблоков с каждой стороны промежутка между субблоками. Требование при проведении испытаний для каждого субблока приведено ниже в таблицах с 2.3.1-1 по 2.3.3-3; в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой субблока и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой субблока и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max равно 1/2 величины частотного промежутка между субблоками.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

### 2.3.1 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС, обслуживающих большие зоны (категория A)

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 44, излучения не должны превышать максимальные уровни, указанные в таблицах с 2.3.1‑1 по 2.3.1-3.

ТАБЛИЦА 2.3.1-1

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между субблоками. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-2

Предельные значения нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между субблоками. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-3

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, излучения не должны превышать максимальные уровни, указанные в таблицах 2.3.1-4, 2.3.1-5 и 2.3.1-6.

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 22, 42, 43, излучения не должны превышать максимальные уровни, указанные в таблицах 2.3.1-4a, 2.3.1-5a и 2.3.1-6a.

ТАБЛИЦА 2.3.1-4

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.1-4:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 2.3.1-4a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,2 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-5

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-5a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,2 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-6

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих большие зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм (Примечание 3) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование неприменимо, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.1-6a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих большие зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм (Примечание 3) | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.1-6a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –13 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

### 2.3.2 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС, обслуживающих большие зоны (категория B)

Для нежелательных излучений рабочей полосы категории B существуют два варианта предельных уровней, которые могут применяться на региональной основе. Должны применяться предельные уровни, указанные либо в пункте 2.3.2.1, либо в пункте 2.3.2.2.

#### 2.3.2.1 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС, обслуживающих большие зоны, категория B (вариант 1)

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 5, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 44, излучения не должны превышать максимальные уровни, определенные в таблицах с 2.3.2.1-1 по 2.3.2.1‑3.

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-1

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –16 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –16 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-2

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –16 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –16 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-3

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA < 1 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* < min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –16 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –16 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 1, 2, 3, 4, 7, 10, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, излучения не должны превышать максимальных уровней, определенных в таблицах 2.3.2.1-4, 2.3.22.3.2.1-5 и 2.3.2.1-6.

Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 22, 42, 43, излучения не должны превышать максимальных уровней, определенных в таблицах 2.3.2.1-4a, 2.3.2.1-5a и 2.3.2.1-6a.

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-4

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-4a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –9,2 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.2.1-4a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-5

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-5a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –13,2 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-6

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих большие зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(1 ГГц < полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм (Примечание 3) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2.1-6a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих большие зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц) для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –12,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм (Примечание 3) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

#### 2.3.2.2 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС, обслуживающих большие зоны, категория B (вариант 2)

Предельные уровни, приведенные в настоящем подразделе, установлены для Европы и могут применяться на региональной основе для БС, работающих в полосах 1, 3, 8, 32, 33 или 34.

Для БС, работающих в полосах частот 1, 3, 8, 32, 33 или 34, уровни излучений не должны превышать максимальные значения, указанные ниже в таблице 2.3.2.2-1 для значений полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц.

ТАБЛИЦА 2.3.2.2-1

Региональные предельные уровни нежелательных излучений в рабочей полосе частот БС, обслуживающих большие зоны, в полосах 1, 3, 8, 32, 33 или 34 для значений полосы   
пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 5) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,215 МГц | –12,5 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 4) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | –24,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤  min( 10 МГц, Δ*f*max) | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,5 МГц, *f\_offset*max) | –11,5 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм (Примечание 3) | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.2.2-1:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Данный частотный диапазон обеспечивает непрерывность диапазона значений *f\_offset*.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

Для БС, работающих в полосах 3 или 8, уровни излучений не должны превышать максимальные значения, указанные ниже в таблице 2.3.2.2-2 для полосы пропускания канала 3 МГц.

ТАБЛИЦА 2.3.2.2-2

Региональные предельные уровни нежелательных излучений в рабочей полосе частот БС, обслуживающих большие зоны, в полосах 3 или 8 для полосы   
пропускания канала 3 МГц для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц | 0,065 МГц ≤ *f\_offset* < 0,165 МГц |  | 30 кГц |
| 0,15 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц | 0,165 МГц ≤ *f\_offset* < 0,215 МГц | –12,5 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | –24,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 6 МГц | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < 6,5 МГц | –11,5 дБм | 1 МГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данный частотный диапазон обеспечивает непрерывность диапазона значений *f\_offset*.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

Для БС, работающих в полосах 3 или 8, уровни излучений не должны превышать максимальные значения, указанные ниже в таблице 2.3.2.2-3 для полосы пропускания канала 1,4 МГц.

ТАБЛИЦА 2.3.2.2-3

Региональные предельные уровни нежелательных излучений в рабочей полосе частот БС, обслуживающих большие зоны, в полосах 3 или 8 для полосы пропускания   
канала 1,4 МГц для категории B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц | 0,065 МГц ≤ *f\_offset* < 0,165 МГц |  | 30 кГц |
| 0,15 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц | 0,165 МГц ≤ *f\_offset* < 0,215 МГц | –12,5 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | –24,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 2,8 МГц | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < 3,3 МГц | –11,5 дБм | 1 МГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –15 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –15 дБм/1 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данный частотный диапазон обеспечивает непрерывность диапазона значений *f\_offset*.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

### 2.3.2A Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС, обслуживающих локальные зоны (категории A и B)

Для БС, обслуживающих локальные зоны, в полосах E‑UTRA ≤ 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах 2.3.2A-1, 2.3.2A-2 и 2.3.2A-3.

Для БС, обслуживающих локальные зоны, в полосах E‑UTRA > 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах 2.3.2A-1a, 2.3.2A-2a и 2.3.2A-3a.

ТАБЛИЦА 2.3.2A-1

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц   
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –29,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –31 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –31 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2A-1a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, при полосе пропускания канала 1,4 МГц  
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –29,2 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –31 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –31 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2A-2

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц  
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –33,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –35 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –35 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2A-2a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –33,2 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –35 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –35 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2A-3

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих локальные зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* <  min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –35,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –37 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –37 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2A-3а

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих локальные зоны, при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –35,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –37 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.2A-3a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –37 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

### 2.3.2B Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для домашних БС (категории A и B)

Для домашних БС в полосах E‑UTRA ≤ 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах 2.3.2B-1, 2.3.2B-2 и 2.3.2B-3.

Для домашних БС в полосах E‑UTRA > 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах 2.3.2B-1a, 2.3.2B-2a и 2.3.2B-3a.

ТАБЛИЦА 2.3.2B-1

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при полосе пропускания канала 1,4 МГц  
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –34,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max |  | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2B-1а

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при ширине полосы пропускания канала 1,4 МГц  
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –34,2 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 3,3 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max |  | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2B-2

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при полосе пропускания канала 3 МГц  
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –38,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max |  | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2B-2a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при полосе пропускания канала 3 МГц   
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –38,2 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max |  | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2B-3

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц   
(полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –40,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | (Примечание 2) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2B-3a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах   
для домашних БС при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц  
(полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –40,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | (Примечание 2) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц. | | | |

### 2.3.2C Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для БС среднего радиуса действия (категории A и B)

Для БС среднего радиуса действия в полосах E‑UTRA ≤ 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах с 2.3.2C-1, 2.3.2С-2, 2.3.2С-3, 2.3.2С-4, 2.3.2С-5 и 2.3.2C-6.

Для БС среднего радиуса действия в полосах частот E‑UTRA > 3 ГГц уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблицах 2.3.2C-1a, 2.3.2С-2а, 2.3.2С-3а, 2.3.2С-4а, 2.3.2С-5а и 2.3.2C-6a.

ТАБЛИЦА 2.3.2C-1

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 1,4 МГц,   
31 < *P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | *P*– 53,5 дБ | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –25 дБм | 100 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.2C-1:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование для проведения испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –25 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-1a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 1,4 МГц,   
31 <*P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | P – 53,2 дБ | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –25 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –25 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-2

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 1,4 МГц,   
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –22,5 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –25 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в границах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –25 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-2a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 1,4 МГц,   
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 1,4 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 1,45 МГц |  | 100 кГц |
| 1,4 МГц ≤ Δ*f* < 2,8 МГц | 1,45 МГц ≤ *f\_offset* < 2,85 МГц | –22,2 дБм | 100 кГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 2,85 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –25 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –25 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-3

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 3 МГц,   
31 < *P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | *P*– 57,5 дБ | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | Min(*P*– 59 дБ, –25 дБм) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять Min(*P*– 59 дБ, –25 дБм)/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-3a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 3 МГц,   
31 < *P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_* *offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | *P*– 57,2 дБ | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | Min(*P*– 59 дБ, –25 дБм) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять Min(*P*– 59 дБ, –25 дБм)/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-4

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 3 МГц,   
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –26,5 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –28 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –28 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-4a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия при полосе пропускания канала 3 МГц,   
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 3 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 3,05 МГц |  | 100 кГц |
| 3 МГц ≤ Δ*f* < 6 МГц | 3,05 МГц ≤ *f\_offset* < 6,05 МГц | –26,2 дБм | 100 кГц |
| 6 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 6,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –28 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –28 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-5

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц,   
31 < *P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | *P*– 58,5 дБ | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | Min(*P*– 60 дБ, –25 дБм) (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять Min(*P*– 60 дБ, –25 дБм)/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-5a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц,   
31< *P* ≤ 38 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | *P*– 58,2 дБ | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | Min(*P*– 60 дБ, –25 дБм) (Примечание 3) | 100 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.3.2C-5a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять Min(*P*– 60 дБ, –25 дБм)/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-6

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц,  
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA ≤ 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –27,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –29 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –29 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 2.3.2C-6a

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия при значениях полосы пропускания канала 5, 10, 15 и 20 МГц,  
*P* ≤ 31 дБм (полосы E‑UTRA > 3 ГГц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечания 1, 4) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f\_offset* < min(10,05 МГц, *f\_offset*max) | –27,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –29 дБм (Примечание 3) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование для проведения испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются значения Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, прилегающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять –29 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Данное требование не применяется, если Δ*f*max < 10 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Для БС, поддерживающих работу в многополосном режиме при значении промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний внутри промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

### 2.3.3 Дополнительные требования

В отдельных регионах могут применяться следующие требования. Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 5, 26, 27 или 28, излучения не должны превышать максимальные уровни, определенные в таблице 2.3.3-1.

ТАБЛИЦА 2.3.3-1

Дополнительные предельные уровни нежелательных излучений   
в рабочих полосах для полос E‑UTRA < 1 ГГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропус-кания канала | Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 1,4 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,005 МГц ≤ *f\_offset* < 0,995 МГц | –14 дБм | 10 кГц |
| 3 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,985 МГц | –13 дБм | 30 кГц |
| 5 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,985 МГц | –15 дБм | 30 кГц |
| 10 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –13 дБм | 100 кГц |
| 15 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –13 дБм | 100 кГц |
| 20 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –13 дБм | 100 кГц |
| Все | 1 МГц ≤ Δ*f* < Δ*f*max | 1,05 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Общим правилом является то, что ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | | |

В отдельных регионах могут применяться следующие требования. Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 2, 4, 10, 23, 25, 30, 35, 36, 41, излучения не должны превышать максимальные уровни, определенные в таблице 2.3.3-2.

ТАБЛИЦА 2.3.3-2

Дополнительные предельные уровни нежелательных излучений   
в рабочих полосах для полос E‑UTRA > 1 ГГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропус-кания канала | Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| 1,4 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,005 МГц ≤ *f\_offset* < 0,995 МГц | –14 дБм | 10 кГц |
| 3 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,985 МГц | –13 дБм | 30 кГц |
| 5 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,985 МГц | –15 дБм | 30 кГц |
| 10 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –13 дБм | 100 кГц |
| 15 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –15 дБм | 100 кГц |
| 20 МГц | 0 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,05 МГц ≤ *f\_offset* < 0,95 МГц | –16 дБм | 100 кГц |
| Все | 1 МГц ≤ Δ*f* < Δ*f*max | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | | |

В отдельных регионах могут применяться следующие требования. Для БС E‑UTRA, работающих в полосах 12, 13, 14, 17, 29, излучения не должны превышать максимальные уровни, определенные в таблице 2.3.3-3.

ТАБЛИЦА 2.3.3-3

Дополнительные предельные уровни нежелательных излучений   
в рабочих полосах для полос E‑UTRA 12, 13, 14, 17 и 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропус-кания канала | Частотный сдвиг точки −3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения (Примечание 1) |
| Все | 0 МГц ≤ Δ*f* < 100 кГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,085 МГц | –13 дБм | 30 кГц |
| Все | 100 кГц ≤ Δ*f* < Δ*f*max | 150 кГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | –13 дБм | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно общему правилу ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения. | | | | |

В определенных регионах к БС E‑UTRA TDD, работающим в той же географической зоне и в той же рабочей полосе частот, что и другая система E‑UTRA TDD без синхронизации, могут применяться следующие требования. В этом случае уровни излучения в каждой поддерживаемой рабочей полосе частот на линии вниз не должны превышать –52 дБм/МГц, за исключением:

– диапазона частот от 10 МГц ниже нижней границы канала до 10 МГц выше верхней границы канала каждой поддерживаемой полосы.

В целях защиты систем DTT в определенных регионах может применяться следующее требование. Для БС E‑UTRA, работающих в полосе 20, уровень излучений в полосе 470–790 МГц, измеренный в полосе пропускания фильтра 8 МГц на центральных частотах *Ffilter* в соответствии с таблицей 2.3.3‑4, не должен превышать максимальный уровень излучения *PEM,N*, заявленный производителем. Данное требование применяется в диапазоне частот 470–790 МГц даже в тех случаях, когда данный диапазон частично попадает в область побочных излучений.

ТАБЛИЦА 2.3.3-4

Заявленные уровни излучения для защиты систем DTT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральная частота фильтра, *Ffilter* | Ширина полосы измерения | Заявленный уровень излучения (дБм) |
| *Ffilter* = 8 \* *N* + 306 (МГц);  21 ≤ *N* ≤ 60 | 8 МГц | *PEM,N* |

ПРИМЕЧАНИЕ. − Региональное требование определяется в единицах эффективной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.), которая зависит от уровней излучения на разъеме антенны БС, а также от параметров конкретной работающей системы (включая усиление антенны и потери в фидерной линии). Требование, определенное выше, содержит характеристики базовой станции, необходимые для проверки соответствия региональному требованию.

В целях защиты систем, работающих в полосах частот, смежных с полосой 1, в определенных регионах может применяться следующее требование (в географических зонах, в которых развертываются службы E‑UTRA в соседней полосе частот).

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.3.3-5

Предельные уровни излучений для защиты служб, работающих   
в соседней полосе частот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая полоса частот | Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения |
| 1 | 2 100–2 105 МГц | –30 + 3,4  (*f* – 2100 МГц) дБм | 1 МГц |
| 2 175–2 180 МГц | –30 + 3,4  (2180 МГц – *f*) дБм | 1 МГц |

В регионах, в которых действует регламент Федеральной комиссии по связи (FCC), при работе в полосе 24 согласно распоряжению FCC DA 10-534 применяются требования, касающиеся защиты системы GPS. Следующее нормативное требование относится к базовой станции и должно применяться вместе с другой информацией, касающейся установки на месте расположения, для проверки соответствия требованиям распоряжения FCC DA 10-534. Это требование применяется к БС, работающей в полосе 24, в целях обеспечения надлежащей защиты от помех для полосы 1559−1610 МГц. Данное требование применяется к диапазону частот 1559–1610 МГц даже в тех случаях, когда данный диапазон частично попадает в область побочных излучений.

Уровень излучений в полосе 1559–1610 МГц, измеренный в ширине полосы измерения в соответствии с таблицей 2.3.3-6, не должен превышать максимальные уровни излучения PE\_1МГц и PE\_1кГц, заявленные производителем.

ТАБЛИЦА 2.3.3-6

Заявленные уровни излучений для защиты полосы частот 1559–1610 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая полоса частот | Диапазон частот | Заявленный уровень излучения (дБВт)  (Ширина полосы измерения = 1 МГц) | Заявленный уровень (дБВт) дискретных излучений с шириной полосы менее 700 Гц  (Ширина полосы измерения = 1 кГц) |
| 24 | 1 559–1 610 МГц | PE\_1МГц | PE\_1кГц |

ПРИМЕЧАНИЕ. − Региональное требование в распоряжении FCC DA 10-534 определяется в единицах уровня э.и.и.м., который зависит как от сигналов на разъеме антенны БС, так и от параметров конкретной работающей системы (в том числе усиления антенны и потерь в фидерной линии). Уровень э.и.и.м. вычисляется по формуле: *Pe.i.r.p.* = *PE* + *Gant*, где *PE* обозначает уровень нежелательного излучения БС на разъеме антенны, а *Gant* равен усилению антенны БС за вычетом потерь в фидерной линии. Требование, определенное выше, содержит характеристики базовой станции, необходимые для проверки соответствия региональному требованию.

В некоторых районах к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41, могут применяться следующие требования. Уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблице 2.3.3-7.

ТАБЛИЦА 2.3.3-7

Дополнительные предельные уровни нежелательных излучений для полосы 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропус-кания канала | Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний (Примечание 1) | Ширина полосы измерения (Примечание 2) |
| 10 МГц | 10 МГц ≤ Δ*f* < 20 МГц | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < 19,5 МГц | –22 дБм | 1 МГц |
| 20 МГц | 20 МГц ≤ Δ*f* < 40 МГц | 20,5 МГц ≤ *f\_offset* < 39,5 МГц | –22 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Данное требование применяется для несущих E‑UTRA, распределенных в полосе 2545−2575 МГц или 2595−2645 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Данный диапазон частот обеспечивает непрерывность диапазона значений *f*\_*offset*. | | | | |

В некоторых районах к БС Е-UTRA, работающим в полосе 32 на частотах 1452–1492 МГц, могут применяться следующие требования. Уровень нежелательных излучений рабочей полосы, измеряемый в полосе пропускания фильтра на центральных частотах *f\_offset* в соответствии с таблицей 2.3.3-8, не должен превышать максимальный уровень излучения PEM,B32,a, PEM,B32,b или PEM,B32,c, заявленный производителем.

ТАБЛИЦА 2.3.3-8

Заявленное нежелательное излучение для рабочей полосы 32 на частотах 1452–1492 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Заявленный уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 2,5 МГц | PEM,B32,a | 5 МГц |
| 7,5 МГц | PEM,B32,b | 5 МГц |
| 12.5 МГц ≤ *f\_offset* ≤ *f\_offset*max,B32 | PEM,B32,c | 5 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − *f\_offset*max,B32 обозначает разность частот между нижней границей канала и 1454,5 МГц и разность частот между верхней границей канала и 1489,5 МГц для заданной позиции каналов. | | |

В некоторых районах к БС Е-UTRA, работающим в полосе 32 на частотах 1452–1492 МГц, для защиты служб, работающих в спектре, смежном с диапазоном частот 1452–1492 МГц, могут применяться следующие требования. Уровень излучения, измеряемый на центральных частотах в полосе пропускания фильтра F*filter* согласно таблице 2.3.3-9, не должен превышать максимальный уровень излучения PEM,B32,d или PEM,B32,e, заявленный производителем. Данное требование применяется в диапазоне частот 1429–1518 МГц даже в тех случаях, когда данный диапазон частично попадает в область побочных излучений.

ТАБЛИЦА 2.3.3-9

Заявленное излучение для рабочей полосы 32 за пределами частот 1452–1492 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральная частота фильтра,  *Ffilter* | Заявленный уровень излучения (дБм) | Ширина полосы  измерения |
| 1 429,5 МГц ≤ *Ffilter* ≤ 1 448,5 МГц | PEM,B32,d | 1 МГц |
| *Ffilter* = 1 450,5 МГц | PEM,B32,e | 3 МГц |
| *Ffilter* = 1 493,5 МГц | PEM,B32,e | 3 МГц |
| 1 495,5 МГц ≤ *Ffilter* ≤ 1 517,5 МГц | PEM,B32,d | 1 МГц |

Следующее примечание является общим для всех таблиц в пункте 2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Если вышеприведенное требование при проведении испытаний отличается от минимального требования, то соответствующее допустимое отклонение при испытании не равно нулю. Допустимое отклонение для данного испытания приведено в Приложении G. В Приложении G также разъясняется, каким образом допустимое отклонение при испытании смягчает минимальное требование.

## 2.4 Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)

Значение ACLR определяется при помощи фильтра с прямоугольной характеристикой и полосой пропускания, аналогичной конфигурации ширины полосы передаваемого сигнала (*BWconfig*) с центром на частоте присвоенного канала, и фильтра с центром на частоте соседнего канала согласно нижеследующим таблицам.

Для БС категории A, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения ACLR, указанные в таблицах ниже, либо абсолютное предельное значение –13 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС категории B, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения ACLR, указанные в таблицах ниже, либо абсолютное предельное значение –15 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС среднего радиуса действия применяются либо предельные значения ACLR, указанные в таблицах ниже, либо абсолютное предельное значение –25 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС, обслуживающих локальные зоны, применяются либо предельные значения ACLR, указанные в таблицах ниже, либо абсолютное предельное значение –32 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для домашних БС применяются либо предельные значения ACLR, указанные в таблицах ниже, либо абсолютное предельное значение –50 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

При работе в парном спектре значение ACLR должно превышать значение, указанное в таблице 2.4-1.

ТАБЛИЦА 2.4-1

Значение ACLR для базовых станций в парном спектре

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропускания канала наименьшей (наибольшей) передаваемой несущей E‑UTRA BW*Channel* (МГц) | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже наименьшей или выше наибольшей передаваемой центральной частоты несущей | Заданное значение несущей соседнего канала (в информационных целях) | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предельное значение ACLR |
| 1,4; 3,0; 5; 10; 15; 20 | *BWChannel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| 2 × *BWChannel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 2,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 7,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − *BWChannel* и *BWConfig* – это ширина полосы пропускания канала и конфигурация ширины полосы передачи наименьшей (наибольшей) передаваемой несущей E‑UTRA на частоте присвоенного канала.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Фильтр с характеристикой в виде корня из приподнятого косинуса (RRC) должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определенному в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи элементов указывается в данной таблице. | | | | |

При работе в непарном спектре значение ACLR должно превышать значение, указанное в таблице 2.4‑2.

ТАБЛИЦА 2.4-2

Значение ACLR для базовых станций в непарном спектре при синхронной работе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропускания канала наименьшей (наибольшей) передаваемой несущей E‑UTRA BW*Channel* (МГц) | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже наименьшей или выше наибольшей передаваемой центральной частоты несущей | Заданное значение несущей соседнего канала | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предельное значение ACLR |
| 1,4; 3,0 | *BWchannel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| 2 × BW*channel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 0,8 МГц | UTRA 1,28 Мэлемент/с | RRC (1,28 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 2,4 МГц | UTRA 1,28 Мэлемент/с | RRC (1,28 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| 5, 10, 15, 20 | *BWchannel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| 2 × BW*channel* | E‑UTRA при той же полосе пропускания | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 0,8 МГц | UTRA 1,28 Мэлемент/с | RRC (1,28 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 2,4 МГц | UTRA 1,28 Мэлемент/с | RRC (1,28 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 2,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 7,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 5 МГц | UTRA 7,68 Мэлемент/с | RRC (7,68 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *BWChannel* /2 + 15 МГц | UTRA 7,68 Мэлемент/с | RRC (7,68 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 2.4-2:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − *BWChannel* и *BWConfig* – это ширина полосы пропускания канала и конфигурация ширины полосы передачи наименьшей (наибольшей) передаваемой несущей E‑UTRA на частоте присвоенного канала.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Фильтр RRC должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определенному в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи элементов указывается в данной таблице. |

При работе в несмежном парном спектре или в многополосном режиме значение ACLR должно превышать значение, указанное в таблице 2.4-3.

ТАБЛИЦА 2.4-3

Значение ACLR для базовых станций в несмежном парном спектре   
или в многополосном режиме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина промежутка между субблоками или между полосами пропускания  РЧ-сигнала (*Wgap*), к которому применяется предельное значение | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже или выше граничной частоты субблока или границы полосы пропускания  РЧ-сигнала (внутри промежутка) | Заданное значение несущей соседнего канала | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая  полоса пропускания фильтра | Предельное значение ACLR |
| *Wgap* ≥ 15 МГц | 2,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| *Wgap* ≥ 20 МГц | 7,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Фильтр RRC должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определенному в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи элементов указывается в данной таблице. | | | | |

При работе в несмежном непарном спектре или в многополосном режиме значение ACLR должно превышать значение, указанное в таблице 2.4-4.

ТАБЛИЦА 2.4-4

Значение ACLR для базовых станций в несмежном непарном спектре

или в многополосном режиме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина промежутка между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала (*Wgap*), к которому применяется предельное значение | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже или выше граничной частоты субблока или границы полосы пропускания РЧ-сигнала (внутри промежутка) | Заданное значение несущей соседнего канала | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предельное значение ACLR |
| *Wgap* ≥ 15 МГц | 2,5 МГц | E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| *Wgap* ≥ 20 МГц | 7,5 МГц | E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |

## 2.5 Кумулятивный коэффициент утечки мощности в соседний канал (CACLR)

К величинам промежутков между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала, приведенным в таблице 2.5-5, применяется следующее требование при проведении испытаний:

– Внутри промежутка между субблоками в пределах рабочей полосы для БС в несмежном спектре.

– Внутри промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала для БС, работающих в многополосном режиме, когда несколько полос приходятся на один и тот же разъем антенны.

Кумулятивный коэффициент утечки мощности в соседний канал (CACLR) в промежутке между субблоками или в промежутке между полосами пропускания РЧ-сигнала равен отношению:

a) суммы значений отфильтрованной средней мощности с центром на частотах присвоенных каналов для двух несущих, примыкающих к каждой из сторон промежутка между субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала, и

b) отфильтрованной средней мощности с центром в частотном канале, примыкающем к одной из границ соответствующего субблока или соответствующей полосы пропускания РЧ-сигнала.

Подходящий фильтр для частоты соседнего канала определяется в таблице 2.5-5/6. Фильтры на присвоенных каналах определяются в таблице 2.5-7.

Для БС категории A, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 2.5-5/6, либо абсолютное предельное значение –13 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС категории B, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 2.5-5/6, либо абсолютное предельное значение –15 дБм/МГц в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС среднего радиуса действия применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 6.6.2-5/6, либо абсолютное предельное значение –25 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

Для БС, обслуживающих локальные зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 6.6.2-5/6, либо абсолютное предельное значение –32 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из этих ограничений является менее строгим.

При работе в несмежном спектре или в многополосном режиме значение CACLR для несущих E‑UTRA, расположенных с обеих сторон промежутка между субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала, должно превышать значение, указанное в таблице 2.5-5 или 2.5-6.

ТАБЛИЦА 2.5-5

Значение CACLR для базовых станций в несмежном парном спектре   
или в многополосном режиме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина промежутка между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала (*Wgap*), к которому применяется предельное значение | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже или выше граничной частоты субблока или границы полосы пропускания РЧ-сигнала (внутри промежутка) | Заданное значение несущей соседнего канала | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предельное значение CACLR |
| 5 МГц ≤ *Wgap* < 15 МГц | 2,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| 10 МГц < *Wgap* < 20 МГц | 7,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Фильтр RRC должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определенному в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи элементов указывается в данной таблице. | | | | |

ТАБЛИЦА 2.5-6

Значение CACLR для базовых станций в несмежном непарном спектре   
или в многополосном режиме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина промежутка между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала (*Wgap*), к которому применяется предельное значение | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже или выше граничной частоты субблока или границы полосы пропускания РЧ-сигнала (внутри промежутка) | Заданное значение несущей соседнего канала (в информационных целях) | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предельное значение CACLR |
| 5 МГц ≤ *Wgap* < 15 МГц | 2,5 МГц | Несущая E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| 10 МГц < *Wgap* < 20 МГц | 7,5 МГц | Несущая E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |

ТАБЛИЦА 2.5-7

Параметры фильтра для присвоенного канала

|  |  |
| --- | --- |
| Технология радиодоступа несущей, примыкающей к промежутку между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала | Фильтр на частоте присвоенного канала и соответствующая полоса пропускания фильтра |
| E‑UTRA | E‑UTRA при той же полосе пропускания |

## 2.6 Побочные излучения передатчика

К побочным излучениям относятся излучения, вызываемые нежелательными явлениями, возникающими в передатчике, такими как гармонические излучения, паразитные излучения, интермодуляционные составляющие и продукты преобразования частоты, за исключением внеполосных излучений. Побочные излучения измеряются на разъеме антенны базовой станции.

Предельные уровни побочных излучений передатчика применяются в диапазоне от 9 кГц до 12,75 ГГц, за исключением диапазона частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы частот на линии вниз (см. таблицу 1-1). Исключениями являются требования, приведенные в таблице 2.6.4-2, таблице 2.6.4‑3, таблице 2.6.4-4, а также специальные оговорки в таблице 2.6.4-1, которые применяются также к частотам, отстоящим от рабочей полосы частот линии вниз менее чем на 10 МГц. Для некоторых рабочих полос верхний предел частоты превышает 12,75 ГГц.

Эти требования должны применяться независимо от рассматриваемого типа передатчика (с одной или несколькими несущими). Данные требования применяются для всех режимов передачи, предусмотренных спецификацией производителя.

### 2.6.1 Побочные излучения (категория A)

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.1-1.

ТАБЛИЦА 2.6.1-1

Предельные уровни побочных излучений БС, категория A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 9 кГц – 150 кГц | –13 дБм | 1 кГц | Примечание 1 |
| 150 кГц – 30 МГц | 10 кГц | Примечание 1 |
| 30 МГц – 1 ГГц | 100 кГц | Примечание 1 |
| 1 ГГц – 12,75 ГГц | 1 МГц | Примечание 2 |
| 12,75 ГГц – 5я гармоника верхней границы рабочей полосы частот на линии вниз в ГГц | 1 МГц | Примечания 2, 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1. Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 2.5, таблица 1.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Применяется только к полосам 22, 42 и 43. | | | |

### 2.6.2 Побочные излучения (категория B)

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.2-1.

ТАБЛИЦА 2.6.2-1

Предельные уровни побочных излучений БС, категория B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 9 кГц ↔ 150 кГц | –36 дБм | 1 кГц | Примечание 1 |
| 150 кГц ↔ 30 МГц | –36 дБм | 10 кГц | Примечание 1 |
| 30 МГц ↔ 1 ГГц | –36 дБм | 100 кГц | Примечание 1 |
| 1 ГГц ↔ 12,75 ГГц | –30 дБм | 1 МГц | Примечание 2 |
| 12,75 ГГц ↔ 5я гармоника верхней границы рабочей полосы частот на линии вниз в ГГц | –30 дБм | 1 МГц | Примечания 2, 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1. Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 2.5, таблица 1.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Применяется только к полосам 22, 42 и 43. | | | |

### 2.6.3 Защита приемника собственной или другой БС

Данное требование должно применяться при эксплуатации БС UTRA FDD в парных рабочих полосах частот, с тем чтобы предотвратить снижение чувствительности приемников БС, вызванное излучениями передатчика БС. Чувствительность измеряется на порте передающей антенны БС любого типа, имеющей общие или раздельные порты *Tx*/*Rx* антенны.

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.3-1.

ТАБЛИЦА 2.6.3-1

Предельные уровни побочных излучений БС для защиты приемника БС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| БС, обслуживающие большие зоны | FUL\_low – FUL\_high | –96 дБм | 100 кГц | – |
| БС среднего радиуса действия | FUL\_low – FUL\_high | –91 дБм | 100 кГц | – |
| БС, обслуживающие локальные зоны | FUL\_low – FUL\_high | –88 дБм | 100 кГц | – |
| Домашние БС | FUL\_low – FUL\_high | –88 дБм | 100 кГц | – |

### 2.6.4 Сосуществование с другими системами в той же географической зоне

Эти требования могут применяться для защиты системы, работающей в диапазонах частот, отличных от рабочей полосы БС E‑UTRA. Предельные значения могут применяться в качестве дополнительной защиты таких систем, развернутых в той же географической зоне, что и БС E‑UTRA, либо могут быть установлены регуляторными положениями на местном или региональном уровне в качестве обязательного требования для рабочей полосы E‑UTRA. В настоящем документе в ряде случаев не указывается, является ли то или иное требование обязательным, а также в каких конкретных обстоятельствах применяется какое-либо ограничение (в том случае, если оно устанавливается регуляторными положениями на местном или региональном уровне). Краткий обзор региональных требований, содержащихся в настоящем документе, приводится в пункте 4.3.

Некоторые требования могут применяться для защиты конкретного оборудования (пользовательских устройств (UE), подвижных (ПС) и базовых (БС) станций) или оборудования, работающего в составе конкретных систем (GSM, CDMA, UTRA, E‑UTRA и т. д.), перечисленных ниже. Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.4‑1 для БС, к которым применяются требования по сосуществованию с системами, перечисленными в первом столбце. Для БС, способных работать в многоканальном режиме, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечение" таблицы 6.6.4.5.4-1, применяются в отношении каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на различные разъемы антенны, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечание" таблицы 6.6.4.5.4-1, применяются в отношении рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме.

ТАБЛИЦА 2.6.4-1

Предельные уровни побочных излучений для БС E‑UTRA, установленные для сосуществования с системами, работающими в других полосах частот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| GSM900 | 921–960 МГц | –57 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 8 |
| 876–915 МГц | –61 дБм | 100 кГц | Что касается диапазона частот  880–915 МГц, то это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 8 |
| DCS1800 | 1 805–1 880 МГц | –47 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 |
| 1 710–1 785 МГц | –61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| PCS1900 | 1 930–1 990 МГц | –47 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосах 2, 25 или 36 |
| 1 850–1 910 МГц | –61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или 25. Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 35 |
| GSM850 или CDMA850 | 869–894 МГц | –57 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 5 или 26. В диапазоне частот 879–894 МГц это требование применяется к БС  E‑UTRA, работающим в полосе 27 |
| 824–849 МГц | –61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 5 или 26. Что касается БС E‑UTRA, работающих в полосе 27, то это требование применяется для частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 |
| UTRA FDD в полосе I или  E‑UTRA в полосе 1 | 2 110–2 170 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 1 |
| 1 920–1 980 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 1 |
| UTRA FDD в полосе II или  E‑UTRA в полосе 2 | 1 930–1 990 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или 25 |
| 1 850–1 910 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или 25 |
| UTRA FDD в полосе III или  E‑UTRA  в полосе 3 | 1 805–1 880 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 |
| 1 710–1 785 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 или 9. Что касается БС E‑UTRA, работающих в полосе 9, то оно применяется для полос 1710–1749,9 МГц и 1784,9–1785 МГц |
| UTRA FDD в полосе IV или  E‑UTRA  в полосе 4 | 2 110–2 155 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 4 или 10 |
| 1 710–1 755 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 4 или 10 |
| UTRA FDD в полосе V или  E‑UTRA  в полосе 5 | 869–894 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 5 или 26. В диапазоне частот 879–894 МГц это требование применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27 |
| 824–849 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 5 или 26. Для БС E‑UTRA, работающих в полосе 27, оно применяется для частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание | |
| UTRA FDD в полосах VI, XIX или E‑UTRA в полосах 6, 18, 19 | 860–890 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосах 6, 18, 19 | |
| 815–830 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 18 | |
| 830–845 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосах 6, 19 | |
| UTRA FDD в полосе VII или  E‑UTRA  в полосе 7 | 2 620–2 690 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 7 | |
| 2 500–2 570 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 7 | |
| UTRA FDD в полосе VIII или  E‑UTRA  в полосе 8 | 925–960 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 8 | |
| 880–915 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 8 | |
| UTRA FDD в полосе IX или  E‑UTRA  в полосе 9 | 1 844,9–1 879,9 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 или 9 | |
| 1 749,9–1 784,9 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 3 или 9 | |
| UTRA FDD в полосе X или  E‑UTRA  в полосе 10 | 2 110–2 170 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 4 или 10 | |
| 1 710–1 770 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 10.  Что касается БС E‑UTRA, работающих в полосе 4, то оно применяется для полосы 1755−1770 МГц | |
| UTRA FDD в полосе XI или XXI  E‑UTRA  в полосе 11 или 21 | 1 475,9–1 510,9 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 11, 21  или 32 | |
| 1 427,9–1 447,9 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 11. Что касается БС E-UTRA, работающих в полосе 32, то это правило применяется в отношении несущих, расположенных в пределах частот 1475,9−1495,9 МГц | |
| 1 447,9–1 462,9 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 21. Что касается БС E-UTRA, работающих в полосе 32, то это правило применяется в отношении несущих, расположенных в пределах частот 1475,9−1495,9 МГц | |
| UTRA FDD в полосе XII или  E‑UTRA  в полосе 12 | 729–746 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 12 |
| 699–716 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 12.  Что касается БС E‑UTRA, работающих в полосе 29, то оно применяется для частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 6) |
| UTRA FDD в полосе XIII или  E‑UTRA  в полосе 13 | 746–756 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 13 |
| 777–787 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 13 |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание | |
| UTRA FDD в полосе XIV или  E‑UTRA  в полосе 14 | 758–768 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 14 |
| 788–798 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 14 |
| E‑UTRA  в полосе 17 | 734–746 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС  E‑UTRA, работающим в полосе 17 |
| 704–716 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 17.  В отношении БС E‑UTRA, работающих в полосе 29, оно применяется для частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 6) |
| UTRA FDD в полосе XX или  E‑UTRA полоса 20 | 791–821 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 20 |
| 832–862 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 20 |
| UTRA FDD в полосе XXII или  E‑UTRA  в полосе 22 | 3 510–3 590 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 22 или 42 |
| 3 410–3 490 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 22. Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 |
| E‑UTRA  в полосе 23 | 2 180–2 200 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 23 |
| 2 000–2 020 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 23.  Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или в полосе 25, для которых предельные уровни устанавливаются по отдельности |
| 2 000–2 010 МГц | –30 дБм | 1 МГц | | Это требование применяется только  к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или в полосе 25. Это требование применяется начиная с частот, на 5 МГц превышающих рабочую полосу частот на линии вниз в полосе 25 (Примечание 4) |
| 2 010–2 020 МГц | –49 дБм | 1 МГц | |
| E‑UTRA  в полосе 24 | 1 525–1 559 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 24 |
| 1 626,5–1 660,5 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 24 |
| UTRA FDD в полосе XXV или  E‑UTRA в полосе 25 | 1 930–1 995 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или 25 |
| 1 850–1 915 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 25.  Для БС E‑UTRA, работающих в полосе 2, оно применяется для частот от 1910 до 1915 МГц |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание | |
| UTRA FDD в полосе XXVI или  E‑UTRA  в полосе 26 | 859–894 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосах 5 или 26. Это требование применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27 для диапазона частот 879–894 МГц | |
| 814–849 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 26.  Для БС E‑UTRA, работающих в полосе 5, оно применяется для частот от 814 до 824 МГц. В отношении БС E‑UTRA, работающих в полосе 27, оно применяется для частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 | |
| E‑UTRA  в полосе 27 | 852–869 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосах 5, 26 или 27 | |
| 807–824 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27.  Что касается БС E‑UTRA, работающих в полосе 26, то оно применяется для частот 807–814 МГц. Это требование также применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28, начиная с частоты на 4 МГц выше рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 28 (Примечание 5) | |
| E‑UTRA  в полосе 28 | 758–803 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28 или 44 | |
| 703–748 МГц | –49 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28.  Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 44 | |
| E‑UTRA  в полосе 29 | 717–728 МГц | –52 дБм | 1 МГц | | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 29 | |
| E-UTRA в полосе 30 | 2 350−2 360 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС  E-UTRA, работающим в полосе 30 или полосе 40 | | |
| 2 305−2 315 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E-UTRА, работающим в полосе 30. Это требование не применяется к БС E-UTRA, работающим в полосе 40 | | |
| E-UTRA в полосе 31 | 462,5-467,5 MГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС  E-UTRA, работающим в полосе 31 | | |
| 452,5-457,5 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС  E-UTRA, работающим в полосе 31 | | |
| UTRA FDD в полосе XXXII или E-UTRA в полосе 32 | 1 452−1 496 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС  E-UTRA, работающим в полосах 11, 21 или 32 | | |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 33 | 1 900–1 920 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 33 | | |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 34 | | |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование системы E‑UTRA | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Макси-мальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA TDD в полосе b) или E‑UTRA в полосе 35 | 1 850–1 910 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 35 |
| UTRA TDD в полосе b) или E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 2 или 36 |
| UTRA TDD в полосе c) или E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 37.  Эта непарная полоса определяется в Рекомендации МСЭ-R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| UTRA TDD в полосе d) или E‑UTRA в полосе 38 | 2 570–2 620 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 38 |
| UTRA TDD в полосе f) или E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС  E‑UTRA, работающим в полосе 39 |
| UTRA TDD в полосе e) или E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 30 или полосе 40 |
| E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41 |
| E‑UTRA в полосе 42 | 3 400–3 600 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 43 | 3 600–3 800 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28 или 44 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно определению побочных излучений, данному в пункте "Сфера применения", в настоящем разделе требования сосуществования, приведенные в таблице 2.6.4-1, не применяются в полосе частот 10 МГц, которая непосредственно примыкает к рабочей полосе на линии вниз (см. таблицу 1-1), за исключением случаев, когда указанные требования применяются к БС, работающим в полосе 25, полосе 27, полосе 28 или полосе 29. Предельные уровни излучений для этой исключительной полосы частот могут охватываться национальными или региональными требованиями.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − В таблице 2.6.4-1 предполагается, что две рабочие полосы, в которых диапазоны частот, указанные в таблице 1-1, будут перекрываться, не применяются в той же географической зоне. Для такого случая работы с перекрывающимся распределением частот в той же географической зоне могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются спецификациями 3GPP.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Базовые станции TDD, установленные в одной географической зоне, синхронизированные и использующие одни и те же или соседние рабочие полосы, могут передавать сигналы без учета дополнительных требований сосуществования. Для несинхронизированных базовых станций могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются спецификациями 3GPP.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Это требование не применяется к БС E‑UTRA предыдущей версии, работающей в полосе 2. Кроме того, оно не применяется к БС E‑UTRA предыдущей версии, работающей в полосе 2 и произведенной до 31 декабря 2012 года, которая была модернизирована в целях поддержки функций версии 11, причем эта модернизация не влияет на существующие РЧ-компоненты устройства радиосвязи, на которые распространяется данное требование.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Что касается соблюдения предельных уровней побочных излучений БС E‑UTRA, работающих в полосе 28, то для обеспечения сосуществования с БС E‑UTRA, работающими в полосе 27 на линии вверх, могут потребоваться особые методы.  ПРИМЕЧАНИЕ 6. − Что касается соблюдения предельных уровней побочных излучений БС E‑UTRA, работающих в полосе 29, то для обеспечения сосуществования с БС UTRA, работающими в полосе XII, БС E‑UTRA – в рабочей полосе в пределах полосы 12 на линии вверх или БС E‑UTRA – в рабочей полосе в пределах полосы 17 на линии вверх, могут потребоваться особые методы. | | | | |

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.4-1a для домашней БС, к которой применяются требования сосуществования с типами домашних БС, перечисленными в первом столбце.

ТАБЛИЦА 2.6.4-1a

Предельные уровни побочных излучений домашних БС для сосуществования с домашними БС, работающими в других полосах частот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, используемой в сосуществующей БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD в полосе I или E‑UTRA в полосе 1 | 1 920–1 980 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 1 |
| UTRA FDD в полосе II или E‑UTRA в полосе 2 | 1 850–1 910 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 2 или 25 |
| UTRA FDD в полосе III или E‑UTRA в полосе 3 | 1 710–1 785 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 3. В отношении домашних БС, работающих в полосе 9, оно применяется для частот от 1710 до 1749,9 МГц и от 1784,9 до 1785 МГц |
| UTRA FDD в полосе IV или E‑UTRA в полосе 4 | 1 710–1 755 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 4 или 10 |
| UTRA FDD в полосе V или E‑UTRA в полосе 5 | 824–849 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 5 или 26 |
| UTRA FDD  в полосах VI, XIX или E‑UTRA в полосах 6, 18, 19 | 815–830 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 18 |
|  | 830–845 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосах 6,19 |
| UTRA FDD в полосе VII или  E‑UTRA в полосе 7 | 2 500–2 570 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 7 |
| UTRA FDD  в полосе VIII или  E‑UTRA в полосе 8 | 880–915 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 8 |
| UTRA FDD в полосе IX или E‑UTRA в полосе 9 | 1 749,9–1 784,9 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 3 или 9 |
| UTRA FDD в полосе X или E‑UTRA в полосе 10 | 1 710–1 770 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 10. В отношении домашних БС, работающих в полосе 4, оно применяется для частот от 1755 до 1770 МГц |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1a (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, используемой в сосуществующей БС | | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD  в полосах XI, XXI или E‑UTRA в полосах 11, 21 | | 1 427,9–1 447,9 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 11. В отношении домашних БС, работающих в полосе 32, оно применяется для несущих, расположенных в пределах частот от 1475,9 МГц до 1495,9 МГц |
|  | | 1 447,9–1 462,9 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 21. В отношении домашних БС, работающих в полосе 32, оно применяется для несущих, расположенных в на частотах от 1475,9 МГц до 1495,9 МГц |
| UTRA FDD  в полосе XII или  E‑UTRA в полосе 12 | 699–716 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 12. В отношении домашних БС, работающих в полосе 29, оно применяется для частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 5) |
| UTRA FDD  в полосе XIII или  E‑UTRA в полосе 13 | 777–787 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 13 |
| UTRA FDD  в полосе XIV или  E‑UTRA в полосе 14 | 788–798 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 14 |
| E‑UTRA в полосе 17 | 704–716 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 17. В отношении домашних БС, работающих в полосе 29, оно применяется для частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 5) |
| UTRA FDD в полосе XX или E‑UTRA в полосе 20 | 832–862 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 20 |
| UTRA FDD  в полосе XXII или E‑UTRA в полосе 22 | 3 410–3 490 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 22. Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 42 |
| E‑UTRA в полосе 23 | 2 000–2 020 МГц | | Подлежит определению | Подлежит определению | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 23 |
| E‑UTRA в полосе 24 | 1 626,5–1 660,5 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 24 |
| UTRA FDD  в полосе XXV или E‑UTRA в полосе 25 | 1 850–1 915 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 25 |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1a (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, используемой в сосуществующей БС | | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD в полосе XXVI или E‑UTRA в полосе 26 | 814–849 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 26. В отношении домашних БС, работающих в полосе 5, оно применяется для частот от 814 до 824 МГц |
| E‑UTRA в полосе 27 | 807–824 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 27. В отношении домашних БС, работающих в полосе 26, оно применяется для частот от 807 до 814 МГц. Это требование также применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28, начиная с частоты на 4 МГц выше рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 28 (Примечание 4) |
| E‑UTRA в полосе 28 | 703–748 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 28. Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 44 |
| E-UTRA в полосе 30 | | 2 305-2 315 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 30. Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 40. |
| UTRA TDD полоса a) или E‑UTRA полоса 33 | 1 900–1 920 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 33 |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 34 |
| UTRA TDD полоса b) или E‑UTRA полоса 35 | 1 850–1 910 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 35 |
| UTRA TDD в полосе b) или E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосах 2 и 36 |
| UTRA TDD в полосе c) или E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 37. Эта непарная полоса определяется в Рекомендации МСЭ-R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| UTRA TDD в полосе d) или  в полосе 38 E‑UTRA | 2 570–2 620 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к домашним БС, работающим в полосе 38 |
| UTRA TDD в полосе f) или  E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 39 |
| UTRA TDD в полосе e) или  E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 40 |

ТАБЛИЦА 2.6.4-1a (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, используемой в сосуществующей БС | | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 41 |
| E‑UTRA в полосе 42 | 3 400–3 600 МГц | | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 43 | | 3 600–3 800 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 44 | | 703–803 МГц | –71 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к домашним БС, работающим в полосе 28 или 44 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно определению побочных излучений, данному в пункте "Сфера применения", в настоящем разделе требования сосуществования, приведенные в таблице 2.6.4-1a, не применяются в полосе частот 10 МГц, которая непосредственно примыкает к диапазону частот передачи домашней БС в пределах рабочей полосы на линии вниз (см. таблицу 1-1), за исключением случаев, когда указанные требования применяются к БС, работающим в полосе 27, полосе 28 или полосе 29. Предельные уровни излучений для этой исключенной полосы частот могут охватываться национальными или региональными требованиями.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − В таблице 2.6.4-1a предполагается, что две рабочие полосы, в которых диапазоны частот, указанные в таблице 1-1, будут перекрываться, не применяются в той же географической зоне. Для такого случая работы с перекрывающимся распределением частот в той же географической зоне могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Базовые станции TDD, установленные в одной географической зоне, синхронизированные и использующие одни и те же или соседние рабочие полосы, могут передавать сигналы без учета дополнительных требований сосуществования. Для несинхронизированных базовых станций могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Что касается соблюдения предельных уровней побочных излучений БС E‑UTRA, работающих в полосе 28, то для обеспечения сосуществовании с БС E‑UTRA, работающими в полосе 27 на линии вверх, могут потребоваться особые методы.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Что касается соблюдения предельных уровней побочных излучений БС E‑UTRA, работающих в полосе 29, то для обеспечения сосуществования с БС UTRA, работающими в полосе XII, БС E‑UTRA – в рабочей полосе в пределах полосы 12 на линии вверх или БС E‑UTRA – в рабочей полосе в пределах полосы 17 на линии вверх, могут потребоваться особые методы. | | | | | |

Для защиты системы персональной телефонной связи (PHS) может применяться следующее требование. Данное требование применяется также к определенным частотам, находящимся в диапазоне от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз (см. таблицу 1-1).

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.6.4-2

Предельные уровни побочных излучений БС E‑UTRA, установленные   
для  целей сосуществования с системами PHS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 1 884,5–1 915,7 МГц | –41 дБм | 300 кГц | Применимо при сосуществовании с системой PHS, работающей в диапазоне 1884,5–1915,7 МГц |

Следующее требование должно применяться к БС, работающим в полосах 13 и 14, в целях обеспечения надлежащей защиты от помех для служб общественной безопасности, работающих в диапазоне 700 МГц. Данное требование также применимо в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы передатчика БС до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы передатчика БС. Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.6.4-3

Предельные уровни побочных излучений БС для защиты операций служб общественной безопасности, работающих в диапазоне 700 МГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая полоса | Полоса | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 13 | 763–775 МГц | –46 дБм | 6,25 кГц | – |
| 13 | 793–805 МГц | –46 дБм | 6,25 кГц | – |
| 14 | 769–775 МГц | –46 дБм | 6,25 кГц | – |
| 14 | 799–805 МГц | –46 дБм | 6,25 кГц | – |

Следующее требование должно применяться к БС, работающим в полосе 26, в целях обеспечения надлежащей защиты от помех для операций служб общественной безопасности в диапазоне 800 МГц. Данное требование также применимо в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз.

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.6.4-5

Предельные уровни побочных излучений БС для защиты операций служб общественной безопасности, работающих в диапазоне 800 МГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая полоса | Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 26 | 851–859 МГц | –13 дБм | 100 кГц | Применимо при сдвигах частоты > 37,5 кГц от границы канала |

В определенных регионах к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41, могут применяться следующие требования. Данное требование также применяется в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз.

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.6.4-6

Дополнительные предельные уровни побочных излучений БС E‑UTRA в полосе 41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 2505 МГц – 2535 МГц | –42 дБм | 1 МГц | – |
| 2535 МГц – 2655 МГц | –22 дБм | 1 МГц | Применимо при сдвигах ≥ 250% ширины полосы пропускания канала от несущей частоты |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Данное требование применяется для несущих E‑UTRA 10 или 20 МГц, распределенных в диапазоне 2545−2575 МГц или в диапазоне 2595−2645 МГц. | | | |

К БС E‑UTRA, работающим в полосе 30, в определенных районах может применяться следующее требование. Это требование также применимо в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 2.6.4-7

Дополнительные предельные уровни побочных излучений для БС E-UTRA в полосе 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | | Примечание | |
| 2 200 МГц − 2 345 МГц | –45 дБм | | 1 МГц | |  | |
| 2 362,5 МГц − 2 365 МГц | –25 дБм | | 1 МГц | |  | |
| 2 365 МГц − 2 367,5 МГц | –40 дБм | | 1 МГц | |  | |
| 2 367,5 МГц − 2 370 МГц | –42 дБм | | 1 МГц | |  | |
| 2 370 МГц − 2 395 МГц | –45 дБм | | 1 МГц | |  | |

### 2.6.5 Совместное размещение с другими базовыми станциями

Данные требования могут применяться для защиты приемников других БС при совместном размещении БС GSM900, DCS1800, PCS1900, GSM850, CDMA850, UTRA FDD, UTRA TDD и E‑UTRA с БС E‑UTRA.

Эти требования предполагают, что потери, связанные с переходным затуханием между передатчиком и приемником, равны 30 дБ и основываются на совместном размещении с базовыми станциями того же класса.

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.5-1 для БС, обслуживающих большие зоны, к которым применяются требования сосуществования с типами БС, перечисленными в первом столбце. Для БС, способных работать в многоканальном режиме, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечение" таблицы 2.6.5-1, применяются в отношении каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на различные разъемы антенны, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечание" таблицы 2.6.5-1, применяются в отношении рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме.

ТАБЛИЦА 2.6.5-1

Предельные уровни побочных излучений для БС, обслуживающих большие зоны и размещенных совместно с другими БС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| Macro GSM900 | 876–915 МГц | –98 дБм | 100 кГц | – |
| Macro DCS1800 | 1 710–1 785 МГц | –98 дБм | 100 кГц | – |
| Macro PCS1900 | 1 850–1 910 МГц | –98 дБм | 100 кГц | – |
| Macro GSM850 или CDMA850 | 824–849 МГц | –98 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе I или E‑UTRA в полосе 1 | 1 920–1980 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |

ТАБЛИЦА 2.6.5-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| WA UTRA FDD в полосе II или E‑UTRA в полосе 2 | 1 850–1 910 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе III или E‑UTRA в полосе 3 | 1 710–1 785 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе IV  или E‑UTRA в полосе 4 | 1 710–1 755 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе V  или E‑UTRA в полосе 5 | 824–849 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосах VI, XIX или E‑UTRA в полосах 6, 19 | 830–845 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе VII  или E‑UTRA в полосе 7 | 2 500–2 570 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе VIII или E‑UTRA в полосе 8 | 880–915 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе IX  или E‑UTRA в полосе 9 | 1 749,9–1 784,9 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе X  или E‑UTRA в полосе 10 | 1 710–1 770 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XI  или E‑UTRA в полосе 11 | 1 427,9–1 447,9 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XII  или E‑UTRA в полосе 12 | 699–716 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XIII или E‑UTRA в полосе 13 | 777–787 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XIV или E‑UTRA в полосе 14 | 788–798 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA E‑UTRA в полосе 17 | 704–716 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA E‑UTRA в полосе 18 | 815–830 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XX  или E‑UTRA в полосе 20 | 832–862 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA E‑UTRA в полосе 24 | 1 626,5–1 660,5 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XXI или E‑UTRA в полосе 21 | 1 447,9–1 462,9 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XXII или E‑UTRA в полосе 22 | 3 410–3 490 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 |
| WA E‑UTRA в полосе 23 | 2 000–2 020 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA UTRA FDD в полосе XXVI или  E‑UTRA в полосе 26 | 814–849 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA E‑UTRA в полосе 27 | 807–824 МГц | –96 дБм | 100 кГц | – |
| WA E‑UTRA в полосе 28 | 703–748 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 44 |

ТАБЛИЦА 2.6.5-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| WA E‑UTRA в полосе 30 | 2 305−2 315 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E-UTRA, работающим в полосе 40 |
| WA E‑UTRA в полосе 31 | 452,5-457,5 МГц | –96 дБм | 100 кГц |  |
| WA UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 33 | 1 900–1 920 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 33 |
| WA UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 34 |
| WA UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 35 | 1 850–1 910 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 35 |
| WA UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 2 и 36 |
| WA UTRA TDD в полосе c)  или E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 37. Эта непарная полоса определяется в МСЭ‑R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| WA UTRA TDD в полосе d)  или E‑UTRA в полосе 38 | 2 570–2 620 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 38 |
| WA UTRA TDD в полосе f)  или E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 33 и 39 |
| WA UTRA TDD в полосе e)  или E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 30 или в полосе 40 |
| WA E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41 |
| WA E‑UTRA в полосе 42 | 3 400–3 600 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |

ТАБЛИЦА 2.6.5-1 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| WA E‑UTRA в полосе 43 | 3 600–3 800 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| WA E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | –96 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28 или 44 |

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.5-2 для БС, обслуживающих локальные зоны, к которым применяются требования сосуществования с типами БС, перечисленными в первом столбце. Для БС, способных работать в многоканальном режиме, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечение" таблицы 2.6.5-2, применяются в отношении каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на различные разъемы антенны, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечание" таблицы 2.6.5-2, применяются в отношении рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме.

ТАБЛИЦА 2.6.5-2

Предельные уровни побочных излучений для БС, обслуживающих   
локальные зоны и размещенных совместно с другими БС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно  размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| Пико-БС GSM900 | 876–915 МГц | –70 дБм | 100 кГц | – |
| Пико-БС DCS1800 | 1 710–1 785 МГц | –80 дБм | 100 кГц | – |
| Пико-БС PCS1900 | 1 850–1 910 МГц | –80 дБм | 100 кГц | – |
| Пико-БС GSM850 | 824–849 МГц | –70 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе I  или E‑UTRA в полосе 1 | 1 920–1 980 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе II  или E‑UTRA в полосе 2 | 1 850–1 910 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе III  или E‑UTRA в полосе 3 | 1 710–1 785 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе IV  или E‑UTRA в полосе 4 | 1 710–1 755 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе V  или E‑UTRA в полосе 5 | 824–849 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосах VI, XIX или E‑UTRA в полосах 6, 19 | 830–845 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе VII  или E‑UTRA в полосе 7 | 2500–2570 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе VIII  или E‑UTRA в полосе 8 | 880–915 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе IX  или E‑UTRA в полосе 9 | 1 749,9–1 784,9 МГц | –88 дБм | 100 кГц | – |

ТАБЛИЦА 2.6.5-2 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно  размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | | Ширина полосы измерения | Примечание |
| LA UTRA FDD в полосе X  или E‑UTRA в полосе 10 | 1 710–1 770 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XI  или E‑UTRA в полосе 11 | 1 427,9–1 447,9 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XII  или E‑UTRA в полосе 12 | 699–716 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XIII  или E‑UTRA в полосе 13 | 777–787 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XIV  или E‑UTRA в полосе 14 | 788–798 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA E‑UTRA в полосе 17 | 704–716 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA E‑UTRA в полосе 18 | 815–830 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XX  или E‑UTRA в полосе 20 | 832–862 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XXI  или E‑UTRA в полосе 21 | 1 447,9–1 462,9 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD в полосе XXII или E‑UTRA в полосе 22 | 3 410–3 490 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | Требование не применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 |
| LA E‑UTRA в полосе 23 | 2 000–2 020 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA E‑UTRA в полосе 24 | 1 626,5–1 660,5 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD  в полосе XXV или  E‑UTRA в полосе 25 | 1 850–1 915 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA UTRA FDD  в полосе XXVI или  E‑UTRA в полосе 26 | 814–849 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA E‑UTRA в полосе 27 | 807–824 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | – |
| LA E‑UTRA в полосе 28 | 703–748 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 44 |
| LA E-UTRA в полосе 30 | 2 305−2 315 МГц | | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС  E-UTRA, работающим в полосе 40 |
| LA E-UTRA в полосе 31 | 452,5-457,5 | | –88 дБм | 100 кГц |  |
| LA UTRA TDD в полосе a)  или E‑UTRA в полосе 33 | 1 900–1 920 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 33 |
| LA UTRA TDD в полосе a)  или E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 34 |
| LA UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 35 | 1 850–1 910 МГц | –88 дБм | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 35 |

ТАБЛИЦА 2.6.5-2 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно  размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| LA UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 2 и 36 |
| LA UTRA TDD в полосе c)  или E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 37. Эта непарная полоса определяется в  МСЭ-R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| LA UTRA TDD в полосе d)  или E‑UTRA в полосе 38 | 2 570–2 620 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 38 |
| LA UTRA TDD в полосе f)  или E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 33 и 39 |
| LA UTRA TDD в полосе e)  или E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 40 |
| LA E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41 |
| LA E‑UTRA в полосе 42 | 3400–3600 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| LA E‑UTRA в полосе 43 | 3 600–3 800 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| LA E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | –88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28 или 44 |

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.6.5-3 для БС среднего радиуса действия, к которым применяются требования сосуществования с типами БС, перечисленными в первом столбце. Для БС, способных работать в многоканальном режиме, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечение" таблицы 2.6.5‑3, применяются в отношении каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на различные разъемы антенны, исключения и условия, приведенные в столбце "Примечание" таблицы 2.6.5-3, применяются в отношении рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме.

ТАБЛИЦА 2.6.5-3

Предельные уровни побочных излучений для БС среднего радиуса действия,   
размещенных совместно с другими БС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| Micro/MR GSM900 | 876–915 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| Micro/MR DCS1800 | 1 710–1 785 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| Micro/MR PCS1900 | 1 850–1 910 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| Micro/MR GSM850 | 824–849 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе I или E‑UTRA в полосе 1 | 1 920–1 980 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе II или E‑UTRA в полосе 2 | 1 850–1 910 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе III или E‑UTRA в полосе 3 | 1 710–1 785 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе IV или E‑UTRA в полосе 4 | 1 710–1 755 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе V или E‑UTRA в полосе 5 | 824–849 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосах VI, XIX или E‑UTRA в полосах 6, 19 | 830–850 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе VII или  E‑UTRA в полосе 7 | 2 500–2 570 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе VIII или  E‑UTRA в полосе 8 | 880–915 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе IX или E‑UTRA в полосе 9 | 1 749,9–1 784,9 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе X или E‑UTRA в полосе 10 | 1 710–1 770 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XI или E‑UTRA в полосе 11 | 1 427,9–1 447,9 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XII или  E‑UTRA в полосе 12 | 699–716 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XIII или  E‑UTRA в полосе 13 | 777–787 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XIV или  E‑UTRA в полосе 14 | 788–798 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR E‑UTRA в полосе 17 | 704–716 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR E‑UTRA в полосе 18 | 815–830 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XX или  E‑UTRA в полосе 20 | 832–862 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XXI или E‑UTRA в полосе 21 | 1 447,9–1 462,9 МГц | –91 дБм | 100 кГц | – |

ТАБЛИЦА 2.6.5-3 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | | | Ширина полосы измерения | Примечание |
| MR UTRA FDD в полосе XXII или  E‑UTRA в полосе 22 | 3 410–3 490 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 |
| MR E‑UTRA в полосе 23 | 2 000–2 020 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | – |
| MR E‑UTRA в полосе 24 | 1 626,5–1 660,5 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XXV или  E‑UTRA в полосе 25 | 1 850–1 915 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | – |
| MR UTRA FDD в полосе XXVI или  E‑UTRA в полосе 26 | 814–849 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | – |
| MR E‑UTRA в полосе 27 | 807–824 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | – |
| MR E‑UTRA в полосе 28 | 703–748 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 44 |
| MR E-UTRA в полосе 30 | 2 305−2 315 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | | Это требование неприменимо к БС E-UTRA, работающим в полосе 40 |
| MR E-UTRA в полосе 31 | 452,5−457,5 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | |  |
| MR E‑UTRA в полосе 33 | 1 900–1 920 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 33 |
| MR E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 34 |
| MR E‑UTRA в полосе 35 | 1 850–1 910 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 35 |
| MR E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 2 и 36 |
| MR E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 37. Эта непарная полоса определяется в МСЭ-R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| MR E‑UTRA в полосе 38 | 2 570–2 620 МГц | –91 дБм | | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 38 |

ТАБЛИЦА 2.6.5-3 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно размещенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Максимальный уровень | | Ширина полосы измерения | Примечание |
| MR E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | –91 дБм | | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосах 33 и 39 |
| MR E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 30 или в полосе 40 |
| MR E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41 |
| MR E‑UTRA в полосе 42 | 3 400–3 600 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| MR E‑UTRA в полосе 43 | 3 600–3 800 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 42 или 43 |
| MR E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | | –91 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС E‑UTRA, работающим в полосе 28 или 44 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно определению побочных излучений, данному в пункте "Сфера применения", в настоящем разделе требования совместного размещения, приведенные в таблицах с 2.6.5-1 по 2.6.5-3, не применяются в полосе частот 10 МГц, непосредственно примыкающей к полосе частот передачи БС в пределах рабочей полосы частот на линии вниз (см. таблицу 1-1). Современные технологии не предлагают единого обобщенного решения для совместного размещения с другой системой на соседних частотах с минимальными потерями БС–БС из-за переходного затухания, составляющими 30 дБ.  Тем не менее может быть использован ряд технических решений на основе геодезического проектирования. Эти методы рассматриваются в 3GPP TR 25.942.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − В таблицах с 2.6.5-1 по 2.6.5-3 предполагается, что две рабочие полосы, в которых соответствующие полосы частот передачи и приема станции eNodeB, указанные в таблице 1-1, будут перекрываться, не применяются в той же географической зоне. Для подобных случаев, в которых распределенные полосы частот перекрываются в одной географической зоне, могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Совместно размещенные базовые станции TDD, которые синхронизированы и используют одни и те же или соседние рабочие полосы, могут передавать сигналы без учета дополнительных требований совместного размещения. Для несинхронизированных базовых станций могут применяться специальные требования совместного размещения, которые не охватываются данными спецификациями. | | | | | |

## 2.7 Побочные излучения приемника

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 2.7-1.

В дополнение к требованиям, приведенным в таблице 2.7‑1, мощность любого побочного излучения не должна превышать уровни, указанные в пункте 2.6.3 для защиты приемника собственной или другой БС E‑UTRA FDD и указанные в пункте 2.6.4 для сосуществования с другими системами в той же географической зоне. Кроме того, могут также применяться требования сосуществования для совместно размещенных базовых станций, определенные в пункте 2.6.5.

ТАБЛИЦА 2.7-1

Общее требование при проведении испытаний, относящееся к побочным излучениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 30 МГц – 1 ГГц | –57 дБм | 100 кГц | – |
| 1 ГГц – 12,75 ГГц | −47 дБм | 1 МГц | – |
| 12,75 ГГц – 5я гармоника верхней границы рабочей полосы частот на линии вверх в ГГц | –47 дБм | 1 МГц | Применяется только к полосам 22, 42 и 43 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Диапазон частот от значения на 2,5 \* *BWChannel* ниже первой частоты несущей до значения на 2,5 \* *BWChannel* выше последней частоты несущей, передаваемой БС, где *BWChannel* – полоса пропускания канала, может быть исключен из этого требования. Однако частоты, которые более чем на 10 МГц ниже наименьшей частоты любой поддерживаемой рабочей полосы БС на линии вниз или более чем на 10 МГц выше наибольшей частоты любой поддерживаемой рабочей полосы БС на линии вниз (см. таблицу 1-1), не должны исключаться из этого требования.  Для БС, способных работать в многоканальном режиме, исключаемый диапазон частот применяется в отношении каждой поддерживаемой рабочей полосы. В отношении БС, способных работать в многополосном режиме, применяются требования для одноканального режима, а исключаемый диапазон частот применим только в отношении рабочей полосы, поддерживаемой на каждом разъеме антенны. | | | |

# 3 Общие характеристики нежелательных излучений MSR

Требования для станций мультистандартного радио (MSR), приведенные в настоящем документе, охватывают работу E‑UTRA в режимах multi-RAT (технология множественного радиодоступа) и single RAT (технология индивидуального радиодоступа). В целях определения требований для БС MSR рабочие полосы частот разделены на следующие три категории полос:

– Полосы категории 1 (BC1): полосы для режимов E‑UTRA FDD и UTRA FDD.

– Полосы категории 2 (BC2): полосы для режимов E‑UTRA FDD, UTRA FDD и GSM/EDGE.

– Полосы категории 3 (BC3): полосы для режимов E‑UTRA TDD и UTRA TDD.

Особенности полос категории 1 (BC1)

Для каждой полосы категории ВС1 требования категории BC1 для приемника и передатчика должны применяться со сдвигом частоты Foffset, RAT от наименьшей и наибольшей несущей до границ полосы радиочастот и границ субблоков (при наличии), как указано в таблице 3-1.

ТАБЛИЦА 3-1

*Foffset, RAT*для полос категории 1

|  |  |
| --- | --- |
| RAT | *Foffset, RAT* |
| E‑UTRA 1,4; 3 МГц | *BWChannel*/2 + 200 кГц |
| E‑UTRA 5, 10, 15, 20 МГц | *BWChannel*/2 |
| UTRA FDD | 2,5 МГц |

Особенности полос категории 2 (BC2)

Для каждой полосы категории ВС2 требования категории BC2 для приемника и передатчика должны применяться со сдвигом частоты Foffset, RAT от наименьшей и наибольшей несущей до границ полосы радиочастот и границ субблоков (при наличии), как указано в таблице 3-2.

ТАБЛИЦА 3-2

*Foffset, RAT*для полос категории 2

|  |  |
| --- | --- |
| RAT | *Foffset, RAT* |
| E‑UTRA | *BWChannel*/2 |
| UTRA FDD | 2,5 МГц |
| GSM/EDGE | 200 кГц |

Особенности полос категории 3 (BC3)

Для каждой полосы категории ВС3 требования категории BC3 для приемника и передатчика должны применяться со сдвигом частоты Foffset, RAT от наименьшей и наибольшей несущей до границ полосы радиочастот и границ субблоков (при наличии), как указано в таблице 3-3.

ТАБЛИЦА 3-3

*Foffset, RAT*для полос категории 3

|  |  |
| --- | --- |
| RAT | *Foffset, RAT* |
| E‑UTRA 1,4; 3 МГц | *BWChannel*/2 + 200 кГц |
| E‑UTRA 5, 10, 15, 20 МГц | BW*channel*/2 |
| UTRA TDD 1,28 Мэлемент/с | 1 МГц |

## 3.1 Определения

**Категория полосы –** группа рабочих полос частот, для которых применимы одни и те же сценарии MSR.

**Ширина РЧ-полосы базовой станции –** полоса частот, в которой базовая станция одновременно передает и/или принимает несколько несущих и/или RAT в пределах поддерживаемой рабочей полосы.

**Граница РЧ-полосы базовой станции –** частота одной из границ РЧ-полосы базовой станции.

**Несущая –** модулированный радиосигнал, при помощи которого осуществляется передача в физических каналах E-UTRA, UTRA или GSM/EDGE.

**Объединение несущих** – объединение двух или более компонентных несущих E‑UTRA в целях поддержки бóльших значений ширины полосы передачи.

**Полоса объединения несущих** – набор из одной или нескольких рабочих полос, в которых объединяются несколько несущих, отвечающих конкретным техническим требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полоса(ы) объединения несущих для БС E-UTRA заявляется(ются) производителем.

**Полоса пропускания канала** – полоса РЧ, поддерживающая одну РЧ-несущую E-UTRA, UTRA или GSM/EDGE с шириной полосы пропускания передачи, сконфигурированной в соте на линии вверх или на линии вниз. Полоса пропускания канала измеряется в МГц и используется в качестве эталонной для РЧ‑требований передатчика и приемника.

**Смежные несущие –** набор из двух или более несущих, сконфигурированных в блоке спектра, к которому не предъявляются РЧ-требования, исходя из возможностей совместной работы в несогласованном режиме в пределах этого блока спектра.

**Мощность несущей** **–** мощность на разъеме антенны в полосе пропускания канала несущей, усредненная по меньшей мере по одному субкадру для E-UTRA, одному интервалу для UTRA и полезной части передаваемых пакетных сигналов для GSM/EDGE.

**Непрерывный спектр** – спектр, состоящий из непрерывного блока частот без промежутка(ов) между субблоками.

**Рабочая полоса частот на линии вниз** – часть рабочей полосы частот, выделенная для линии вниз.

**Наибольшая несущая** – несущая с наибольшей центральной частотой, которая передается/принимается в пределах заданной рабочей полосы частот/заданных рабочих полос частот.

**Промежуток между полосами пропускания РЧ-сигнала** – интервал частот между двумя последовательными полосами пропускания РЧ-сигнала, расположенными в пределах поддерживаемых рабочих полос.

**Межполосное объединение несущих** – объединение компонентных несущих сигналов в различных рабочих полосах частот E-UTRA.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Несущие, объединяемые в каждой полосе, бывают как смежными, так и несмежными.

**Внутриполосное объединение смежных несущих** – смежные несущие, объединенные в одной и той же рабочей полосе частот E-UTRA.

**Внутриполосное объединение несмежных несущих** – несмежные несущие, объединенные в одной и той же рабочей полосе частот E-UTRA.

**Наименьшая несущая** – несущая с наименьшей центральной частотой, которая передается/принимается в пределах заданной рабочей полосы частот/заданных рабочих полос частот.

**Нижняя граница РЧ-полосы –** частота нижней границы РЧ-полосы базовой станции, используемая как эталонная точка частоты при определении требований к передатчику и приемнику.

**Нижняя граница субблока –** частота нижней границы одного субблока. Эта частота используется как эталонная точка частоты при определении требований как к передатчику, так и к приемнику.

**Максимальная ширина РЧ-полосы базовой станции** – максимальная ширина РЧ-полосы, поддерживаемая базовой станцией в пределах каждой поддерживаемой рабочей полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ: для БС, сконфигурированных для работы в смежном и несмежном спектре, максимальная ширина РЧ-полосы базовой станции в пределах каждой поддерживаемой рабочей полосы заявляется отдельно.

**Максимальная выходная мощность несущей** – мощность несущей, измеряемая на разъеме антенны в заданных эталонных условиях.

**Максимальная ширина полосы радиочастот** – максимальная разность частот между верхней границей наибольшей используемой несущей и нижней границей наименьшей используемой несущей.

**Максимальная суммарная выходная мощность** – суммарная мощность всех несущих сигналов, измеряемая на разъеме антенны при заданных эталонных условиях.

**Многополосная базовая станция MSR** **–** базовая станция MSR, приемник и/или передатчик которой способны одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Средняя мощность** **–** мощность, измеряемая в полосе пропускания в течение периода измерения, применимого для каждой технологии радиодоступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средняя мощность для несущего сигнала E-UTRA определеяется в стандарте TS 36.141, а средняя мощность для несущего сигнала UTRA **–** в стандарте TS 25.141. В случае нескольких несущих средняя мощность представляет собой сумму средней мощности всех несущих.

**Ширина полосы измерения** – ширина полосы, в которой указывается уровень излучения.

**Базовая станция MSR –** базовая станция, приемник и передатчик которой способны одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем хотя бы одна несущая обладает отличной от других несущих технологией радиодоступа.

**Многополосный передатчик** – передатчик, способный одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Многополосный приемник** – приемник, способный одновременно обрабатывать две или несколько несущих в общих активных РЧ-компонентах, причем по меньшей мере одна несущая сконфигурирована в отличной от другой несущей/других несущих неперекрывающейся рабочей полосе.

**Несмежный спектр** – спектр, состоящий из двух или нескольких субблоков, разделенных промежутком (промежутками).

**Занимаемая ширина полосы** – ширина полосы частот, за пределами нижней и верхней границ частот которой каждое значение излучаемой средней мощности равняется определенному процентному отношению β/2 от общей средней мощности данного излучения.

**Рабочая полоса частот** – диапазон частот (парный или непарный), определяемый конкретным набором технических требований, в котором работают системы E-UTRA, UTRA или GSM/EDGE.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Рабочая полоса/рабочие полосы частот для БС заявляется/заявляются производителем.

**Субблок –** один непрерывный блок спектра, выделенный для использования одной и той же базовой станции. В пределах полосы пропускания РЧ-сигнала могут существовать несколько вариантов субблоков.

**Ширина полосы субблока** – ширина полосы частот одного субблока.

**Промежуток между субблоками –**интервал частот между двумя последовательными субблоками в пределах РЧ-полосы, в котором РЧ-требования определяются возможностями совместной работы в несогласованном режиме.

**Работа в режиме single-RAT** – работа БС в рабочей полосе, при которой только одна технология радиодоступа сконфигурирована в этой рабочей полосе.

**Синхронизированный режим работы** – режим работы TDD в двух различных системах, при котором не производится одновременная передача сигналов на линии вверх и линии вниз.

**Несинхронизированный режим работы** – режим работы TDD в двух различных системах, в которых отсутствуют условия для синхронизированной работы*.*

**Рабочая полоса частот на линии вверх** – часть рабочей полосы частот, предназначенная для использования на линии вверх.

**Верхняя граница РЧ-полосы –** частота верхней границы РЧ-полосы базовой станции, используемая как эталонная точка частоты при определении требований к передатчику и приемнику.

**Верхняя граница субблока –** частота верхней границы одного субблока. Эта частота используется как эталонная точка частоты при определении требований как к передатчику, так и к приемнику.

## 3.2 Условные обозначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *BWChannel* | Channel bandwidth (for E-UTRA) | Ширина полосы пропускания канала (для E‑UTRA) |
| *BWConfig* | Transmission bandwidth configuration  (for E-UTRA), expressed in MHz,  where *BWConfig* = *N*RB × 180 kHz in the uplink and *BWConfi*g = 15 kHz + *N*RB × 180 kHz in the downlink | Конфигурация ширины полосы передачи  (для E‑UTRA), выраженная в МГц,  где *BWConfig* = *N*RB × 180 кГц на линии вверх, а *BWConfi*g = 15 кГц + *N*RB × 180 кГц на линии вниз |
| CA\_X | CA for band X where X is the applicable E‑UTRA operating band | Объединение несущих в полосе X, где X – соответствующая рабочая полоса частот E‑UTRA |
| CA\_X-Y | CA for band X and Band Y where X and Y are the applicable E-UTRA operating band. | Объединение несущих в полосе X и полосе Y, где X и Y – соответствующие рабочие полосы E‑UTRA |
| *f* | Frequency | Частота |
| Δ*f* | Separation between the Base Station RF bandwidth edge frequency and the nominal  –3dB point of the measuring filter closest to the carrier frequency | Разнос между граничной частотой РЧ-полосы базовой станции и номинальной точкой –3дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте |
| Δ*f*max | The largest value of Δ*f* used for defining the requirement | Наибольшее значение Δ*f*, используемое для определения конкретного требования |
| Ffilter | Filter centre frequency | Центральная частота фильтра |
| *f\_offset* | Separation between the base station RF bandwidth edge frequency and the centre of the measuring filter | Разнос между граничной частотой РЧ-полосы базовой станции и центром измерительного фильтра |
| *f\_offset*max | The maximum value of *f\_offset* used for defining the requirement | Максимальное значение *f\_offset*, используемое для определения конкретного требования |
| *Foffset, RAT* | Frequency offset from the centre frequency of the *highest* transmitted/received carrier to the *upper* RF bandwidth edge or sub-block edge, or from the centre frequency of the *lowest* transmitted/received carrier to the *lower* RF bandwidth edge or sub-block edge for a specific RAT | Частотный сдвиг от центральной частоты *наибольшей* передаваемой/принимаемой несущей до *верхней* границы РЧ-полосы или границы субблока либо от центральной частоты *наименьшей* передаваемой/принимаемой несущей до *нижней* границы РЧ-полосы или границы субблока для конкретной технологии RAT |
| FDL\_low | The lowest frequency of the downlink operating band | Наименьшая частота рабочей полосы на линии вниз |
| FDL\_high | The highest frequency of the downlink operating band | Наибольшая частота рабочей полосы на линии вниз |
| FUL\_low | The lowest frequency of the uplink operating band | Наименьшая частота рабочей полосы на линии вверх |
| FUL\_high | The highest frequency of the uplink operating band | Наибольшая частота рабочей полосы на линии вверх |
| PEM,B32,ind | Declared emission level in Band 32, ind = a, b, c, d, e | Заявленный уровень излучения в полосе 32, ind = a, b, c, d, e |
| *Wgap* | Sub-block gap size | Величина промежутка между субблоками |

## 3.3 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочей полосе частот определяются в диапазоне от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты каждой поддерживаемой рабочей полосы на линии вниз до нижней границы РЧ-полосы, соответствующей частоте *FBW RF,low*, и от верхней границы РЧ-полосы, соответствующей частоте *FBW RF,high*, до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты каждой поддерживаемой рабочей полосы на линии вниз. Кроме того, для БС, работающей в многополосном режиме, это требование применяется внутри каждого промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

Требования должны применяться независимо от типа рассматриваемого передатчика и для всех режимов передачи, предусмотренных спецификацией производителя.

К БС, способным работать в многополосном режиме, когда несколько полос приходятся на различные разъемы антенн, применяются требования для однополосного режима, а сводная оценка предельно допустимого уровня излучений в промежутке между полосами пропускания РЧ-сигнала неприменима.

### 3.3.1 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для полос категорий 1 и 3

Для БС, обслуживающих большие зоны и работающих в полосе категории 1 или полосе категории 3, указанное требование применяется за пределами границ РЧ-полосы. Кроме того, для БС, обслуживающих большие зоны и работающих в несмежном спектре, это требование применяется внутри каждого промежутка между субблоками. Кроме того, для БС, обслуживающих большие зоны и работающих в многополосном режиме, это требование применяется внутри каждого промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

Для БС среднего радиуса действия, работающих в полосе категории 1, данное требование применяется за пределами границ РЧ-полосы. Кроме того, для БС среднего радиуса действия, работающих в несмежном спектре, это требование применяется внутри каждого промежутка между субблоками. Кроме того, для БС среднего радиуса действия, работающих в многополосном режиме, это требование применяется внутри каждого промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

Для БС, обслуживающих локальные зоны и работающих в полосе категории 1, данное требование применяется за пределами границ РЧ-полосы. Кроме того, для БС, обслуживающих локальные зоны и работающих в несмежном спектре, это требование применяется внутри каждого промежутка между субблоками. Кроме того, для БС, обслуживающих локальные зоны и работающих в многополосном режиме, это требование применяется внутри каждого промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

За пределами РЧ-полосы уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные ниже в таблицах с 3.3.1-1 по 3.3.1-4, где:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой РЧ-полосы и номинальной точкой −3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой РЧ-полосы и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max – это сдвиг к частоте 10 МГц за пределами рабочей полосы частот на линии вниз.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Для БС, работающих в многополосном режиме, внутри любых промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала при *Wgap* < 20 МГц излучения не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, определенных на границах полосы пропускания РЧ-сигнала с каждой стороны промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. Требование при проведении испытаний для границы полосы пропускания РЧ-сигнала изложено в таблицах с 3.3.1-1 по 3.3.1-4 ниже, где в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к границе полосы пропускания РЧ-сигнала.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max равно 1/2 величины промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Для БС, работающих в несмежном спектре, внутри каждого промежутка между субблоками уровни излучений не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, определяемых для соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между субблоками. Требование при проведении испытаний для каждого субблока приведено ниже в таблицах с 3.3.1-1 по 3.3.1-4; в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой субблока и номинальной точкой −3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к граничной частоте субблока.

– *f*\_*offset* – это разнос между граничной частотой субблока и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f*\_*offset*max равно 1/2 величины промежутка между субблоками.

– Δ*f*max равно *f*\_*offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

ТАБЛИЦА 3.3.1-1

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, полосы категорий BC1 и BC3 ≤ 3 ГГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,215 МГц | −12,5 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | −24,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ min(Δ*f*max, 10 МГц) | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < min(*f\_offset*max, 10,5 МГц) | −11,5 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | −15 дБм (Примечание 4) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −15 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-1a

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих большие зоны, полосы категорий BC1 и BC3 > 3 ГГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,215 МГц | −12,2 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | −24,2 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ min(Δ*f*max, 10 МГц) | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < min(*f\_offset*max, 10,5 МГц | –11,2 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | −15 дБм (Примечание 5) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −15 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-2

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах   
для БС среднего радиуса действия, полосы категории BC1 ≤ 3 ГГц,   
максимальная выходная мощность БС 31 < *P* ≤ 38 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ f\_*offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,5 МГц | *P*– 63,5 дБ | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 2,6 МГц | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < 3,1 МГц | *P*– 50,5 дБ | 1 МГц |
| 2,6 МГц ≤ Δ*f* ≤ 5 МГц | 3,1 МГц ≤ *f\_offset* < 5,5 МГц | min(*P* − 50,5 дБ, −13,5 дБм) | 1 МГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min (Δ*f*max, 10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f\_offset* < min (*f\_offset*max, 10,5 МГц) | *P*− 54,5 дБ | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | *P* − 56 дБ (Примечание 5) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять (*P* − 56 дБм)/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-2a

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия, полосы категории BC1 > 3 ГГц, максимальная выходная мощность БС 31 < *P* ≤ 38 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | *P*− 63,2 дБ | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 2,6 МГц | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < 3,1 МГц | *P*− 50,2 дБ | 1 МГц |
| 2,6 МГц ≤ Δ*f* ≤5 МГц | 3,1 МГц ≤ *f\_offset* < 5,5 МГц | min(*P* – 50,2 дБ, –13,2 дБм) | 1 МГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min (Δ*f*max, 10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f\_offset* < min(*f\_offset*max,10,5 МГц) | *P*– 54,2 дБ | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | *P* − 56 дБ (Примечание 5) | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 3.3.1-2a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять (*P* − 56) дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 3.3.1-3

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия, полосы категории BC1 ≤ 3 ГГц, максимальная выходная мощность БС *P* ≤ 31 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,5 МГц | −32,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 5 МГц | 1,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,5 МГц | −19,5 дБм | 1 МГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min(Δ*f*max,10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < min (*f\_offset*max,10,5 МГц) | −23,5 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f\_offset*max | −25 дБм (Примечание 5) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −25 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-3a

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия, полосы категории BC1 > 3 ГГц,   
максимальная выходная мощность БС *P* ≤ 31 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 3) | 1,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,5 МГц | −32,2 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 5 МГц | 1,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,5 МГц | −19,2 дБм | 1 МГц |

ТАБЛИЦА 3.3.1-3a (*окончание*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min(Δ*f*max,10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < min (*f\_offset*max,10,5 МГц) | –23,2 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | −25 дБм (Примечание 5) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −25 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-4

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, полосы категории BC1 ≤ 3 ГГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечание 1) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < min(10,05 МГц, *f*\_*offset*max) | –35,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | −37 дБм (Примечание 5) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −37 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.1-4a

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, полосы категории BC1 > 3 ГГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра,  *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 1, 2) | Ширина полосы измерения (Примечание 4) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц | 0,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < min(10,05 МГц, *f*\_*offset*max) | –35,2 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | −37 дБм (Примечание 5) | 100 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 3.3.1-4a:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −37 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Данный диапазон частот обеспечивает непрерывность диапазона значений *f*\_*offset*.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Согласно общему правилу для требований в настоящем подразделе ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем для повышения точности, чувствительности и эффективности измерений ширины полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Данное требование неприменимо, если Δ*f*max < 10 МГц. |

### 3.3.2 Нежелательные излучения в рабочей полосе частот для полос категории 2

Для БС, работающих в полосе категории 2, указанное требование применяется за пределами границ РЧ-полосы. Кроме того, для БС, работающих в несмежном спектре, это требование применяется внутри каждого промежутка между субблоками.

За пределами РЧ-полосы уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные ниже в таблицах с 3.3.2-1 по 3.3.2-8, где:

– Δ*f –* это разнос между граничной частотой РЧ-полосы и номинальной точкой −3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте;

– *f*\_*offset* – это разнос между граничной частотой РЧ-полосы и центральной частотой измерительного фильтра;

– *f*\_*offset*max – это сдвиг к частоте 10 МГц за пределами рабочей полосы частот на линии вниз;

– Δ*f*max равно *f*\_*offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Для БС, работающих в многополосном режиме, внутри любых промежутков между полосами пропускания РЧ-сигналов при *Wgap* < 20 МГц излучения не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, определенных на границах полосы пропускания РЧ-сигнала с каждой стороны промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. Требование при проведении испытаний для границ полосы пропускания РЧ-сигнала изложено в таблицах с 3.3.2-1 по 3.3.2-8 ниже, где в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и номинальной точкой –3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к границе полосы пропускания РЧ-сигнала.

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой полосы пропускания РЧ-сигнала и центральной частотой измерительного фильтра.

– *f\_offset*max равно 1/2 величины промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.

– Δ*f*max равно *f\_offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

Для БС, работающих в несмежном спектре, внутри каждого промежутка между субблоками уровни излучений не должны превышать общую сумму требований при проведении испытаний, определяемых для соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между субблоками. Требование при проведении испытаний для каждого субблока приведено ниже в таблицах с 3.3.2‑1 по 3.3.2‑8; в этом случае:

– Δ*f* – это разнос между граничной частотой субблока и номинальной точкой −3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к границе субблока;

– *f*\_*offset* – это разнос между граничной частотой субблока и центральной частотой измерительного фильтра;

– *f*\_*offset*max равно 1/2 величины промежутка между субблоками;

– Δ*f*max равно *f*\_*offset*max минус половина полосы пропускания измерительного фильтра.

ТАБЛИЦА 3.3.2-1

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,  
обслуживающих большие зоны, полосы категории BC2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 2, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,2 МГц (Примечание 1) | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,215 МГц | −12,5 дБм | 30 кГц |
| 0,2 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,215 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 8) | 1,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,5 МГц | –24,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤  min(Δ*f*max, 10 МГц) | 1,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < min(*f*\_*offset*max, 10,5 МГц) | –11,5 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | −15 дБм (Примечание 10) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц сети E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы, предельные уровни, указанные в таблице 3.3.2-2, применяются для частот 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −15 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.2-2

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих большие зоны для полос категории BC2 с несущими GSM/EDGE   
либо 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающими к границе РЧ-полосы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 5, 6, 7) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц | 0,065 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,165 МГц |  | 30 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Предельные уровни, указанные в данной таблице, применяются только для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка.  ПРИМЕЧАНИЕ 6. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.  ПРИМЕЧАНИЕ 7. − В случае если несущий сигнал, примыкающий к границе полосы пропускания РЧ-сигнала, является несущим сигналом GSM/EDGE, значение *X* = *PGSMcarrier* − 43, где *PGSMcarrier* - уровень мощности несущего сигнала GSM/EDGE, примыкающего к границе полосы пропускания РЧ-сигнала. В других случаях *X* = 0. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.2-3

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия, полосы категории BC2, максимальная выходная мощность БС 31 < *P* ≤ 38 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 2, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц (Примечание 1) | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 8) | 1,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 1,5 МГц | *P*– 63,5 дБ | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 2,8 МГц | 1,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < 3,3 МГц | *P*– 50,5 дБ | 1 МГц |
| 2,8 МГц ≤ Δ*f* ≤ 5 МГц | 3,3 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,5 МГц | min(*P* – 50,5 дБ, −13,5 дБм) | 1 МГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min(Δ*f*max, 10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < min(*f*\_*offset*max,10,5 МГц) | *P*– 54,5 дБ | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | *P –* 56 дБ (Примечание 10) | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы, предельные уровни, указанные в таблице 3.3.2-5, применяются для частот 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом минимальное требование в пределах промежутков между субблоками должно составлять (*P* – 56) дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.2-4

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС среднего радиуса действия, полосы категории BC2, максимальная выходная мощность БС *P* ≤ 31 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 2, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,6 МГц (Примечание 1) | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,615 МГц |  | 30 кГц |
| 0,6 МГц ≤ Δ*f* < 1 МГц | 0,615 МГц ≤ *f\_offset* < 1,015 МГц |  | 30 кГц |
| (Примечание 8) | 1,015 МГц ≤ *f\_offset* < 1,5 МГц | −32,5 дБм | 30 кГц |
| 1 МГц ≤ Δ*f* ≤ 5 МГц | 1,5 МГц ≤ *f\_offset* < 5,5 МГц | −19,5 дБм | 1 МГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* ≤  min(Δ*f*max,10 МГц) | 5,5 МГц ≤ *f\_offset* < min(*f\_offset*max,10,5 МГц) | –23,5 дБм | 1 МГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,5 МГц ≤ *f\_offset* < *f\_offset*max | − 25 дБм (Примечание 10) | 1 МГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 3.3.2-4:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы, предельные уровни, указанные в таблице 3.3.2-6, применяются для частот 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −25 дБм/МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. |

ТАБЛИЦА 3.3.2-5

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия, для полос категории BC2 с несущими GSM/EDGE  
либо 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающими к границе РЧ-полосы,   
максимальная выходная мощность БС 31 < *P* ≤ 38 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 5, 6) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц | 0,065 МГц ≤ *f*\_*offset* < 0,165 МГц |  | 30 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Предельные уровни, указанные в данной таблице, применяются только для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.2-6

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС   
среднего радиуса действия, для полос категории BC2 с несущими GSM/EDGE   
либо 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающими к границе РЧ-полосы,   
максимальная выходная мощность БС P ≤ 31 дБм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 5, 6, 7) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f*\_*offset* <  0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f* < 0,15 МГц | 0,065 МГц ≤ *f*\_*offset* <  0,165 МГц |  | 30 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 3.3.2-6:*  ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Предельные уровни, указанные в данной таблице, применяются только для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Минимальное требование, согласно которому уровень мощности несущей GSM (*PRFcarrie*r) на границе РЧ-полосы должен быть ниже 31 дБм, не соответствует требованиям к GSM в режиме single-RAT, поскольку это значение на *X*’ дБ превышает требования к GSM в режиме single-RAT, где *X*’ = 31 дБм − *PRFcarrier*. Методика устранения данного противоречия подлежит дополнительному изучению.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − В случае если несущий сигнал, примыкающий к границе полосы пропускания РЧ-сигнала, является несущим сигналом GSM/EDGE, значение *X* = *PGSMcarrier* − 31, где *PGSMcarrier* - уровень мощности несущего сигнала GSM/EDGE, примыкающего к границе полосы пропускания РЧ-сигнала. В других случаях *X* = 0. |

ТАБЛИЦА 3.3.2-7

Маска нежелательных излучений (UEM) в рабочих полосах для БС,   
обслуживающих локальные зоны, полосы категории BC2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра,  *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 2, 3) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 5 МГц (Примечание 1) | 0,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < 5,05 МГц |  | 100 кГц |
| 5 МГц ≤ Δ*f* <  min(10 МГц, Δ*f*max) | 5,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < min(10,05 МГц, *f*\_*offset*max) | –35,5 дБм | 100 кГц |
| 10 МГц ≤ Δ*f* ≤ Δ*f*max | 10,05 МГц ≤ *f*\_*offset* < *f*\_*offset*max | −37 дБм (Примечание 7) | 100 кГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ‑полосы, предельные значения, указанные в таблице 3.3.2-8, применяются для частот 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,16 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка. Исключением являются частоты Δ*f* ≥ 10 МГц от обоих соседних субблоков, примыкающих к промежутку с каждой стороны, при этом требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками должно составлять −37 дБм/100 кГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. | | | |

ТАБЛИЦА 3.3.2-8

Предельные уровни нежелательных излучений в рабочих полосах для БС, обслуживающих локальные зоны для полос категории BC2 с несущими GSM/EDGE либо 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающими к границе РЧ-полосы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний  (Примечания 5, 6, 7) | Ширина полосы измерения (Примечание 9) |
| 0 МГц ≤ Δ*f* < 0,05 МГц | 0,015 МГц ≤ *f\_offset* < 0,065 МГц |  | 30 кГц |
| 0,05 МГц ≤ Δ*f*  < 0,16 МГц | 0,065 МГц ≤ *f\_offset* < 0,175 МГц |  | 30 кГц |

|  |
| --- |
| *Примечания к таблице 3.3.2-8:*  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Предельные уровни, указанные в данной таблице, применяются только для работы с несущей GSM/EDGE либо несущей 1,4 или 3 МГц E‑UTRA, примыкающей к границе РЧ-полосы.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Для БС MSR, поддерживающих режим работы в несмежном спектре в пределах любой рабочей полосы, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между субблоками рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка.  ПРИМЕЧАНИЕ 6. − Для БС MSR, поддерживающих работу в многополосном режиме при величине промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала < 20 МГц, требование при проведении испытаний в пределах промежутков между полосами пропускания РЧ-сигнала рассчитывается как накопленная сумма влияний соседних субблоков с каждой стороны конкретного промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала.  ПРИМЕЧАНИЕ 7. − В случае если несущий сигнал, примыкающий к границе полосы пропускания РЧ-сигнала, является несущим сигналом GSM/EDGE, значение *X* = *PGSMcarrier* − 24, где *PGSMcarrier* − уровень мощности несущего сигнала GSM/EDGE, примыкающего к границе полосы пропускания РЧ-сигнала. В других случаях *X* = 0.  Следующие примечания являются общими для таблиц с 3.3.2‑1 по 3.3.2‑8.  ПРИМЕЧАНИЕ 8. − Данный диапазон частот обеспечивает непрерывность диапазона значений *f*\_*offset*.  ПРИМЕЧАНИЕ 9. − Согласно общему правилу, установленному для требований в настоящем разделе, ширина полосы разрешения измерительного оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Вместе с тем в целях повышения точности, чувствительности и эффективности измерений, ширина полосы разрешения может быть меньше ширины полосы измерения. В случае если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат должен интегрироваться по ширине полосы измерения для получения эквивалентной ширины полосы шума в ширине полосы измерения.  ПРИМЕЧАНИЕ 10. − Данное требование неприменимо, если Δ*f*max < 10 МГц. |

### 3.3.4 Дополнительные требования

#### 3.3.4.1 Предельные уровни, указанные в FCC Title 47

Помимо требований, указанных в пунктах 3.3.1 и 3.3.2, может возникнуть необходимость соответствия базовых станций применимым предельным уровням излучения, указанным в FCC Title 47, если эти станции установлены в районах, в которых применяются данные предельные уровни, и с учетом условий, заявленных производителем.

#### 3.3.4.2 Несинхронизированный режим работы для категории BC3

В определенных районах к БС TDD, работающим в полосах категории BC3 в той же географической зоне и в той же рабочей полосе частот, что и другие системы TDD без синхронизации, могут применяться следующие требования. В этом случае уровни излучения в рабочей полосе частот на линии вниз не должны превышать −52 дБм/МГц, за исключением:

– диапазона частот от значения на 10 МГц ниже нижней границы РЧ-полосы до значения на 10 МГц выше верхней границы РЧ-полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − В местном или региональном регламенте может быть указан еще один исключенный диапазон частот, который может включать в себя частоты, на которых работают синхронизированные системы TDD.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Базовые станции TDD, синхронизированные и работающие в полосах категории BC3, могут передавать сигналы без учета этих дополнительных требований сосуществования.

#### 3.3.4.3 Защита систем DTT

В определенных районах в целях защиты систем DTT может применяться следующее требование: для БС, работающих в полосе 20, уровень излучений в полосе 470–790 МГц, измеренный в полосе пропускания фильтра 8 МГц на центральных частотах *Ffilter* в соответствии с таблицей 3.3.4.3‑1, не должен превышать максимальный уровень излучения *PEM,N*, заявленный производителем. Это требование применяется в диапазоне частот 470–790 МГц даже в тех случаях, когда данный диапазон частично попадает в область побочных излучений.

ТАБЛИЦА 3.3.4.3-1

Заявленные уровни излучения для защиты систем DTT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральная частота фильтра,  *Ffilter* | Ширина полосы измерения | Заявленный уровень излучения  (дБм) |
| *Ffilter* = 8 \* *N* + 306 (МГц);  21 ≤ *N* ≤ 60 | 8 МГц | *PEM,N* |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Это региональное требование определяется в единицах э.и.и.м., которая зависит от уровня излучения на разъеме антенны БС, а также от параметров конкретной системы (включая усиление антенны и потери в фидерной линии). Требование, определенное выше, содержит характеристики базовой станции, необходимые для обеспечения соответствия региональному требованию. | | |

#### 3.3.4.4 Сосуществование со службами в соседних полосах частот

Данное требование может применяться в целях защиты систем, работающих в полосах частот, смежных с полосой 1 (как указано в п. 1), в географических зонах, в которых развернуты служба в соседних полосах частот, а также системы UTRA и/или E‑UTRA.

Уровень мощности любых побочных излучений не должен превышать следующих значений.

ТАБЛИЦА 3.3.4.4-1

Предельные уровни излучения для защиты служб,   
работающих в соседних полосах частот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая полоса частот | Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения |
| 1 | 2 100–2 105 МГц | −30 + 3,4 ⋅ (*f* − 2 100 МГц) дБм | 1 МГц |
| 2 175–2 180 МГц | −30 + 3,4 ⋅ (2 180 МГц − *f*) дБм | 1 МГц |

#### 3.3.4.5 Дополнительные требования для полосы 41

В определенных районах к БС, работающим в полосе 41, могут применяться следующие требования. Уровни излучения не должны превышать максимальные значения, указанные в таблице 3.3.4.5-1, где:

– Δ*f* – это разнос между границей РЧ-полосы и номинальной точкой −3 дБ измерительного фильтра, ближайшей к несущей частоте;

– *f\_offset* – это разнос между граничной частотой ширины РЧ-полосы и центральной частотой измерительного фильтра.

ТАБЛИЦА 3.3.4.5-1

Дополнительные предельные уровни нежелательных излучений   
в рабочей полосе частот для полосы 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса пропускания канала | Частотный сдвиг точки –3 дБ измерительного фильтра, Δ*f* | Сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f*\_*offset* | Требование при проведении испытаний | Ширина полосы измерения |
| 10 МГц | 10 МГц ≤ Δ*f* < 20 МГц | 10,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < 19,5 МГц | −22 дБм | 1 МГц |
| 20 МГц | 20 МГц ≤ Δ*f* < 40 МГц | 20,5 МГц ≤ *f*\_*offset* < 39,5 МГц | −22 дБм | 1 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Данное требование применяется для несущих E‑UTRA, распределенных в полосе 2545–2575 МГц. | | | | |

#### 3.3.4.6 Дополнительные нежелательные излучения для полосы 32

В некоторых районах к БС Е-UTRA, работающим в полосе 32 на частотах 1452–1492 МГц, могут применяться следующие требования. Уровень нежелательных излучений в рабочей полосе, измеряемый на центральных частотах f\_offset в полосе пропускания фильтра согласно таблице 3.3.4.6-1, не должен привышать максимальный уровень излучения PEM,B32,a, PEM,B32,b или PEM,B32,c, заявленный производителем.

ТАБЛИЦА 3.3.4.6-1

Заявленные нежелательные излучения для рабочей полосы 32 на частотах 1452–1492 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частотный сдвиг центральной частоты измерительного фильтра, *f\_offset* | Заявленный уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 2,5 МГц | PEM,B32,a | 5 МГц |
| 7,5 МГц | PEM,B32,b | 5 МГц |
| 12,5 МГц ≤ *f\_offset* ≤ *f\_offset*max, B32 | PEM,B32,c | 5 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − *f\_offset*max, B32  обозначает разность частот между нижней границей полосы пропускания РЧ-сигнала и 1454,5 МГц, а также разность частот между верхней границей полосы пропускания РЧ-сигнала и 1489,5 МГц для заданной позиции канала. | | |

В некоторых районах к БС, работающим в полосе 32 на частотах 1452–1492 МГц, для защиты служб, работающих в спектре, смежном с диапазоном частот 1452–1492 МГц, могут применяться следующие требования. Уровень излучения, измеряемый на центральных частотах в полосе пропускания фильтра F*filter* согласно таблице 3.3.4.6-2, не должен привышать максимальный уровень излучения PEM,B32,d или PEM,B32,e, заявленный производителем. Данное требование применяется в диапазоне частот 1429−1518 МГц даже в тех случаях, когда данный диапазон частично попадает в область побочных излучений.

ТАБЛИЦА 3.3.4.6-2

Заявленное излучение для рабочей полосы 32 за пределами частот 1452-1492 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральная частота фильтра,  *Ffilter* | Заявленный уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 1429,5 МГц ≤ *Ffilter* ≤ 1448,5 МГц | PEM,B32,d | 1 МГц |
| *Ffilter* = 1450,5 МГц | PEM,B32,e | 3 МГц |
| *Ffilter* = 1493,5 МГц | PEM,B32,e | 3 МГц |
| 1495,5 МГц ≤ *Ffilter* ≤ 1517,5 МГц | PEM,B32,d | 1 МГц |

## 3.4 Коэффициент утечки мощности в соседний канал (ACLR)

См. § 2.4.

## 3.5 Кумулятивный коэффициент утечки мощности в соседний канал (CACLR)

К величинам промежутков между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала, приведенным в таблице 3.5-1, применяется следующее требование при проведении испытаний:

– Внутри промежутка между субблоками в пределах рабочей полосы для БС, работающих в несмежном спектре.

– Внутри промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала для БС, работающих в многополосном режиме, когда несколько полос приходятся на один и тот же разъем антенны.

Кумулятивный коэффициент утечки мощности в соседний канал (CACLR) в промежутке между субблоками или в промежутке между полосами пропускания РЧ-сигнала равен отношению:

a) суммы значений отфильтрованной средней мощности с центром на частотах присвоенных каналов для двух несущих, примыкающих к каждой из сторон промежутка между конкретными субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала, и

b) отфильтрованной средней мощности с центром в частотном канале, примыкающем к одной из границ соответствующего субблока или полосы пропускания РЧ-сигнала.

Это требование применяется к смежным каналам несущих E‑UTRA или UTRA, примыкающим к каждой стороне конкретного промежутка между субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала. Допустимый фильтр для частоты соседнего канала определяется в таблице 3.5-1, а фильтры в присвоенных каналах определяются в таблице 3.5-2.

ПРИМЕЧАНИЕ. − Если технологии RAT на частотах присвоенного канала различаются, то используемые фильтры также различны.

Для БС категории A, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 3.5-1, либо абсолютное значение −13 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из значений является менее строгим.

Для БС категории В, обслуживающих большие зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 3.5-1, либо абсолютное значение −15 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из значений является менее строгим.

Для БС среднего радиуса действия применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 3.5-1, либо абсолютное значение −25 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из значений является менее строгим.

Для БС, обслуживающих локальные зоны, применяются либо предельные значения CACLR, приведенные в таблице 3.5-1, либо абсолютное значение −32 дБм/МГц, в зависимости от того, какое из значений является менее строгим.

Значение CACLR для несущих E‑UTRA и UTRA, расположенных по обе стороны конкретного промежутка между субблоками или промежутка между полосами пропускания РЧ-сигнала, должно превышать значение, указанное в таблице 3.5-1:

ТАБЛИЦА 3.5-1

**CACLR базовой станции в несмежном спектре или в многополосном режиме**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория полосы | Размер промежутка между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала (*Wgap*), к которому применяется предельное значение | Сдвиг центральной частоты соседнего канала БС ниже или выше граничной частоты субблока или границы полосы пропускания РЧ-сигнала (внутри промежутка) | Предполагаемая несущая частота соседнего канала (в информацион-ных целях) | Фильтр на частоте соседнего канала и соответствующая полоса пропускания фильтра | Предель-ное значение CACLR |
| BC1, BC2 | 5 МГц ≤ *Wgap* < 15 МГц | 2,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| BC1, BC2 | 10 МГц ≤ *Wgap* < 20 МГц | 7,5 МГц | UTRA 3,84 Мэлемент/с | RRC (3,84 Мэлемент/с) | 44,2 дБ |
| BC3 | 5 МГц ≤ *Wgap* < 15 МГц | 2,5 МГц | E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| BC3 | 10 МГц < *Wgap* < 20 МГц | 7,5 МГц | E‑UTRA 5 МГц | С прямоугольной характеристикой (*BWConfig*) | 44,2 дБ |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Для категорий BC1 и BC2 фильтр RRC должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определяемому в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи импульсов соответствует указанной в данной таблице. | | | | | |

ТАБЛИЦА 3.5-2

Параметры фильтра для присвоенного канала

|  |  |
| --- | --- |
| Технология радиодоступа несущей, примыкающей к промежутку между субблоками или между полосами пропускания РЧ-сигнала | Фильтр на частоте присвоенного канала и соответствующая полоса пропускания фильтра |
| E‑UTRA | E‑UTRA с той же шириной полосы |
| UTRA FDD | RRC (3,84 Мэлемент/с) |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Фильтр RRC должен быть эквивалентен фильтру формирования импульсов при передаче, определяемому в 3GPP TS 25.104, при этом скорость передачи импульсов соответствует указанной в данной таблице. | |

## 3.6 Побочные излучения передатчика

Для базовых станций, обслуживающих большие зоны, следует применять требования при проведении испытаний, указанные в пункте 3.6.1 (предельные уровни категории А) или в пункте 3.6.2 (предельные уровни категории В). В дополнении к БС, работающим в полосах категории А, для случая предельных уровней категории B должны применяться требования при проведении испытаний, указанные в пункте 3.6.1.3.

### 3.6.1 Побочные излучения (категория A)

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.6.1-1.

ТАБЛИЦА 3.6.1-1

Предельные уровни побочных излучений БС, категория A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 9 кГц – 150 кГц | −13 дБм | 1 кГц | Примечание 1 |
| 150 кГц – 30 МГц | 10 кГц | Примечание 1 |
| 30 МГц – 1 ГГц | 100 кГц | Примечание 1 |
| 1 ГГц – 12,75 ГГц | −13 дБм | 1 МГц | Примечание 2 |
| 12,75 ГГц – 5я гармоника верхней границы рабочей полосы частот на линии вниз, в ГГц | 1 МГц | Примечания 2, 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, § 4.1.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, § 4.1. Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, § 2.5, таблица 1.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Применяется только к полосам 22, 42 и 43. | | | |

### 3.6.2 Побочные излучения (категория B)

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.6.2-1.

ТАБЛИЦА 3.6.2-1

Предельные уровни побочных излучений БС, категория B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 9 кГц ↔ 150 кГц | −36 дБм | 1 кГц | Примечание 1 |
| 150 кГц ↔ 30 МГц | −36 дБм | 10 кГц | Примечание 1 |
| 30 МГц ↔ 1 ГГц | −36 дБм | 100 кГц | Примечание 1 |
| 1 ГГц ↔ 12,75 ГГц | −30 дБм | 1 МГц | Примечание 2 |
| 12,75 ГГц ↔ 5я гармоника верхней границы рабочей полосы частот на линии вниз в ГГц | −30 дБм | 1 МГц | Примечания 2, 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 4.1. Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329, пункт 2.5, таблица 1.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Применяется только к полосам 22, 42 и 43. | | | |

### 3.6.3 Защита приемника собственной или другой БС

Данное требование должно применяться при работе в режиме FDD с целью предотвратить снижение чувствительности приемников базовых станций, вызванное излучениями передатчика БС. Чувствительность измеряется на порте передающей антенны БС любого типа, имеющей общие или раздельные порты антенны для передачи/приема.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.6.3-1, в зависимости от заявленного класса базовой станции и категории полосы.

ТАБЛИЦА 3.6.3-1

Предельные уровни побочных излучений БС для защиты приемника БС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс БС | Категория полосы | Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| БС, обслуживающие большие зоны | BC1 | *FUL\_low* – *FUL\_high* | −96 дБм | 100 кГц | – |
| БС, обслуживающие большие зоны | BC2 | *FUL\_low* – *FUL\_high* | −98 дБм | 100 кГц | – |
| БС среднего радиуса действия | BC1, BC2 | *FUL\_low* – *FUL\_high* | −91 дБм | 100 кГц | – |
| БС, обслуживающие локальные зоны | BC1, BC2 | *FUL\_low* – *FUL\_high* | −88 дБм | 100 кГц | – |

### 3.6.4 Дополнительные требования к побочным излучениям

Данные требования могут применяться для защиты системы, работающей в диапазонах частот, отличных от рабочей полосы БС на линии вниз. Предельные уровни могут применяться в качестве дополнительной защиты таких систем, развертываемых в той же географической зоне, что и БС, либо они могут быть установлены регуляторными положениями на местном или региональном уровне в качестве обязательного требования для рабочей полосы. В ряде случаев в настоящем документе не указывается, является ли то или иное требование обязательным, а также в каких обстоятельствах применяется ограничение (в том случае если оно установлено регуляторными положениями на местном или региональном уровне).

Некоторые требования могут применяться для защиты конкретного оборудования (UE, ПС и/или БС) или оборудования, работающего в составе конкретных систем (GSM/EDGE, CDMA, UTRA, E‑UTRA и т. д.), перечисленных ниже. Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.6.4-1 для БС, к которым применяются требования по сосуществованию с системами, перечисленными в первом столбце.

Для БС, способных работать в многополосном режиме, исключения и условия, изложенные в столбце "Примечание" таблицы 3.6.4-1, применяются для каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на отдельные разъемы антенн, исключения и условия, изложенные в столбце "Примечание" таблицы 3.6.4-1, применяются для рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме антенны.

ТАБЛИЦА 3.6.4-1

Предельные уровни побочных излучений для БС, установленные для сосуществования с системами, работающими в других полосах частот

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| GSM900 | 921–960 МГц | −57 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 8 |
| 876–915 МГц | −61 дБм | 100 кГц | В диапазоне частот 880–915 МГц.  Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 8 |
| DCS1800  (Примечание 3) | 1 805–1 880 МГц | −47 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3 |
| 1 710–1 785 МГц | −61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3 |
| PCS1900 | 1 930–1 990 МГц | −47 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 2, 25 или 36 |
| 1 850–1 910 МГц | −61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или 25.  Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 35 |
| GSM850 или CDMA850 | 869–894 МГц | −57 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 5 или 26. В диапазоне частот 879–894 МГц это требование применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27 |
| 824–849 МГц | −61 дБм | 100 кГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 5 или 26. Для БС, работающих в полосе 27, оно применяется в диапазоне частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 |
| UTRA FDD в полосе I или E‑UTRA в полосе 1 | 2 110–2 170 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 1 |
| 1 920–1 980 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 1 |
| UTRA FDD  в полосе II или E‑UTRA в полосе 2 | 1 930–1 990 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или 25 |
| 1 850–1 910 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или 25 |

ТАБЛИЦА 3.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD в полосе III или E‑UTRA в полосе 3 (Примечание 3) | 1 805–1 880 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3 или 9 |
| 1 710–1 785 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3.  Для БС, работающих в полосе 9, оно применяется в диапазонах 1710–1749,9 МГц и 1784,9–1785 МГц |
| UTRA FDD  в полосе IV или E‑UTRA в полосе 4 | 2 110–2 155 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 4 или 10 |
| 1 710–1 755 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 4 или 10 |
| UTRA FDD  в полосе V или E‑UTRA в полосе 5 | 869–894 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 5 или 26. В диапазоне частот 879–894 МГц это требование применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27 |
| 824–849 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 5 или 26. Для БС, работающих в полосе 27, оно применяется в диапазоне частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 |
| UTRA FDD в полосах VI, XIX или E‑UTRA  в полосах 6, 18, 19 | 860–890 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 6, 18, 19 |
| 815–830 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 18 |
| 830–845 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 6, 19 |
| UTRA FDD в полосе VII или E‑UTRA  в полосе 7 | 2 620–2 690 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 7 |
| 2 500–2 570 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 7 |
| UTRA FDD в полосе VIII или E‑UTRA  в полосе 8 | 925–960 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 8 |
| 880–915 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 8 |
| UTRA FDD  в полосе IX или E‑UTRA  в полосе 9 | 1 844,9–1 879,9 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3 или 9 |
| 1 749,9–1 784,9 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 3 или 9 |
| UTRA FDD в полосе X или E‑UTRA в полосе 10 | 2 110–2 170 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 4 или 10 |
| 1 710–1 770 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 10. Для БС, работающих в полосе 4, оно применяется в диапазоне 1755 МГц – 1770 МГц |

ТАБЛИЦА 3.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD в полосе XI или XXI или E‑UTRA  в полосе 11 или 21 | 1 475,9–1 510,9 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 11, 21 или 32 |
| 1 427,9–1 447,9 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 11. В отношении БС, работающих в полосе 32, оно применяется к несущим, расположенным на частотах от 1475,9 МГц до 1495,9 МГц |
| 1 447,9–1 462,9 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 21. В отношении БС, работающих в полосе 32, оно применяется к несущим, расположенным на частотах от 1475,9 МГц до 1495,9 МГц |
| UTRA FDD в полосе XII или  E‑UTRA в полосе 12 | 729–746 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 12 |
| 699–716 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 12. Для БС, работающих в полосе 29, оно применяется в диапазоне частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 7) |
| UTRA FDD в полосе XIII или  E‑UTRA  в полосе 13 | 746–756 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 13 |
| 777–787 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 13 |
| UTRA FDD в полосе XIV или  E‑UTRA в полосе 14 | 758–768 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 14 |
| 788–798 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 14 |
| E‑UTRA в полосе 17 | 734–746 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 17 |
| 704–716 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 17. Для БС, работающих в полосе 29, оно применяется в диапазоне частот на 1 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 29 (Примечание 7) |
| UTRA FDD в полосе XX или E‑UTRA в полосе 20 | 791–821 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 20 |
| 832–862 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 20 |
| UTRA FDD в полосе XXII или E‑UTRA в полосе 22 | 3 510–3 590 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 22 или 42 |
| 3 410–3 490 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 22. Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 42 |

ТАБЛИЦА 3.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| E‑UTRA в полосе 23 | 2 180–2 200 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 23 |
| 2 000–2 020 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 23. Данное требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или 25, где предельные уровни устанавливаются по отдельности |
| 2 000–2 010 МГц | −30 дБм | 1 МГц | Это требование применяется только к БС, работающим в полосе 2 или в полосе 25. Это требование применяется начиная с частот, на 5 МГц превышающих рабочую полосу частот на линии вниз в полосе 25 (Примечание 5) |
| 2 010–2 020 МГц | −49 дБм | 1 МГц |
| E‑UTRA в полосе 24 | 1 525–1 559 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 24 |
| 1 626,5–1 660,5 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 24 |
| UTRA FDD в полосе XXV или E‑UTRA в полосе 25 | 1 930–1 995 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 2 или 25 |
| 1 850–1 915 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 25. Для БС, работающих в полосе 2, оно применяется в диапазоне  1910–1915 МГц |
| UTRA FDD в полосе XXVI или E‑UTRA в полосе 26 | 859–894 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 5 или 26. В диапазоне частот 879–894 МГц это требование применяется к БС E‑UTRA, работающим в полосе 27 |
| 814–849 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 26. Для БС, работающих в полосе 5, оно применяется в диапазоне 814–824 МГц. Для БС, работающих в полосе 27, оно применяется для частот на 3 МГц ниже рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 27 |
| E‑UTRA в полосе 27 | 852–869 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 5, 26 или 27 |
| 807–824 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 27. Для БС, работающих в полосе 26, оно применяется для частот от 807 до 814 МГц. Это требование также применяется к БС, работающим в полосе 28, начиная с частоты на 4 МГц выше рабочей полосы частот на линии вниз в полосе 28 (Примечание 6) |

ТАБЛИЦА 3.6.4-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| E‑UTRA в полосе 28 | 758–803 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 28 или 44 |
| 703–748 МГц | −49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 28. Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 44 |
| E‑UTRA в полосе 29 | 717–728 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 29 |
| E-UTRA в полосе 30 | 2 350−2 360 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 30 или полосе 40 |
| 2 305−2 315 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 30. Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 40 |
| E-UTRA в полосе 31 | 462,5−467,5 MГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 31 |
| 452,5−457,5 МГц | –49 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 31 |
| UTRA FDD в полосе XXXII или E-UTRA в полосе 32 | 1 452−1 496 МГц | –52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 11, 21 или 32 |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 33 | 1 900–1 920 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 33 |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 34 | 2 010–2 025 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 34 |
| UTRA TDD в полосе b) или E‑UTRA в полосе 35 | 1 850–1 910 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 35 |
| UTRA TDD в полосе b) или E‑UTRA в полосе 36 | 1 930–1 990 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосах 2, 25 или 36 |
| UTRA TDD в полосе c) или E‑UTRA в полосе 37 | 1 910–1 930 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 37. Эта непарная полоса определяется в МСЭ-R M.1036, но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| UTRA TDD в полосе d) или E‑UTRA в полосе 38 | 2 570–2 620 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование не применяется к БС, работающим в полосе 38 |
| UTRA TDD в полосе f) или E‑UTRA в полосе 39 | 1 880–1 920 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 39 |

ТАБЛИЦА 3.6.4-1 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы, с которой предполагается сосуществование | Диапазон частот, относящийся к требованию сосуществования | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA TDD в полосе e) или E‑UTRA в полосе 40 | 2 300–2 400 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 30 или в полосе 40 |
| E‑UTRA в полосе 41 | 2 496–2 690 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 41 |
| E‑UTRA в полосе 42 | 3 400–3 600 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 43 | 3 600–3 800 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | −52 дБм | 1 МГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 28 или 44 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно определению побочных излучений, приведенному в пункте "Сфера применения", в настоящем подразделе требования сосуществования, указанные в таблице 3.6.4-1, не применяются для диапазона частот 10 МГц, непосредственно примыкающего к рабочей полосе на линии вниз, за исключением случаев, когда указанные требования применяются к БС, работающим в полосе 25 или полосе 29. Предельные уровни излучений для данного исключенного диапазона частот могут охватываться национальными или региональными требованиями.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − В таблице 3.6.4-1 предполагается, что две рабочие полосы, в которых диапазоны частот будут перекрываться, не используются в одной и той же географической зоне. Для таких случаев работы, когда распределенные полосы частот перекрываются в одной географической зоне, могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − В Китае в целях защиты систем DCS1800, UTRA в полосе III или E‑UTRA в полосе 3 требования по защите на линии вниз и на линии вверх обеспечиваются в диапазонах 1805–1850 МГц и 1710–1755 МГц соответственно.  ПРИМЕЧАНИЕ 4. − Базовые станции TDD, которые развертываются в одной географической зоне, синхронизируются и используют одни и те же или соседние рабочие полосы, могут передавать сигналы без учета дополнительных требований сосуществования. Для несинхронизированных базовых станций могут применяться специальные требования сосуществования, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 5. − Это требование не применяется к БС предыдущей версии, работающей в полосе 2. Кроме того, оно не применяется к БС предыдущей версии, работающей в полосе 2 и произведенной до 31 декабря 2012 года, которая была модернизирована с целью поддержки функций версии 11 и модернизация которой не влияет на существующие РЧ‑компоненты устройства радиосвязи, на которые распространяется данное требование.  ПРИМЕЧАНИЕ 6. − Для соблюдения предельных уровней побочных излучений БС, работающих в полосе 28, при обеспечении сосуществования с БС, работающими в полосе 27 на линии вверх, могут потребоваться особые методы.  ПРИМЕЧАНИЕ 7. − Для соблюдения предельных уровней побочных излучений БС, работающих в полосе 29, при обеспечении сосуществования с БС, работающими в полосе XII, БС E‑UTRA, работающими в полосе 12 на линии вверх, или БС E‑UTRA, работающими в полосе 17 на линии вверх, могут потребоваться особые методы. | | | | |

Для защиты систем PHS может применяться нижеследующее требование. Это требование применимо также к определенным частотам, находящимся в диапазоне от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 3.6.4-2

Предельные уровни побочных излучений БС, установленные   
для сосуществования с системами PHS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 1 884,5–1 915,7 МГц | −41 дБм | 300 кГц | Применяется для обеспечения сосуществования с системой PHS, работающей в диапазоне 1884,5–1915,7 МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Это требование неприменимо в Китае. | | | |

В определенных районах к БС E‑UTRA, работающим в полосе 41, может применяться нижеследующее требование. Это требование также применимо в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты рабочей полосы БС на линии вниз.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать указанные ниже значения.

ТАБЛИЦА 3.6.4-3

Дополнительные предельные уровни побочных излучений для БС в полосе 41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 2 505 МГц – 2 535 МГц | −42 дБм | 1 МГц | – |
| 2 535 МГц – 2 655 МГц | −22 дБм | 1 МГц | Применимо при сдвигах ≥ 250% ширины полосы пропускания канала от частоты несущей |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Данное требование применимо для несущих E‑UTRA 10 или 20 МГц, распределенных в диапазоне 2545−2575 МГц или в диапазоне 2595-2645 МГц. | | | |

Помимо требований, указанных в пунктах 3.6.1–3.6.4 и выше в настоящем подразделе, может возникнуть необходимость соответствия БС применимым предельным уровням излучения, указанным в FCC Title 47, если такие станции устанавливаются в районах, в которых применяются эти предельные уровни, и в условиях, заявленных производителем.

В некоторых районах к БС, работающим в полосе 30, может применяться следующее требование. Данное требование также применимо в диапазоне частот от значения на 10 МГц ниже наименьшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз до значения на 10 МГц выше наибольшей частоты передатчика БС в рабочей полосе на линии вниз.

Мощность любого побочного излучения не должна превышать:

ТАБЛИЦА 3.6.4-4

Дополнительные предельные уровни побочных излучений для БС в полосе 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 2200 МГц – 2345 МГц | −45 дБм | 1 МГц |  |
| 2362,5 МГц – 2365 МГц | −25 дБм | 1 МГц |  |
| 2365 МГц – 2367,5 МГц | –40 дБм | 1 МГц |  |
| 2367,5 МГц – 2370 МГц | –42 дБм | 1 МГц |  |
| 2370 МГц – 2395 МГц | –45 дБм | 1 МГц |  |

### 3.6.5 Совместное расположение с другими базовыми станциями

Данные требования могут применяться для защиты приемников других БС при совместном расположении БС GSM900, DCS1800, PCS1900, GSM850, CDMA850, UTRA FDD, UTRA TDD и E‑UTRA с той или иной БС.

Эти требования предполагают, что потери, связанные с переходным затуханием между передатчиком и приемником, равны 30 дБ и основываются на совместном размещении с базовыми станциями того же класса.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.6.5-1 для БС, к которым применяются требования сосуществования с типами БС, перечисленными в первом столбце, в зависимости от заявленного класса БС.

Для БС, способных работать в многополосном режиме, исключения и условия, изложенные в столбце "Примечание" таблицы 3.6.5-1, применяются для каждой поддерживаемой рабочей полосы. Для БС, способных работать в многополосном режиме, при котором несколько полос приходятся на отдельные разъемы антенн, исключения и условия, изложенные в столбце "Примечание" таблицы 3.6.5-1, применяются для рабочей полосы, поддерживаемой на данном разъеме антенны.

ТАБЛИЦА 3.6.5-1

Предельные уровни побочных излучений для БС,   
расположенных совместно с другими БС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно расположенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Макси-мальный уровень (БС WA) | Макси-мальный уровень (БС MR) | Макси-мальный уровень (БС LA) | Ширина полосы измерения | Примечание |
| GSM900 | 876–915 МГц | −98 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| DCS1800 | 1710–1 85 МГц | −98 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| PCS1900 | 1850–1910 МГц | −98 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| GSM850 или CDMA850 | 824–849 МГц | −98 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе I  или E‑UTRA в полосе 1 | 1920–1980 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе II  или E‑UTRA  в полосе 2 | 1850–1910 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе III  или E‑UTRA в полосе 3 | 1710–1785 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе IV  или E‑UTRA  в полосе 4 | 1710–1755 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе V  или E‑UTRA в полосе 5 | 824–849 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосах VI, XIX  или E‑UTRA в полосах 6, 19 | 830–845 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе VII или E‑UTRA в полосе 7 | 2500–2570 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |

ТАБЛИЦА 3.6.5-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно расположенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Макси-мальный уровень (БС WA) | Макси-мальный уровень (БС MR) | Макси-мальный уровень (БС LA) | Ширина полосы измерения | Примечание |
| UTRA FDD в полосе VIII  или E‑UTRA в полосе 8 | 880–915 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD в полосе IX или E‑UTRA в полосе 9 | 1749,9–1784,9 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе X или E‑UTRA в полосе 10 | 1710–1770 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XI или E‑UTRA в полосе 11 | 1427,9–1447,9 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XII или E‑UTRA в полосе 12 | 699–716 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XIII или E‑UTRA в полосе 13 | 777–787 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XIV или E‑UTRA в полосе 14 | 788–798 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| E‑UTRA в полосе 17 | 704–716 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| E‑UTRA в полосе 18 | 815–830 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XX или E‑UTRA в полосе 20 | 832–862 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XXI или E‑UTRA в полосе 21 | 1447,9–1462,9 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XXII или E‑UTRA в полосе 22 | 3410–3490 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 42 |
| E‑UTRA в полосе 23 | 2000–2020 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| E‑UTRA в полосе 24 | 1626,5–1660,5 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XXV или E‑UTRA в полосе 25 | 1850–1915 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| UTRA FDD  в полосе XXVI или E‑UTRA в полосе 26 | 814–849 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |
| E‑UTRA в полосе 27 | 807–824 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | – |

ТАБЛИЦА 3.6.5-1 (*продолжение*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно расположенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Макси-мальный уровень (БС WA) | Макси-мальный уровень (БС MR) | Макси-мальный уровень (БС LA) | Ширина полосы измерения | Примечание |
| E‑UTRA в полосе 28 | 703–748 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 44 |
| E‑UTRA в полосе 30 | 2305–2315 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 40 |
| E‑UTRA в полосе 31 | 452,5–457,5 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц |  |
| UTRA TDD в полосе a) или E‑UTRA в полосе 33 | 1900–1920 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 33 |
| UTRA TDD в полосе a)  или E‑UTRA в полосе 34 | 2010–2025 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 34 |
| UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 35 | 1850–1910 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 35 |
| UTRA TDD в полосе b)  или E‑UTRA в полосе 36 | 1930–1990 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосах 2 и 36 |
| UTRA TDD в полосе c) или E‑UTRA в полосе 37 | 1910–1930 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 37.  Эта непарная полоса определяется в Рекомендации МСЭ-R M.1036,  но решение о ее применении в будущем пока не принято |
| UTRA TDD в полосе d) или E‑UTRA в полосе 38 | 2570–2620 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 38 |
| UTRA TDD в полосе f)  или E‑UTRA в полосе 39 | 1880–1920 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосах 33 и 39 |
| UTRA TDD в полосе e)  или E‑UTRA в полосе 40 | 2300–2400 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 40 |
| E‑UTRA в полосе 41 | 2496–2690 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 41 |
| E‑UTRA в полосе 42 | 3400–3600 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 42 или 43 |

ТАБЛИЦА 3.6.5-1 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип совместно расположенной БС | Диапазон частот, относящийся к требованию совместного размещения | Макси-мальный уровень (БС WA) | Макси-мальный уровень (БС MR) | Макси-мальный уровень (БС LA) | Ширина полосы измерения | Примечание |
| E‑UTRA в полосе 43 | 3600–3800 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимок БС, работающим в полосе 42 или 43 |
| E‑UTRA в полосе 44 | 703–803 МГц | −96 дБм | −91 дБм | −88 дБм | 100 кГц | Это требование неприменимо к БС, работающим в полосе 28 или 44 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Согласно определению побочных излучений, приведенному в пункте "Сфера применения", в настоящем подразделе требования совместного расположения, приведенные в таблице 3.6.5-1, не применяются для диапазона частот 10 МГц, непосредственно примыкающего к диапазону частот передачи БС в рабочей полосе на линии вниз. Современные технологии не предлагают единого типового решения для совместного размещения с другой системой на соседних частотах с минимальными потерями БС–БС из-за переходного затухания, составляющими 30 дБ. Тем не менее может быть использован ряд технических решений на основе геодезического проектирования. Эти методы рассматриваются в 3GPP TR 25.942.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − В таблице 3.6.5-1 предполагается, что две рабочие полосы, в которых диапазоны частот приема и передачи соответствующих БС будут перекрываться, не применяются в одной и той же географической зоне. Для таких случаев работы, когда распределенные полосы частот перекрываются в одной географической зоне, могут применяться специальные требования совместного расположения, которые не охватываются данными спецификациями.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Совместно расположенные базовые станции TDD, синхронизированные и использующие одни и те же или соседние рабочие полосы, могут передавать сигналы без специальных требований совместного размещения. Для несинхронизированных базовых станций могут применяться специальные требования совместного размещения, которые не охватываются данными спецификациями. | | | | | | |

## 3.7 Побочные излучения приемника

Для БС TDD с общим приемным и передающим портом антенны данное требование применяется в тот период времени, когда передатчик отключен. Для БС FDD с общим приемным и передающим портом антенны действуют предельные уровни побочных излучений, указанные в пункте 3.6.1.

Уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать предельные значения, приведенные в таблице 3.7-1.

ТАБЛИЦА 3.7-1

Общее требование при проведении испытаний, относящееся к побочным излучениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Максимальный уровень | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 30 МГц – 1 ГГц | −57 дБм | 100 кГц |  |
| 1 ГГц – 12,75 ГГц | −47 дБм | 1 МГц |  |
| 12,75 ГГц – 5я гармоника верхней границы рабочей полосы на линии вверх в ГГц | −47 дБм | 1 МГц | Применяется только к полосам 22, 42 и 43 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Диапазон частот от *FBW RF,DL,low* − 10 МГц до *FBW RF,\_,DLhigh* + 10 МГц может быть исключен из этого требования. Для БС, которые могут работать в многополосном режиме, исключение применяется ко всем поддерживаемым рабочим полосам. Для БС, способных работать в многополосном режиме, когда несколько полос приходятся на различные разъемы антенны, применяются требования для однополосного режима, а исключаемый диапазон частот применим только к рабочей полосе, поддерживаемой на каждом разъеме антенны. | | | |

Помимо требований, приведенных в таблице 3.7-1, уровень мощности любого побочного излучения не должен превышать дополнительные требования к побочным излучениям, приведенные в пунктах 3.6.1–3.6.4. Кроме того, могут также применяться требования к совместному размещению с другими базовыми станциями, указанные в пункте 3.6.5.

Прилагаемый документ 1   
к Приложению 1  
  
Определение допустимого отклонения при испытании

Допустимое отклонение при испытании

В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.1545, "допустимое отклонение при испытании" – это величина смягчения, упомянутая в пункте 2 раздела *рекомендует* Рекомендации МСЭ-R M.1545, то есть различие между основным значением в спецификации и предельным значением при испытании, оцениваемым с применением принципа совместного риска, согласно рисункам 2 и 3 Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1545. В случае, когда основное значение в спецификации равно предельному значению при испытании (рисунок 3 Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1545), "допустимые отклонения при испытании" равны 0.

Приложение 2  
  
Технология WirelessMAN-Advanced

Области внеполосных и побочных излучений

По умолчанию областью внеполосного излучения, в которой применяются спецификации спектральной маски канала, является абсолютное значение ±250% ширины полосы пропускания канала от центральной частоты канала или нижней и верхней границы рассматриваемой полосы частот, в зависимости от того, какое из значений меньше. К частотам, находящимся за пределами области, применяются спецификации для побочных излучений.

# 1 Спецификации по умолчанию

## 1.1 Спектральная маска канала по умолчанию

Спектральные маски в таблице 1 и таблице 2 применимы ко всем полосам и всем областям, если в другом подразделе пункта 1.1 для той или иной полосы или области не указывается конкретная маска.

ТАБЛИЦА 1

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг *f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный  на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* < 7,5 | 100 | −7 − 7(∆*f –* 5,05)/5 |
| 2 | 7,5 ≤ *f* < 12,5 | 100 | −14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это абсолютная величина разноса в МГц между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,550 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,450 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 2

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг *f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* < 10 | 100 | −7 − 7(∆*f –* 5,05)/5 |
| 2 | 10 ≤ *f* < 15 | 100 | −14 |
| 3 | 15 ≤ *f* ≤ 25 | 1000 | −13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это абсолютная величина разноса в МГц между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 14,95 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 15,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 3

Маска канала для полосы пропускания 20 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг *f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный  на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* < 10 | 100 | −7 − 7(∆*f –* 5,05)/5 |
| 2 | 10 ≤ *f* < 15 | 100 | −14 |
| 3 | 15 ≤ *f* ≤ 35 | 1 000 | −13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это абсолютная величина разноса в МГц между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 10,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 14,95 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 15,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 34,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

## 1.2 Побочные излучения по умолчанию

Если иное не указано в других подразделах пункта 1.2 для определенных полос частот, применяются спецификации побочных излучений, принятые по умолчанию и приведенные в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Побочные излучения по умолчанию;   
соответствуют *FDL-le*+ *ChBW*/2 ≤ *fc* ≤ *FDL-ue* – *ChBW*/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*) побочного излучения | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | −36 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 кГц | 10 кГц | −36 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1000 МГц | 100 кГц | −36 |
| 4 | 1 ГГц ≤ *f* < 5 x *Fue* | 30 кГц Если 2,5 × ChBW < = *f* < 10 × ChBW  300 кГц Если 10 × ChBW < = *f* < 12 × ChBW  1 МГц Если 12 × ChBW < = *f* | −30 |

# 2 Класс полосы 1

## 2.1 Группа класса полосы 1.C

### 2.2.1 Спектральная маска канала

Спектральная маска излучения для ширины полосы пропускания 5 и 10 МГц указана в таблице 5 и таблице 6.

ТАБЛИЦА 5

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц (BCG 1.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 1 | 2,5 ≤ Δ*f* < 3,5 | −13 | 50 кГц |
| 2 | 3,5 ≤ Δ*f* < 12,5 | −13 | 1 МГц |

ТАБЛИЦА 6

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц (BCG 1.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 1 | 5 ≤ Δ*f* < 6 | −13 | 100 кГц |
| 2 | 6 ≤ Δ*f* < 25 | −13 | 1 МГц |

### 2.1.2 Спецификация побочного излучения передатчика

ТАБЛИЦА 7

Предельные уровни побочных излучений базовой станции, категория A (BCG 1.C)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Полоса | Допустимый уровень излучения | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 1 | 30 МГц – 1 ГГц | −13 дБм | 100 кГц | Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ‑R SM.329-10, пункт 4.1 |
| 2 | 1 ГГц – 13,45 ГГц | 1 МГц | Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329-10, пункт 2.5, таблица 1 |

ТАБЛИЦА 8

Предельные уровни побочных излучений базовой станции, категория B (BCG 1.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Полоса | Ширина полосы измерения | Допустимый уровень излучения (дБм) |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | −36 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | −36 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | −36 |
| 4 | 1 ГГц ≤ *f* < 13,45 ГГц | 30 кГц Если 2,5 × *BW* <= | *fc* − *f* | < 10 × *BW*  300 кГц Если 10 × *BW* <= | *fc* − *f* | < 12 × *BW*  1 МГц Если 12 × *BW* <= | *fc* − *f* | | −30 |

ТАБЛИЦА 9

Дополнительные побочные излучения (BCG 1.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*)  побочного излучения (МГц) | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 791 ≤ *f*  821 | 1 | −52 |
| 2 | 831 ≤ *f*  862 | 1 | −49 |
| 3 | 876 ≤ *f*  915 | 1 | −51 |
| 4 | 921 ≤ *f*  925 | 1 | −47 |
| 5 | 925 ≤ *f*  960 | 1 | −52 |
| 6 | 1710 ≤ *f*  1785 | 1 | −51 |
| 7 | 1805 ≤ *f*  1880 | 1 | −52 |
| 8 | 1920 ≤ *f*  1980 | 1 | −49 |
| 9 | 2110 ≤ *f*  2170 | 1 | −52 |
| 10 | 1900 ≤ *f*  1920 | 1 | −52 |
| 11 | 2010 ≤ *f*  | 1 | −52 |
| 12 | 2500 ≤ *f*  | 1 | −49 |
| 13 | 2570 ≤ *f*  | 1 | −52 |
| 14 | 2620 ≤ *f*  | 1 | −52 |

# 3 Класс полосы 3

## 3.1 Группа класса полосы 3.C

### 3.1.1 Спектральная маска канала

Спектральная маска излучения для полосы пропускания 5 МГц указана в таблице 10 и таблице 11.

Требования к нежелательным излучениям для Японии, указанные в данном разделе для первого соседнего канала, представляют собой максимально допустимую мощность в соседнем канале. Данные получены для первого сегмента маски путем измерения в одной точке.

ТАБЛИЦА 10

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения |
| 1 | 2,5 ≤ Δ*f* < 3,5 | −13 | 50 кГц |
| 2 | 3,5 ≤ Δ*f* < 12,5 | −13 | 1 МГц |

ТАБЛИЦА 11

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц – Япония (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения (МГц) |
| 1 | *f* = 5 | 7 | 4,8 |
| 2 | 7,5 МГц ≤ Δ*f* < 12,25 | −15 − 1,4 × (Δ*f* −7,5) | 1 |
| 3 | 12,25 ≤ Δ*f* < 22,5 МГц | −22 | 1 |

Спектральная маска излучения для полосы пропускания 10 МГц указана в таблице 12 и таблице 13.

ТАБЛИЦА 12

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения (МГц) |
| 1 | 5 ≤ Δ*f* < 6 МГц | −13 дБм | 100 кГц |
| 2 | 6 ≤ Δ*f* < 25 МГц | −13 дБм | 1 МГц |

ТАБЛИЦА 13

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц – Япония (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения (МГц) |
| 1 | *f* = 10 | 3 | 9,5 |
| 2 | 15 ≤ Δ*f* < 25 | −22 | 1 |

Спектральная маска излучения для полосы пропускания 20 МГц указана в таблице 14.

ТАБЛИЦА 14

Маска канала для полосы пропускания 20 МГц – Япония (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты от центральной частоты (МГц) | Допустимый уровень излучения (дБм) | Ширина полосы измерения (МГц) |
| 1 | *f* = 20 | 6 | 19,5 |
| 2 | 30 ≤ Δ*f* < 50 | −22 | 1 |

### 3.1.2 Спецификация побочного излучения передатчика

ТАБЛИЦА 15

Предельные уровни побочных излучений базовой станции, категория A (BCG 3.C)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Полоса | Допустимый уровень излучения | Ширина полосы измерения | Примечание |
| 1 | 30 МГц – 1 ГГц | −13 дБм | 100 кГц | Ширина полосы указана в Рекомендации МСЭ‑R SM.329-10, пункт 4.1 |
| 2 | 1 ГГц – 13,45 ГГц | 1 МГц | Верхняя частота указана в Рекомендации МСЭ-R SM.329-10, пункт 2.5, таблица 1 |

ТАБЛИЦА 16

Предельные уровни побочных излучений базовой станции, категория B (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Полоса | Ширина полосы измерения | Допустимый уровень излучения (дБм) |
| 1 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | –36 |
| 2 | 1 ГГц ≤ *f* < 13,45 ГГц | 30 кГц Если 2,5 × *BW* <= | *fc − f* | < 10 × BW  300 кГц Если 10 × *BW* <= | *fc − f* | < 12 × BW  1 МГц Если 12 × *BW* <= | *fc − f* | | –30 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − В таблице 16 сокращение BW – это полоса пропускания канала, равная 5 или 10 МГц. | | | |

ТАБЛИЦА 17

Предельные уровни побочных излучений базовой станции, Япония (BCG 3.C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Ширина полосы частот | Ширина полосы измерения | Допустимый уровень излучения |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | –13 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | –13 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | –13 |
| 4 | 1 000 МГц ≤ *f* < 2 505 МГц | 1 МГц | –13 |
| 5 | 2 505 МГц ≤ *f* < 2 535 МГц | 1 МГц | −42 |
| 6 | 2 535 МГц ≤ *f* | 1 МГц | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Допустимый уровень излучения для полосы частот от 2535 МГц до 2655 МГц должен применяться в диапазоне частот, в 2,5 раза превышающем ширину канала относительно центральной частоты. | | | |

## 3.2 Группа класса полосы 3.D

### 3.2.1 Спектральная маска канала

Спектральная маска излучения согласно таблице 18 и таблице 19 применяется в регионе США.

ТАБЛИЦА 18

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц – США (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f*  3,5 | 50 | −13 |
| 2 | 3,5 ≤ *f* ≤ 12,5 | 1 000 | −13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 50 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,525 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 3,475 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 4,0 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,0 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 19

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц – США (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ Δ*f* ≤ 6 | 100 | −13 |
| 2 | 6 ≤ Δ*f* ≤ 25 | 1 000 | −13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,050 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 5,950 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 6,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования означает диапазон частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

Спектральная маска излучения согласно таблице 20 и таблице 21 применяется в европейском регионе.

ТАБЛИЦА 20

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц – Европа (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* < 7,5 | 100 | −7 − 7(*∆f* – 2,55)/5 |
| 2 | 7,5 ≤ *f* ≤ 12,5 | 100 | −14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,550 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,450 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 21

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц – Европа (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* < 10 | 100 | −7 − 7(∆*f* –5,05)/5 |
| 2 | 10 ≤ *f* < 15 | 100 | −14 |
| 3 | 15 ≤ *f* ≤ 25 | 1 000 | −13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 14,95 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 15,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

### 3.2.2 Спецификация побочного излучения передатчика

ТАБЛИЦА 22

Побочные излучения – США (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот измерений | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 30 МГц < *f* < 13,450 ГГц | 1 | −13 |

ТАБЛИЦА 23

Побочные излучения для полосы пропускания 5 МГц – Европа (BCG 3.D)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*) измерений | | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | −36 |
| 2 | | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | −36 |
| 3 | | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | −36 |
| 4 | | 1 ГГц ≤ *f* < 13 450 МГц | 30 кГц Если 12,5 МГц < = *∆f* < 50 МГц 300 кГц Если 50 МГц < = *∆f* < 60 МГц 1 МГц Если 60 МГц < = *∆f* | −30 |

ТАБЛИЦА 24

Побочные излучения для полосы пропускания 10 МГц – Европа (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*) побочного излучения | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | −36 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | −36 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | −36 |
| 4 | 1 ГГц ≤ *f* < 13 450 МГц | 30 кГц Если 25 МГц <= *∆f* < 100 МГц 300 кГц Если 100 МГц <= *∆f* < 120 МГц 1 МГц Если 120 МГц <= *∆f* | −30 |

В таблице 25 указаны предельные уровни для защиты приемников БС от излучений собственных передатчиков БС.

ТАБЛИЦА 25

Предельные уровни побочных излучений БС для защиты приемника БС (BCG 3.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*) побочного излучения (МГц) | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень |
| 1 | 2 496–2 572 | 100 кГц | −96 дБм |

# 4 Класс полосы 5

## 4.1 Спектральная маска канала: BCG 5L.E

Спектральные маски излучения для полос пропускания 5 и 10 МГц приведены в таблице 26 и таблице 27. В таблице 26 заданы контрольные точки базовой кусочно-линейной маски плотности мощности. Данная маска является относительной и условно применимой в зависимости от уровня мощности базовой станции, *Pnom*.

ТАБЛИЦА 26

Относительная маска спектральной плотности мощности передачи (BCG 5L.E)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Мощность | Сдвиг частоты | | | | |
| 0,5\*BW | 0,71\*BW | 1,06\*BW | 2,0\*BW | 2,5\*BW |
| 1 | 39 дБм **<** *Pnom* | −20 дБ | −27 дБ | −32 дБ | −50 дБ | −50 дБ |
| 2 | 33 дБм **<** *Pnom* ≤39 дБм | −20 дБ | −27 дБ | −32 дБ | −50 дБ + (39 дБм – *Pnom*) | См. таблицу 27 |

В таблице 27 определяются уровни излучения базовой кусочно-постоянной функции, условно применимой лишь к некоторым уровням мощности *Pnom*.

ТАБЛИЦА 27

Абсолютная спектральная маска излучения канала (BCG 5L.E)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Мощность | Сдвиг частоты | | | |
| 0,50 BW ≤ Δ*f* < 0,71 BW | 0,71 BW ≤ Δ*f* < 1,06 BW | 1,06 BW ≤ Δ*f* < 2,00 BW | 2,00 BW ≤ Δ*f* ≤ 2,50 BW |
| 1 | 33 дБм < Pnom ≤ 39 дБм | См. таблицу 26 | См. таблицу 26 | См. таблицу 26 | −21 + x дБм/МГц |
| 2 | Pnom ≤ 33 дБм | −5,5 дБм/МГц | −5,5 дБм/МГц | −23,5 дБм/МГц | −23,5 дБм/МГц |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − В таблице 27 значение x = −10 log(BW/10). | | | | | |

# 5 Класс полосы 6

## 5.1 Группа класса полосы 6.D

### 5.1.1 Спектральная маска канала

В таблице 28 и таблице 29 указаны спектральные излучения для базовых станций в режиме FDD при значениях полосы пропускания канала 5 и 10 МГц.

ТАБЛИЦА 28

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц (BCG 6.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования) на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* < 3,5 | 50 | −13 |
| 2 | 3,5 ≤ *f* ≤ 12,5 | 1 000 | −13 |

ТАБЛИЦА 29

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц (BCG 6.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования) на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* < 6 | 100 | −13 |
| 2 | 6 ≤ *f* ≤ 25 | 1 000 | −13 |

### 5.1.2 Спецификация побочного излучения передатчика

ТАБЛИЦА 30

Побочные излучения (BCG 6.D)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот измерений | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 30 МГц < *f* < 10,775 ГГц | 1 | –13 |

## 5.2 Группа класса полосы 6.E

### 5.2.1 Спектральная маска канала

В таблице 31 и таблице 32 указаны спектральные излучения для базовых станций в режиме FDD при значениях полосы пропускания канала 5 и 10 МГц.

ТАБЛИЦА 31

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц (BCG 6.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* 7,5 | 100 | –7,0 – 7(*∆f* – 2,55)/5 |
| 2 | 7,5 ≤ *f* 12,5 | 100 | –14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,550 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,450 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 32

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц (BCG 6.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* 10 | 100 | –7,0 – 7(*∆f* –5,05)/5 |
| 2 | 10 ≤ *f* 15 | 100 | –14 |
| 3 | 15 ≤ *f* 25 | 1 000 | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 14,95 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 15,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

В таблице 33 указывается маска спектрального излучения для базовых станций в режиме FDD при полосе пропускания канала 20 МГц.

ТАБЛИЦА 33

Маска канала для полосы пропускания 20 МГц (BCG 6.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 10 ≤ *f* < 15 | 100 | –7 – 7(*∆f* – 10,05)/5 |
| 2 | 15 ≤ *f* < 20 | 100 | –14 |
| 3 | 20 ≤ *f* ≤ 50 | 1000 | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 10,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 19,95 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 1 МГц определяется при Δ*f*, равном 20,5 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 49,5 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

### 5.2.2 Спецификация побочного излучения передатчика

В таблице 34 указываются предельные уровни побочных излучений, а в таблице 35 указываются дополнительные предельные уровни побочных излучений.

ТАБЛИЦА 34

Побочные излучения (BCG 6.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот измерений | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | –36 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | –36 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1000 МГц | 100 кГц | –36 |
| 4 | 1 ГГц ≤ *f* < 10,775 ГГц | 1 МГц | –30 |

ТАБЛИЦА 35

Дополнительные побочные излучения (BCG 6.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот измерений (МГц) | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 921–960 | 100 кГц | –57 |
| 2 | 876–915 | 100 кГц | –61 |
| 3 | 1 805–1 880 | 100 кГц | –47 |
| 4 | 1 710–1 785 | 100 кГц | –61 |
| 5 | 1 930–1 990 | 100 кГц | –47 |
| 6 | 1 850–1 910 | 100 кГц | –61 |
| 7 | 869–894 | 100 кГц | –57 |
| 8 | 824–849 | 100 кГц | –61 |
| 9 | 1 930–1 990 | 1 МГц | –52 |
| 10 | 1 850–1 910 | 1 МГц | –49 |
| 11 | 1 805–1 880 | 1 МГц | –52 |

ТАБЛИЦА 35 (*окончание*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот измерений (МГц) | Ширина полосы измерения (МГц) | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 12 | 1 710–1 785 | 1 МГц | –49 |
| 13 | 2 110–2 155 | 1 МГц | –52 |
| 14 | 1 710–1 755 | 1 МГц | –49 |
| 15 | 869–894 | 1 МГц | –52 |
| 16 | 824–849 | 1 МГц | –49 |
| 17 | 860–895 | 1 МГц | –52 |
| 18 | 815–850 | 1 МГц | –49 |
| 19 | 2 620–2 690 | 1 МГц | –52 |
| 20 | 2 500–2 570 | 1 МГц | –49 |
| 21 | 925–960 | 1 МГц | –52 |
| 22 | 880–915 | 1 МГц | –49 |
| 23 | 1 844,9–1 879,9 | 1 МГц | –52 |
| 24 | 1 749,9–1 784,9 | 1 МГц | –49 |
| 25 | 2 110–2 170 | 1 МГц | –52 |
| 26 | 1 710–1 770 | 1 МГц | –49 |
| 27 | 1 475,9–1 500,9 | 1 МГц | –52 |
| 28 | 1 427,9–1 452,9 | 1 МГц | –49 |
| 29 | 728–746 | 1 МГц | –52 |
| 30 | 698–716 | 1 МГц | –49 |
| 31 | 746–756 | 1 МГц | –52 |
| 32 | 777–787 | 1 МГц | –49 |
| 33 | 758–768 | 1 МГц | –52 |
| 34 | 788–798 | 1 МГц | –49 |
| 35 | 1 900–1 920 | 1 МГц | –52 |
| 36 | 2 010–2 025 | 1 МГц | –52 |
| 37 | 1 850–1 910 | 1 МГц | –52 |
| 38 | 1 930–1 990 | 1 МГц | –52 |
| 39 | 1 910–1 930 | 1 МГц | –52 |
| 40 | 2 570–2 620 | 1 МГц | –52 |
| 41 | 1 880–1 920 | 1 МГц | –52 |
| 42 | 2 300–400 | 1 МГц | –52 |

## 5.3 Группа класса полосы 6.F

### 5.3.1 Спектральная маска канала

В таблице 36 приведена спектральная маска излучения для полосы пропускания канала 5 МГц, а в таблице 37 приведена спектральная маска излучения для полосы пропускания канала 10 МГц.

ТАБЛИЦА 36

Маска канала – Европа: 5 МГц (BCG 6.F)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования),  измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,515 ≤ *f* < 2,715 | 30 | –14 |
| 2 | 2,715 ≤ *f* < 3,515 | 30 | –14 – 15(*∆f* – 2,715) |
| 3 | 3,515 ≤ *f* < 4,0 | 30 | –26 |
| 4 | 4,0 ≤ *f* < 12,5 | 1 000 | –13 |

ТАБЛИЦА 37

Маска канала – Европа: 10 МГц (BCG 6.F)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования),  измеренный на порте антенны |
| 1 | 5,015 ≤ *f* < 5,215 | 30 | –14 |
| 2 | 5,215 ≤ *f* < 6,015 | 30 | –14 – 15(*∆f* – 52,2715) |
| 3 | 6,015 ≤ *f* < 6,5 | 30 | –26 |
| 4 | 6,5 ≤ *f* < 15,50 | 1 000 | –13 |
| 5 | 15,50 ≤ *f*  25,0 | 1 000 | –15 |

### 5.3.2 Спецификация побочного излучения передатчика

ТАБЛИЦА 38

Побочные излучения для полосы пропускания канала 5 МГц (BCG 6.F)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Центральная частота передатчика (*fc*) (МГц) | Диапазон частот (*f*) побочного излучения | Ширина полосы интегрирования | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 1 805–1 880 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | –36 |
| 2 | 1 805–1 880 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | –36 |
| 3 | 1 805–1 880 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | –36 |
| 4 | 1 805–1 880 | 1 ГГц ≤ *f* < 12,75 ГГц | 30 кГц, Если 12,5 МГц < = *∆f* < 50 МГц  300 кГц, Если 50 МГц < = *∆f* < 60 МГц  1 МГц, Если 60 МГц < = *∆f* | –30 |

ТАБЛИЦА 39

Побочные излучения для полосы пропускания канала 10 МГц (BCG 6.F)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Диапазон частот (*f*) побочного излучения | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 9 кГц ≤ *f* < 150 кГц | 1 кГц | –36 |
| 2 | 150 кГц ≤ *f* < 30 МГц | 10 кГц | –36 |
| 3 | 30 МГц ≤ *f* < 1 000 МГц | 100 кГц | –36 |
| 4 | 1 ГГц ≤ *f* < 13 450 МГц | 30 кГц Если 25 МГц< = *∆f* < 100 МГц  300 кГц Если 100 МГц< = *∆f* < 120 МГц  1 МГц Если 120 МГц < = *∆f* | –30 |

В таблице 40 указываются предельные значения для защиты приемников БС от излучений собственных передатчиков БС.

ТАБЛИЦА 40

Предельные уровни побочных излучений для защиты приемника БС (BCG 6.F)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Центральная частота передатчика (*fc*) МГц | Диапазон частот (*f*) побочного излучения (МГц) | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 1 805–1 880 | 1 710–1 785 | 100 кГц | –96 дБм |

Предельные уровни побочных излучений, приведенные в таблице 41, могут потребоваться исходя из локальных или региональных регуляторных положений.

ТАБЛИЦА 41

Дополнительные побочные излучения (BCG 6.F)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Центральная частота передатчика (*fc*) (МГц) | Диапазон частот (*f*) побочного излучения (МГц) | Ширина полосы измерения | Максимальный уровень излучения (дБм) |
| 1 | 1 805–1 880 | 791–821 | 1 МГц | –52 |
| 2 | 831–862 | 1 МГц | –49 |
| 3 | 1 805–1 880 | 100 кГц | –47 |
| 4 | 1 710–1 785 | 100 кГц | –61 |
| 5 | 1 805–1 880 | 1 МГц | –52 |
| 6 | 1 710–1 785 | 1 МГц | –49 |

# 6 Класс полосы 7

## 6.1 Группа класса полосы от 7.A до 7.E

### 6.1.1 Спектральная маска канала

Спектральная маска излучения согласно таблице 42 и таблице 43 применяется к региону США.

ТАБЛИЦА 42

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц – США (BCG 7.A-7.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* < 2,6 | 30 | –13 |
| 2 | 2,6 ≤ *f* ≤ 12,5 | 100 | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это разнос между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 30 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,515 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 2,585 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,650 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,450 МГц. | | | |

ТАБЛИЦА 43

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц – США (BCG 7.A-7.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования),  измеренный на порте антенны |
| 1 | 5,0 ≤ *f* < 5,1 | 30 | –13 |
| 2 | 5,1 ≤ *f* ≤ 25,0 | 100 | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это разнос между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 30 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,015 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 5,085 МГц. Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,150 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,950 МГц. | | | |

Спектральная маска излучения согласно таблице 44 и таблице 45 применяется в европейском регионе.

ТАБЛИЦА 44

Маска канала для полосы пропускания 5 МГц – Европа (BCG 7.A-7.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования),  измеренный на порте антенны |
| 1 | 2,5 ≤ *f* <7,5 | 100 | –7 – 7(*∆f* – 2,55)/5 |
| 2 | 7,5 ≤ *f* ≤12,5 | 100 | –14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это абсолютная величина разноса в МГц между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 2,550 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 12,450 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

ТАБЛИЦА 45

Маска канала для полосы пропускания 10 МГц – Европа (BCG 7.A-7.E)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Сдвиг частоты Δ*f* от центральной частоты канала (МГц) | Ширина полосы интегрирования (кГц) | Максимальный допустимый уровень излучения (дБм/ширина полосы интегрирования), измеренный на порте антенны |
| 1 | 5 ≤ *f* < 10 | 100 | –7 – 7*(∆f* – 5,05)/5 |
| 2 | 10 ≤ *f* < 15 | 100 | –14 |
| 3 | 15 ≤ *f* ≤ 25 | 1 000 | –13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Δ*f* – это абсолютная величина разноса в МГц между несущей частотой и центральной частотой измерительного фильтра.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Первая позиция измерения с использованием фильтра 100 кГц определяется при Δ*f*, равном 5,05 МГц; последняя определяется при Δ*f*, равном 24,95 МГц.  ПРИМЕЧАНИЕ 3. − Ширина полосы интегрирования соотносится с диапазоном частот, в котором интегрируется мощность излучения. | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*\* В других случаях характеристики нежелательных излучений базовых станций IMT-Advanced, указанные в Приложениях 1 и 2, приведены в качестве справочной информации. Администрации могут на свое усмотрение применять характеристики нежелательных излучений, указанные в Приложениях 1 и 2, к полосам, не определенным для IMT, в собственных целях на национальном уровне. [↑](#footnote-ref-1)
2. Эта технология разработана в рамках проекта 3GPP в качестве LTE версии 10 и последующих версий (LTE‑Advanced). [↑](#footnote-ref-2)
3. Эта технология разработана институтом IEEE в качестве спецификации WirelessMAN-Advanced, включенной в стандарт IEEE Std 802.16 после утверждения стандарта IEEE Std 802.16m. [↑](#footnote-ref-3)