|  |
| --- |
| **Recommandation UIT-R P.676-10**  **(09/2013)** |
| **Affaiblissement dû aux gaz  de l'atmosphère** |
| **Série P**  **Propagation des ondes radioélectriques** |

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT‑R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

|  |  |
| --- | --- |
| Séries des Recommandations UIT-R  (Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>) | |
| **Séries** | Titre |
| **BO** | Diffusion par satellite |
| **BR** | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| **BS** | Service de radiodiffusion sonore |
| **BT** | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| **F** | Service fixe |
| **M** | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| **P** | **Propagation des ondes radioélectriques** |
| **RA** | Radio astronomie |
| **RS** | Systèmes de télédétection |
| **S** | Service fixe par satellite |
| **SA** | Applications spatiales et météorologie |
| **SF** | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| **SM** | Gestion du spectre |
| **SNG** | Reportage d'actualités par satellite |
| **TF** | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| **V** | Vocabulaire et sujets associés |

|  |
| --- |
| ***Note****: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.* |

*Publication électronique*

Genève, 2014

© UIT 2014

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION UIT-R P.676-10

Affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère

(Question UIT-R 201/3)

(1990-1992-1995-1997-1999-2001-2005-2007-2009-2012-2013)

Domaine d'application

La présente Recommandation décrit des méthodes permettant d'évaluer l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère sur les trajets terrestres et les trajets obliques, en utilisant:

a) une évaluation de l'affaiblissement dû aux gaz calculé par une sommation des contributions de chaque raie d'absorption dans la gamme de fréquences 1-1 000 GHz; et

b) une méthode approximative simplifiée permettant d'évaluer l'affaiblissement dû aux gaz dans la gamme de fréquences 1-350 GHz.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

*a)* qu'il est nécessaire d'évaluer l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère sur les trajets terrestres et les trajets obliques,

recommande

**1** d'utiliser, pour les applications générales, les procédures de l'Annexe 1 pour calculer l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère aux fréquences allant jusqu'à 1 000 GHz;

**2** d'utiliser la procédure donnée à l'Annexe 2, qui exige moins de calculs, pour une évaluation approchée de l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère aux fréquences comprises entre 1 et 350 GHz.

Annexe 1  
  
Calcul de l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère par  
sommation des contributions des raies d'absorption

# 1 Affaiblissement linéique

La manière la plus précise d'évaluer l'affaiblissement linéique dû à l'air sec et à la vapeur d'eau aux fréquences allant jusqu'à 1 000 GHz et pour des valeurs quelconques de pression, de température et d'humidité est de faire une sommation des contributions de chaque raie de résonance de l'oxygène et de la vapeur d'eau et d'y ajouter de faibles facteurs supplémentaires correspondant à l'absorption de Debye non résonante par l'oxygène en dessous de 10 GHz, à l'affaiblissement induit par la pression de l'azote au-dessus de 100 GHz et à un spectre continu de la vapeur d'eau, qui permet de tenir compte du fait que les valeurs mesurées d'absorption par la vapeur d'eau sont supérieures aux valeurs prédites. La Fig. 1 illustre l'affaiblissement linéique calculé par cette méthode tous les 1 GHz entre 0 et 1 000 GHz, pour une pression de 1 013 hPa, une température de 15º C, dans le cas d'une concentration en vapeur d'eau de 7,5 g/m3 (Courbe A) et dans le cas d'une atmosphère sèche (Courbe B).

Au voisinage de 60 GHz, de nombreuses raies d'absorption de l'oxygène fusionnent, aux pressions existant au niveau de la mer, pour former une unique et large bande d'absorption, qui est illustrée avec plus de détails sur la Fig. 2. Cette Figure montre aussi l'affaiblissement par l'oxygène à des altitudes supérieures; plus la pression est faible, plus la résolution des raies est importante. Certaines autres espèces moléculaires (par exemple isotopes de l'oxygène, états excités vibrationnellement de l'oxygène, ozone, isotopes de l'ozone, états excités vibrationnellement de l'ozone et d'autres espèces mineures) ne sont pas prises en compte dans la méthode de prévision raie par raie. Ces raies supplémentaires ne sont pas significatives pour des atmosphères types mais elles peuvent être importantes pour une atmosphère sèche.

Pour une évaluation rapide et approchée de l'affaiblissement linéique à des fréquences allant jusqu'à 350 GHz dans les cas ne nécessitant pas une grande précision, on pourra utiliser les algorithmes simplifiés donnés à l'Annexe 2 pour des plages restreintes de conditions météorologiques.

L'affaiblissement linéique dû aux gaz de l'atmosphère est donné par la formule:

 (1)

où γ*o* et γ*w* sont les affaiblissements linéiques (dB/km) dus respectivement à l'air sec (affaiblissement par l'oxygène, affaiblissement induit par la pression de l'azote et absorption de Debye non résonante) et à la vapeur d'eau et où *f* est la fréquence (GHz) et *N* ″( *f* ) est la partie imaginaire du coïndice complexe, fonction de la fréquence:

 (2)

*Si* est le coefficient d'amplitude de la ième raie, *Fi* est son facteur de forme et la somme porte sur toutes les raies (pour les fréquences, *f*, supérieures à 118,750343 GHz, seules les raies de l'oxygène au‑dessus du complexe de raies à 60 GHz devraient être prises en compte dans la somme); la somme devrait commencer à *i* = 38 et non à *i* = 1;  est la contribution du spectre continu de l'air sec due à l'absorption induite par la pression de l'azote et au spectre de Debye.

Le coefficient d'amplitude de la raie est donné par:

 (3)

où:

*p* : pression de l'air sec (hPa)

*e* : pression partielle de la vapeur d'eau (hPa) (la pression barométrique totale étant *ptot* = *p* + *e*)

θ  = 300/*T*

*T* : température (K).

FIGURE 1

Affaiblissement linéique dû aux gaz de l'atmosphère, calculé tous les 1 GHz,  
y compris les fréquences centrales des raies



FIGURE 2

Affaiblissement linéique dans la gamme 50-70 GHz aux altitudes indiquées  
(0 km, 5 km, 10 km, 15 km et 20 km)



Il convient d'utiliser les valeurs locales des profils de *p*, *e*, et *T* mesurés (par exemple, au moyen de radiosondes). Cependant, en l'absence d'informations locales, il convient d'utiliser les atmosphères de référence qui sont décrites dans la Recommandation UIT-R P.835. (A noter que lorsqu'on calcule l'affaiblissement total dû aux gaz de l'atmosphère, on utilise la même pression partielle de la vapeur d'eau pour les affaiblissements dus à l'air sec et les affaiblissements dus à la vapeur d'eau.)

On peut obtenir la pression partielle de la vapeur d'eau, *e*, à partir de la concentration en vapeur d'eau ρ par la formule:

 (4)

Les coefficients *a*1 et *a*2 pour l'oxygène sont donnés au Tableau 1, tandis que les coefficients *b*1 et *b*2 pour la vapeur d'eau sont donnés au Tableau 2.

Le facteur de forme est donné par:

 (5)

où *fi* est la fréquence de la raie et Δ*f* est sa largeur, donnée par:

 (6a)

La largeur de la raie Δ*f* est modifiée pour tenir compte de l'élargissement Doppler:

 (6b)

δ est un facteur de correction qui résulte des effets d'interférences entre les raies de l'oxygène:

 (7)

Les coefficients spectroscopiques intervenant dans ces formules sont donnés dans les Tableaux 1 et 2.

TABLEAU 1

Données spectroscopiques pour l'affaiblissement par l'oxygène

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *f*0 | *a*1 | *a*2 | *a*3 | *a*4 | *a*5 | *a*6 |
| 50,474214 | 0,975 | 9,651 | 6,690 | 0,0 | 2,566 | 6,850 |
| 50,987745 | 2,529 | 8,653 | 7,170 | 0,0 | 2,246 | 6,800 |
| 51,503360 | 6,193 | 7,709 | 7,640 | 0,0 | 1,947 | 6,729 |
| 52,021429 | 14,320 | 6.819 | 8.110 | 0.0 | 1.667 | 6.640 |
| 52.542418 | 31.240 | 5.983 | 8.580 | 0.0 | 1.388 | 6.526 |
| 53.066934 | 64.290 | 5.201 | 9.060 | 0.0 | 1.349 | 6.206 |
| 53.595775 | 124.600 | 4.474 | 9.550 | 0.0 | 2.227 | 5.085 |
| 54.130025 | 227.300 | 3.800 | 9.960 | 0.0 | 3.170 | 3.750 |
| 54.671180 | 389.700 | 3.182 | 10.370 | 0.0 | 3.558 | 2.654 |
| 55.221384 | 627.100 | 2.618 | 10.890 | 0,0 | 2,560 | 2,952 |
| 55,783815 | 945,300 | 2,109 | 11,340 | 0,0 | –1,172 | 6,135 |
| 56,264774 | 543,400 | 0,014 | 17,030 | 0,0 | 3,525 | –0,978 |
| 56,363399 | 1331,800 | 1,654 | 11,890 | 0,0 | –2,378 | 6,547 |
| 56,968211 | 1746,600 | 1,255 | 12,230 | 0,0 | –3,545 | 6,451 |
| 57,612486 | 2120,100 | 0,910 | 12,620 | 0,0 | –5,416 | 6,056 |
| 58,323877 | 2363,700 | 0,621 | 12,950 | 0,0 | –1,932 | 0,436 |
| 58,446588 | 1442,100 | 0,083 | 14,910 | 0,0 | 6,768 | –1,273 |
| 59,164204 | 2379,900 | 0,387 | 13,530 | 0,0 | –6,561 | 2,309 |
| 59,590983 | 2090,700 | 0,207 | 14,080 | 0,0 | 6,957 | –0,776 |
| 60,306056 | 2103,400 | 0,207 | 14,150 | 0,0 | –6,395 | 0,699 |
| 60,434778 | 2438,000 | 0,386 | 13,390 | 0,0 | 6,342 | –2,825 |
| 61,150562 | 2479,500 | 0,621 | 12,920 | 0,0 | 1,014 | –0,584 |
| 61,800158 | 2275,900 | 0,910 | 12,630 | 0,0 | 5,014 | –6,619 |
| 62,411220 | 1915,400 | 1,255 | 12,170 | 0,0 | 3,029 | –6,759 |
| 62,486253 | 1503,000 | 0,083 | 15,130 | 0,0 | –4,499 | 0,844 |
| 62,997984 | 1490,200 | 1,654 | 11,740 | 0,0 | 1,856 | –6,675 |
| 63,568526 | 1078,000 | 2,108 | 11,340 | 0,0 | 0,658 | –6,139 |
| 64,127775 | 728,700 | 2,617 | 10,880 | 0,0 | –3,036 | –2,895 |
| 64,678910 | 461,300 | 3,181 | 10,380 | 0,0 | –3,968 | –2,590 |
| 65,224078 | 274,000 | 3,800 | 9,960 | 0,0 | –3,528 | –3,680 |
| 65,764779 | 153,000 | 4,473 | 9,550 | 0,0 | –2,548 | –5,002 |
| 66,302096 | 80,400 | 5,200 | 9,060 | 0,0 | –1,660 | –6,091 |
| 66,836834 | 39,800 | 5,982 | 8,580 | 0,0 | –1,680 | –6,393 |
| 67,369601 | 18,560 | 6,818 | 8,110 | 0,0 | –1,956 | –6,475 |
| 67,900868 | 8,172 | 7,708 | 7,640 | 0,0 | –2,216 | –6,545 |
| 68,431006 | 3,397 | 8,652 | 7,170 | 0,0 | –2,492 | –6,600 |
| 68,960312 | 1,334 | 9,650 | 6,690 | 0,0 | –2,773 | –6,650 |
| 118,750334 | 940,300 | 0,010 | 16,640 | 0,0 | –0,439 | 0,079 |

TABLEAU 1 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *f*0 | *a*1 | *a*2 | *a*3 | *a*4 | *a*5 | *a*6 |
| 368,498246 | 67,400 | 0,048 | 16,400 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| 424,763020 | 637,700 | 0,044 | 16,400 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| 487,249273 | 237,400 | 0,049 | 16,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| 715,392902 | 98,100 | 0,145 | 16,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| 773,839490 | 572,300 | 0,141 | 16,200 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| 834,145546 | 183,100 | 0,145 | 14,700 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |

TABLEAU 2

Données spectroscopiques pour l'affaiblissement par la vapeur d'eau

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *f*0 | *b*1 | *b*2 | *b*3 | *b*4 | *b*5 | *b*6 |
| 22,235080 | 0,1130 | 2,143 | 28,11 | 0,69 | 4,800 | 1,00 |
| 67,803960 | 0,0012 | 8,735 | 28,58 | 0,69 | 4,930 | 0,82 |
| 119,995940 | 0,0008 | 8,356 | 29,48 | 0,70 | 4,780 | 0,79 |
| 183,310091 | 2,4200 | 0,668 | 30,50 | 0,64 | 5,300 | 0,85 |
| 321,225644 | 0,0483 | 6,181 | 23,03 | 0,67 | 4,690 | 0,54 |
| 325,152919 | 1,4990 | 1,540 | 27,83 | 0,68 | 4,850 | 0,74 |
| 336,222601 | 0,0011 | 9,829 | 26,93 | 0,69 | 4,740 | 0,61 |
| 380,197372 | 11,5200 | 1,048 | 28,73 | 0,54 | 5,380 | 0,89 |
| 390,134508 | 0,0046 | 7,350 | 21,52 | 0,63 | 4,810 | 0,55 |
| 437,346667 | 0,0650 | 5,050 | 18,45 | 0,60 | 4,230 | 0,48 |
| 439,150812 | 0,9218 | 3,596 | 21,00 | 0,63 | 4,290 | 0,52 |
| 443,018295 | 0,1976 | 5,050 | 18,60 | 0,60 | 4,230 | 0,50 |
| 448,001075 | 10,3200 | 1,405 | 26,32 | 0,66 | 4,840 | 0,67 |
| 470,888947 | 0,3297 | 3,599 | 21,52 | 0,66 | 4,570 | 0,65 |
| 474,689127 | 1,2620 | 2,381 | 23,55 | 0,65 | 4,650 | 0,64 |
| 488,491133 | 0,2520 | 2,853 | 26,02 | 0,69 | 5,040 | 0,72 |
| 503,568532 | 0,0390 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 3,980 | 0,43 |
| 504,482692 | 0,0130 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 4,010 | 0,45 |
| 547,676440 | 9,7010 | 0,114 | 26,00 | 0,70 | 4,500 | 1,00 |
| 552,020960 | 14,7700 | 0,114 | 26,00 | 0,70 | 4,500 | 1,00 |
| 556,936002 | 487,4000 | 0,159 | 32,10 | 0,69 | 4,110 | 1,00 |
| 620,700807 | 5,0120 | 2,200 | 24,38 | 0,71 | 4,680 | 0,68 |
| 645,866155 | 0,0713 | 8,580 | 18,00 | 0,60 | 4,000 | 0,50 |
| 658,005280 | 0,3022 | 7,820 | 32,10 | 0,69 | 4,140 | 1,00 |
| 752,033227 | 239,6000 | 0,396 | 30,60 | 0,68 | 4,090 | 0,84 |
| 841,053973 | 0,0140 | 8,180 | 15,90 | 0,33 | 5,760 | 0,45 |
| 859,962313 | 0,1472 | 7,989 | 30,60 | 0,68 | 4,090 | 0,84 |

TABLEAU 2 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *f*0 | *b*1 | *b*2 | *b*3 | *b*4 | *b*5 | *b*6 |
| 899,306675 | 0,0605 | 7,917 | 29,85 | 0,68 | 4,530 | 0,90 |
| 902,616173 | 0,0426 | 8,432 | 28,65 | 0,70 | 5,100 | 0,95 |
| 906,207325 | 0,1876 | 5,111 | 24,08 | 0,70 | 4,700 | 0,53 |
| 916,171582 | 8,3400 | 1,442 | 26,70 | 0,70 | 4,780 | 0,78 |
| 923,118427 | 0,0869 | 10,220 | 29,00 | 0,70 | 5,000 | 0,80 |
| 970,315022 | 8,9720 | 1,920 | 25,50 | 0,64 | 4,940 | 0,67 |
| 987,926764 | 132,1000 | 0,258 | 29,85 | 0,68 | 4,550 | 0,90 |
| 1 780,000000 | 22 300,0000 | 0,952 | 176,20 | 0,50 | 30,500 | 5,00 |

Le terme de spectre continu de l'air sec résulte de l'absorption de Debye non résonante par l'oxygène en dessous de 10 GHz et d'un affaiblissement induit par des effets de pression de l'azote au-dessus de 100 GHz.

 (8)

où *d* est le paramètre de largeur pour le spectre de Debye, donné par:

 (9)

# 2 Affaiblissement sur un trajet

## 2.1 Trajets terrestres

Dans le cas d'un trajet horizontal ou d'un trajet légèrement incliné proche du sol, l'affaiblissement, *A*, sur ce trajet, peut s'écrire:

 (10)

où *r*0 est la longueur du trajet (km).

## 2.2 Trajets obliques

Ce paragraphe donne une méthode permettant d'intégrer l'affaiblissement linéique calculé par sommation des contributions des raies d'absorption (voir ci-dessus), pour différentes valeurs de pression, de température et d'humidité à travers l'atmosphère. Cette méthode permet de déterminer avec précision l'affaiblissement sur le trajet pour des systèmes de communication à configuration géométrique quelconque situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre simplement sur la base de la division de l'atmosphère en couches horizontales et de la spécification du profil des paramètres météorologiques de pression, de température et d'humidité le long du trajet. En l'absence de profils locaux, obtenus par exemple à partir de données provenant de radiosondes, on peut utiliser les atmosphères de référence données dans la Recommandation UIT-R P.835, soit pour une application mondiale soit pour une application à des sites de basse latitude (sur une année), de moyenne latitude (été et hiver) et de latitude élevée (été et hiver).

La Fig. 3 montre l'affaiblissement en direction du zénith calculé tous les 1 GHz par cette méthode pour l'atmosphère de référence mondiale donnée dans la Recommandation UIT‑R P.835, avec des couches horizontales de 1 km d'épaisseur, l'affaiblissement représenté étant la somme des affaiblissements associés à chaque couche, dans le cas d'une atmosphère humide (Courbe A) et d'une atmosphère sèche (Courbe B).

L'affaiblissement total le long d'un trajet oblique, *A*(*h*, ϕ), à partir d'une station ayant une altitude *h* et un angle d'élévation ϕ, peut être calculé comme suit lorsque ϕ ≥ 0:

 (11)

où la valeur de Φ peut être déterminée comme suit sur la base de la loi de Snell en coordonnées polaires:

 (12)

où:

 (13)

où *n*(*h*) est l'indice de réfraction radioélectrique atmosphérique, calculé au moyen de la Recommandation UIT-R P.453 à partir des données de pression, de température et de pression de vapeur d'eau le long du trajet (voir la Recommandation UIT-R P.835).

Par ailleurs, lorsque ϕ < 0, il existe une hauteur minimale, *hmin*, à laquelle le faisceau radioélectrique devient parallèle à la surface de la Terre. On peut déterminer la valeur de *hmin* en résolvant l'équation transcendante suivante:

 (14)

On peut résoudre facilement cette équation en réitérant le calcul suivant, avec *hmin* = *h* comme valeur initiale:

 (15)

On peut donc obtenir l'affaiblissement *A*(*h*, ϕ) comme suit:

 (16)

En effectuant l'intégration des équations (11) et (16), on devra veiller au fait que l'expression à intégrer devient infinie lorsque Φ = 0. Cette singularité peut toutefois être éliminée par une conversion de variable appropriée, par exemple si l'on utilise *u*4 = *H* – *h* dans l'équation (11) et *u*4 = *H* – *hmin* dans l'équation (16).

L'algorithme donné ci-après permet de conduire à une solution numérique pour l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère.

Pour calculer l'affaiblissement total pour une liaison par satellite, il faut connaître non seulement l'affaiblissement linéique en chaque point de la liaison mais aussi la longueur du trajet qui présente cet affaiblissement linéique. Pour déterminer la longueur du trajet, il faut aussi prendre en considération la courbure des rayons due à la sphéricité de la Terre.

Si on prend la Fig. 4 comme référence, *an* est la longueur du trajet à travers la couche *n* dont l'épaisseur vaut δ*n* et l'indice de réfraction *nn*. α*n* et β*n* sont les angles d'incidence entrant et sortant. *rn* est le rayon entre le centre de la Terre et le début de la couche *n*. On peut exprimer *an* comme suit:

 (17)

On peut calculer l'angle α*n* au moyen de la formule:

 (18)

β1 est l'angle d'incidence au niveau de la station au sol (c'est le complément de l'angle d'élévation φ). On peut calculer β*n* + 1 en fonction de α*n* par la loi de Snell qui s'écrit ici:

 (19)

où *nn* et *nn* + 1 sont les indices de réfraction des couches *n* et *n* + 1*.*

L'équation (19) peut ne plus être valable pour des angles d'élévation très faibles (φ < 1°) lorsqu'on utilise comme données d'entrée les données fournies par des radiosondes dans certaines régions du monde sensibles aux phénomènes de conduit. En pareil cas, il y a des couches de l'atmosphère pour lesquelles le gradient du coïndice est inférieur, en amplitude, à −157 N/km et l'algorithme de tracé des rayons (équations (17) à (19)), basé sur l'optique géométrique, n'est plus applicable. La fonction arcsinus dans l'équation (19) devient complexe dans ces conditions anormales étant donné que son argument est légèrement plus grand que 1. Il est à noter que l'équation (19) s'applique à tous les angles d'élévation lorsqu'on utilise en donnés d'entrée les atmosphères normalisées de référence décrites dans la Recommandation UIT-R P.835, étant donné que ces atmosphères théoriques – pour lesquelles il n'y a pas manifestement de valeurs fortement négatives du gradient du coïndice – ne prennent pas en compte ces conditions de propagation anormales.

FIGURE 3

Affaiblissement dans la direction du zénith dû aux gaz de l'atmosphère, calculé tous les 1 GHz  
y compris les fréquences centrales des raies



Le terme (de dispersion) fonction de la fréquence restant a une incidence marginale sur le résultat (environ 1%) mais on peut le calculer par la méthode donnée dans le Manuel sur la radiométéorologie de l'UIT-R.

On peut déterminer l'affaiblissement total au moyen de la formule:

 (20)

où γ*n* est l'affaiblissement linéique calculé au moyen de la formule (1).

Pour garantir la précision de l'évaluation de l'affaiblissement, l'épaisseur des couches doit augmenter exponentiellement passant de 10 cm pour la couche inférieure (au niveau du sol) à 1 km à une altitude de 100 km, selon l'équation suivante:

 (21)

de *i* = 1 à 922, sachant que δ922 ≅ 1,0 km et .

Pour les applications Terre-espace, l'intégration doit être réalisée au moins jusqu'à 30 km, et jusqu'à 100 km pour les fréquences centrales des raies de l'oxygène.

FIGURE 4



# 3 Effets de la dispersion

Les effets de la dispersion sont traités dans le Manuel sur la radiométéorologie de l'UIT-R, qui contient un modèle de calcul de la dispersion fondé sur le calcul par sommation des contributions des raies d'absorption. Dans la pratique, les effets de la dispersion ne devraient pas imposer de contraintes sévères aux systèmes de communication de Terre fonctionnant en ondes millimétriques avec des largeurs de bande pouvant aller jusqu'à quelques centaines de MHz sur de courtes distances (par exemple, inférieures à environ 20 km), en particulier dans les fenêtres de propagation, aux fréquences éloignées des centres des principales raies d'absorption. Pour les systèmes de communication par satellite, comme les trajets à travers l'atmosphère sont longs, il faudra impérativement utiliser les fréquences situées dans les fenêtres de propagation, où l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère comme la dispersion correspondante sont faibles.

Annexe 2  
  
Evaluation approchée de l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère   
dans la gamme de fréquences 1-350 GHz

La présente Annexe contient des algorithmes simplifiés pour une évaluation rapide et approchée de l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère pour une plage limitée de conditions météorologiques et une variété limitée de configurations géométriques.

# 1 Affaiblissement linéique

On peut évaluer l'affaiblissement linéique dû à l'air sec et à la vapeur d'eau, depuis le niveau de la mer jusqu'à une altitude de 10 km, au moyen des algorithmes simplifiés ci-après, qui sont fondés sur un ajustement des courbes fournies par le calcul par sommation des contributions des raies d'absorption et qui donnent des résultats dont la différence avec les résultats des calculs plus précis vaut environ ±10% en moyenne aux fréquences éloignées des centres des principales raies d'absorption. La différence absolue entre les résultats de ces algorithmes et ceux de la méthode de sommation des contributions des raies d'absorption est généralement inférieure à 0,1 dB/km et atteint un maximum de 0,7 dB/km au voisinage de 60 GHz. Pour les altitudes supérieures à 10 km et dans les cas nécessitant une plus grande précision, il convient d'utiliser la méthode de sommation des contributions des raies d'absorption.

Pour l'air sec, l'affaiblissement γ*o* (dB/km) est donné par les formules suivantes:

Pour *f* ≤ 54 GHz:

 (22a)

Pour 54 GHz < *f* ≤ 60 GHz:

 (22b)

Pour 60 GHz < *f* ≤ 62 GHz:

 (22c)

Pour 62 GHz < *f* ≤ 66 GHz:

 (22d)

Pour 66 GHz < *f* ≤ 120 GHz:

 (22e)

Pour 120 GHz < *f* ≤ 350 GHz:

 (22f)

avec:

 (22g)

 (22h)

 (22i)

 (22j)

 (22k)

 (22l)

 (22m)

 (22n)

 (22o)

 (22p)

 (22q)

 (22r)

 (22s)

 (22t)

 (22u)

où:

*f* : fréquence (GHz)

*rp* = *ptot*/1013, où *ptot* représente la pression totale de l'air

*rt* = 288 / (273 + *t*)

*p* : pression (hPa)

*t* : température (°C), des valeurs de température moyennes peuvent être obtenues à partir des cartes fournies dans la Recommandation UIT-R P.1510 lorsqu'aucune donnée de température satisfaisante n'est disponible.

Pour la vapeur d'eau, l'affaiblissement γ*w* (dB/km) est donné par:

 (23a)

avec:

 (23b)

 (23c)

 (23d)

où ρ est la concentration en vapeur d'eau (g/m3).

La Fig. 5 montre l'affaiblissement linéique entre 1 et 350 GHz au niveau de la mer pour l'air sec et pour la vapeur d'eau à une concentration de 7,5 g/m3.

# 2 Affaiblissement sur un trajet

## 2.1 Trajets terrestres

Dans le cas d'un trajet horizontal ou d'un trajet légèrement incliné proche du sol, l'affaiblissement sur ce trajet, *A*, peut s'écrire:

 (24)

où *r*0 est la longueur du trajet (km).

FIGURE 5

Affaiblissement linéique dû aux gaz de l'atmosphère



## 2.2 Trajets obliques

Ce paragraphe contient des algorithmes simples pour le calcul de l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère le long de trajets obliques à travers l'atmosphère terrestre; ils sont fondés sur la définition d'une hauteur équivalente par laquelle on peut multiplier l'affaiblissement linéique calculé au § 1 pour obtenir l'affaiblissement sur le trajet dans la direction du zénith. Les hauteurs équivalentes dépendent de la pression et peuvent donc être utilisées pour déterminer l'affaiblissement dans la direction du zénith depuis le niveau de la mer jusqu'à une altitude d'environ 10 km. Les affaiblissements ainsi obtenus ont une précision de ±10% pour l'air sec et de ±5% pour la vapeur d'eau par rapport au niveau de la mer jusqu'à des altitudes d'environ 10 km sur la base de la pression, de la température et de la densité de vapeur d'eau correspondant à l'altitude visée. Pour des altitudes supérieures à 10 km et, en particulier, pour des fréquences situées à moins de 0,5 GHz des fréquences centrales des raies de résonance à toute altitude, il convient d'appliquer la procédure de l'Annexe 1. A noter que la fonction gaussienne dans la formule (25b), qui décrit la hauteur équivalente pour l'oxygène dans la bande des 60 GHz peut donner lieu à des taux d'erreur supérieurs à 10% sur certaines fréquences, étant donné que cette procédure ne permet pas de reproduire la structure indiquée dans la Fig. 7. Les formules ci‑dessous ont été obtenues à partir des valeurs de l'affaiblissement dans la direction du zénith calculées avec la procédure décrite dans l'Annexe 1, par intégration numérique des affaiblissements dans une largeur de bande de 500 MHz. Les valeurs de l'affaiblissement ainsi obtenues représentent donc dans la pratique des valeurs minimales approchées dans la bande des 50‑70 GHz. Pour les directions autres que celle du zénith, on peut déterminer l'affaiblissement sur le trajet au moyen des procédures décrites plus bas dans le présent paragraphe.

Pour l'air sec, la hauteur équivalente est donnée par:

 (25a)

où:

 (25b)

 (25c)

 (25d)

moyennant la contrainte suivante:

 (25e)

et pour la vapeur d'eau, la hauteur équivalente est:

 (26a)

pour *f* ≤ 350 GHz

 (26b)

L'affaiblissement en direction du zénith entre 50 et 70 GHz est une fonction compliquée de la fréquence, comme indiqué à la Fig. 7, et les algorithmes ci‑dessus pour une hauteur équivalente ne permettent, en général, qu'un calcul approximatif des niveaux minimums d'affaiblissement susceptibles d'être trouvés dans cette gamme de fréquences. Pour obtenir une plus grande précision, il convient d'appliquer la procédure prévue à l'Annexe 1.

La notion de hauteur équivalente s'appuie sur l'hypothèse d'une atmosphère exponentielle spécifiée par une hauteur d'échelle pour décrire la décroissance de la concentration en fonction de l'altitude. Il convient de noter que les hauteurs d'échelle aussi bien pour l'air sec que pour la vapeur d'eau peuvent varier avec la latitude, la saison et/ou le climat, et que les répartitions de la vapeur d'eau dans l'atmosphère réelle peuvent s'écarter considérablement de l'exponentielle, les hauteurs équivalentes étant alors modifiées en conséquence. Les valeurs indiquées au-dessus sont applicables jusqu'à des altitudes de 10 km environ.

L'affaiblissement total dans la direction du zénith est alors:

 (27)

La Fig. 6 montre l'affaiblissement total dans la direction du zénith au niveau de la mer ainsi que l'affaiblissement dû à l'air sec et à la vapeur d'eau, au moyen de l'atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier définie dans la Recommandation UIT‑R P.835. Entre 50 et 70 GHz, on peut obtenir une plus grande précision à partir de la courbe notée 0 km de la Fig. 7, qui a été obtenue par la méthode de sommation des contributions des raies d'absorption décrite dans l'Annexe 1.

### 2.2.1 Angles d'élévation compris entre 5° et 90°

#### 2.2.1.1 Trajets Terre vers espace

Pour un angle, ϕ, d'élévation compris entre 5° et 90°, on obtient l'affaiblissement sur un trajet en faisant intervenir une loi en cosécante comme suit:

Pour l'affaiblissement sur un trajet basé sur des données météorologiques de surface:

 (28)



Pour l'affaiblissement sur un trajet basé sur la densité de vapeur d'eau intégrée:

 (29)

où *Aw*( *P*) est donné au § 2.3.

#### 2.2.1.2 Trajets inclinés

Pour déterminer les valeurs de l'affaiblissement sur un trajet incliné entre une station située à l'altitude *h*1 et une autre station située à une altitude supérieure *h*2, lorsque les deux altitudes sont inférieures à 10 km au-dessus du niveau moyen de la mer, il convient de remplacer dans l'équation (28) les valeurs *ho* et *hw* respectivement par les valeurs  et  suivantes:

 (30)

 (31)

étant bien entendu que la valeur ρ de la concentration en vapeur d'eau utilisée dans la formule (23) est la valeur hypothétique au niveau de la mer calculée comme suit:

 (32)

où ρ1 est la valeur correspondant à l'altitude *h*1 de la station en question et la hauteur équivalente pour la vapeur d'eau est supposée être de 2 km (voir la Recommandation UIT-R P.835).

Les équations (30), (31) et (32) utilisent des normalisations différentes pour les hauteurs équivalentes en air sec et en vapeur d'eau. Tandis que l'on peut considérer la pression atmosphérique moyenne par rapport au niveau de la mer comme constante dans le monde entier (c'est-à-dire égale à 1 013 hPa), la concentration en vapeur d'eau non seulement possède une large étendue de variabilité climatique mais est mesurée au sol (c'est-à-dire à l'altitude de la station au sol). Pour les valeurs de concentration en vapeur d'eau mesurées au niveau du sol, voir la Recommandation UIT-R P.836.

### 2.2.2 Angles d'élévation compris entre 0° et 5°

#### 2.2.2.1 Trajets Terre vers espace

Dans ce cas, il convient d'appliquer les dispositions de l'Annexe 1 de la présente Recommandation. Cette même Annexe doit également être utilisée pour des angles d'élévation inférieurs à zéro.

#### 2.2.2.2 Trajets inclinés

L'affaiblissement sur un trajet incliné entre une station située à une altitude *h*1 et une altitude supérieure *h*2 (lorsque les deux altitudes sont inférieures à 10 km au-dessus du niveau moyen de la mer), peut être déterminé au moyen de l'équation suivante:

 

où:

*Re* : rayon équivalent de la Terre comprenant la réfraction, donné dans la Recommandation UIT-R P.834, exprimé en km (une valeur de 8 500 km est généralement acceptable dans le voisinage immédiat de la surface de la Terre)

ϕ1 : angle d'élévation à l'altitude *h*1

F : fonction définie par:

 (34)

 (35a)

 (35b)

 (35c)

étant bien entendu que la valeur ρ de la concentration en vapeur d'eau utilisée dans la formule (23) est la valeur hypothétique au niveau de la mer calculée comme suit:

 (36)

où ρ1 est la valeur correspondant à l'altitude *h*1 de la station en question et la hauteur équivalente pour la vapeur d'eau est supposée être égale à 2 km (voir la Recommandation UIT-R P.835).

Les valeurs de ρ1 mesurées au niveau du sol peuvent être consultées dans la Recommandation UIT‑R P.836. Les différences de formulation pour l'air sec et la vapeur d'eau sont expliquées à la fin du § 2.2.

FIGURE 6

Affaiblissement total et affaiblissement dû à l'air sec et à la vapeur d'eau  
au niveau de la mer dans la direction du zénith



FIGURE 7

Affaiblissement dû à l'oxygène dans la direction du zénith à partir des altitudes indiquées  
calculé tous les 50 MHz, y compris les fréquences centrales des raies  
(0 km, 5 km, 10 km, 15 km et 20 km)



## 2.3 Affaiblissement dû à la vapeur d'eau sur les trajets obliques

La méthode ci-dessus de calcul de l'affaiblissement dû à la vapeur d'eau sur les trajets obliques repose sur la connaissance du profil de la pression de vapeur d'eau (ou de sa concentration) le long du trajet. Si on connaît la densité de vapeur d'eau intégrée, *Vt*, le long du trajet, on peut utiliser une autre méthode. On peut exprimer comme suit l'affaiblissement total dû à la vapeur d'eau:

 dB (37)

où:

 : fréquence (GHz)

: 20,6 (GHz)

 = 780 (hPa)

 =  (g/m3)

 = (°C)

*Vt*(*P*): densité de vapeur d'eau intégrée au pourcentage de temps nécessaire (kg/m2 ou mm), qui peut être obtenue à partir des profils obtenus avec des données provenant de radiosonde ou à partir de mesures radiométriques ou dans la Recommandation UIT‑R P.836 (kg/m2 ou mm)

γ*W*(*f*, *p*, ρ, *t*): affaiblissement linéique en fonction de la fréquence, de la pression, de la densité de vapeur d'eau et de la température, calculé à partir de la formule (23a) (dB/km).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_