|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R P.833-8**  **(09/2013)** |
| **Ослабление сигналов растительностью** |
| **Серия P**  **Распространение радиоволн** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | **Распространение радиоволн** |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2014 г.

© ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R P.833-8

Ослабление сигналов растительностью

(Вопрос МСЭ-R 202/3)

(1992-1994-1999-2001-2003-2005-2007-2012-2013)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация содержит несколько моделей, позволяющих оценивать воздействие растительности на радиосигналы. Представлены модели, которые применяются к различным типам растительного покрова, к различным геометрическим формам трасс, что позволяет рассчитывать ослабление сигналов, проходящих через растительность. Рекомендация содержит также измеренные данные по динамике замираний в растительности и характеристикам разброса задержки в распространении сигнала.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что ослабление сигналов растительностью может быть важным фактором в некоторых практических ситуациях,

рекомендует,

чтобы при оценке ослабления при прохождении через растительность в полосе частот от 30 МГц до 60 ГГц использовалась информация, представленная в Приложении 1.

Приложение 1

# 1 Введение

Ослабление за счет растительности при определенных обстоятельствах может быть весьма важным фактором как для наземных систем, так и для систем связи Земля-космос. Однако многообразие условий и типов лиственного покрова затрудняют разработку универсальной процедуры прогнозирования ослабления. Кроме того, недостает сопоставимых экспериментальных данных.

Модели, описываемые в последующих разделах, применимы в конкретных диапазонах частоты для различных типов геометрии трассы.

# 2 Препятствие, создаваемое лесистой местностью

## 2.1 Наземные трассы с одним терминалом, расположенным в лесистой местности

На наземных радиотрассах с одним терминалом, расположенным в лесу или в другом месте с обильной растительностью, дополнительные потери за счет растительности можно описать с помощью двух основных параметров:

– коэффициента погонного ослабления (дБ/м), обусловленного, прежде всего, рассеянием энергии за пределами радиотрассы, который измеряется на очень коротких трассах;

– общего максимального дополнительного ослабления на радиотрассе за счет растительности (дБ), учитывающего влияние других механизмов, включая распространение земной волны над верхней частью растительного массива и прямое рассеяние в пределах этого массива.

На рис. 1 передатчик находится вне леса, а приемник – на некотором расстоянии, *d*, в лесу. Дополнительное ослабление, *Aev*, за счет растительности можно определить как

*Aev* = *Am* [ 1 – exp (– *d* γ / *Am*) ], (1)

где:

*d* : длина участка трассы, проходящего по лесу (м);

γ : погонное ослабление для очень коротких трасс, проходящих через растительный массив (дБ/м);

*Am* : максимальное ослабление для одного терминала при определенном типе и дальности распространения в растительности (дБ).

Рисунок 1

Типичная радиотрасса, проходящая по лесистой местности



Важно заметить, что за дополнительное ослабление, *Aev*, принимаются не потери в свободном пространстве, а ослабление, обусловленное всеми остальными механизмами. Таким образом, если бы геометрия трассы, изображенной на рис. 1, была такой, что полного просвета Френеля не существовало бы, то за *Aev* принималось бы дополнительное ослабление по отношению к свободному пространству и дифракционным потерям. Аналогичным образом, если бы частота была достаточно высокой, чтобы сделать поглощение в газах ощутимым, то *Aev* выражалось бы в дополнительном поглощении в газах.

Следует также отметить, что *Am* эквивалентно потерям за счет местных помех, которые характерны для терминала, испытывающего затенение от некоторых форм земной поверхности или местных отражающих предметов.

Величина погонного ослабления, γ (дБ/м), обусловленного растительностью, зависит от типа и от плотности растительности. На рис. 2 даны примерные значения ослабления в зависимости от частоты.

На рис. 2 показаны типичные значения погонного ослабления, полученные в результате разнообразных измерений на трассах, проходящих в лесу, в диапазоне частот от 30 МГц до примерно 30 ГГц. Ниже примерно 1 ГГц вертикально поляризованные сигналы имеют тенденцию испытывать более сильное ослабление, чем сигналы с горизонтальной поляризацией, что объясняется рассеянием от стволов деревьев.

рИСУНОК 2

Погонное ослабление, обусловленное лесистой местностью



Подчеркнем, что ослабление за счет растительности сильно меняется из-за изменчивости самого растительного массива и широкого диапазона пород деревьев, густоты и содержания влаги, полученного на практике. Значения, приведенные на рис. 2, следует считать просто наиболее типичными.

На частотах порядка 1 ГГц погонное ослабление за счет листьев деревьев оказывается на 20% выше (дБ/м), чем в случае деревьев без листвы. Величина ослабления может меняться и в результате движения листвы деревьев, например, при ветре.

Величина максимального ослабления, *Am*, ограничена рассеянием земной волны и зависит от типа и плотности растительности, а также диаграммы направленности антенны терминала, расположенного в пределах растительного массива и расстояния по вертикали между антенной и верхней частью растительного массива.

Измерения в диапазоне частот 105–2200 МГц проводились в условиях хвойно-лиственной растительности (смешанный лес) под Санкт-Петербургом (Россия) на трассах, изменяющихся по длине от нескольких сотен метров до 7 км с различными породами деревьев со средней высотой 16 м. Результаты в целом соответствовали уравнению (1) с постоянными погонного и максимального ослабления, приведенными в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Частота (МГц) и поляризация | | | | |
| Частота, МГц | 105,9 горизонтальная | 466,475 наклонная | 949,0 наклонная | 1 852,2 наклонная | 2 117,5 наклонная |
| *γ* (дБ/м) | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,34 |
| *Аm* (дБ) | 9,4 | 18,0 | 26,5 | 29,0 | 34,1 |

Зависимость *Am* (дБ) от частоты имеет вид:

, (2)

где *f* – частота (МГц), определенная из различных экспериментов:

− Измерения в диапазоне частот 900–1800 МГц, выполненные в парке с тропическими деревьями в Рио-де-Жанейро (Бразилия) при средней высоте деревьев 15 м, привели к значениям *A*1 = 0,18 дБ и α = 0,752. Высота приемной антенны составляла 2,4 м.

− Измерения в диапазоне частот 900–2200 МГц, выполненные в лесу вблизи Мулхауза (Франция) на трассах, изменяющихся по длине от нескольких сотен метров до 6 км, с различными породами деревьев со средней высотой 15 м, привели к значениям *A*1 = 1,15 дБ и α = 0,43. Приемная антенна в лесу представляла собой несимметричный вибратор λ/4, установленный на автомобиле на высоте 1,6 м, а передающей антенной служил симметричный вибратор λ/2 на высоте 25 м. Стандартное отклонение результатов измерений составляло 8,7 дБ. Наблюдались сезонные изменения величиной 2 дБ на 900 МГц и 8,5 дБ на 2200 МГц.

− Измерения в диапазоне частот 105,9–2117,5 МГц, выполненные в двух лесопарковых зонах с хвойно-лиственной растительностью (смешанный лес) в Санкт-Петербурге (Россия) с деревьями высотой от 12 до 16 м и средним расстоянием между ними примерно 2–3 м, что соответствует плотности 20–10 деревьев/100 м2, привели к значениям *A*1 = 1,37 дБ и α = 0,42. Для приема сигналов использовалась антенна, представлявшая собой четвертьволновый вибратор, установленный на высоте 1,5 м над уровнем земли. Расстояние между антенной приемника и антенной передатчика составляло от 0,4 до 7 км, а трассы для измерения были выбраны так, чтобы между этими антеннами имелась линия прямой видимости без каких‑либо препятствий, а только покрытая лесистой местностью, в отношении которой должны были проводиться измерения. Были выполнены различные этапы эксперимента при аналогичных метеоусловиях: сухая погода, ветер скоростью от 0 до 7 м/с.

## 2.2 Спутниковые наклонные трассы

Типичная радиотрасса в лесистой местности

На рис. 3 передатчик (TX) и приемник (RX) находятся за пределами лесистой местности. Соответствующие параметры следующие:

− длина трассы с растительностью, *d*;

− средняя высота деревьев, *hv*;

− высота антенны Rx над землей, *ha*;

− угол места радиотрассы, θ;

− расстояние от антенны до придорожной лесистой местности, *dw*.

РИСУНОК 3

Типичная радиотрасса в лесистой местности: длина трассы с растительностью, *d*,  
средняя высота деревьев, *hv*, высота антенны Rx над землей, *ha*, угол места радиотрассы, θ,  
и расстояние от антенны до придорожной лесистой местности, *dw*



Для описания потерь на ослабление *L* при распространении вдоль горизонтальной или наклонной трассы, покрытой зеленой растительностью, предлагается следующая модель:

*L* (дБ) = *A* *f B* *d C*(θ + *E*)*G*, (3)

где:

*f*: частота (МГц);

*d*: глубина растительности (м);

θ: угол места (градусы);

*A*, *B*, *C*, *E* и *G*: параметры, определенные эмпирически.

Измерения, выполненные в хвойной лесистой местности в Австрии, дали следующий результат:

*L* (дБ) = 0,25 *f*0,39 *d*0,25 θ0,05.(4)

# 3 Затенение от одного дерева

## 3.1 На частоте 1 ГГц или ниже

Уравнение (1) неприменимо, если радиотрасса испытывает затенение от одного дерева, а оба терминала находятся вне растительного массива, как, например, в случае, если трасса пересекает крону одного дерева. На ОВЧ и УВЧ, где погонное ослабление сравнительно невелико, и особенно в тех случаях, когда участок трассы, пересекающий растительность, короток, подобную ситуацию можно приближенно описать с помощью погонного ослабления и максимально допустимого значения общих дополнительных потерь:

, (5)

где:

*d* : длина участка трассы, пересекающего крону дерева (м);

γ: погонное ослабление для очень коротких трасс, проходящих через растительность (дБ/м);

и *Aet* ≤ : наименьшего значения дополнительного ослабления для других трасс (дБ).

Ограничение на максимальную величину *Aet* необходимо из-за того, что когда погонное ослабление достаточно велико, то вокруг покрытого растительностью участка существует трасса с меньшим ослаблением. Примерную величину минимального ослабления для других трасс можно рассчитать, исходя из предположения, что крона дерева представляет собой тонкий дифракционный экран конечной ширины, и используя метод, описанный в Рекомендации МСЭ-R P.526.

Подчеркнем, что уравнение (5) вместе с максимально допустимым значением *Aet* является всего лишь аппроксимацией. Как правило, оно дает завышенные результаты при расчете дополнительных потерь, обусловленных растительностью. Поэтому оно наиболее полезно для приближенных оценок дополнительных потерь в процессе планирования служб. Если же его использовать для оценки затухания мешающего сигнала, то оно может дать сильно заниженные результаты помех.

## 3.2 Выше 1 ГГц

На наземных трассах для расчета влияния одного дерева должен применяться метод на основе RET, описанный в п. 3.2.1.

На наклонных трассах для расчета влияния одного дерева должен применяться метод на основе теории многолучевого рассеяния, описанный в п. 3.2.2.

### 3.2.1 Наземная трасса

Для того чтобы оценить общее поле, вначале вычисляются, а затем объединяются дифрагированные, отраженные от земли составляющие и составляющие рассеяния при прохождении через растительность.

Дифрагированные составляющие состоят из составляющих над верхней частью растительности, а также составляющих, которые огибают края растительного массива. Эти, а также отраженные от земли составляющие вычисляются с использованием Рекомендаций МСЭ-R. Проходящая через растительность или рассеянная составляющая вычисляется с использованием модели, основанной на теории переноса энергии излучения (RET).

#### 3.2.1.1 Расчет составляющей, дифрагируемой над верхней частью растительного массива

Дифракционные потери, *Ltop*, испытываемые на трассе сигнала, дифрагируемого над растительностью, могут рассматриваться как дифракция над двойным изолированным клиновидным препятствием для геометрии, определенной на рис. 4.

РИСУНОК 4

Составляющая, дифрагируемая над верхней частью растительного массива



Указанные потери вычисляются следующим образом:

, (6)

где *GTx*(φ) и *GRx*(φ) – потери, определяемые углами, под которыми дифрагированная волна покидает передающую антенну и поступает на приемную антенну соответственно. *Ltop\_diff*–это общие дифракционные потери, вычисленные с использованием метода Рекомендации МСЭ-R P.526 для двойных изолированных кромок препятствий.

#### 3.2.1.2 Вычисление составляющих, которые огибают края растительного массива

Дифракционные потери, *Lsidea* и *Lsideb*, испытываемые сигналом, дифрагируемым вокруг растительного массива, могут опять же рассматриваться как дифракция над двойным изолированным клиновидным препятствием для геометрии, определенной на рис. 5.

РИСУНОК 5

Составляющие, дифрагируемые вокруг растительного массива



Потери вычисляются с использованием уравнений (7) и (8):

 (7)

и

, (8)

где *GTx*(φ*a*,*b*) и *GRx*(φ*a*,*b*) – потери, определяемые углами, под которыми дифрагируемая волна покидает передающую антенну и поступает на приемную антенну, для сторон a и b соответственно. *Ldiff\_sidea* и *Ldiff\_sideb* – это общие дифракционные потери вокруг каждой стороны, вычисленные с использованием метода Рекомендации МСЭ-R P.526 для двойных изолированных кромок препятствий.

#### 3.2.1.3 Вычисление составляющей, отраженной от земли

Предполагается, что рассматриваемая трасса достаточно коротка для того, чтобы отраженная от земли волна могла моделироваться с помощью геометрии, показанной на рис. 6.

РИСУНОК 6

Составляющая, отраженная от земли



Для вычисления потерь, испытываемых отраженной от земли волной на входе приемника, можно произвести расчет коэффициента отражения, *R*0, отраженного от земли сигнала при заданном угле скольжения, θ*g*. Это – стандартный метод, который описывается в Рекомендации МСЭ-R P.1238. Значения диэлектрической проницаемости и проводимости взяты из Рекомендации МСЭ-R P.527.

Потери, испытываемые отраженной от земли волной, *Lground*, далее определяются как

, (9)

где *GGRx*(ϕ) и *GTx*(ϕ) – потери, определяемые углами, под которыми отраженная волна покидает передающую антенну и поступает на приемную антенну соответственно.

#### 3.2.1.4 Вычисление проходящей через растительность или рассеянной составляющей

Для составления точных прогнозов дополнительного ослабления растительностью, пользователь должен ввести в уравнение RET (уравнение (10)) следующие параметры:

α: отношение мощности, рассеянной в прямом направлении, к общей рассеянной мощности;

β: ширина луча фазовой функции (градусы);

στ: объединенный коэффициент поглощения и рассеяния;

*W*: альбедо;

Δγ*R*: ширина луча приемной антенны (градусы);

*d*: расстояние, проходимое волной в растительном массиве (м).

При заданных входных параметрах – частоты (ГГц), типичного размера листьев моделируемой растительности и индекса площади листьев (LAI) различных пород деревьев – из таблиц параметров RET (таблицы 3–6) можно получить ближайшие значения α, β, *W* и στ.Если эти параметры недоступны, то следует принять ближайшее подходящее значение из пород деревьев, указанных в таблицах.

Эти четыре табличных параметра, наряду с частотой и значением Δγ3дБ, шириной лучаприемной антенны по уровню 3 дБ, затем используются в модели RET.

Ослабление, вызванное рассеянием при прохождении сигнала через растительность, *Lscat*, далее определяется как:

, (10)

где:

: ширина луча приемной антенны по уровню 3 дБ;

*m*: порядок первого члена *I*1 не будет существенно меняться для *m* > 10 (поэтому для большинства случаев *M* = 10);

: оптическая плотность τ в функции расстояния *z*:

;

;

; (11)

.

Коэффициенты ослабления, *sk*, определяются согласно характеристическому уравнению:

,

где:

, (*n* = 1, …, *N*-1), и , (12)

где *N* – нечетное целое число, выбираемое в качестве компромисса для времени вычисления. Большие значения *N* приведут к резкому увеличению времени вычисления. Приемлемые значения определены как 11 ≤ *N* ≤ 21. Левая сторона уравнения (10) будет равна 1 для значений *s*, которые представляют собой корни этого уравнения. Это даст *N* + 1 корней, для которых применяется следующее соотношение:

.

Коэффициенты амплитуды, *Ak*, определяются системой линейных уравнений, заданных в виде:

                для  (13)

где:

μ*n* =;

δ*n* = 0 для 

и

δ*n* = 1 для 

#### 3.2.1.5 Комбинация отдельных составляющих

Общие потери, *Ltotal*, испытываемые сигналом, распространяющимся через деревья, в этом случае определяются комбинацией отдельных составляющих потерь:

. (14)

ТАБЛИЦА 2

Параметры растительности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конский каштан | Серебристый клен | | Лондонский платан | | Липа обыкновенная | | Клен сикамор | |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы |
| LAI |  | 1,691 |  | 1,930 |  | 1,475 |  | 1,631 | 0,483 |
| Размер листьев (м) | 0,300 | 0,150 |  | 0,250 |  | 0,100 |  | 0,150 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопастный | Сосна корейская | Гималайский кедр | Платан американский | Пирамидальная секвойя |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| LAI | 2,08 | 1,45 | 1,95 |  |  |  |  |
| Размер листьев (м) | 0,1 × 0,055 | 0,05 × 0,08 | 0,07 × 0,085 | 0,001 × 0,1 | 0,001 × 0,046 | 0,22 × 0,16 | 0,035 × 0,078 |

Японская вишня: Prunus serrulata var. spontanea

Липа обыкновенная: Tilia x. Europaea

Пирамидальная секвойя: Metasequoia glyptostroboides

Гинкго: Gingkgo biloba

Конский каштан: Aesculus hippocastanum L

Гималайский кедр: Cedrus deodara

Лондонский платан: Platanus hispanica muench

Сосна корейская: Pinus Koraiensis

Платан американский: Platanus occidentalis

Серебристый клен: Acer saccharinum L

Клен сикамор: Acer pseudoplatanus L

Клен трехлопастный: Acer buergerianum

ТАБЛИЦА 3

Подобранные значения α в зависимости от частоты/породы деревьев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Конский каштан | Серебристый клен | | Лондонский платан | | Липа обыкновенная | | Клен сикамор | |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы |
| 1,3 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,95 |  | 0,95 |
| 2 | 0,75 |  | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 2,2 |  |  | 0,95 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,85 | 0,90 |  | 0,70 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |
| 37 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,80 |  | 0,25 |  |  |  | 0,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопастный | Сосна корейская | Гималайский кедр | Платан американский | Пирамидальная секвойя |
| С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| 1,5 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,70 | 0,48 | 0,95 | 0,93 |
| 2,5 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,82 |
| 3,5 | 0,30 | 0,90 | 0,95 | 0,74 | 0,92 | 0,85 | 0,85 |
| 4,5 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 0,72 | 0,91 | 0,75 | 0,89 |
| 5,5 | 0,40 | 0,95 | 0,90 | 0,73 | 0,96 | 0,70 | 0,82 |
| 12,5 | 0,20 | 0,16 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,71 | 0,21 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Размер листвы в метрах. | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 4

Подобранные значения β в зависимости от частоты/породы деревьев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Конский каштан | Серебристый клен | | Лондонский платан | | Липа обыкновенная | | Клен сикамор | |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы |
| 1,3 | 21 | 14 | 43 | 42 | 16 | 76 | 50 |  | 70 |
| 2 | 80 |  | 31 | 49 |  |  | 60 |  | 62 |
| 2,2 |  |  | 25 | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | 69 | 58 |  | 100 | 19 | 78 | 48 |  | 44 |
| 37 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 48 |  | 2 |  |  |  | 59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопастный | Сосна корейская | Гималайский кедр | Платан американский | Пирамидальная секвойя |
| С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| 1,5 | 28,65 | 57,30 | 18,47 | 70 | 51,5 | 61 | 44 |
| 2,5 | 36,89 | 57,30 | 45,34 | 55 | 77,5 | 23 | 71 |
| 3,5 | 57,30 | 114,59 | 13,43 | 72 | 103 | 105 | 65 |
| 4,5 | 28,65 | 114,59 | 57,30 | 71 | 94 | 65 | 34 |
| 5,5 | 28,65 | 229,18 | 114,59 | 75 | 100 | 77 | 77 |
| 12,5 | 3,58 | 3,38 | 4,25 | 4,37 | 3,54 | 2,36 | 2,57 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Размер листвы в метрах. | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 5

Подобранные значения альбедо в зависимости от частоты/породы деревьев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Конский каштан | Серебристый клен | | Лондонский платан | | Липа обыкновенная | | Клен сикамор | |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы |
| 1,3 | 0,25 | 0,95 | 0,25 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,85 |
| 2 | 0,55 |  | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 2,2 |  |  | 0,95 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,75 | 0,95 |  | 0,95 |
| 37 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,80 |  | 0,50 |  |  |  | 0,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопастный | Сосна корейская | Гималайский кедр | Платан американский | Пирамидальная секвойя |
| С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| 1,5 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,78 | 0,43 | 0,88 | 0,98 |
| 2,5 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,71 | 0,71 | 0,97 |
| 3,5 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,71 | 0,87 | 0,84 | 0,93 |
| 4,5 | 0,83 | 0,30 | 0,95 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,99 |
| 5,5 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,75 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| 12,5 | 0,97 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,25 | 0,99 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Размер листвы в метрах. | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 6

Подобранные значения στ в зависимости от частоты/породы деревьев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Конский каштан | Серебристый клен | | Лондонский платан | | Липа обыкновенная | | Клен сикамор | |
| С листвой | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы | С листвой | Без листвы |
| 1,3 | 0,772 | 0,241 | 0,139 | 0,147 | 0,221 | 0,22 | 0,591 |  | 0,360 |
| 2 | 0,091 |  | 0,176 | 0,203 |  |  | 0,692 |  | 0,249 |
| 2,2 |  |  | 0,377 | 0,244 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,124 | 0,321 |  | 0,750 | 0,459 | 0,56 | 0,757 |  | 0,179 |
| 37 |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,567 |  | 0,498 |  |  |  | 0,647 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопастный | Сосна корейская | Гималайский кедр | Платан американский | Пирамидальная секвойя |
| С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| 1,5 | 0,40 | 0,30 | 0,47 | 0,215 | 0,271 | 0,490 | 0,261 |
| 2,5 | 1,10 | 0,49 | 0,73 | 0,617 | 0,402 | 0,486 | 0,350 |
| 3,5 | 0,30 | 0,21 | 0,73 | 0,334 | 0,603 | 0,513 | 0,370 |
| 4,5 | 0,46 | 0,20 | 0,27 | 0,545 | 0,540 | 0,691 | 0,266 |
| 5,5 | 0,48 | 0,24 | 0,31 | 0,310 | 0,502 | 0,558 | 0,200 |
| 12,5 | 0,74 | 0,18 | 0,47 | 0,500 | 0,900 | 0,170 | 0,440 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Размер листвы в метрах. | | | | | | | |

РИСУНОК 7

Ослабление для площади облучения 0,5 м2 и 2 м2: a) при наличии листвы, b) без листвы\*



# 

### 3.2.2 Наклонные трассы

Для наклонных трасс рекомендуется использовать следующий пошаговый метод расчета общих потерь, связанных с деревом, – коэффициент Райса и мелкомасштабную интегральную функцию распределения мощности принимаемого сигнала.

Модель имеет следующие входные параметры (см. рис. 8 для определения геометрии):

*R*: радиус кроны (м);

*H*: высота кроны (м);

: угол места (падения) к кроне (радианы);

: азимут (падения) к кроне (радианы);

: азимут рассеивания (радианы);

*f*: частота (ГГц, от 1 до 100 ГГц);

*dTRx*: расстояние по горизонтали от приемной антенны до дерева (м);

*hT*: высота основания кроны (м);

*hRx*: высота приемной антенны (м, не должна превышать *hT + H/*2),

канал поляризации (*V*, *H*, *RHCP* or *LHCP*).

РИСУНОК 8

Определение геометрии



*Этап 1.* Вычислить θ*s* – угол места рассеяния (радианы):

. (15)

*Этап 2.* Определить характеристики ветвей и листьев:

*a*: радиус (метры);

*h*: длина (метры);

ε*r*: диэлектрическая постоянная;

ρ: плотность (м–3).

Если *a*, *h* и ρнеизвестны, использовать значения, приведенные в таблице 7, которые соответствуют обыкновенному дубу.

ТАБЛИЦА 7

Измеренные значения размера и плотности ветвей и листьев дуба в Бокстеле, Нидерланды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип рассеивающего элемента | Радиус (см) | Длина/толщина (см) | Численная плотность (м–3) |
| Ветвь (1)  Ветвь (2)  Ветвь (3)  Ветвь (4)  Ветвь (5)  Лист | 11,4  6,0  2,8  0,7  0,2  3,7 | 131  99  82  54  12  0,02 | 0,013  0,073  0,41  5,1  56  420 |

Если диэлектрические постоянные для ветвей и листьев неизвестны, их можно вычислить следующим способом:

– листья:

; (16)

– ветви:

, (17)

где ε*ˈb* и tan δ*b* вычисляются на частоте *f* путем линейной интерполяции значений, приведенных в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8

Диэлектрическая постоянная и тангенс диэлектрических потерь дерева на влажность,   
концентрация = 40% и температура = 20 °C

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (ГГц) | 1 | 2,4 | 5,8 | 100 |
| ε*ˈb* | 7,2 | 6,2 | 6,0 | 5,3 |
| tan δ*b* | 0,29 | 0,30 | 0,37 | 0,43 |

*Этап 3.* Определить длину волны λ (м):

. (18)

*Этап 4*. Для каждой категории ветвей и для категории листьев рассчитать тензоры рассеяния амплитуды для следующих значений ориентации ветвей и листьев по азимуту и углу места:

азимут:  при 0 ≤ *i*φ ≤ 5

угол места:  при 0 ≤ *i*θ ≤ 5, где βmax = π/4 для ветвей категории (1) и (2) и βmax = π/2 для ветвей категории (3), (4), (5) и листьев.

*Этап 4.1.* Рассчитать углы падения и вылета в локальном базисе рассеивающего элемента θ*i,sc*, φ*s,sc*, θ*s,sc* и φ*s,sc*:

 (19)

*Этап 4.2.* Рассчитать тензоры рассеяния амплитуды локального базиса *fvv*, *fvh*, *fhv* и *fhh* для каждой категории ветвей и листьев:

– ветви, для которых  и листья:

 (20)

где:

 (21)

где:

– ветви:

 (22)

– листья:

 (23)

 (24)

– ветви, для которых 

, (25)

где:

 (26)

 (27)

 (28)

где:

 (29)

 (30)

 (31)

 (32)

 функция Бесселя первого рода *n*-го порядка;

 функция Гаккеля *n*-го порядка.

*Этап 4.3.* Рассчитать коэффициенты вращения базиса:

 (33)

*Этап 4.4.* Рассчитать матрицу тензоров рассеяния опорного базиса *FVV*, *FVH*, *FHV* и *FHH* для каждой категории ветвей и листьев:

 (34)

*Этап 4.5.* Рассчитать тензор рассеяния амплитуды опорного базиса  для поляризации линии для каждой категории ветвей и листьев:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вертикальная поляризация: |  | (35) |
| Горизонтальная поляризация: |  |
| Правосторонняя круговая поляризация: |  |
| Левосторонняя круговая поляризация: |  |

*Этап 5.* Для каждой категории ветвей и для категории листьев рассчитать первый и второй моменты амплитуды рассеяния:

, (36)

где  вычисляется по формуле трапеций с учетом того, что:



 = 







*Этап 6.* Повторить *этапы с 4.1* по *4.5*, используя  и  для расчета

. (37)

*Этап 7.* Рассчитать эквивалентную амплитуду рассеяния и эквивалентное эффективное сечение рассеяния на удельный объем кроны:

 (38)

. (39)

*Этап 8.* Рассчитать мнимую часть постоянной эффективного распространения внутри  
кроны, :

. (40)

*Этап 9.* Рассчитать погонное ослабление кроны дерева в децибелах на метр (дБ/м):

. (41)

*Этап 10.* Рассчитать диффузную многолучевую мощность, связанную с уровнем прямой видимости, *mp* = 2σ2:

, (42)

где  вычисляется по формуле трапеций с учетом того, что:

 (43)

где ; (44)

 (45)

где ; (46)



*Этап 11.* Рассчитать геометрическую длину трассы, проходящей через дерево, *ltree* (м).

*Этап 11.1.* Рассчитать δ:

 (47)

*Этап 11.2.* Рассчитать *ltree*:

• если δ ≤ 0: *ltree* = 0;

• если δ > 0:

. (48)

*Этап 12.* Рассчитать мощность прямой трассы, связанную с уровнем прямой видимости, *a*2:

. (49)

*Этап 13.* Рассчитать мощность общей трассы, связанную с уровнем прямой видимости, *ptot*:

 (50)

*Этап 14.* Рассчитать коэффициент Райса *K* (дБ):

. (51)

*Этап 15.* Рассчитать интегральную функцию распределения мелкомасштабной мощности при помощи распределения Накагами-Райса, определенного в Рекомендации МСЭ‑R P.1057:

. (52)

# 4 Деполяризация

Результаты предыдущих измерений на частоте 38 ГГц позволили сделать предположение, что деполяризация за счет растительности может быть достаточно велика, то есть передаваемый кроссполяризованный сигнал может быть того же порядка, что и сигнал основной поляризации, распространяющийся через растительный массив. Однако при больших дальностях проникновения, что как раз и необходимо для возникновения такой ситуации, ослабление будет так велико, что оба сигнала, как кроссполяризованный, так и с основной поляризацией, окажутся ниже динамического диапазона приемника.

# 5 Динамические эффекты

Было отмечено, что когда линия связи проходит через растительность, амплитуда принимаемого сигнала претерпевает быстрые изменения при перемещениях растительности. Основной причиной такого перемещения является ветер, и измерения на частотах 38 и 42 ГГц показали, что между частотой амплитудных флуктуаций и скоростью ветра наблюдается сильная корреляция.

При рассмотрении эффектов влияния растительности очевидно, что окружающая обстановка не будет находиться в статическом состоянии. Вдоль трассы сигнала в направлении местоположения приемника могут находиться одно или несколько деревьев, которые не дадут среднего ослабления, достаточного для уменьшения уровня принимаемого сигнала ниже системного предела. Однако было обнаружено, что когда деревья находятся в движении, уровень сигнала меняется в динамическом режиме в большом диапазоне значений, создавая условия невозможности обслуживания. Был проведен ряд измерений уровня сигнала, проходящего через деревья, в функции времени, и результаты измерений показали среднее снижение уровня сигнала примерно 20 дБ на одно дерево. Была отмечена значительная изменчивость сигнала с частыми пропаданиями сигнала при его ослаблении до 50 дБ, продолжающимися в течение примерно 10 мс.

Было отмечено, что глубокая нулевая структура, наблюдаемая во время серии измерений, может создаваться только за счет взаимодействия ряда составляющих рассеяния при прохождении через растительность. Для имитации этого механизма распространения было рассчитано суммарное поле от ряда источников рассеяния, расположенных произвольным образом вдоль линии, касательной к трассе. Чтобы получить результирующий сигнал с соответствующей изменчивостью во времени, расположение каждого источника рассеяния было изменено согласно синусоиде, чтобы имитировать движение веток деревьев при воздействии ветра. Частота и степень изменчивости мест расположения источников рассеяния возрастали при увеличении скорости ветра. Данная модель приемлемым образом соответствовала наблюдениям.

Моделированные временные ряды и значения стандартных отклонений амплитуды сигналов в зависимости от скоростей ветра, изменяющихся в диапазоне от 0 до 20 м/с, представлены на рис. 9 в сравнении с данными измерений.

РИСУНОК 9

Стандартное отклонение измеренных и моделированных временных рядов  
на частоте 40 ГГц в функции скорости ветра



Для получения простого линейного приближения стандартное отклонение σ моделируется следующим образом:

 (53)

где *v* – скорость ветра (м/с).

Следует отметить, что несмотря на тот факт, что этот тип модели демонстрирует присущую ей зависимость от частоты, различия в длинах трасс при прохождении сигналов сквозь деревья невелики, и в типовой полосе пропускания 40 МГц появятся плавные (амплитудные) замирания. Быстрые замирания обусловлены изменчивостью среды распространения во времени.

В таблице 9 представлены типичные данные для средних значений и стандартных отклонений уровней ослабления, измеренных на частоте 38 ГГц для трех типов деревьев в условиях безветрия и при сильном ветре.

ТАБЛИЦА 9

Динамика замираний в растительности, измеренная на частоте 38 ГГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дерева | | Куст шиповника (диаметр 2 м) | Яблоня (диаметр 2,8 м) | Сосна (диаметр 1,5 м) |
| Безветрие | Средние потери (дБ) | 8,6 | 17,4 | 7,7 |
| Стандартное отклонение (дБ) | 2,0 | 2,8 | 2,2 |
| Сильный ветер | Средние потери (дБ) | 11,7 | 17,8 | 12,1 |
| Стандартное отклонение (дБ) | 4,4 | 4,2 | 4,3 |

# 6 Характеристики разброса по задержке, обусловленного растительностью

Сигнал, поступающий через растительный покров, состоит из многотрассовых компонентов из-за эффекта рассеяния. Сигнал на входе принимается с разбросом по задержке. Такой разброс по задержке может оказывать существенное влияние на широкополосные цифровые системы связи и поэтому важно иметь возможность прогнозировать характеристики разброса по задержке, вызванного распространением сигнала через растительность.

Данные, содержащиеся в таблице 10, основаны на результатах измерения широкополосных частот в Республике Корея. Характеристики временной области были получены для сигнала несущей частоты полосы 3,5 ГГц, модулированного методом импульсной модуляции в 1,5 нс. Ширина полосы получаемого сигнала с импульсной модуляцией на уровне 1,5 дБ составляет 0,78 ГГц.

ТАБЛИЦА 10

Характеристики задержек при прохождении сигнала через растительность

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Гинкго | Японская вишня | Клен трехлопаст-ный | Сосна корейская | Гималай-ский  кедр | Платан американ-ский | Пирами-дальная секвойя |
| С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой | С листвой |
| Глубина растительности (м) | 5,4 | 6,2 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 6,5 | 4,7 |
| Разброс по задержке (нс) | 7,27 | 8,23 | 5,89 | 6,62 | 6,39 | 2,56 | 6,56 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_