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	مكتب الاتصالات الراديوية (BR)


	الرسالة المعممة
CCRR/81
	17 أبريل 2026

	

	

	إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

	

	

	الموضوع:
	مشاريع القواعد الإجرائية


تحية طيبة وبعد،
في اجتماعها الواحد بعد المائة، وافقت لجنة لوائح الراديو (RRB) على الجدول الزمني للموافقة على مشاريع القواعد الإجرائية الجديدة والمعدلة الواردة في الوثيقة RRB26-2/1. ووفقاً لذلك، أعد المكتب مجموعة من مشاريع القواعد الإجرائية الجديدة أو المعدلة الملحقة بهذه الرسالة المعممة:
[bookmark: _Hlk172802793]–	الملحق 1: إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن رقم 1.28.11 وما يترتب على ذلك من تعديل على القواعد الإجرائية الحالية بشأن الرقم 43A.11؛
–	الملحق 2: تعديل على القواعد الإجرائية الحالية بشأن الرقم 16.21؛
–	الملحق 3: إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن القرار 679 (WRC‑23)؛
–	الملحق 4: إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن الرقمين 564A.5 و565.5.
ووفقاً لأحكام الرقم 17.13 من لوائح الراديو، تُعرض مشاريع القواعد الإجرائية هذه على الإدارات للتعليق عليها قبل تقديمها إلى لجنة لوائح الراديو عملاً بالرقم 14.13. وكما هو موضح في الرقم 12A.13 د) من لوائح الراديو، يجب أن تصل أي تعليقات ترغبون في تقديمها إلى المكتب في موعد أقصاه 1 يونيو 2026، الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق، لكي يتم النظر فيها في الاجتماع الثاني بعد المائة للجنة لوائح الراديو، المقرر عقده في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2026. ‏وينبغي إرسال التعليقات بالبريد الإلكتروني إلى العنوان: rrb@itu.int.


ويبقى مكتب الاتصالات الراديوية على استعداد لتزويد إدارتكم بأي توضيحات قد تحتاجون إليها.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
ماريو مانيفيتش
المدير
الملحقات:	4
التوزيع:
-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد	
-	أعضاء لجنة لوائح الراديو

الملحق 1
إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن الرقم 1.28.11 وما يترتب على ذلك من تعديل على القواعد الإجرائية الحالية بشأن الرقم 43A.11
القواعد المتعلقة
بالمادة من 11 لوائح الراديو
ADD
1.28.11
يهدف هذا الحكم إلى تمكين الإدارات من التشاور فيما بينها في حال تضمنت بطاقة تبليغ عن نظام ساتلي غير خاضع للتنسيق بموجب القسم II من المادة 9 تغييرات على الخصائص المقدمة مبدئياً في النشر المسبق للمعلومات. غير أن هذا الحكم لا يتناول التعديلات المقدمة بموجب الرقم 43A.11 على الخصائص المُبلغ عنها لهذا النظام.
ولذلك، قررت اللجنة أنه في حال قيام إدارة ترى أن التعديلات المقدمة بموجب الرقم 43A.11 على الخصائص المسجلة بالفعل للشبكات أو الأنظمة الساتلية غير الخاضعة لإجراء التنسيق بموجب القسم II من المادة 9 قد تُسبب تداخلاً غير مقبول في شبكاتها أو أنظمتها الفضائية القائمة أو المُخطط لها، بتقديم تعليقات إلى الإدارة المُبلغة مع نسخة منها إلى المكتب، يقوم المكتب بنشر أي تعليقات من هذا القبيل على موقعه الإلكتروني. كما أشارت اللجنة إلى أن الإدارتين ستتعاونان بعد ذلك لحل أي صعوبات.
MOD
43A.11
NOC 1 - 6
7	بالنسبة للشبكات أو الأنظمة الساتلية غير الخاضعة للقسم II من المادة 9، انظر أيضاً القواعد الإجرائية بشأن الرقم 1.28.11.
الأسباب:	إن الغرض من الرقم 1.28.11 هو السماح للإدارات بالتعليق عندما ترى أن التعديلات التي أُجريت عند التبليغ عن خصائص الشبكات أو الأنظمة الساتلية التابعة لإدارة أخرى (والتي تختلف عن تلك المنشورة في البداية في معلومات النشر المسبق (API)) قد تتسبب في حدوث تداخل غير مقبول في الشبكات أو الأنظمة الساتلية الحالية الخاصة بها.
وباستثناء التعديلات المنصوص عليها في الرقم 2.9، يمكن تعديل التخصيصات المسجلة بالفعل في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) بموجب الرقم 43A.11 دون الحاجة إلى اتباع الإجراء الوارد في الرقم 1.9. وهذا يعني أن أي تعديل على خصائص التخصيصات المسجلة بالفعل لن يكون مفتوحاً أمام الإدارات الأخرى للتعليق عليه بموجب الرقم 3.9 أو الرقم 1.28.11، حتى لو رأت الإدارات الأخرى أن التعديل قد يتسبب في تداخل غير مقبول في شبكاتها أو أنظمتها الساتلية الحالية أو المخطط لها.
وتهدف القواعد الإجرائية المقترحة إلى تمكين الإدارات من تقديم تعليقات (يتم إرسال نسخ منها إلى المكتب) على التعديلات على التخصيصات المسجلة بالفعل للشبكات أو الأنظمة الساتلية التابعة لإدارة أخرى.
تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرة


الملحق 2
تعديل على القواعد الإجرائية الحالية بشأن الرقم 16.21
القواعد المتعلقة
بالمادة من 11 لوائح الراديو
MOD
16.21
تطبيق حدود كثافة تدفق القدرة (PFD) على الحزم القابلة للتوجيه
NOC 1 – 3
4	بالإضافة إلى الفقرة 3 أعلاه، إذا تجاوزت تخصيصات الترددات للشبكات أو الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الساتلية المتنقلة (فضاء-أرض) في نطاق الترددات MHz 1 525‑1 518 حدود كثافة تدفق القدرة للمادة 21 التي تنطبق على أراضي الولايات المتحدة في الإقليم 2 بين خطي الطول 71 درجة غرباً و125 درجة غرباً، فإن المكتب سيصدر نتيجة مؤاتية فقط إذا قدمت الإدارة المُبلغة التزاماً بأن محطة الفضاء لن تقوم بالإرسال في نطاق الترددات هذا كلما كانت مرئية من أي مكان داخل أراضي الولايات المتحدة المذكورة أعلاه، أو إذا ذكرت أنه سيتم الوفاء بحدود كثافة تدفق القدرة المعمول بها من خلال تطبيق طريقة يتم تقديم وصف لها إلى المكتب.
(…)
الأسباب:	بالنسبة للشبكات أو الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) (فضاء-أرض) في نطاق الترددات MHz 1 525‑1 518، تُطبق مجموعتان مختلفتان من حدود المادة 21: واحدة على أراضي الولايات المتحدة في الإقليم 2 بين خطي الطول 71 درجة غرباً و125 درجة غرباً، والثانية على جميع أراضي الولايات المتحدة الأخرى في الإقليم 2. وتُعدّ المجموعة الأولى أكثر صرامة بكثير مقارنةً بالحدود في نطاقات الترددات المجاورة. وقد لاحظ المكتب زيادة في النتائج غير المؤاتية في هذا النطاق بسبب عدم الامتثال للحد الأكثر صرامة. وحتى عند الأخذ في الاعتبار التوزيع البديل بموجب الرقم 344.5، والذي يستبعد تلك المناطق من منطقة خدمة الأنظمة الساتلية في الخدمة المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، فإنه لا يزال من الصعب تقنياً على هذه الأنظمة الامتثال للحد عندما يتم توجيه الهوائيات القابلة للتوجيه إلى الأراضي المجاورة، لأنه ليس من الممكن عملياً توفير توهين كاف للفص الخلفي للهوائي المُرسل باتجاه النقاط داخل هذه الأراضي.
ولذلك، ولضمان الالتزام بهذا الحد، يقبل المكتب بيانات من الإدارة المُبلغة تفيد بأن محطة الفضاء لن تقوم بالإرسال في نطاق الترددات MHz 1 525‑1 518عندما تكون مرئية من أي نقطة في أراضي الولايات المتحدة في الإقليم 2 بين خطي الطول 71 درجة غرباً و125 درجة غرباً. وعندما تقدم الإدارة هذه البيانات، تُنشر أيضاً في الأقسام الخاصة CR/C. وكإجراء بديل، يمكن للإدارة المُبلغة تقديم وصف للطريقة المُستخدمة لضمان الامتثال لحدود كثافة تدفق القدرة هذه.
وبعد اعتماد القاعدة الإجرائية المناسبة، يعتزم المكتب إدراج خيار في برمجية SpaceCap يسمح للإدارة المُبلغة بالإشارة إلى التزامها بعدم الإرسال كما هو موضح في الفقرة الجديدة من القاعدة الإجرائية.
تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرة.


الملحق 3
إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن القرار 679 (WRC‑23)
القواعد المتعلقة
بالقرار 679 (WRC‑23)
استعمال نطاقي التردد GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8 وGHz 30‑27,5 في خدمة ما بين السواتل
ADD
لضمان تطبيق متسق للقرار 679 (WRC‑23)، قررت اللجنة أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 5 من "يقرر كذلك" ينطبق أيضاً على معلومات النشر المسبق المقدمة لشبكة ساتلية مستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تقوم بالاستقبال في نطاق الترددات GHz 30‑27,5، أو نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض يقوم بالاستقبال في نطاقي الترددات GHz 29,1‑27,5 وGHz 30‑29,5 ويقوم بالإرسال في نطاقي الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8. وبناءً على ذلك، يُعيد المكتب معلومات النشر المسبق إلى الإدارة المُبلغة في حال تعذر تحديد أي تخصيصات ترددات مسجلة في الخدمة الثابتة الساتلية ذات محطات أرضية نموذجية ضمن نطاقي الترددات ذات الصلة بشبكة ثابتة ساتلية بالنسبة إلى الأرض أو النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض، أو في حال عدم تقديم معلومات النشر المسبق وفقاً للقرار 679 (WRC‑23).
الأسباب:	يشير الرقم 521A.5، المرتبط بالتخصيص الأولي لخدمة ما بين السواتل (ISS) في نطاقات الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8، وGHz 30‑27,5، إلى القرار 679 (WRC‑23). ويحدد هذا القرار في الفقرة 1 من "يقرر" بعض الشروط المطبقة على محطة فضائية غير مستقر بالنسبة إلى الأرض خاضعة لهذا القرار، والتي تتواصل مع محطة فضائية لخدمة ما بين السواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض أو غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض ضمن نطاقات الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8، وGHz 30‑27,5.
وعلاوةً على ذلك، تقيد الفقرة 3.1 من "يقرر" في القرار 679 (WRC‑23) استخدام وصلات ما بين السواتل من قِبل محطات الفضاء المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تقوم بالإرسال في نطاقي الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8 وتقوم بالاستقبال في نطاق الترددات GHz 30‑27,5، وذلك للشبكات أو الأنظمة الساتلية التي لديها تخصيصات مسجلة في التوزيعات ذات الصلة للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) أو (أرض-فضاء) في نطاقات الترددات تلك. وعلاوة على ذلك، يُشار في جميع أقسام القرار إلى المحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية أو خدمة ما بين السواتل.
ووفقاً للفرتين الفرعيتين 1ب) أو 1ج) من "يقرر كذلك"، على الإدارة المُبلغة لمحطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة ما بين السواتل تقوم بالإرسال في نطاق الترددات GHz 30‑27,5 نحو محطة مستقرة بالنسبة إلى الأرض أو في نطاقي الترددات GHz 29,1‑27,5 وGHz 30‑29,5 نحو نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض وتقوم بالاستقبال في نطاقي الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8 أن ترسل إلى المكتب معلومات النشر المسبق (API) ذات الصلة الواردة في التذييل 4 والتي تحتوي على خصائص المحطة الفضائية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة ما بين السواتل ("المدار الأدنى") واسم الشبكة المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية أو نظام (أنظمة) الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ("المدار الأعلى") التي تعتزم التواصل معها.
ومع ذلك، لا يتضمن القرار 679 (WRC‑23) أحكاماً مماثلة للشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض المرتبطة أو النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض المرتبط. ووفقاً للرقم 2.9 (المُستكمل بالرقم 1.2.9)، فإن استخدام وصلات ما بين السواتل بين محطة فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض ومحطة فضائية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض لا تخضع لإجراءات التنسيق بموجب القسم II من المادة 9، يتطلب تطبيق إجراء النشر المسبق؛ ولذلك، يتعين أيضاً تقديم بنود البيانات الواردة في التذييل 4 والمتعلقة بمعلومات النشر المسبق للشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تقوم بالاستقبال في نطاق الترددات GHz 30‑27,5 أو النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض ("المدار الأعلى") الذي يقوم بالاستقبال في نطاقي الترددات GHz 29,1‑27,5 وGHz 30‑29,5 ويقوم بالإرسال نطاقي الترددات GHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8. 
وتقتضي الفقرة 5 من "يقرر كذلك" في القرار 679 (WRC‑23) أن يقوم المكتب، عند فحص بنود بيانات التذييل 4 من معلومات النشر المسبق المقدمة من الإدارة المُبلغة بموجب الفقرتين الفرعيتين 1ب) أو 1ج) من "يقرر كذلك"، بإعادة المعلومات في حال تعذر تحديد أي تخصيصات ترددات مسجلة مع محطات أرضية نموذجية في نطاقات الترددات ذات الصلة للشبكة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض المرتبطة أو النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض المرتبط في الخدمة الثابتة الساتلية. ووفقاً لذلك، على المكتب أن يعيد إلى الإدارة المُبلغة معلومات النشر المسبق المقدمة بموجب الفقرتين الفرعيتين 1ب) أو 1ج) من "يقرر كذلك" إذا كان قد تم استلام بطاقة التبليغ عن الشبكة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض المرتبطة أو النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض المرتبط، مع محطات أرضية نموذجية في الخدمة الثابتة الساتلية، ولكن لم يتم تسجيل تخصيصات الترددات المقابلة في السجل الرئيسي بعد.
تاريخ بدء سريان هذه القاعدة: بعد الموافقة عليها مباشرة.


الملحق 4
إضافة قواعد إجرائية جديدة بشأن الرقمين 564A.5 و565.5
القواعد المتعلقة
بالمادة 5 من لوائح الراديو
ADD
564A.5 و565.5
1	نظراً لأن مدى الترددات GHz 3 000-275 غير موزع على أي خدمة من خدمات الاتصالات الراديوية وأن الرقمين 564A.5 و565.5 لا ينشئان توزيعات ترددات، قررت اللجنة، عند تسجيل تخصيصات الترددات في هذا المدى، أن النتيجة المتعلقة بالامتثال للوائح الراديو تكون غير مؤاتية فيما يتعلق بالرقم 31.11 (الرمز 13A1 = N) بصرف النظر عن الامتثال للرقمين 564A.5 و565.5. ولم يجر أي فحص بالنسبة للأرقام 32.11 و32A.11 و33.11 ولم تصاغ أي نتائج (وبالتالي يكون الرمز 13A لتخصيصات الترددات هو N--).
2	وإذا كانت تخصيصات الترددات متوافقة مع الرقم 564A.5 أو 565.5، سيتم تسجيلها بالرموز التالية:
	الرمز المستخدم في العمود 13B1 (إحالة إلى أحد أحكام لوائح الراديو) سيكون 564A.5 أو 565.5 على التوالي؛
	والرمز المستخدم في العمود 13B2 (ملاحظات تتعلق بالنتائج) سيكون U (رمز أُنشئ لهذا الغرض ووِصف في المقدمة على النحو التالي: "تم تسجيل تخصيصات الترددات هذه في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) للعلم فقط، بعد التبليغ عنها في نطاقات الترددات غير المخصصة لأي خدمة اتصالات راديوية بموجب المادة 5 من لوائح الراديو، ولكن تم تحديده لبعض تطبيقات الخدمة في حاشية للرقم 564A.5 أو 565.5.")؛
	وسيُترك العمود 13B3 (التاريخ المتعلق بالاستعراض المقرر إجراؤه) خالياً نظراً لعدم تحديد تاريخ لاستعراض الرقم 564A.5 أو 565.5 من قبل أحد مؤتمرات WRC.
3	وإذا لم يمتثل تحديد تخصيصات الترددات مع التعريف الوارد في أي من الحاشيتين، فإن صيغة النتيجة لتخصيصات الترددات ستكون كالتالي:
	N-- بالنسبة إلى 13A1 و13A2 و13A3
	564.5/X أو 565.5/X للعمود 13B1
	ملاحظة النتيجة "الإعادة إلى ADM" في العمود 13C
وستتم إعادته إلى الإدارة المُبلغة بموجب الرقم 36.11.
4	وإذا أصرت الإدارة المُبلغة على تسجيله، سيتم تسجيله بموجب:
	N-- بالنسبة إلى 13A1 و13A2 و13A3،
	"564.5/X" أو "565.5/X" للعمود 13B1،
	W للعمود 13B2 (W هو رمز أُنشئ لهذا الغرض ووِصف في المقدمة على النحو التالي: "يتم تسجيل تخصيصات الترددات هذه في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) للعلم فقط، بعد التبليغ عنها في نطاقات الترددات غير المخصصة لأي خدمة اتصالات راديوية بموجب المادة 5 من لوائح الراديو، ولا تم تحديده في حاشية الرقم 564A.5 أو 565.5.")؛
	وسيُترك العمود 13B3 خالياً.
أمثلة:
تخصيصات الترددات للمحطات في الخدمة الثابتة أو الخدمة المتنقلة البرية تقع بالكامل ضمن نطاقات الترددات GHz 296‑275 وGHz 313‑306 وGHz 333‑318 وGHz 450‑356، والمحددة لهذه الخدمات:
	مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5؛ 13B2: U
تخصيصات الترددات للمحطات في الخدمة الثابتة أو الخدمة المتنقلة البرية تقع بالكامل أو في جزء من نطاقات الترددات GHz 306‑296 وGHz 318‑313 وGHz 356‑333، وهي غير المحددة لهذه الخدمات:
	الإعادة إلى الإدارة المُبلغة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5/X؛ 13B2: :- 13C: الإعادة إلى ADM
إذا أعادت الإدارة المُبلغة تقديم بطاقة التبليغ لتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات للعلم فقط:
	مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 564A.5/X؛ 13B2: W
تخصيصات الترددات للمحطات العاملة في خدمة الفلك الراديوي بالكامل داخل نطاقات الترددات GHz 323‑275 وGHz 371‑327 وGHz 424‑388 وGHz 442‑426 وGHz 510‑453 وGHz 711‑623 وGHz 909‑795 وGHz 945‑926 المحددة لهذه الخدمة: 
	مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5؛ 13B2: U.
تخصيصات الترددات للمحطات العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة) بالكامل داخل نطاقات التردد: GHz 286-275 وGHz 306‑296 وGHz 356‑313 وGHz 365‑361 وGHz 392‑369 وGHz 399‑397 وGHz 411‑409 وGHz 434‑416 وGHz 467‑439 وGHz 502‑477 وGHz 527‑523 وGHz 581‑538 وGHz 630‑611 وGHz 654‑634 وGHz 692‑657 وGHz 718‑713 وGHz 733‑729 وGHz 754‑750 وGHz 776‑771 وGHz 846‑823 وGHz 854‑850 وGHz 862‑857 وGHz 882‑866 وGHz 928‑905 وGHz 956‑951 وGHz 973‑968 وGHz 990‑985 المحددة لهذه الخدمات:
	مسجلة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5؛ 13B2: U
وجميع الحالات الأخرى:
	تعاد إلى الإدارة المُبلغة بالنتيجة التالية: 13A: N--؛ 13B1: 565.5/X؛ 13B2: - : 13C: الإعادة إلى ADM.
الأسباب:	مدى الترددات GHz 3 000‑275 غير موزع لأي خدمة من خدمات الاتصالات الراديوية، ولا يُنشئ الرقمان 564A.5 و565.5 توزيعات ترددات. وبالتالي، تُحدد القواعد الإجرائية المقترحة الإجراءات التي سيتخذها المكتب عند التعامل مع تخصيصات الترددات التي تقع فوق GHz 275.
تاريخ سريان هذه القاعدة: فور الموافقة عليها.
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