|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 15-A |
|  | 25 يونيو 2015 |
|  | الأصل: بالروسية |
|  |
| جمهورية أوزبكستان |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| البنـد 2.9 من جدول الأعمال |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

2.9 بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت في تطبيق لوائح الراديو؛

مقدمة

لوحظ وجود بعض الأخطاء في لوائح الراديوية وهي مبينة فيما يلي. ويمكن تصويب هذه الأخطاء في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC-15) عندما ينظر المؤتمر في البند 2.9 من جدول أعماله "بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب ووجهت في تطبيق لوائح الراديو".

المقترحات

المـادة 37

شهادات المشغلين

القسم II - أصناف الشهادات وفئاتها

MOD UZB/15/1

13.37

*ملاحظة صياغية*: هذا التعديل يخص النسخة الروسية فقط.

MOD UZB/15/2

14.37

*ملاحظة صياغية*: هذا التعديل يخص النسخة الروسية فقط.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD UZB/15/3

kHz 2 194-1 800

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 1 810-1 800**تحديد راديوي للموقع**93.5 | 1 850-1 800**هواة** | 2 000-1 800**هواة****ثابتة****متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران**ملاحة راديوية**تحديد راديوي للموقع |
| 1 850-1 810**هواة**100.5 99.5 98.5 |

NOC

101.5 (SUP – WRC-12)

MOD UZB/15/4

MHz 460-410

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 432-430**هواة****تحديد راديوي للموقع** | 432-430 **تحديد راديوي للموقع** هواة |
| 274.5 271.5 277.5 276.5 275.5 |  279.5 278.5 276.5 271.5 |
| 438-432**هواة****تحديد راديوي للموقع**استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)279A.5 | 438-432 **تحديد راديوي للموقع** هواة استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 279A.5 |
| 276.5 271.5 138.5282.5 281.5 280.5 277.5 |  282.5 281.5 279.5 278.5 276.5 271.5 |
| 440-438**هواة****تحديد راديوي للموقع** | 440-438 **تحديد راديوي للموقع** هواة |
| 275.5 274.5 271.5283.5 277.5 276.5 |  279.5 278.5 276.5 271.5 |

NOC

272.5 (SUP – WRC-12)

NOC

273.5 (SUP – WRC-12)

MOD UZB/15/5

MHz 2 520-2 170

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 2 483,5-2 450**ثابتة****متنقلة**تحديد راديوي للموقع150.5  | 2 483,5-2 450 **ثابتة** **متنقلة** **تحديد راديوي للموقع** 150.5 |
| ... | ... | ... |
| 2 520-2 500**ثابتة** 410.5 **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 | 2 520-2 500**ثابتة** 410.5**ثابتة** **ساتلية** (فضاء-أرض) 415.5**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5 | 2 520-2 500**ثابتة** 410.5**ثابتة** **ساتلية** (فضاء-أرض) 415.5**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5**متنقلة** **ساتلية** (فضاء-أرض)351A.5 407.5 414.5 414A.5 |
| 412.5  |  | 404.5 415A.5 |

NOC

397.5 (SUP – WRC-12)

NOC

405.5 (SUP – WRC-12)

MOD UZB/15/6

MHz 2 700-2 520

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 2 655-2 520**ثابتة** 410.5  متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران384A.5إذاعية ساتلية 413.5 416.5339.5 412.5 417C.5 417D.5 418B.5 418C.5 | 2 655-2 520**ثابتة** 410.5 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 415.5متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5**إذاعية ساتلية**  413.5 416.5339.5 417C.5 417D.5 418B.5 418C.5  | 2 535-2 520**ثابتة** 410.5 ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 415.5متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5إذاعية ساتلية 413.5 416.5 |
| 403.5 415A.5  414A.5 |
| 2 655-2 535**ثابتة** 410.5 **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 384A.5**إذاعية ساتلية** 413.5 416.5339.5 417A.5 417B.5 417C.5 417D. 5 418.5 418A.5 418B.5 418C.5 |

NOC

GHz 248-200

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 209-200 | **استكشاف الأرض الساتلية** (منفعلة)**فلك راديوي****أبحاث فضائية** (منفعلة)340.5 341.5 563A.5 |

MOD UZB/15/7

563A.5

*ملاحظة صياغية*: هذا التعديل يخص النسخة الروسية فقط.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_