|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 3к Документу 25(Add.2)-R** |
|  | **10 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: арабский** |
|  |
| Общие предложения арабских государств |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.2 повестки дня |

1.2 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R, касающихся использования полосы частот 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой в Районе 1, в соответствии с Резолюцией **232 (ВКР-12)**, и принять надлежащие меры;

Вопрос D

Введение

В данном пункте повестки дня ставится задача изучить потребности в спектре для подвижной службы и радиовещательной службы в диапазоне частот ниже 790 МГц, а также изучить надлежащее размещение каналов для подвижной службы в этом диапазоне с учетом совместимости с другими имеющими первичные распределения службами, которым распределен этот диапазон, включая соседние полосы.

Предложения

На основании результатов проведенных МСЭ-R исследований по Вопросу D администрации арабских государств предлагают изменить существующие верхние пределы полос частот, указанные в п. 5.296 РР для распределений на вторичной основе, до 694 МГц и распространить такое использование на применения, вспомогательные по отношению к производству программ.

Таким образом, указанные администрации поддерживают следующее предложение:

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD ARB/25A2A3/1

5.296 *Дополнительное распределение*:  в Албании, Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Буркина-Фасо, Камеруне, Конго (Республике), Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Ираке, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мали,Мальте, Марокко, Молдове, Монако, Нигере, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Судане, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе, Турции, Анголе, Ботсване, Лесото, Малави, Маврикии, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Южно-Африканской Республике, Танзании, Замбии и Зимбабве полоса 470−694 МГц распределены также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для вспомогательных применений в радиовещании и производстве программ. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании.     (ВКР-15)

**Основания**: Полоса частот должна быть изменена ввиду добавления подвижной службы, за исключением воздушной подвижной службы в полосе частот 694−790 МГц, а добавление термина "и производстве программ" к словам "для вспомогательных применений в радиовещании" в п. 5.296 РР обеспечит бόльшую гибкость при использовании спектра.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_