|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 4к Документу 25-R** |
|  | **10 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: арабский** |
|  |
| Общие предложения арабских государств |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.4 повестки дня |

1.4 рассмотреть возможное новое распределение любительской службе на вторичной основе в пределах полосы 5250–5450 кГц в соответствии с Резолюцией **649 (ВКР-12)**;

Введение

В Резолюции 649 (ВКР‑12) ВКР-15 предлагается рассмотреть на основании результатов исследований МСЭ-R возможность осуществления распределения соответствующего объема спектра, не обязательно непрерывного, любительской службе на вторичной основе в полосе 5250–5450 кГц.

Что касается полосы частот от 5250 до 5275 кГц, распределенной радиолокационной службе (РЛС) для океанографических применений, то предыдущие исследования МСЭ-R показали, что совместное использование частот "является затруднительным". По этим причинам не следует рассматривать вопрос о распределении на вторичной основе для ARS в полосе частот 5250−5275 кГц, разрешенном на ВКР‑12.

Кроме того, в случае необходимости обеспечения совместимости любительских станций с ФС и ПС, возможно, потребуется введение эксплуатационных ограничений в отношении любительских станции в дополнение к ограничениям, которые уже установлены для вторичных пользователей.

Предложения

На основании результатов исследований МСЭ-R, связанных с Резолюцией 649 (ВКР-12), администрации арабских государств предлагают распределить ARS до 15 кГц, на вторичной основе, в полосе частот 5275−5450 кГц. Э.и.и.м. станций любительской службы не должна превышать xx дБВт. Станции любительской службы не должны начинать передачи до подтверждения того, что ожидаемый рабочий канал не занят фиксированными или подвижными службами.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD ARB/25A4/1

5003–7450 кГц

|  |
| --- |
| Распределение по службам |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 275–5 435 | ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 5 435–5 450 | ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижнойЛюбительская ADD 5.A14 |

ADD ARB/25A4/2

5.A14 Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 5435−5450 кГц, не должна превышать xx Вт. Станции любительской службы не должны начинать передачи до подтверждения того, что ожидаемый рабочий канал не занят фиксированными или подвижными службами.     (ВКР‑15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_