|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2للوثيقة 25(Add.9)-A |
|  | 10 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالعربية |
|  |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الدول العربية |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 2.9.1 من جدول الأعمال |

9.1 النظر وفقاً للقرار **758 (WRC‑12)** في:

2.9.1 إمكانية توزيع النطاقين MHz 7 750‑7 375 وMHz 8 400‑8 025 للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية والتدابير التنظيمية الإضافية حسب نتائج الدراسات ذات الصلة؛

مقدمة

دعا المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 (WRC-12) في قراره 758 (WRC-12) قطاع الاتصالات الراديوية  إلى إجراء دراسات تقنية وتنظيمية بشأن إمكان توزيع نطاقي التردد MHz 7 750‑7 375 وMHz 8 400-8 025 أو جزء منهما على محطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (MMSS) ساهراً في الوقت نفسه على التوافق بين الخدمات القائمة.

وتبيِّن الدراسات التي أجراها قطاع الاتصالات الراديوية أن ثمة محطات أرضية كثيرة، في جميع أنحاء العالم، تشغَّل في مرافق علمية، ومحطات أرضية ثابتة ومتنقلة تتعيَّن حمايتها من التداخل الضار المتأتي من محطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية العاملة في نطاقَي التردد هذين. ووفقاً لهذه الدراسات يتعيَّن أن يكون مقدار المسافات الفاصلة في حدود عدة مئات من الكيلومترات لحماية المحطات الأرضية لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) والمحطات الثابتة من التداخل.

المقترحات

وبناءً على نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية فإن إدارات الدول العربية تقترح عدم منح توزيع للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في النطاق MHz 7 750‑7 375 والنطاق MHz 8 400‑8 025، وفقاً للمقترحات التالية:

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC ARB/25A9A2/1

MHz 8 500‑7 250

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 450-7 300 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 461.5 |
| 7 550-7 450 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) **أرصاد جوية ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 461A.5 |
| 7 750-7 550 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران |

NOC ARB/25A9A2/2

MHz 8 500-7 250

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 8 175-8 025 **استكشاف الأرض الساتلية** (فضاء-أرض) **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) **متنقلة** 463.5 462A.5 |
| 8 215-8 175 **استكشاف الأرض الساتلية** (فضاء-أرض) **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) **أرصاد جوية ساتلية** (أرض-فضاء) **متنقلة** 463.5 462A.5 |
| 8 400-8 215 **استكشاف الأرض الساتلية** (فضاء-أرض) **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) **متنقلة** 463.5 462A.5 |

الأسباب: لتأكيد عدم منح ترددات للخدمة MMSS في النطاق MHz 7 750‑7 375 والنطاق MHz 8 400‑8 025.

SUP ARB/25A9A2/3

القـرار 758 (WRC‑12)

التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية
في المدى GHz 8/7

الأسباب: لا حاجة لهذا القرار.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_