|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 28 (Add.2)-C** |
|  | **2015年9月16日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 非洲共同提案 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项1.2 | |

1.2 审查ITU-R根据第**232**号决议**（WRC-12）**开展的、有关1区移动业务（航空移动除外）使用694-790 MHz频段的研究结果并采取适当措施；

**问题A：有关完善较低频率的选择方案**

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD AFCP/28A2/1

460-890 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 470-694  **广播**  5.149 5.291A 5.294 5.296  5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470-512  **广播**  固定  移动  5.292 5.293 | 470-585  **固定**  **移动**  **广播**  5.291 5.298 |
| 512-608  **广播**  5.297 |
| 585-610  **固定**  **移动**  **广播**  **无线电导航**  5.149 5.305 5.306 5.307 |
| 608-614  **射电天文**  卫星移动 （卫星航空移动除外） （地对空） |
| 610-890  **固定**  **移动** 5.313A 5.317A  **广播** |
| 614-698  **广播**  固定  移动  5.293 5.309 5.311A |
| 694-790  **广播**  **移动**（航空移动除外） MOD 5.312A MOD 5.317A  5.300 5.311A 5.312 |
| 698-806  **移动** 5.313B 5.317A  **广播**  固定  5.293 5.309 5.311A |
| 790-862  **固定**  **移动**（航空移动除外） 5.316B 5.317A  **广播**  5.312 5.314 5.315 5.316  5.316A 5.319 |
| 806-890  **固定**  **移动** 5.317A  **广播** |
| 862-890  **固定**  **移动**（航空移动除外） 5.317A  **广播** 5.322 |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307  5.311A 5.320 |

**理由：**

1) 6A工作组的问卷调查表表明，在大多数国家，470-694 MHz频段可充分满足数字地面广播的需求，即，UHF频段内共224 MHz，因此，本提案将较低频率界限设为694 MHz。

2) 非洲国家已完成GE06规划的修改，因此，已计划在UHF频段的470-694 MHz范围内进行所有的DTT指配。

注 – 本提案只适用于470-790 MHz频率范围。

MOD AFCP/28A2/2

5.312A 在1区，移动业务（航空移动业务除外）对694-790 MHz频段的使用须遵守第**232**号决议**（WRC-15，修订版）**。亦见第**224**号决议**（WRC-12，修订版）**。（WRC-15）

**理由：** 参引经修改的第232号决议，即提议做出具体规定，694-790 MHz频段由移动业务使用。

MOD AFCP/28A2/3

5.317A 2区中698-960 MHz频段和1区中694-790 MHz以及1区和3区中的790-960 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务的那些部分已确定由希望实施国际移动通信（IMT）的主管部门使用。酌情见第**224**号决议**（WRC-12，修订版）**、第**232**号决议**（WRC-15，修订版）**和第**749**号决议**（WRC-12，修订版）** – 这种确定不妨碍已在该频段获得划分的业务的任何应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-15）

**理由：** 确定694-790 MHz频段用于IMT。

MOD AFCP/28A2/4

第232号决议（WRC-15，修订版）

1区内除航空移动以外的移动业务  
对694-790 MHz频段的使用

世界无线电通信大会（2015年，日内瓦），

...

做出决议

移动业务对694-790 MHz频段的使用须依据第**9.21**款与第**5.312**款所列国家中的航空无线电导航业务达成协议。按照第**9.21**款确定在694-790 MHz频段移动业务对第**5.312**款所列国家的航空无线电导航业务造成影响的主管部门的方法；

**理由：** 具体规定694-790 MHz频段由移动业务使用。

问题B：适用于移动业务、有关移动业务与广播业务之间兼容的技术和规则条件

NOC AFCP/28A2/5

《无线电规则》

**理由：** 2006年日内瓦协议（GE06）规定的保护标准足以保护广播业务。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_