|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 4к Документу 28(Add.23)(Add.1)-R** |
|  | **16 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Общие предложения африканских стран |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 9.1(9.1.4) повестки дня |

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-12;

9.1(9.1.4) Резолюция **67 (ВКР-12)** "Обновление и реорганизация Регламента радиосвязи"

Вопрос A: Изменение Статьи 2 РР

СТАТЬЯ 2

Номенклатура

Раздел I – Диапазоны частот и длин волн

MOD AFCP/28A23A1A4/1

2.1Радиочастотный спектр подразделяется на девять диапазонов частот, которые обозначаются целыми числами в возрастающем порядке в соответствии с нижеследующей таблицей. Поскольку единицей измерения частоты является герц (Гц), то частоты выражаются:

– в килогерцах (кГц) – до 3000 кГц включительно;

– в мегагерцах (МГц) – выше 3 МГц до 3000 МГц включительно;

– в гигагерцах (ГГц) – выше 3 ГГц до 3000 ГГц включительно.

 Однако если применение этих правил вызывает значительные затруднения, например, в связи с заявлением и регистрацией частот, списками частот и связанными с ними вопросами, то допустимы целесообразные отклонения от указанных правил1.     (ВКР-15)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номердиапа-зона | Условное обозначение | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Соответствующее метрическое подразделение |  |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3–30 кГц | Мириаметровые волны |  |
| 5 | НЧ (LF) | 30–300 кГц | Километровые волны |  |
| 6 | СЧ (MF) | 300–3 000 кГц | Гектометровые волны |  |
| 7 | ВЧ (HF) | 3–30 МГц | Декаметровые волны |  |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30–300 МГц | Метровые волны |  |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300–3 000 МГц | Дециметровые волны |  |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3–30 ГГц | Сантиметровые волны |  |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30–300 ГГц | Миллиметровые волны |  |
| 12 |  | 300–3 000 ГГц | Децимиллиметровые волны |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – "Диапазон N" (N = номер диапазона) охватывает от 0,3 × 10N Гц до 3 × 10N Гц.ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Приставки: к = кило (103), M = мега (106), Г = гига (109). |

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статей.

Вопрос B: Изменение названий некоторых Статей РР

MOD AFCP/28A23A1A4/2

СТАТЬЯ 37

Дипломы операторов в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/3

СТАТЬЯ 39

Инспектирование станций в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/4

СТАТЬЯ 40

Часы работы станций в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/5

СТАТЬЯ 42

Условия, которые должны соблюдаться станциями в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/6

СТАТЬЯ 43

Особые правила, касающиеся использования частот в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/7

СТАТЬЯ 44

Порядок приоритета сообщений в воздушных службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/8

СТАТЬЯ 47

Дипломы операторов в морских службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/9

СТАТЬЯ 49

Инспектирование станций в морских службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/10

СТАТЬЯ 50

Часы работы станций в морских службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/11

СТАТЬЯ 52

Особые правила, касающиеся использования частот в морских службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

MOD AFCP/28A23A1A4/12

СТАТЬЯ 53

Порядок приоритета сообщений в морских службах

**Основания**: Предлагаемое изменение вносит бóльшую ясность в отношении сферы применения Статьи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_