|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15)  Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 2 au Document 32(Add.6)-F** |
|  | **29 septembre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Propositions communes de la Télécommunauté Asie-Pacifique | |
| Propositions pour les travaux de la conférence | |
|  | |
| Point 1.6.2 de l'ordre du jour | |

1.6 envisager la possibilité de faire des attributions additionnelles à titre primaire:

1.6.2 au service fixe par satellite (Terre vers espace) de 250 MHz dans la Région 2 et de 300 MHz dans la Région 3 dans la gamme 13-17 GHz;

et examiner les dispositions réglementaires relatives aux attributions actuelles au service fixe par satellite dans chaque gamme, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R, conformément aux Résolutions **151 (CMR-12)** et **152 (CMR-12)** respectivement;

Introduction

Les Membres de l'APT appuient la méthode consistant à n'apporter aucune modification (NOC) en ce qui concerne les bandes de fréquences 13,25-13,4 GHz et 14,8-17 GHz en raison d'incompatibilités avec les services existants.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences   
(Voir le numéro 2.1)

NOC ASP/32A6A2/1

11,7-14 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribution aux services | | |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,25-13,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)  RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497  RECHERCHE SPATIALE (active)  5.498A 5.499 | | |

**Motifs:** Aucune modification en ce qui concerne la bande de fréquences 13,25‑13,4 GHz en raison d'incompatibilités avec les services existants.

NOC ASP/32A6A2/2

14-15,4 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribution aux services | | |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,8-15,35 FIXE  MOBILE  Recherche spatiale  5.339 | | |
| 15,35-15,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)  RADIOASTRONOMIE  RECHERCHE SPATIALE (passive)  5.340 5.511 | | |

**Motifs:** Aucune modification en ce qui concerne la bande de fréquences 14,8‑15,4 GHz en raison d'incompatibilités avec les services existants.

NOC ASP/32A6A2/3

15,4-18,4 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribution aux services | | |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 15,4-15,43 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F  RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  5.511D | | |
| 15,43-15,63 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.511A  RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F  RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  5.511C | | |
| 15,63-15,7 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F  RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  5.511D | | |
| 15,7-16,6 RADIOLOCALISATION  5.512 5.513 | | |
| 16,6-17,1 RADIOLOCALISATION  Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace)  5.512 5.513 | | |

**Motifs:** Aucune modification en ce qui concerne la bande de fréquences 15,4-17 GHz en raison d'incompatibilités avec les services existants.

SUP ASP/32A6A2/4

RÉSOLUTION 152 (CMR-12)

Attributions additionnelles à titre primaire au service fixe par satellite   
dans le sens Terre vers espace, dans les bandes de fréquences comprises   
entre 13 et 17 GHz, dans la Région 2 et la Région 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_