|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Пересмотр 1Документа 34(Add.22)-R** |
|  | **15 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Таиланд |
| предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В повестке дня каждой ВКР есть постоянный пункт в соответствии с Резолюцией 26 (Пересм. ВКР‑07) который позволял бы рассматривать предложения администраций по исключению примечаний, относящихся к их странам, или названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости.

С целью отражения изменения национальной политики распределения и использования Таиланд предлагает изменения к пп. 5.167, 5.167A, 5.221, 5.418 и 5.481, в зависимости от случая.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD THA/34A22/1

5.167 *Заменяющее распределение*:  в Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Индии, Исламской Республике Иран, Пакистане и Сингапуре полоса 50–54 МГц распределена фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Таиланд хотел бы ввести любительскую службу в этой полосе на совместной первичной основе с фиксированной, подвижной и радиовещательной службами для удовлетворения внутренних потребностей Таиланда в спектре, а также в соответствии с Таблицей распределения частот РР в Районе 3. Ввиду этого требуется отразить данную национальную политику распределения и использования, внеся изменения в п. 5.167 РР и п. 5.167A РР.

MOD THA/34A22/2

5.167A *Дополнительное распределение*:  в Индонезии и Таиланде полоса 50–54 МГц распределена также фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Изменения вследствие внесения изменений в п. 5.167 РР.

MOD THA/34A22/3

5.221 Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148–149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб, которые работают в соответствии с Таблицей распределения частот в следующих странах: Албании, Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Барбадосе, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Болгарии, Камеруне, Китае, Кипре, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Кубе, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Испании, Эстонии, Эфиопии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Ямайке, Японии, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Норвегии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Панаме, Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Нидерландах, Филиппинах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Румынии, Соединенном Королевстве, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Судане, Шри‑Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тонга, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Украине, Вьетнаме, Йемене, Замбии и Зимбабве.     (ВКР-15)

**Основания**: Упоминание Таиланда в данном примечании более не требуется.

MOD THA/34A22/4

5.418 *Дополнительное распределение*:  в Республике Корея, Индии и Японии полоса 2535–2655 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием, и при этом должны применяться положения Резолюции **528 (Пересм. ВКР-03)**. Положения п. **5.416** и Таблица **21-4** Статьи **21** к этому дополнительному распределению не применяются. Использование негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) должно осуществляться в соответствии с Резолюцией **539 (Пересм. ВКР-03)**. Геостационарные системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением **4** получена после 1 июня 2005 года, ограничиваются системами, предназначенными для национального покрытия. Плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли излучениями какой-либо космической станции геостационарной системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), работающей в полосе 2630–2655 МГц, в отношении которой полная информация для координации в соответствии с Приложением **4** получена после 1 июня 2005 года, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать следующих предельных значений:

 –130    дБ(Вт/(м2 · МГц)) при    0  ≤  θ  <    5°

 –130 + 0,4 (θ – 5)    дБ(Вт/(м2 · МГц)) при    5  ≤  θ  <  25°

 –122    дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  25  ≤  θ  ≤  90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Как исключение из указанных выше пределов, значение п.п.м. –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) должно использоваться в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. **9.11** в зоне радиусом 1500 км вокруг территории администрации, заявляющей систему радиовещательной спутниковой службы (звуковой).

 Кроме того, у любой из администраций, перечисленных в данном положении, не должно быть одновременно двух перекрывающихся присвоений частот – одного в соответствии с данным положением и другого в соответствии с п. **5.416** – для систем, в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением **4** получена после 1 июня 2005 года.     (ВКР-15)

**Основания**: Упоминание Таиланда в данном примечании более не требуется.

MOD THA/34A22/5

5.481 *Дополнительное распределение*:  в Германии, Анголе, Бразилии, Китае, Коста-Рике, Кот‑д'Ивуаре, Сальвадоре, Эквадоре, Испании, Гватемале, Венгрии, Японии, Кении, Марокко, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Парагвае, Перу, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Танзании и Уругвае полоса 10,45–10,5 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Упоминание Таиланда в данном примечании более не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_