|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | **Révision 1 du**  **Document 34-F** |
|  | **15 octobre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Thaïlande | |
| propositions pour les travaux de la conférence | |
|  | |
|  | |

L'Administration de la Thaïlande a l'honneur de soumettre des propositions relatives à plusieurs points de l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015, qui feront l'objet d'addenda au présent document, chacun portant sur un point particulier de l'ordre du jour. De plus, la Thaïlande souscrit à un certain nombre des propositions élaborées par la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) et des propositions communes élaborées avec d'autres Administrations.

Les propositions détaillées font l'objet de 5 addenda à la présente contribution, à raison d'un addendum par point de l'ordre du jour de la Conférence. Un récapitulatif des propositions figure dans le tableau ci-dessous.

| Document | Point de l'ordre du jour | Proposition |
| --- | --- | --- |
| Addendum 4 | 1.4 | Appuie la Méthode B du Rapport de la RPC (pas de modification du RR) |
| Addendum 6 Addendum 2 | 1.6.2 | Appuie la Méthode E2 du Rapport de la RPC (faire une attribution additionnelle au SFS (Terre vers espace) dans la bande 13,4-13,75 GHz)  Appuie la Méthode F2 Option B du Rapport de la RPC (modifier l'attribution existante du SFS pour assurer les liaisons montantes du SFS qui ne sont pas limitées aux liaisons de connexion du SRSdans la bande 14,5‑14,8 GHz) avec modification (diamètre d'antenne minimal de 2,4 m pour les stations terriennes du SFS et pas de modification de la Section 4 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30A du RR) |
| Addendum 8 | 1.8 | Appuie la Méthode C du Rapport de la RPC (modifier les dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) relatives aux stations terriennes placées à bord de navires (ESV)) |
| Addendum 22 | 8 | Modifier les numéros 5.167, 5.167A, 5.221, 5.418 et 5.481 du RR |
| Addendum 23 Addendum 2 | 9.1.2 | Appuie la Méthode C1 du Rapport de la RPC (appliquer les seuils de puissance surfacique pour les bandes des 6/4 GHz et des 10/11/12/14 GHz uniquement en ce qui concerne les réseaux à satellite situés en dehors de l'arc de coordination) et l'Option 2A du Rapport de la RPC (réduction des arcs de coordination) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_