|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 47-S** |
|  | **8 de octubre de 2015** |
|  | **Original: árabe** |
|  | |
| Argelia (República Argelina Democrática y Popular)/Arabia Saudita (Reino de)/Egipto (República Árabe de)/Líbano/Sudán (República del)/Túnez | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | |
|  | |
| Punto 1.4 del orden del día | |

1.4 considerar una posible nueva atribución a título secundario al servicio de aficionados en la banda 5 250-5 450 kHz, de conformidad con la Resolución **649 (CMR-12)**;

Introducción

En la Resolución **649 (CMR-12)** se invita a considerar, basándose en los estudios del UIT-R, la posibilidad de efectuar la atribución de una cantidad adecuada de espectro, no necesariamente contiguo, a título secundario al servicio de aficionados en la banda 5 250-5 450 kHz.

En el caso de la gama de frecuencias de 5 250-5 275 kHz, atribuida al servicio de radiolocalización (SRL) para las aplicaciones oceanográficas, diversos estudios anteriores del UIT-R han hallado que la compartición «parece ser difícil…». Por este motivo, no debería estudiarse una segunda atribución al SAF dentro de la banda de frecuencias 5 250-5 275 kHz autorizada en la CMR-12.

Si fuera necesario, podrían imponerse restricciones relativas al funcionamiento de las estaciones de aficionados, además de las ya existentes para los usuarios a título secundario, a fin de garantizar la compatibilidad de las estaciones de aficionados con el SF y el SM.

Propuestas

Conforme a los resultados de los estudios del UIT-R relacionados con la Resolución **649 (CMR‑12)**, las partes signatarias proponen que no se apruebe una atribución de la banda 5 250‑5 450 kHz al servicio de aficionados a título secundario.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

NOC ALG/ARS/EGY/LBN/SDN/TUN/47/1

5 003-7 450 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A | 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A |
| **5.133A** |  |  |
| 5 275-5 450 FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico | | |

**Motivos:** No introducir modificaciones en relación con la banda 5 250-5 450 kHz habida cuenta de la interferencia perjudicial que podría causar al SF y al SM la atribución propuesta al servicio de aficionados en esta banda, y del uso intensivo que hacen muchos países de esta banda para el SF y el SM.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_