|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 53-R** |
|  | **8 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Новая Зеландия | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В соответствии с Резолюцией 26 (Пересм. ВКР-07), администрация Новой Зеландии рассмотрела относящиеся к странам примечания, содержащиеся в Статье 5 Регламента радиосвязи.

Вследствие изменений в национальных распределениях первая часть (т. е. 50−51 МГц) относящегося к Новой Зеландии примечания к п. 5.166 РР более недействительна. Новая Зеландия считает целесообразным исключить относящееся к Новой Зеландии примечание к п. 5.166 РР, в то время как вторую часть (т. е. 53−54 МГц) п. 5.166 РР можно было бы объединить с другим относящимся к Новой Зеландии примечанием к п. 5.170 РР.

Как показано на графической иллюстрации ниже, эти предлагаемые изменения приведут лишь к сокращению распределения фиксированным и подвижным службам, но при этом позволят Новой Зеландии обеспечить более точное согласование с региональным распределением любительской службе:

50

МГц

53

51

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

5.166

54

52

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

5.166 5.170

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

5.166

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

*Район 3*

*Текущее распределение для NZL*

*Предлагаемое распределение для NZL*

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

*MOD 5.170*

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ

ФИКСИРОВАННАЯ

ПОДВИЖНАЯ

5.170

Предложения

Новая Зеландия предлагает внести следующие изменения в Статью 5 Регламента Радиосвязи.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD NZL/53/1

5.170 *Дополнительное распределение*:  в Новой Зеландии полоса 51–54 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Слияние части существующего п. 5.166 РР с п. 5.170 РР с цельюисключения существующего п. 5.166 РР.

SUP NZL/53/2

5.166

**Основания**: Исключение, обусловленное изменениями в национальном распределении, в результате которых полоса 50−51 МГц более не будет использоваться для фиксированной и подвижной служб, в то время как полоса 53−54 МГц будет распределена любительской, фиксированной и подвижной службам на равной первичной основе. Последнюю часть п. 5.166 РР можно объединить с поправленным п. 5.170 РР.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_