|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 57-S** |
|  | **13 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Austria | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD AUT/57/1

3 230-5 003 kHz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | | | | |
| Región 1 | | Región 2 | | Región 3 | |
| 4 438-4 488  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)  Radiolocalización 5.132A | | 4 438-4 488  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)  RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | | 4 438-4 488  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A | |
| MOD 5.132B | |  | |  | |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.132B.

MOD AUT/57/2

5.132B *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, la banda de frecuencias 4 438‑4 488 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título primario.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.132B.

MOD AUT/57/3

5 003-7 450 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A | 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 5 250-5 275  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A |
| MOD 5.133A |  |  |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.133A.

MOD AUT/57/4

5.133A *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, las bandas de frecuencias 5 250‑5 275 kHz y 26 200-26 350 kHz están atribuidas a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario.     (CMR–15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.133A.

MOD AUT/57/5

7 450-13 360 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 9 040-9 305  FIJO | 9 040-9 400  FIJO | 9 040-9 305  FIJO |
| 9 305-9 355  FIJO  Radiolocalización 5.145A MOD 5.145B | 9 305-9 355  FIJO  Radiolocalización 5.145A |
| 9 355-9 400  FIJO | 9 355-9 400  FIJO |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.145B.

MOD AUT/57/6

5.145B *Atribución sustitutiva:* en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, las bandas de frecuencias 9 305‑9 355 kHz y 16 100‑16 200 kHz están atribuidas al servicio fijo a título primario.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.145B.

MOD AUT/57/7

13 360-18 030 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13 450-13 550  FIJO  Móvil salvo móvil aeronáutico (R)  Radiolocalización 5.132A | 13 450-13 550  FIJO  Móvil salvo móvil aeronáutico (R)  Radiolocalización 5.132A | |
| MOD 5.149A |  | |
| ... | | |
| 16 100-16 200  FIJO  Radiolocalización 5.145A | 16 100-16 200  FIJO  RADIOLOCALIZACIÓN 5.145A | 16 100-16 200  FIJO  Radiolocalización5.145A |
| MOD 5.145B |  |  |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en las notas números 5.145B y 5.149A.

MOD AUT/57/8

5.149A *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, la banda de frecuencias 13 450-13 550 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.149A.

MOD AUT/57/9

23 350-27 500 kHz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | | | |
| Región 1 | | Región 2 | | Región 3 |
| 24 450-24 600  FIJO  MÓVIL TERRESTRE  Radiolocalización 5.132A | | 24 450-24 650  FIJO  MÓVIL TERRESTRE  RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | | 24 450-24 600  FIJO  MÓVIL TERRESTRE  Radiolocalización 5.132A |
| MOD 5.158 | |  |
| 24 600-24 890  FIJO  MÓVIL TERRESTRE | |  | | 24 600-24 890  FIJO  MÓVIL TERRESTRE |
| 24 650-24 890  FIJO  MÓVIL TERRESTRE | |
| ... | | | | |
| 26 200-26 350  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A | 26 200-26 420  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | | 26 200-26 350  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico  Radiolocalización 5.132A | |
| MOD 5.133A |  | |
| 26 350-27 500  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  | | 26 350-27 500  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico | |
| 26 420-27 500  FIJO  MÓVIL salvo móvil aeronáutico | |
| 5.150 | 5.150 | | 5.150 | |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en las notas números 5.133A y 5.158.

MOD AUT/57/10

5.158 *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, la banda de frecuencias 24 450-24 600 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil terrestre a título primario.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.158.

MOD AUT/57/11

27,5-47 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 39-39,5  FIJO  MÓVIL  Radiolocalización 5.132A |  |  |
| MOD 5.159 |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.159.

MOD AUT/57/12

5.159 *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, la banda de frecuencias 39-39,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.159.

MOD AUT/57/13

1 525-1 610 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 535-1 559MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.208B 5.351A  5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A MOD 5.359 5.362A | | |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.359.

MOD AUT/57/14

5.359 *Atribución adicional:*en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Camerún, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania, Tayikistán, Tanzanía, Túnez, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz y 1 646,5‑1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio fijo en esas bandas.     (CMR‑15)

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.359.

MOD AUT/57/15

1 610-1 660 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios | | |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 610-1 610,6  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | 1 610-1 610,6  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 1 610-1 610,6  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.366 5.367  5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |
| 1 610,6-1 613,8  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIOASTRONOMÍA  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | 1 610,6-1 613,8  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIOASTRONOMÍA  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 1 610,6-1 613,8  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIOASTRONOMÍA  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.149 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.149 5.341 5.364 5.366  5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369  5.372 |
| 1 613,8-1 626,5  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208B | 1 613,8-1 626,5  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208B | 1 613,8-1 626,5  MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  Móvil por satélite (espacio-Tierra) 5.208B  Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.341 5.355 MOD 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369  5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366  5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369  5.372 |
| 1 626,5-1 660 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A  5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A MOD 5.359 5.362A 5.374 5.375  5.376 | | |

**Motivos:** Ya no es necesario mencionar a Austria en la nota número 5.359.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_