|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 4 | المراجعة 2 للوثيقة 77-A |
|  | 5 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية الصين الشعبية/المكسيك/منغوليا/بابوا غينيا الجديدة | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال | |

1.1 النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار **233 (WRC‑12)**؛

مقدمة

يوزع نطاق التردد MHz 3 400‑3 300، بالكامل أو أجزاء منه، لخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة الملاحة الراديوية. وينص الرقم 5.429 من لوائح الراديو على منح توزيع إضافي للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في 30 بلداً من بلدان الإقليمين 1 و3 (المملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كوريا وكوت ديفوار ومصر والإمارات العربية المتحدة والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وعُمان وأوغندا وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليمن).

ويُقترح في هذه المساهمة المقدمة من عدة بلدان توزيع إضافي للنطاق MHz 3 400‑3 300 على أساس أولي للخدمة المتنقلة وتحديد النطاق للاتصالات المتنقلة الدولية.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD CHN/MEX/MNG/PNG/77/1

MHz 4 800-2 700

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 | |
| 3 400-3 300  **تحديد راديوي للموقع** | 3 400-3 300  **تحديد راديوي للموقع**  هواة  ثابتة  متنقلة | | 3 400-3 300  **تحديد راديوي للموقع**  هواة |
| 430.5 MOD 429.5 149.5 ADD A11.5 | 149.5  A11.5 ADD | | 429.5 149.5 ِADD A11.5 ADD B11.5 |

الأسباب: تحديد نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 للاتصالات المتنقلة الدولية. وهذا النطاق موزع أصلاً للخدمة المتنقلة على أساس أولي في العديد من البلدان على النحو الوارد في *الرقم* 5.429 *من لوائح الراديو.*

MOD CHN/MEX/MNG/PNG/77/2

430.5 *توزيع إضافي*: يوزع النطاق MHz 3 400‑3 300 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في أذربيجان وقيرغيزستان وتركمانستان.(WRC‑15)

الأسباب: حذف منغوليا من الحاشية 5.430 *وإضافة* *حاشية جديدة لتحديد النطاق* MHz 3 400‑3 300 للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديده للاتصالات المتنقلة الدولية.

ADD CHN/MEX/MNG/PNG/77/3

A11.5 *توزيع إضافي*: يوزع النطاق MHz 3 400‑3 300 في المكسيك ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة للخدمة المتنقلة على أساسي أولي ويحدَّد للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.     (WRC‑15)

الأسباب: تحديد النطاق MHz 3 400‑3 300 للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديده للاتصالات المتنقلة الدولية.

ADD CHN/MEX/MNG/PNG/77/4

B11.5 يحدد النطاق MHz 3 400‑3 300 في الصين للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.     (WRC‑15)

الأسباب: تحديد النطاق MHz 3 400‑3 300 للاتصالات المتنقلة الدولية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_