|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 80-C** |
|  | **2015年10月19日** |
|  | **原文：英文** |
|  | |
| 希腊 | |
| 有关大会工作的提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在考虑到第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议一些主管部门要求删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

依据第26号决议（WRC-07，修订版），希腊主管部门审议了《无线电规则》第5条《频率划分表》中的脚注，并提议

1) 删除脚注5.315，因为790-862 MHz频段已分配给移动电子通信业务提供商，且广播业务已不再使用790-838 MHz频段；

2) 将其国家名从脚注5.359中删除，因为根据《国家频率登记表》，固定业务应用并无使用1 550-1 559 MHz和1 610-1 660 MHz频段的权利，亦无未来将这些频段用于固定业务的打算；

3) 将其国家名从脚注5.506B中删除，因为希腊拟开发新系统且将应用国际电联的程序。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

SUP GRC/80/1

5.315 替代划分：在希腊，790-838 MHz频段划分给作为主要业务的广播业务。（WRC-12）

MOD GRC/80/2

5.359 附加划分：在德国、沙特阿拉伯、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、贝宁、喀麦隆、俄罗斯联邦、法国、格鲁吉亚、几内亚、几内亚比绍、约旦、哈萨克斯坦、科威特、立陶宛、毛里塔尼亚、乌干达、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、波兰、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、突尼斯、土库曼斯坦以及乌克兰，1 550-1 559 MHz、1 610-1 645.5 MHz和1 646.5-1 660 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定业务。敦促各主管部门做出一切切实可行的努力，避免在以上频段启用新的固定业务电台。（WRC-15）

MOD GRC/80/3

5.506B 与卫星固定业务空间电台通信的船载地球站可以在14-14.5 GHz频段内运行，而不需事先得到塞浦路斯和马耳他的同意，但须在第**902**号决议**（WRC-03）**规定的距这些国家的最小距离内。（WRC-15）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_