|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 80-R** |
|  | **19 октября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Греция |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В соответствии с Резолюцией 26 (Пересм. ВКР-07) администрация Греции рассмотрела примечания к Таблице распределения частот в Статье 5 Регламента радиосвязи и предлагает:

1) исключить примечание п. 5.315 в силу того, что полоса спектра 790−862 МГц была предоставлена поставщикам услуг подвижной электронной связи и что полоса спектра 790−838 МГц более не используется радиовещательной службой;

2) исключить название своей страны из примечания п. 5.359 в силу того, что в соответствии с Национальным регистром частот не существует каких бы то ни было прав на использование полос частот 1550−1559 МГц и 1610−1660 МГц применениями фиксированной службы, а также не существует намерений использовать эти полосы для фиксированной службы в будущем;

3) исключить название своей страны из примечания п. 5.506B, так как в Греции планируется разработка новых систем, и будут применяться процедуры МСЭ.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

SUP GRC/80/1

5.315 *Заменяющее распределение*:  в Греции полоса 790–838 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе.    (ВКР-12)

MOD GRC/80/2

5.359 *Дополнительное распределение*:  в Германии, Саудовской Аравии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Камеруне, Российской Федерации, Франции, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Иордании, Казахстане, Кувейте, Литве, Мавритании, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Таджикистане, Танзании, Тунисе, Туркменистане и Украине полосы 1550–1559 МГц, 1610–1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах.     (ВКР-15)

MOD GRC/80/3

5.506В Земные станции на борту судов, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14–14,5 ГГц без необходимости получения предварительного согласия со стороны Кипра и Мальты в пределах указанного в Резолюции **902 (ВКР-03)** минимального расстояния от этих стран.     (ВКР-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_