|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 80-S** |
|  | **19 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Grecia | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

De conformidad con la Resolución 26 (Rev.CMR-07) la Administración de Grecia ha examinado las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones y propone:

1) suprimir la nota 5.315, dado que la banda 790-862 MHz se ha concedido a proveedores de servicio de comunicaciones electrónicas móviles y a que la banda 790-838 MHz ya no se utiliza en el servicio de radiodifusión;

2) suprimir el nombre de su país del número 5.359, debido a que según el Registro Nacional de Frecuencias no existen derechos de utilización en las bandas de frecuencias 1 550-1 559 MHz y 1 610-1 660 MHz para aplicación de servicio fijas ni hay intención de utilizar estas bandas para el servicio fijo en el futuro;

3) suprimir el nombre de su país del número 5.506B, dado que en Grecia se prevé la implantación de nuevos sistemas y se aplicarán los procedimientos de la UIT.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

SUP GRC/80/1

5.315 *Atribución sustitutiva:*  en Grecia, la banda 790‑838 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.     (CMR‑12)

MOD GRC/80/2

5.359 *Atribución adicional:*en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Camerún, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania, Tayikistán, Tanzanía, Túnez, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz y 1 646,5‑1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio fijo en esas bandas.     (CMR‑15)

MOD GRC/80/3

5.506BLas estaciones terrenas situadas a bordo de barcos que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Chipre y Malta, respetando la distancia mínima respecto de esos países, señalada en la Resolución **902 (CMR‑03)**.     (CMR-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_