|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4للوثيقة 85-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية بوروندي/جمهورية كينيا/جمهورية أوغندا/جمهورية رواندا/جمهورية تنـزانيا المتحدة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 4.1 من جدول الأعمال |

4.1 النظر في إمكانية منح توزيع جديد لخدمة الهواة على أساس ثانوي في النطاق kHz 5 450‑5 250 وفقاً للقرار **649 (WRC-12)**؛

مقدمة

يدعو البند 4.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إلى النظر في توزيع ممكن لخدمة الهواة على أساس ثانوي في النطاق kHz 5 450‑5 250. وليس لدى البلدان الأعضاء في منظمة شرق إفريقيا للاتصالات (EACO) اعتراض على توزيع قدر محدد من طيف التردد على أساس ثانوي وفي إطار النطاق 5 450‑5 250 kHz طالما أن الخدمات الثابتة والمتنقلة في النطاق تتمتع بالحماية التامة.

وتؤيد البلدان الأعضاء في المنظمة (EACO) **الأسلوب A3 الخيار 2** المقترح في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A4/1

kHz 7 450-5 003

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| **...** |
| 5 xxx-5 275 **ثابتة** **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران |
| 5 yyy-5 xxx **ثابتة** **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيرانهواة A14.5  ADD |
| 5 450-5 yyy **ثابتة** **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيرانهواة A14.5  ADD |

الأسباب: ثمة حاجة لمزيد من المناقشات لتحديد النطاقات التي لها تأثير أقل على الخدمات القائمة.

ADD BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A4/2

A14.5 يجب ألا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) للمحطات في خدمة الهواة التي تستعمل ترددات في النطاق kHz 5 yyy−5 xxx القيمة [xx] W. ويجب ألا تستهل المحطات في خدمة الهواة الإرسالات قبل تأكيد أن قناة التشغيل المتوقعة غير مشغولة لخدمة ثابتة أو متنقلة.

الأسباب: ستضمن هذه الحاشية الإضافية حماية الخدمات القائمة سواء كانت ثابتة أو متنقلة. ومع هذا، تحتاج الإدارات لمزيد من المناقشات بشأن النطاق بعينه الذي يتعين توزيع خدمات الهواه عليه على أساس ثانوي وكذلك التقييدات المفروضة على استعمال القدرة التي يتعين أن ترسلها خدمات الهواة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_