|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1 للوثيقة 85(Add.9)-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية بوروندي/جمهورية كينيا/جمهورية أوغندا/جمهورية رواندا/ جمهورية تنـزانيا المتحدة | |
| مقترحات بشأن أعمال الم‍ؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 1.9.1 من جدول الأعمال | |

9.1 النظر وفقاً للقرار **758 (WRC‑12)** في:

1.9.1 إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 7 250‑7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500‑8 400 (أرض-فضاء) رهناً بشروط التقاسم المناسبة؛

مقدمة

يدعو البند 1.9.1 إلى منح توزيعات للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 7 250‑7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500‑8 400 (أرض-فضاء). ويُستعمل هذان النطاقان استعمالاً مكثفاً لأغراض الخدمات الثابتة في البلدان الأعضاء في منظمة اتصالات شرق إفريقيا (BDI/KEN/RRW/TZA/UGA). ومن شأن منح توزيعات للخدمة الثابتة الساتلية في هذين النطاقين أن يفرض قيوداً جديدة على الخدمة الثابتة في النطاقين المذكورين.

المقترحات

تقترح البلدان BDI/KEN/RRW/TZA/UGA (البلدان الأعضاء في منظمة اتصالات شرق إفريقيا) ما يلي:

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/1

MHz 7 250-5 570

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 235-7 145 **ثابتة**  **متنقلة**  **أبحاث فضائية** (أرض-فضاء)460.5  458.5 459.5 | | |
| 7 250-7 235 **ثابتة**  **متنقلة**  458.5 | | |

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/2

MHz 8 500-7 250

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 8 500-8 400 **ثابتة**  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  **أبحاث فضائية**  (فضاء-أرض) 465.5 466.5 | | |

SUP BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/3

القـرار 758 (WRC‑12)

التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية   
والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى GHz 8/7

الأسباب: يتعين إذاً إلغاء القرار.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_