|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15)Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 1 auDocument 85(Add.9)-F** |
|  | **16 octobre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  |
| Burundi (République du), Kenya (République du), Ouganda (République de l'), Rwanda (République du), Tanzanie (République-Unie de) |
| Propositions pour les travaux de la COnfÉrence |
|  |
| Point 1.9.1 de l'ordre du jour |

1.9 examiner, conformément à la Résolution **758 (CMR-12)**:

1.9.1 la possibilité de faire de nouvelles attributions au service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 7 150-7 250 MHz (espace vers Terre) et 8 400-8 500 MHz (Terre vers espace), à condition de prévoir des conditions de partage appropriées;

Introduction

Dans le point 1.9.1 de l'ordre du jour, il est envisagé de faire des attributions au SFS dans les bandes de fréquences 7 150-7 250 MHz (espace vers Terre) et 8 400-8 500 MHz (Terre vers espace). Ces bandes sont largement utilisées pour les services fixes dans les pays membres de l'EACO (BDI/KEN/RRW/TZA/UGA). Les attributions au SFS dans cette bande imposeraient des contraintes supplémentaires au SF fonctionnant dans cette même bande. Par conséquent, les pays cités sont favorables à la Méthode C proposée dans le Rapport de la RPC.

Proposition

Les pays membres de l'EACO (BDI/KEN/RRW/TZA/UGA) proposent ce qui suit:

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/1

5 570-7 250 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 7 145-7 235 FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.460 5.458 5.459 |
| 7 235-7 250 FIXE MOBILE 5.458 |

NOC BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/2

7 250-8 500 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 8 400-8 500 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.465 5.466 |

SUP BDI/KEN/UGA/RRW/TZA/85A9A1/3

RÉSOLUTION 758 (CMR-12)

Attribution au service fixe par satellite et au service mobile maritime
par satellite dans la gamme 7/8 GHz

**Motifs:** Cette Résolution doit être supprimée.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_