|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | المراجعة 1للوثيقة 93-A |
|  | 29 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| أستراليا/بروني دار السلام/مملكة كمبوديا/جمهورية فيجي/جمهورية إندونيسيا/ جمهوري  كيريباتي/جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية/ماليزيا/اتحاد ميانمار/ جزر سليمان/دولة ساموا المستقلة/تايلاند/مملكة تونغا/توفالو/جمهورية فانواتو/ جمهوري  فيتنام الاشتراكية |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
| إضافة أسماء بلدان إلى لوائح الراديوفي الرقم 313A.5 من جدول توزيع نطاقات التردد الوارد في المادة 5 |

**مسائل عامة**

معلومات أساسية

حددت بعض البلدان في الإقليم 3، خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007، نطاق التردد 790‑698 MHz للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) كما وردت في الحاشية رقم 313A.5 من جدول توزيع نطاقات التردد الوارد في المادة 5.

وتقترح البلدان المذكورة أعلاه إدراج أسمائها أيضاً في الحاشية رقم 313A.5 من لوائح الراديو خلال هذا المؤتمر لغرض تحديد توزيعات الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق في هذه البلدان.

وينص القرار  (Rev.WRC‑07)26 على إدخال تعديلات على الحواشي القائمة في جدول لوائح الراديو لتوزيعات الترددات بموجب الفقرة 1 *ج)* من *يقرر كذلك،* التي تنص على ...

1 أنه ينبغي ألا ينظر أي مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في إضافة حاشية جديدة أو تعديل حاشية موجودة إلا إذا:

 ...

*ج )* وردت الإضافة أو التعديل في الحواشي على نحو صريح في جدول أعمال المؤتمر كنتيجة للنظر في المقترحات التي تقدمها إدارة أو عدة إدارات مهتمة؛

مع ملاحظة أنه لم يتم اقتراح تعديل أي جانب من جوانب الحاشية رقم 313A.5 ما عدا إضافة أسماء البلدان.

المقترحات

إدراج أسماء البلدان الواردة أدناه في الحاشية رقم 313A.5، تمشياً مع *يقرر أيضاً* من القرار 26 (Rev.WRC‑07).

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC جدول توزيع نطاقات التردد – الإقليم 3، النطاق 890‑610 MHz

MOD AUS/BRU/CBG/FJI/INS/KIR/LAO/MLA/BRM/SLM/SMO/THA/TON/TUV/VUT/VTN/93/1

313A.5 يحدد النطاق MHz 790‑698 أو أجزاء منه في أستراليا وبنغلاديش وبروني دار السلام وكمبوديا والصين وجمهورية كوريا وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا واتحاد ميانمار ونيوزيلندا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وساموا وسنغافورة وجزر سليمان وتايلاند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفيتنام لاستعمال تلك الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وفي الصين لا يبدأ استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية لهذا النطاق حتى عام 2015.(WRC-15)

الأسباب: لتحديد النطاق MHz 790‑698 للاتصالات المتنقلة الدولية في بلدان أستراليا وبروني دار السلام وكمبوديا وفيجي وإندونيسيا وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار وساموا وجزر سليمان وتايلاند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفيتنام.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_