|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2 للوثيقة 102(Add.9)-A |
|  | 19 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية كوريا | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 2.9.1 من جدول الأعمال | |

9.1 النظر وفقاً للقرار **758 (WRC‑12)** في:

2.9.1 إمكانية توزيع النطاقين MHz 7 750‑7 375 وMHz 8 400‑8 025 للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية والتدابير التنظيمية الإضافية حسب نتائج الدراسات ذات الصلة؛

مقدمة

أجرى قطاع الاتصالات الراديوية الدراسة المتعلقة بتقاسم الترددات بين التوزيع الجديد للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (MMSS) والخدمات الحالية في النطاق MHz 7 750‑7 357 وMHz 8 400‑8 025. وفي حالة تقاسم الترددات في النطاق MHz 7 750‑7 357، يستخلص أن حماية الخدمات الحالية مضمون من التوزيع الجديد للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (فضاء-أرض) في التقرير ITU‑R M.2358. ويعرب هذا التقرير عن نتيجة الدراسات التي أجريت بشأن التقاسم في النطاق MHz 7 750‑7 375 على النحو التالي؛

*"ومن ثم، تعتبر حدود كثافة تدفق القدرة الحالية في الجدول 4‑21 في المادة 21 من لوائح الراديو ومتطلب التنسيق بموجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية كافية لحماية الخدمات ذات التوزيع الأولي في النطاق MHz 7 750‑7 375".*

ومع مراعاة النتائج أعلاه، تقترح جمهورية كوريا منح التوزيع الجديد للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (فضاء-أرض) في النطاق MHz 7 750‑7 375.

إضافة إلى ذلك، تؤيد جمهورية كوريا أيضاً المقترحات المشتركة لجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (ACP) المتعلقة بالبند 2.9.1 من جدول الأعمال، الذي يعارض توزيع الوصلة الصاعدة للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في النطاق MHz 8 400‑8 025 وإلغاء القرار 758 (WRC‑12).

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD KOR/102A9A2/1

MHz 8 500-7 250

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 375-7 300 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  461.5 | | |
| 7 450-7 375 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) A192.5 ADD B192.5 ADD  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  461.5 | | |
| 7 550-7 450 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **أرصاد جوية ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) A192.5 ADD B192.5 ADD  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  461A.5 | | |
| 7 750-7 550 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) A192.5 ADD B192.5 ADD  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران | | |

الأسباب: منح توزيع إضافي للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (فضاء-أرض) في النطاق MHz 7 750‑7 375.

ADD KOR/102A9A2/2

**5.A192** يقتصر استخدام الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية للنطاق MHz 7 750‑7 375 على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.

الأسباب: من أجل قصر التوزيع الجديد للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO).

ADD KOR/102A9A2/3

**5.B192** في النطاق MHz 7 750‑7 375، يجب ألاّ تطالب المحطات الأرضية العاملة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية بالحماية من محطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران وألاّ تفرض قيوداً على استعمالها وتطويرها. ولا تسري هنا أحكام الرقم 43A.5.

الأسباب: لضمان ألا تطالب الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية بالحماية من خدمات الأرض القائمة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_