|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 127-A |
|  | 19 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالفرنسية |
|  | |
| جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية | |
| مقترحات بشأن أعمال الـمؤتـمر | |
|  | |
| البنـد 8 من جدول الأعمال | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD ALG/127/1

312.5 *توزيع إضافي*:  يوزع أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي النطاق MHz 862−645 في البلدان التالية: الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، والنطاقات MHz 686‑646 وMHz 758‑726 وMHz 814‑766 وMHz 862‑822 في بلغاريا، والنطاق MHz 862‑830 في رومانيا، والنطاق MHz 860‑830 حتى 31 ديسمبر 2012 والنطاق وMHz 862‑860 حتى 31 ديسمبر 2017 في بولندا.(WRC-15)

الأسباب:

– تشغِّل الجزائر في أراضيها محطات في خدمة الملاحة الراديوية للطيران عاملة في نطاق الترددات MHz 862‑645.

– في إطار البند 1.1 للمؤتمر WRC-12، طلبت إدارة الجزائر من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إدراج اسم الجزائر في الحاشية رقم 312.5 التي ترخص للبلدان المذكورة تشغيل خدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في النطاق MHz 862-645.

– ترغب إدارة الجزائر في إضافة اسمها إلى الحاشية رقم 312.5 من أجل حماية خدمة الملاحة الراديوية للطيران العاملة في النطاق MHz 862-645 من خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى التي تستعمل نطاق التردد نفسه.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_