|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 22للوثيقة 132-A |
|  | 19 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
| مقترحات بشأن أعمال الـمؤتـمر |
|  |
| البنـد 8 من جدول الأعمال |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26** **(Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

استعرضت إدارة المملكة المتحدة الحواشي التي تشمل الإحالات المرجعية الواضحة إلى "المملكة المتحدة".

ومن ثم، نتقدم بالمقترحات التالية بالنسبة إلى حواشي بعينها تحوي إحالة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن المملكة المتحدة طرف في الإسهامات الإقليمية الأخرى التي تعدل الحواشي التي قد تنطوي على إحالة إلى المملكة المتحدة. وبالتالي، ينبغي النظر في هذا الإسهام جنباً إلى جنب مع تلك المقترحات، والتغييرات ها هنا لا تؤثر في التغييرات المقترحة ولا تكررها ولا تتعارض معها.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD G/132A22/1

314.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 862‑790 أيضاً للخدمة المتنقلة البرية على أساس ثانوي في النمسا وإيطاليا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان.(WRC-15)

الأسباب: يُوزع نطاق التردد MHz 862‑790 للخدمة المتنقلة (باستثناء المتنقلة للطيران) على أساس أولي في الإقليم 1، ومن ثم، تبدو هذه الحاشية بلا جدوى، وبالتالي يمكن تنحية المملكة المتحدة.

MOD G/132A22/2

316.5 *توزيع إضافي*:  يوزع أيضاً النطاقان MHz 830‑790 وMHz 862‑830 في ألمانيا والمملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك وبوركينا فاصو والكاميرون وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك ومصر وفنلندا واليونان وإسرائيل والأردن وكينيا وليبيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وليختنشتاين ومالي وموناكو والجبل الأسود والنرويج وهولندا والبرتغال والجمهورية العربية السورية وصربيا والسويد وسويسرا، والنطاق MHz 830‑790 في إسبانيا وفرنسا وغابون ومالطة للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة المتنقلة في البلدان المذكورة لكل نطاق مبين في هذه الحاشية يجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات الخدمات العاملة وفقاً للجدول في بلدان غير البلدان المذكورة فيما يتعلق بهذا النطاق نفسه، وألا تطالب بحماية من هذه المحطات. ويكون هذا التوزيع سارياً حتى 16 يونيو 2015.(WRC-15)

الأسباب: يُوزع النطاق MHz 862‑790 في الإقليم 1 للخدمة المتنقلة (باستثناء المتنقلة للطيران) على أساس أولي. ومن ثم، تبدو هذه الحاشية بلا جدوى، وبالتالي يمكن تنحية المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن لهذه الحاشية تاريخ انتهاء فعلي وهو 16 يونيو 2015.

MOD G/132A22/3

431.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 3 475-3 400 أيضاً لخدمة الهواة على أساس ثانوي في ألمانيا وإسرائيل.(WRC-15)

الأسباب: إن إدخال تغييرات على توزيعات نطاقات التردد للمملكة المتحدة يعني أنه لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى المملكة المتحدة في هذه الحاشية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_