|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 4 | الوثيقة DT/156-A |
|  | 3 نوفمبر 2015 |
| المصدر: الوثيقة DT/26 | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| رئيس فريق العمل 4B |
| التقرير الأول المقدم من فريق العمل 4B إلى اللجنة 4 بشأن البند 15.1 من جدول الأعمال |
|  |
| البنـد 15.1 من جدول الأعمال |

15.1 النظر في المتطلبات من الطيف لمحطات الاتصال على متن السفن العاملة في الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً
للقرار **358 (WRC-12)**؛

|  |  |
| --- | --- |
| **العنوان** | **بند جدول الأعمال** |
| المادة 5 | 15.1 |

م. أ. المغازي

رئيس فريق العمل 4B

المكتب: 232 (مركز جنيف الدولي للمؤتمرات)

 البريد الإلكتروني: WG4Bwrc15@itu.int

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD WG4B/156/1#30255

MHz 460-410

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 459-456 **ثابتة** **متنقلة** 286AA.5  288.5 287.5 MOD 271.5 |

MOD WG4B/156/2#30256

MHz 890-460

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 470-460 | **ثابتة****متنقلة** 286AA.5 أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)290.5 289.5 288.5 287.5 MOD |

MOD WG4B/156/3#30257

287.5 يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة البحرية لنطاقي التردد MHz 457,5875‑ 457,5125 وMHz 467,5875‑467,5125 على محطات الاتصال على المتن. ويجب أن تكون خصائص الأجهزة وترتيب القنوات مطابقة للتوصية ITU‑R M.1174‑3. ويخضع استعمال نطاقي التردد هذين في المياه الإقليمية للوائح الوطنية للإدارة المعنية.(WRC‑15)

SUP WG4B/156/4#30258

القـرار 358 (WRC-12)

النظر في تحسين وتوسيع محطات الاتصال على المتن
في الخدمة المتنقلة البحرية في نطاقات الموجات الديسيمترية (UHF)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_