|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **КОМИТЕТ 4** | **Документ 156-R** |
|  | **3 ноября 2015 года** |
| Источник: Документ DT/26 | **Оригинал: английский** |
|  |
| Председатель Рабочей группы 4B |
| ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 4B КОМИТЕТУ 4 ПО ПУНКТУ 1.15 ПОВЕСТКИ ДНЯ |
|  |
| Пункт 1.15 повестки дня |

1.15 рассмотреть потребности в спектре для станций внутрисудовой связи морской подвижной службы в соответствии с Резолюцией **358 (ВКР-12)**;

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Пункт повестки дня |
| Статья 5 | 1.15 |

 М.А. ЭЛЬ-МОГАЗИ
 Председатель Рабочей группы 4B
 Офис: 232 (МЦКЖ)
 Эл. почта: WG4Bwrc15@itu.int

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD WG4B/156/1#30255

410–460 МГц

|  |
| --- |
| Распределение по службам |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 456–459 | ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ 5.286АА5.271 MOD 5.287 5.288 |

MOD WG4B/156/2#30256

460–890 МГц

| Распределение по службам |
| --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 460–470 | ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ 5.286ААМетеорологическая спутниковая (космос-Земля)MOD 5.287 5.288 5.289 5.290 |

MOD WG4B/156/3#30257

5.287 Использование полос частот 457,5125−457,5875 МГц и 467,5125−467,5875 МГц морской подвижной службой ограничивается станциями внутрисудовой связи. Характеристики оборудования и план размещения каналов должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R M.1174-3. Использование этих полос частот в территориальных водах производится в соответствии с национальными правилами соответствующей администрации.     (ВКР‑15)

SUP WG4B/156/4#30258

РЕЗОЛЮЦИЯ 358 (ВКР-12)

Рассмотрение вопросов совершенствования и распространения станций внутрисудовой связи в морской подвижной службе в полосах УВЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_