|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **COMMISSION 5** | **Document 201-F** |
|  | **6 novembre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Ukraine | |
| Demande d'un nouvel allotissement national conformément au § 6.35 de l'Appendice 30B du règlement des radiocommunications | |
|  | |
|  | |

Contexte

La CMR-07 a décidé de permettre à l'Administration de l'Ukraine, à titre exceptionnel, de soumettre une demande d'allotissement national en remplacement de son allotissement existant figurant dans le Plan pour le service fixe par satellite de l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications (note de bas de page 9 figurant dans l'Article 7 de l'Appendice 30B) car la zone de service de l'allotissement existant de l'Ukraine UKR00000 ne couvre pas la totalité du territoire national de l'Ukraine. Le 19 décembre 2007, l'Administration de l'Ukraine a soumis une fiche de notification relative à un nouvel allotissement UKR00001, qui a fait l'objet d'une publication dans la BR IFIC 2653 du 22 septembre 2009 assortie des Notes suivantes du Bureau des radiocommunications:

1) Les assignations en question sont publiées conformément au § 6.7 de l'Article 6 de l'Appendice 30B, à la suite d'une demande de nouvel allotissement en remplacement de l'allotissement existant conformément à la note de bas de page 9 figurant dans l'Article 7 de l'Appendice 30B.

2) Etant donné que le nouvel allotissement demandé n'est pas compatible avec les autres allotissements du Plan et les assignations figurant dans la Liste, les conclusions formulées au titre du § 7.5 de l'Article 7 de l'Appendice 30B sont défavorables. Par conséquent, l'allotissement est traité comme une soumission au titre du § 6.1 de l'Article 6 de l'Appendice 30B, conformément au § 7.7 de l'Article 7 de cet Appendice.

3) Une fois les dispositions de l'Article 6 de l'Appendice 30B appliquées avec succès, il pourra être demandé d'appliquer le § 6.35 de l'Appendice 30B pour inclure les assignations en tant que nouvel allotissement national dans le Plan.

4) Pendant l'application des procédures de l'Article 6 de l'Appendice 30B, les assignations en question sont groupées avec l'allotissement existant UKR00000 à 50,5° E (voir le § 4 des Règles de procédure relatives au § 6.5 de l'Appendice 30B).

L'Administration de l'Ukraine a été informée par le Bureau des radiocommunications, par la télécopie numéro 30B(SNP)O-2015-004631 du 5 novembre 2015, que les assignations de fréquence du réseau à satellite UKR00001 ont été inscrites dans la Liste de l'Appendice 30B et feront l'objet d'une publication dans la BR IFIC 2807 du 10 novembre 2015. Les dispositions de l'Article 6 de l'Appendice 30B ayant été appliquées avec succès, l'Administration de l'Ukraine peut demander à la Conférence mondiale des radiocommunications d'inclure un nouvel allotissement national de l'Ukraine UKR00001 dans le Plan pour le service fixe par satellite de l'Appendice 30B.

Proposition

En application du point 3 susmentionné des Notes du Bureau des radiocommunications concernant la fiche de notification UKR00001, l'Administration de l'Ukraine demande à la Conférence mondiale des radiocommunications, conformément au § 6.35 de l'Appendice 30B du Règlement des radiocommunications:

1) d'examiner la demande de l'Ukraine concernant l'inclusion des assignations de fréquence du réseau à satellite UKR00001 couvrant le territoire national de l'Ukraine dans le Plan pour le service fixe par satellite de l'Appendice 30B en tant que nouvel allotissement national de l'Ukraine;

2) de faire figurer les paramètres du nouvel allotissement national de l'Ukraine UKR00001 dans l'Article 10 de l'Appendice 30B et, en conséquence, d'éliminer l'allotissement national existant de l'Ukraine UKR00000 figurant dans l'Article 10 et de supprimer la note de bas de page 9 figurant dans l'Article 7 de l'Appendice 30B concernant le droit de l'Ukraine de remplacer l'allotissement national existant UKR00000 après la CMR-07.

APPENDICE 30B (RÉV.CMR-12)

Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite  
dans les bandes 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,  
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

MOD UKR/201/1

ARTICLE 10     (RÉV.CMR‑15)

Plan pour le service fixe par satellite dans les bandes de fréquences   
4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,70-10,95 GHz,   
11,20-11,45 GHz et 12,75-13,25 GHz

A.1 TITRES DES COLONNES DU PLAN

Col. 2 *Position nominale sur l'orbite*, en degrés

Col. 3 *Longitude du point de visée*, en degrés

Col. 4 *Latitude du point de visée*, en degrés

Col. 5 *Grand axe de la section transversale elliptique du faisceau à mi-puissance*, en degrés

Col. 6 *Petit axe de la section transversale elliptique du faisceau à mi-puissance*, en degrés

Col. 7 *Orientation de l'ellipse* déterminée comme suit: dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, la direction du grand axe de l'ellipse est définie par l'angle, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à partir d'une ligne parallèle au plan équatorial jusqu'au grand axe de l'ellipse, au degré près le plus proche

Col. 8 Densité de *p.i.r.e*. de la station terrienne (dB(W/Hz))

Col. 9 Densité de *p.i.r.e*. du satellite (dB(W/Hz))

Col. 10 *Observations*

| 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UGA00000 | 31,50 | 32,20 | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 90,00 | −9,6 | −40,3 |  |
| UKR00001 | 38,20 | 31,73 | 48,22 | 1,98 | 1,60 | 178,15 | −15,1 | −40,7 |  |
| URG00000 | −86,10 | −56,30 | −33,70 | 1,60 | 1,60 | 90,00 | −9,6 | −40,7 |  |
| USA00000 | −101,00 | −93,90 | 36,80 | 8,20 | 3,60 | 172,00 | −0,9 | −38,3 | \*/MB16 |

| 10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UGA00000 | 31,50 | 32,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 70,00 | −6,3 | −28,9 |  |
| UKR00001 | 38,20 | 31,73 | 48,22 | 2,21 | 0,97 | 178,15 | −9,1 | −31,0 |  |
| URG00000 | −86,10 | −56,30 | −33,70 | 1,10 | 1,00 | 58,00 | −6,5 | −27,7 |  |
| USA00000 | −101,00 |  |  |  |  |  | 11,2 | −23,9 | 3,\*/MB16 |

MOD UKR/201/2

ARTICLE 7     (Rév.CMR‑15)

Procédure applicable à l'adjonction d'un nouvel allotissement  
au Plan pour un nouvel Etat Membre de l'Union

7.1 L'administration d'un pays[[1]](#footnote-1)\*\* devenu Etat Membre de l'Union et qui n'a pas d'allotissement national dans le Plan ou d'assignation résultant de la conversion d'un allotissement obtient un allotissement national par l'application de la procédure suivante.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*\* La Palestine peut appliquer cette procédure pour obtenir un allotissement dans le Plan de l'Appendice **30B**. Cet allotissement est destiné à l'usage exclusif de la Palestine, conformément à l'Accord intérimaire entre Israël et la Palestine du 28 septembre 1995, nonobstant la Résolution 741 du Conseil, et à la Résolution 99 (Rév. Antalya, 2006) de la Conférence de plénipotentiaires. Cela ne préjuge pas des accords futurs entre l'Etat d'Israël et la Palestine. [↑](#footnote-ref-1)