|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 6 | الوثيقة 249-A |
|  | 12 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإسبانية |
|  | |
| جمهورية أوروغواي الشرقية | |
| مقترحات بشأن أعمال الـمؤتـمر | |
|  | |
| البنـد 8 من جدول الأعمال | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC-07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD URG/249/1

102.5 *توزيع بديل*:  يوزع النطاق kHz 2 000‑1 850 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وخدمتي التحديد الراديوي للموقع والملاحة الراديوية، على أساس أولي في البلدان التالية: بوليفيا وشيلي والمكسيك وباراغواي وبيرو.(WRC-15)

الأسباب: لم يعد ضرورياً في الوقت الحاضر.

MOD URG/249/2

122.5 *توزيع بديل*:  يوزع النطاق kHz 4 000‑3 750 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي، في البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإكوادور وباراغواي وبيرو.(WRC-15)

الأسباب: لم يعد ضرورياً في الوقت الحاضر.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_