|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 6 | الوثيقة 254-A |
|  | 12 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإسبانية |
|  |
| كوستاريكا |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 8 من جدول الأعمال |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

وفقاً للقرار 26 (Rev.WRC‑07)**، استعرضت إدارة كوستاريكا الحواشي ذات الصلة بجدول توزيع نطاقات التردد وتقترح تعديل الحواشي الواردة في المادة**5 **من لوائح الراديو والمدرجة في هذه المساهمة.**

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD CTR/254/1

309.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاق MHz 806-614 في السلفادور وهندوراس للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر الرقم **33.5**)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم **21.9**.(WRC-15)

الأسباب: لم يعد ذكر كوستاريكا ضرورياً في هذه الحاشية.

MOD CTR/254/2

468.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 8 750‑8 500 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: المملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام وبوروندي والكاميرون والصين والكونغو وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وغيانا وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وجامايكا والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال ونيجيريا وعمان وأوغندا وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسنغال وسنغافورة والصومال والسودان وسوازيلاند وﺗﻨ‍ﺰانيا وتشاد وتوغو وتونس واليمن.(WRC‑15)

الأسباب: لم يعد ذكر كوستاريكا ضرورياً في هذه الحاشية.

MOD CTR/254/3

480.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق GHz 10,45-10 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراغواي والأنتيل النيئرلندية وبيرو وأورغواي. ويوزع النطاق GHz 10,45-10 للخدمة الثابتة على أساس أولي في كوستاريكا وﻓﻨ‍ﺰويلا.(WRC‑15)

الأسباب: في كوستاريكا، يوزع النطاق GHz 10,45‑10 للخدمة الثابتة فقط.

MOD CTR/254/4

481.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق GHz 10,5‑10,45 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: ألمانيا وأنغولا والبرازيل والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا وهنغاريا واليابان وكينيا والمغرب ونيجيريا وعمان وأوزبكستان وباكستان وباراغواي وبيرو وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورومانيا وﺗﻨﺰانيا وتايلاند وأوروغواي. وفي كوستاريكا، يوزع النطاق GHz 10,5-10,45 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي.(WRC-15)

الأسباب: في كوستاريكا، يوزع النطاق GHz 10,5‑10,45 للخدمة الثابتة فقط.

MOD CTR/254/5

512.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق GHz 17,3‑15,7 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وإريتريا وفنلندا وغواتيمالا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومالي والمغرب وموريتانيا والجبل الأسود ونيبال ونيكاراغوا والنيجر وعمان وباكستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وسنغافورة والصومال والسودان وجنوب السودان وﺗﻨ‍ﺰانيا وتشاد وتوغو واليمن.(WRC‑15)

الأسباب: لم يعد ذكر كوستاريكا ضرورياً في هذه الحاشية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_