|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **КОМИТЕТ 6** | **Документ 261-R** |
|  | **12 ноября 2015 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  | |
| Южный Судан (Республика) | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD SSD/261/1

5.294 *Дополнительное распределение*:  в Саудовской Аравии, Камеруне, Кот‑д'Ивуаре, Египте, Эфиопии, Израиле, Кении, Ливии, Сирийской Арабской Республике, Чаде и Йемене полоса 470–582 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Полоса 470−582 МГц в Южном Судане распределена и используется для радиовещательных служб.

MOD SSD/261/2

5.300 *Дополнительное распределение*:  в Саудовской Аравии, Камеруне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле, Иордании, Ливии, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике и Судане полоса 582−790 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: Полоса 582−790 МГц в Южном Судане распределена и используется для радиовещания и будет использоваться для подвижных служб.

MOD SSD/261/3

5.457B В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Коморских Островах, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Кувейте, Ливии, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Йемене в полосах 5925−6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут работать с характеристиками и при условиях, которые указаны в Резолюции **902 (ВКР-03)**, в морской подвижной спутниковой службе на вторичной основе. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией **902 (ВКР-03)**.     (ВКР-15)

**Основания**: В Южном Судане не имеется служб морской связи в силу отсутствия побережья.

MOD SSD/261/4

5.471 *Дополнительное распределение*:  в Алжире, Германии, Бахрейне, Бельгии, Китае, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Греции, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ливии, Нидерландах, Катаре и Судане полосы 8825−8850 МГц и 9000−9200 МГц распределены также морской радионавигационной службе на первичной основе только для использования береговыми радарами.     (ВКР-15)

**Основания**: В Южном Судане не имеется служб морской связи в силу отсутствия побережья.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_