|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)  شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1 للوثيقة 12-A |
|  | 20 يونيو 2019 |
|  | الأصل: بالروسية |
|  | |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 1.1 | |

1.1 النظر في منح توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54‑50 وفقاً **للقرار** **658 (WRC-15)؛**

مقدمة

*يدعو* القرار **658 (WRC-15)** *قطاع الاتصالات الراديوية*:

1 إلى دراسة احتياجات خدمة الهواة من الطيف في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50؛

2 إلى دراسة التقاسم بين خدمة الهواة والخدمة المتنقلة والخدمة الثابتة، وخدمة التحديد الراديوي للموقع والخدمة الإذاعية، وضمان حماية هذه الخدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعلاه.

المقترح

يُقترح تعديل المادة **5** من لوائح الراديو (الأسلوب B1 في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) وحذف القرار **658 (WRC-15)**، على النحو المبين في الملحق بهذه الوثيقة.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD RCC/12A1/1#50226

MHz 75,2-47

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 50,080-47  **إذاعية**  165.5 164.5 163.5 162A.5  169.5 | 50-47  **ثابتة**  **متنقلة** | 50-47  **ثابتة**  **متنقلة**  **إذاعية**  162A.5 |
| 50,280-50,080  **إذاعية**  هواة  165.5 164.5 162A.5  C11.5 ADD 169.5 D11.5 ADD | 54-50  **هواة**  170.5 168.5 167A.5 167.5 162A.5 | |
| 54-50,280  **إذاعية**  165.5 164.5 162A.5  169.5 |
| 68-54  **إذاعية** | 68-54  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة | 68-54  **ثابتة**  **متنقلة**  **إذاعية** |
| 165.5 164.5 163.5 162A.5   171.5 | 172.5 | 162A.5 |

الأسباب: هذه التعديلات ضرورية لدعم توزيع نطاق التردد MHz 50,280-50,080 لخدمة الهواة.

ADD RCC/12A1/2#50231

C11.5 باستثناء البلدان المدرجة في الرقم **169.5**، يجب ألا تتسبب محطات الهواة في النطاق MHz 50,280-50,080 في حدوث تداخل ضار برادارات رصد خصائص الرياح القائمة أو المخطط لها العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع، وألا تطالب بالحماية منها.     (WRC‑19)

الأسباب: تُستبعد، عن طريق هذه الحاشية، البلدان التي سبق فيها توزيع النطاق المعني لخدمة الهواة على أساس أولي.

ADD RCC/12A1/3#50232

D11.5 باستثناء البلدان المدرجة في الرقم **169.5**، يوجب استخدام خدمة الهواة لنطاق التردد MHz 50,280‑50,080 على الإدارة المعنية الحصول على موافقة الإدارات التي يمكن أن تتأثر خدمتها الإذاعية. ولتحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها في الإقليم 1، يجب ألا تتجاوز شدة المجال القيمة dB(μV/m) 6 على ارتفاع m 10 فوق الأرض لنسبة %10 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى.     (WRC-19)

الأسباب: تحدد هذه الحاشية المعايير الناظمة لاستخدام محطات الهواة على حدود أراضي البلدان التي تشغَّل فيها الخدمة الإذاعية في نطاق التردد هذا.

SUP RCC/12A1/4#50225

القرار 658 (WRC-15)

توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50

الأسباب: هذا القرار غير مطلوب بعد أن اكتملت دراسة إمكانية توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في النطاق MHz 45-50.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_