|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 1 к Документу 12-R** |
|  | **20 июня 2019 года** |
|  | **Оригинал: русский** |
|  | |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи | |
| Предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 1.1 повестки дня | |

1.1 рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в соответствии с Резолюцией **658 (ВКР-15)**;

Введение

Раздел *предлагает МСЭ-R* Резолюции **658 (ВКР-15)** гласит:

1 исследовать потребности в спектре в Районе 1 для любительской службы в полосе частот 50−54 МГц;

2 исследовать совместное использование частот любительской службой и подвижной, фиксированной, радиолокационной и радиовещательной службами, чтобы обеспечить защиту этих служб, принимая во внимание результаты указанных выше исследований.

Предложение

Предлагается внести изменения в Статью 5 РР (метод В1 отчета ПСК) и аннулировать Резолюцию **658 (ВКР-15)**, как представлено в приложении.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD RCC/12A1/1

47–75,2 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47–50,080  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.162А 5.163 5.164 5.165  5.169 | 47–50  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ | 47–50  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.162А |
| 50,080−50,280  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  Любительская  5.162А 5.164 5.165  5.169 ADD 5.C11 ADD 5.D11 | 50–54  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  5.162А 5.167 5.167A 5.168 5.170 | |
| 50,280−54  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.162А 5.164 5.165  5.169 |
| 54−68  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.162А 5.163 5.164 5.165  5.171 | 54–68  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  Фиксированная  Подвижная  5.172 | 54–68  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  5.162А |

**Основания**: Данные изменения необходимы для того, чтобы обеспечить поддержку распределения полосы частот 50,080−50,280 МГц любительской службе.

ADD RCC/12A1/2

5.C11 Станции любительской службы в полосе частот 50,080−50,280 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

**Основания**: Данным примечанием исключаются страны, в которых рассматриваемая полоса уже выделена любительской службе на первичной основе.

ADD RCC/12A1/3

5.D11 Для использования полосы частот 50,080−50,280 МГц любительской службой заинтересованная администрация, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, должна получить согласие администраций, радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 1 должно использоваться значение напряженности поля 6 дБ (мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой администрации.     (ВКР-19)

**Основания**: Данное примечание определяет критерии возможности использования любительских станций на границе территории страны, в которой в рассматриваемой полосе частот работает радиовещательная служба.

SUP RCC/12A1/4

РЕЗОЛЮЦИЯ 658 (ВКР-15)

Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1

**Основания**: В связи с завершением работ по рассмотрению возможности распределения любительской службе в Районе 1 в полосе 50−54 МГц, наличие данной Резолюции не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_