|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19） 2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 36 (Add.20)-C** |
|  | **2019年10月2日** |
|  | **原文：俄文** |
|  | |
| 乌兹别克斯坦（共和国） | |
| 大会工作提案 | |
|  | |
| 议项8 | |

8 在顾及第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议主管部门有关删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

根据第**26**号决议（**WRC-07，修订版**），乌兹别克斯坦主管部门审议了《频率划分表》中的脚注，并提议从本文附件所含脚注中删除乌兹别克斯坦的国名。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD UZB/36A20/1

3 230-5 003 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 4 438-4 488  固定  移动（航空移动（R）除外）  无线电定位 5.132A  5.132B | 4 438-4 488  固定  移动（航空移动（R）除外）  无线电定位 5.132A | 4 438-4 488  固定  移动（航空移动除外）  无线电定位 5.132A |
| MOD 5.132B |  |  |

MOD UZB/36A20/2

5.132B 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，4 438‑4 488 kHz划分给作为主要业务的固定和移动业务，但航空移动（R）业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》（RR）脚注**5.132B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/3

5 003-7 000 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 250-5 275  **固定**  **移动**（航空移动除外）  无线电定位 5.132A | 5 250-5 275  **固定**  **移动**（航空移动除外）  **无线电定位** 5.132A | 5 250-5 275  **固定**  **移动**（航空移动除外）  无线电定位 5.132A |
| MOD 5.133A |  |  |

MOD UZB/36A20/4

5.133A 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，5 250‑5 275 kHz和26 200-26 350 kHz频段被划分给作为主要业务的固定和移动业务，但航空移动业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.133A**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/5

7 450-13 360 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 9 040-9 305  固定 | 9 040-9 400  固定 | 9 040-9 305  固定 |
| 9 305-9 355  固定  无线电定位 5.145A | 9 305-9 355  固定  无线电定位 5.145A |
| MOD 5.145B |  |
| 9 355-9 400  固定 | 9 355-9 400  固定 |

MOD UZB/36A20/6

5.145B 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，9 305-9 355 kHz和16 100-16 200 kHz频段被划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.145B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/7

13 360-18 030 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 13 450-13 550  固定  移动（航空移动（R）除外）  无线电定位 5.132A | 13 450-13 550  固定  移动（航空移动（R）除外）  无线电定位 5.132A | |
| MOD 5.149A |  | |
| 16 100-16 200  固定  无线电定位 5.145A | 16 100-16 200  固定  无线电定位 5.145A | 16 100-16 200  固定  无线电定位 5.145A |
| MOD 5.145B |  |  |

MOD UZB/36A20/8

5.149A 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，13 450-13 550 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和作为次要业务的移动业务，但航空移动（R）业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.149A**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/9

23 350-27 500 kHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 24 450-24 600  固定  陆地移动  无线电定位 5.132A | 24 450-24 650  固定  **陆地移动**  **无线电定位** 5.132A | 24 450-24 600  **固定**  **陆地移动**  无线电定位 5.132A |
| MOD 5.158 |  |
| 26 200-26 350  **固定**  **移动**（航空移动除外）  无线电定位 5.132A | 26 200-26 420  **固定**  **移动**（航空移动除外）  **无线电定位** 5.132A | 26 200-26 350  **固定**  **移动**（航空移动除外）  无线电定位 5.132A |
| MOD 5.133A |  |

MOD UZB/36A20/10

5.158 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，24 450-24 600 kHz频段划分给作为主要业务的固定和陆地移动业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.158B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/11

27.5-40.98 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 38.25-39  **固定**  **移动** | 38.25-39.986  **固定**  **移动** | 38.25-39.5  **固定**  **移动** |
| 39-39.5  **固定**  **移动**  无线电定位 5.132A  MOD 5.159 |  |  |
| 39.5-39.986  **固定**  **移动** |  | 39.5-39.986  **固定**  **移动**  **无线电定位** 5.132A |

MOD UZB/36A20/12

5.159 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，39-39.5 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.159B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_