|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-19）2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫** | **logo_C_** |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 36 (Add.20)-C** |
|  | **2019年10月2日** |
|  | **原文：俄文** |
|  |
| 乌兹别克斯坦（共和国） |
| 大会工作提案 |
|  |
| 议项8 |

8 在顾及第**26**号决议**（WRC-07，修订版）**的同时，审议主管部门有关删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

根据第**26**号决议（**WRC-07，修订版**），乌兹别克斯坦主管部门审议了《频率划分表》中的脚注，并提议从本文附件所含脚注中删除乌兹别克斯坦的国名。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD UZB/36A20/1

3 230-5 003 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 4 438-4 488固定移动（航空移动（R）除外）无线电定位 5.132A5.132B | 4 438-4 488固定移动（航空移动（R）除外）无线电定位 5.132A | 4 438-4 488固定移动（航空移动除外）无线电定位 5.132A |
| MOD 5.132B |  |  |

MOD UZB/36A20/2

5.132B 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，4 438‑4 488 kHz划分给作为主要业务的固定和移动业务，但航空移动（R）业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》（RR）脚注**5.132B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/3

5 003-7 000 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 250-5 275**固定****移动**（航空移动除外）无线电定位 5.132A  | 5 250-5 275**固定****移动**（航空移动除外）**无线电定位** 5.132A | 5 250-5 275**固定****移动**（航空移动除外）无线电定位 5.132A |
| MOD 5.133A |  |  |

MOD UZB/36A20/4

5.133A 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，5 250‑5 275 kHz和26 200-26 350 kHz频段被划分给作为主要业务的固定和移动业务，但航空移动业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.133A**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/5

7 450-13 360 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 9 040-9 305固定 | 9 040-9 400固定 | 9 040-9 305固定 |
| 9 305-9 355固定无线电定位 5.145A | 9 305-9 355固定无线电定位 5.145A |
| MOD 5.145B |  |
| 9 355-9 400固定 | 9 355-9 400固定 |

MOD UZB/36A20/6

5.145B 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，9 305-9 355 kHz和16 100-16 200 kHz频段被划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.145B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/7

13 360-18 030 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 13 450-13 550固定移动（航空移动（R）除外）无线电定位 5.132A | 13 450-13 550固定 移动（航空移动（R）除外） 无线电定位 5.132A |
| MOD 5.149A |  |
| 16 100-16 200固定无线电定位 5.145A | 16 100-16 200固定无线电定位 5.145A | 16 100-16 200固定无线电定位 5.145A |
| MOD 5.145B |  |  |

MOD UZB/36A20/8

5.149A 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，13 450-13 550 kHz频段划分给作为主要业务的固定业务和作为次要业务的移动业务，但航空移动（R）业务除外。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.149A**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/9

23 350-27 500 kHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 24 450-24 600固定陆地移动无线电定位 5.132A | 24 450-24 650固定**陆地移动****无线电定位** 5.132A | 24 450-24 600**固定****陆地移动**无线电定位 5.132A |
| MOD 5.158 |  |
| 26 200-26 350**固定****移动**（航空移动除外）无线电定位 5.132A  | 26 200-26 420**固定****移动**（航空移动除外）**无线电定位** 5.132A | 26 200-26 350**固定****移动**（航空移动除外）无线电定位 5.132A |
| MOD 5.133A |  |

MOD UZB/36A20/10

5.158 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，24 450-24 600 kHz频段划分给作为主要业务的固定和陆地移动业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.158B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

MOD UZB/36A20/11

27.5-40.98 MHz

|  |
| --- |
| 划分给以下业务 |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 38.25-39**固定****移动** | 38.25-39.986**固定****移动** | 38.25-39.5**固定****移动** |
| 39-39.5**固定****移动**无线电定位 5.132A MOD 5.159 |  |  |
| 39.5-39.986**固定****移动** |  | 39.5-39.986**固定****移动****无线电定位** 5.132A |

MOD UZB/36A20/12

5.159 替代划分：在亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦和吉尔吉斯斯坦，39-39.5 MHz频段划分给作为主要业务的固定和移动业务。（WRC-19）

**理由：** 《无线电规则》脚注**5.159B**中无需再提及乌兹别克斯坦。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_