|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5 للوثيقة 89(Add.13)-A |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية أنغولا/جمهورية بوتسوانا/مملكة إسواتيني/مملكة ليسوتو/ جمهورية مدغشقر/ملاوي/جمهورية موريشيوس/جمهورية موزامبيق/ جمهورية ناميبيا/جمهورية الكونغو الديمقراطية/جمهورية سيشيل/ جمهورية جنوب إفريقيا/جمهورية تنـزانيا المتحدة/جمهورية زامبيا/ جمهورية زمبابوي | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 13.1 | |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

الجزء 5 - لا تغيير فيما يتعلق بنطاقات التردد GHz 33,4-31,8  
وGHz 47,2-47 وGHz 76-71 وGHz 86-81

مقدمة

تؤيد إدارات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) الوارد ذكرها أعلاه عدم التغيير (NOC) فيما يتعلق بالنطاقات GHz 33,4-31,8 وGHz 47,2-47 وGHz 76-71 وGHz 86-81.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A5/1#49935

GHz 34,2-29,9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 32-31,8 **ثابتة**  547A.5  **ملاحة راديوية**  **أبحاث فضائية** (فضاء سحيق) (فضاء-أرض)  548.5 547B.5 547.5 | | |
| 32,3-32 **ثابتة**  547A.5  **ملاحة راديوية**  **أبحاث فضائية** (فضاء سحيق) (فضاء-أرض)  548.5 547C.5 547.5 | | |
| 33-32,3 **ثابتة**  547A.5  **بين السواتل**  **ملاحة راديوية**  548.5 547D.5 547.5 | | |
| 33,4-33 **ثابتة**  547A.5  **ملاحة راديوية**  547E.5 547.5 | | |

الأسباب: تؤيد إدارات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي عدم التغيير (NOC) فيما يتعلق بالنطاق GHz 33,4-31,8 لأن التقاسم مع الخدمات الأخرى ليس ممكناً (الخيار الوحيد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر).

NOC AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A5/2#49937

GHz 47,5-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 47,2-47 **هواة**  **هواة ساتلية** | | |

الأسباب: تؤيد إدارات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي عدم التغيير (NOC) فيما يتعلق بالنطاق GHz 47,2-47 لأنه يجب حماية الاستخدام المستقبلي لهذا النطاق فيما يتعلق بخدمتي الهواة والهواة الساتلية.

NOC AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A5/3#49946

GHz 81-66

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 74-71 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة**  **متنقلة ساتلية** (فضاء-أرض) | | |
| 76-74 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة**  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  أبحاث فضائية (فضاء-أرض)  561.5 | | |

الأسباب: تؤيد إدارات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي عدم التغيير (NOC) فيما يتعلق بالنطاق GHz 76-71 لأن هذا النطاق يُستخدم إلى حدٍ كبير للوصلات الوسيطة لدعم الاتصالات المتنقلة الدولية-2020. وأيضاً، توجد مشاكل فيما يتعلق بالتوافق مع رادارات المركبات في النطاق GHz 81-76 المجاور.

NOC AGL/BOT/SWZ/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/TZA/ZMB/ZWE/89A13A5/4#49948

GHz 86-81

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 84-81 **ثابتة** 338A.5  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء)  **متنقلة**  **متنقلة ساتلية** (أرض-فضاء)  **فلك راديوي**  أبحاث فضائية (فضاء-أرض)  149.5 561A.5 | | |
| 86-84 **ثابتة** 338A.5  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 561B.5  **متنقلة**  **فلك راديوي**  149.5 | | |

الأسباب: تؤيد إدارات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي عدم التغيير (NOC) فيما يتعلق بالنطاق GHz 86-81 لأن هذا النطاق يستخدم إلى حدٍ كبير للوصلات الوسيطة لدعم الاتصالات المتنقلة الدولية-2020. وأيضاً، توجد مشاكل فيما يتعلق بالتوافق مع رادارات المركبات في النطاق GHz 81-76 المجاور.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_