|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 9к Документу 44-R** |
|  | **13 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Государства – члены Межамериканской комиссии по электросвязи (СИТЕЛ) |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 1.9 повестки дня |

1.9 в соответствии с Резолюцией **429 (ВКР-19)**, рассмотреть Приложение **27** к Регламенту радиосвязи и изучить возможность принятия соответствующих регламентарных мер и обновлений на основе исследований МСЭ-R в целях использования цифровых технологий в коммерческой авиации для применений, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни, в существующих полосах ВЧ, распределенных воздушной подвижной службе (R), и обеспечения сосуществования действующих ВЧ-систем наряду с модернизированными ВЧ-системами;

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-19)[[1]](#footnote-1)\*

План выделения частот для воздушной подвижной (R) службы
и связанная с ним информация

ЧАСТЬ I – Общие положения

Раздел II – Технические и эксплуатационные принципы,
использованные при разработке Плана выделения частот
для воздушной подвижной (R) службы

**А – Характеристики и использование каналов**

#  2 Частотные выделения

ADD IAP/44A9/1#1633

27/18A Отдельные смежные или несмежные каналы, удовлетворяющие положениям Плана3, представленного в этом Приложении, могут быть объединены для целей обеспечения широкополосной связи без изменения Плана отдельных каналов.

ADD IAP/44A9/2#1634

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 27/18A.1 Перечень несущих (эталонных) частот, выделяемых в полосах частот, распределенных исключительно воздушной подвижной (R) службе на основе частотного разноса, указанного в п. **27**/11, представлен в следующей таблице2.

**С – Классы и мощность излучения**

#  1 Классы излучения

MOD IAP/44A9/3#1635

**27**/57 1.1 Телефония – амплитудная модуляция:

 – двухполосное излучение А3Е[[2]](#footnote-2)\*

 – однополосное излучение с полной несущей Н3Е\*

 – однополосное излучение с подавленной несущей J3E, J2E, J7E, J9E

MOD IAP/44A9/4#1636

 1.2 Телеграфия и передача данных

MOD IAP/44A9/5#1637

**27**/58 1.2.1 Амплитудная модуляция

 – телеграфия без использования модулирующих звуковых частот
(посредством манипуляции) А1А, А1В[[3]](#footnote-3)\*\*

 – телеграфия посредством манипуляции амплитудно-
модулированных звуковых частот или звуковых частот или
посредством манипуляции модулированных излучений и
включая избирательный вызов, однополосное излучение
с полной несущей Н2В

 – многоканальная тональная частотная телеграфия, однополосное
излучение с подавленной несущей J7A

 – телеграфия или передача данных с использованием любой другой односторонней модуляции с подавленной несущей, при условии что эталонная частота рассматриваемой передачи соответствует перечню несущих (эталонных) частот (п. **27**/18) и ширина занимаемой полосы не превышает верхнюю границу излучений J3E (п. **27**/12), т. е. 2800 Гц для каждого отдельного канала J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D

#  2 Мощность

MOD IAP/44A9/6#1638

27/60 2.1 Если в Части II настоящего Приложения не указано иначе, то пиковая мощность огибающей, подводимая к фидеру антенны, не должна превышать максимальных величин, приведенных ниже в таблице; соответствующая пиковая эффективно излучаемая мощность считается равной 2/3 от указанных величин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | Станции | Максимальная пиковая мощность огибающей |
| H2B, J3E, J7A, J2E, J7E, J9E, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D, A3E\*, H3E\*(100% модуляция) | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 6 кВт400 Вт |
| Другие излучения, такие как А1А, А1В, F1B | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 1,5 кВт100 Вт |
| \* Излучения А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц. |

SUP IAP/44A9/7#1639

РезолюциЯ 429 (ВКР-19)

Рассмотрение регламентарных положений для обновления Приложения 27 к Регламенту радиосвязи с целью обеспечения модернизации
систем воздушной ВЧ-связи

**Основания**: Резолюцию **429 (ВКР-19)** предлагается исключить, так как исследования были завершены и вопросы были решены.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* *Примечание Секретариата*. – В настоящее издание Приложения **27** включены редакционные поправки к Приложению **27** Возд.2, принятые ВАРК Возд.2.

Ссылки в Приложении **27** в настоящее время соответствуют новой схеме нумерации Регламента радиосвязи. Кроме того, в тексте Приложения **27** содержатся обновленные определения зон авиалиний, соответствующие новой географической ситуации, которая отражает политические изменения с 1979 года. В этом документе приведены также обновленные ссылки на классы излучения в соответствии со Статьей **2**.     (ВКР-03) [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Излучение А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* Разрешено использование излучений А1А, А1В и F1B, при условии что они не создают вредных помех излучениям классов Н2В, J3E, J2E, J7E, J9E, J7A, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B и J9D. Кроме того, излучения А1А, А1В и F1B должны выполнять условия пп. **27**/70–**27**/74, и должны приниматься меры к тому, чтобы эти излучения располагались в центре или вблизи центра канала. Однако для однополосных передатчиков, несущая которых подавляется в соответствии с п. **27**/69, разрешена модуляция звуковой частотой. [↑](#footnote-ref-3)