|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 9к Документу 65-R** |
|  | **29 сентября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Общие предложения европейских стран |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 1.9 повестки дня |

1.9 в соответствии с Резолюцией **429 (ВКР-19)**, рассмотреть Приложение **27** к Регламенту радиосвязи и изучить возможность принятия соответствующих регламентарных мер и обновлений на основе исследований МСЭ-R в целях использования цифровых технологий в коммерческой авиации для применений, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни, в существующих полосах ВЧ, распределенных воздушной подвижной службе (R), и обеспечения сосуществования действующих ВЧ-систем наряду с модернизированными ВЧ-системами;

Введение

Настоящий пункт повестки дня позволяет включить в Приложение **27** к РР соответствующую часть существующего текста Правил процедуры и внести другие изменения в Приложение **27** в отношении использования широкополосных цифровых излучений. Для принятия решения в соответствии с этим предложением потребуются надлежащие действия применительно к Правилам процедуры, относящимся к Приложению **27** кРР. Также предлагается исключить Резолюцию **429 (ВКР-19)**.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-19)[[1]](#footnote-1)\*

План выделения частот для воздушной подвижной (R) службы
и связанная с ним информация

ЧАСТЬ I – Общие положения

Раздел II – Технические и эксплуатационные принципы,
использованные при разработке Плана выделения частот
для воздушной подвижной (R) службы

**А – Характеристики и использование каналов**

#  2 Частотные выделения

ADD EUR/65A9/1#1633

27/18A Отдельные смежные или несмежные каналы, удовлетворяющие положениям Плана3, представленного в этом Приложении, могут быть объединены для целей обеспечения широкополосной связи.

ADD EUR/65A9/2#1634

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 27/18A.1 В частности, это положения, относящиеся к защите (Раздел II B Части I), пределам мощности (пп. **27**/60 и **27**/61), классу излучений (п. **27**/58), внеполосной спектральной маске (п. **27**/74), присвоенной частоте (п. **27**/75) и разносу каналов (п. **27**/11).

**Основания**: Для использования широкополосной передачи и выражения в явной форме возможности объединения отдельных каналов 3 кГц, согласно определению в Приложении **27**.

**С – Классы и мощность излучения**

#  1 Классы излучения

MOD EUR/65A9/3#1635

27/57 1.1 Телефония – амплитудная модуляция:

 – двухполосное излучение А3Е[[2]](#footnote-2)\*

 – однополосное излучение с полной несущей Н3Е\*

 – однополосное излучение с подавленной несущей J3E, J2E, J7E, J9E

**Основания**: Для согласования с действующими Правилами процедуры.

MOD EUR/65A9/4#1636

 1.2 Телеграфия и передача данных

MOD EUR/65A9/5#1637

27/58 1.2.1 Амплитудная модуляция

 – телеграфия без использования модулирующих звуковых частот
(посредством манипуляции) А1А, А1В[[3]](#footnote-3)\*\*

 – телеграфия посредством манипуляции амплитудно-
модулированных звуковых частот или звуковых частот или
посредством манипуляции модулированных излучений и
включая избирательный вызов, однополосное излучение
с полной несущей Н2В

 – многоканальная тональная частотная телеграфия, однополосное
излучение с подавленной несущей J7A

 – телеграфия или передача данных с использованием любой другой односторонней модуляции с подавленной несущей, при условии что эталонная частота рассматриваемой передачи соответствует перечню несущих (эталонных) частот (п. **27**/18) и ширина занимаемой полосы не превышает верхнюю границу излучений J3E (п. **27**/12), т. е. 2800 Гц для каждого отдельного канала J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D

**Основания**: Исправление, заменяющее ошибочно указанный класс J7B на J7A, и согласования с Правилами процедуры в последнем разделе.

#  2 Мощность

MOD EUR/65A9/6#1638

27/60 2.1 Если в Части II настоящего Приложения не указано иначе, то пиковая мощность огибающей, подводимая к фидеру антенны, не должна превышать максимальных величин, приведенных ниже в таблице; соответствующая пиковая эффективно излучаемая мощность считается равной 2/3 от указанных величин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | Станции | Максимальная пиковая мощность огибающей |
| H2B, J3E, J7A, J2E, J7E, J9E, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D, A3E\*, H3E\* | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 6 кВт400 Вт(100% модуляция)\*\* |
| Другие излучения, такие как А1А, А1В, F1B | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 1,5 кВт100 Вт |
| \* Излучения А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц.\*\* "100% модуляции" означает, что при измерении или вычислении следует корректировать глубину модуляции для получения максимальной пиковой мощности огибающей. |

Примечание. − Выражение "(100% модуляция)" может потребовать дополнительного уточнения.

**Основания**: Для согласования с Правилами процедуры и уточнения того, как учитывать 100% модуляцию.

SUP EUR/65A9/7#1639

РезолюциЯ 429 (ВКР-19)

Рассмотрение регламентарных положений для обновления Приложения 27 к Регламенту радиосвязи с целью обеспечения модернизации
систем воздушной ВЧ-связи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* *Примечание Секретариата*. – В настоящее издание Приложения **27** включены редакционные поправки к Приложению **27** Возд.2, принятые ВАРК Возд.2.

Ссылки в Приложении **27** в настоящее время соответствуют новой схеме нумерации Регламента радиосвязи. Кроме того, в тексте Приложения **27** содержатся обновленные определения зон авиалиний, соответствующие новой географической ситуации, которая отражает политические изменения с 1979 года. В этом документе приведены также обновленные ссылки на классы излучения в соответствии со Статьей **2**.     (ВКР-03) [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Излучение А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* Разрешено использование излучений А1А, А1В и F1B, при условии что они не создают вредных помех излучениям классов Н2В, J3E, J2E, J7E, J9E, J7A, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B и J9D. Кроме того, излучения А1А, А1В и F1B должны выполнять условия пп. **27**/70–**27**/74, и должны приниматься меры к тому, чтобы эти излучения располагались в центре или вблизи центра канала. Однако для однополосных передатчиков, несущая которых подавляется в соответствии с п. **27**/69, разрешена модуляция звуковой частотой. [↑](#footnote-ref-3)