|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| الجلسة العامة | | **الإضافة 17 للوثيقة 85-A** | |
|  | | **22 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالروسية** | |
|  | | | |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 17.1 | | | |

17.1 تحديد وتنفيذ التدابير التنظيمية المناسبة، استناداً إلى الدراسات التي يُجريها قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار **773 (WRC-19)، لتوفير وصلات فيما بين السواتل في نطاقات تردد محددة، أو أجزاء منها، بإضافة توزيع لخدمة ما بين السواتل عند الاقتضاء؛**

مقدمة

ترى إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات أن استعمال الوصلات بين السواتل في نطاقات التردد ‎GHz 12,7-11,7‏، و‎GHz 18,6-18,1 ‏و‎GHz 20,2-18,8 ‏و‎GHz 30-27,5‏، كما هو متصور حالياً، لا يتوافق مع تعريف الخدمة الثابتة الساتلية ويفرض قيوداً إضافية على استعمال الأنظمة/الشبكات الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك داخل الأراضي الوطنية.‎

وتؤيد إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات عدم إدخال تغييرات على لوائح الراديو للاتحاد فيما يتعلق بنطاق التردد ‎GHz 12,7-11,7.

وترى إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات أن شروط استعمال الوصلات بين الساتلية في نطاقات التردد المذكورة أعلاه يجب أن تضمن الحماية للخدمات الأولية القائمة التي لديها توزيعات في نفس نطاقات التردد أو في نطاقات التردد المجاورة، بما في ذلك الخدمات المنفعلة، ويجب ألا تفرض قيوداً إضافية على استعمال الأنظمة القائمة أو المستقبلية لهذه الخدمات.‎

وتؤيد إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات الشروط التقنية والتشغيلية وكذلك الأحكام التنظيمية، بما في ذلك توزيعات جديدة للخدمة ما بين السواتل (‎ISS)، ‏لتشغيل الوصلات بين السواتل في نطاقات التردد ‎GHz 18,6-18,1 و‎GHz 20,2-18,8 ‏و‎GHz 30-27,5 ‏أو أجزاء منها، مع مراعاة نتائج الدراسات، بما في ذلك مفهوم التشغيل الذي يفي بالمتطلبات المذكورة أعلاه.‎

‏وتنظر إدارات الكومنولث الإقليمي في تأييد الأسلوب A في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر، وكذلك الأسلوب ‎B ‏إذا استُوفيت الشروط التالية:‎

⦁ ‏لا يمكن استعمال الوصلات بين السواتل إلا في إطار التوزيع الجديد للخدمة ما بين السواتل؛

⦁ لا يمكن استعمال الوصلات بين السواتل إلا بشرط وجود تنسيق إلزامي في إطار التوزيع الجديد للخدمة ما بين السواتل، وفقاً للرقم **‎11A.9** ‏من لوائح الراديو؛‎

⦁ ‏يجب ألا يطالب استعمال الوصلات بين السواتل في إطار التوزيع الجديد للخدمة ما بين السواتل بالحماية أو أن يسبب تداخلاً غير مقبول لأنظمة الخدمة الثابتة الساتلية؛

⦁ ‏يجب أن تتاح للإدارات الفرصة لاستبعاد أراضيها من منطقة الخدمة لأي نظام يستعمل وصلات بين السواتل في إطار التوزيع الجديد للخدمة ما بين السواتل؛

⦁ ‏تحديد أدوار وآليات مركز التحكم في الشبكة ومراقبتها (‎NCMC) ‏فيما يتعلق بالوصلات بين السواتل؛

⦁ ‏لا يسمح باستعمال الوصلات بين السواتل في إطار التوزيع الجديد للخدمة ما بين السواتل إلا في سياق مفهوم التشغيل "ضمن المخروط".

المقترح

NOC RCC/85A17/1

المــواد

NOC RCC/85A17/2

التذييـلات

SUP RCC/85A17/3

القرار 773 (WRC-19)

دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالوصلات بين السواتل في نطاقات التردد GHz 12,7‑11,7 وGHz 18,6‑18,1 وGHz 20,2‑18,8 وGHz 30‑27,5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ