|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| SESIÓN PLENARIA | | **Addéndum 4 al Documento 85(Add.22)-S** | |
|  | | **22 de octubre de 2023** | |
|  | | **Original: ruso** | |
|  | | | |
| Propuestas Comunes de la Comunidad Regional de Comunicaciones | | | |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA | | | |
|  | | | |
| Punto 7(D1) del orden del día | | | |

7 considerar posibles modificaciones para responder a lo dispuesto en la Resolución 86 (Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la Resolución **86 (Rev.CMR-07),** para facilitar el usoracional, eficiente y económico de las radiofrecuencias y órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios;

7(D1) Tema D1 – Modificaciones del Apéndice 1 al Anexo 4 del Apéndice **30B** del RR

Las Administraciones de la CRC apoyan la armonización del valor del arco de coordinación establecido en el Apéndice 1 al Anexo 4 al Apéndice 30В del RR con el que figura en la decisión de la CMR-19 y la Regla de Procedimiento aprobada.

APÉNDICE 30B (Rev.CMR‑19)

Disposiciones y Plan asociado para el servicio fijo por satélite en  
las bandas de frecuencias 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz,  
10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz y 12,75-13,25 GHz

ANEXO 4     (REV.CMR‑19)

Criterios para determinar si se considera afectada una adjudicación o una asignación[[1]](#footnote-1)15*bis*

APÉNDICE 1 AL ANEXO 4     (REV.CMR-07)

Método para determinar el valor global de la relación portadora/interferencia  
de una sola fuente y de la relación portadora/interferencia combinada   
promediada en la anchura de banda necesaria  
de la portadora modulada

MOD RCC/85A22A4/1

# 2 *C*/*I* combinada

La (*C*/*I)com* combinada en el punto de prueba del enlace descendente viene dada por:

                dB

*j* = 1, 2, 3 . . . *n*,

donde:

(*C*/*I*)*tj*: es la relación portadora/ruido global debido a la interferencia causada por la *i*‑ésima adjudicación o asignación calculada mediante el método para la (*C*/*I*)*t* global de una sola fuente, que figura en el § 1 del Apéndice 1 al presente Anexo; y

*n*: es el número total de asignaciones o adjudicaciones interferentes para las que la separación orbital con el satélite deseado es inferior o igual a 7° en el caso de la banda 6/4 GHz e inferior o igual a 6° en el caso de la banda 13/10-11 GHz.

**Motivos:** Garantizar la coherencia con los valores de la separación orbital que figuran en los §§ 1.1 y 1.2 del Anexo 4 al Apéndice **30В** **(Rev.CMR-19)** del RR e incorporar la Regla de Procedimiento relativa a la Sección 2 del Apéndice 1 al Anexo 4 al Apéndice **30В (Rev.CMR‑19)**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 15*bis* Para las asignaciones inscritas en la Lista y puestas en servicio antes del 23 de noviembre de 2019, el criterio del § 2.2 del presente Anexo no es aplicable.     (CMR-19) [↑](#footnote-ref-1)