|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| **الجلسة العامة** | **الإضافة 3للوثيقة 87(Add.22)-A** |
|  | **23 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| ‎‎‎‎‎‎ بند جدول الأعمال 7(C) |

7 النظر في أي تغييرات قد يلزم إجراؤها، تطبيقاً للقرار 86 (المراجَع في مراكش، (2002 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ والتسجيل لتخصيصات التردد للشبكات الساتلية"، وفقاً للقرار **86 (Rev.WRC‑07)،** تيسيراً للاستخدام الرشيد والفعّال والاقتصادي للترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة للأرض؛

7(C) الموضوع C – حماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في النطاقات GHz 8/7 وGHz 30/20 من إرسالات الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في نطاقات التردد ذاتها وفي نفس الاتجاهات.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD AFCP/87A22A3/1#1998

MHz 8 500-7 250

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 300-7 250 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** 461.5 MOD |
| 7 375-7 300 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 461.5 MOD |
| ... |
| 8 025-7 900 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (أرض-فضاء) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 461.5 MOD |

MOD AFCP/87A22A3/2#2004

461.5*توزيع إضافي*:  يوزع نطاقا التردد MHz 7 375-7 250 (فضاء-أرض) وMHz 8 025-7 900 (أرض-فضاء) أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم **21.9**. ومع ذلك، لا ينطبق الرقم **21.9** على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة المتنقلة الساتلية فيما يتعلق بالأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) التي يتلقى المكتب بشأنها معلومات التنسيق أو التبليغ الكاملة، حسب الاقتضاء  *اعتباراً من [16 ديسمبر 2023 أو بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر WRC-23]*. ويجب ألا تتسبب الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، التي يتلقى المكتب بشأنها معلومات تنسيق أو تبليغ كاملة، حسب الاقتضاء *اعتباراً من [16 ديسمبر 2023* *أو اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر WRC-23]*، في حدوث تداخل غير مقبول وألا تطالب بالحماية من الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة وفقاً لهذه اللوائح. ولا ينطبق الرقم **43A.5** من لوائح الراديو.(WRC-23)

MOD AFCP/87A22A3/3#2005

MHz 8 500-7 250

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 7 450-7 375 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) 461AA.5 461AB.5 A7(C)3.5 ADD |
| 7 550-7 450 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) 461AA.5 461AB.5 461A.5 A7(C)3.5 ADD |
| 7 750-7 550 **ثابتة** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران **متنقلة بحرية ساتلية** (فضاء-أرض) 461AA.5 461AB.5 A7(C)3.5 ADD |

ADD AFCP/87A22A3/4#2006

A7(C)3.5 في نطاق التردد MHz 7 750-7 375، يجب ألا تسبب الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية، التي يتلقى المكتب بشأنها معلومات تبليغ كاملة *اعتباراً من [16 ديسمبر 2023 أو اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر WRC-23]،* في حدوث تداخل غير مقبول وألا تطالب بالحماية من الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة وفقاً لهذه اللوائح. ولا ينطبق الرقم **43A.5** من لوائح الراديو.(WRC-23)

MOD AFCP/87A22A3/5#2007

GHz 22-18,4

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 21,2-20,2 **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة-ساتلية** (فضاء-أرض) ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض-فضاء) 524.5 B7(C)3.5 ADD |

MOD AFCP/87A22A3/6#2008

GHz 34,2-29,9

| التوزيع على الخدمات |
| --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| **31-30** **ثابتة-ساتلية** (فضاء-أرض)..338A.5 **متنقلة-ساتلية** (فضاء-أرض) ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض-فضاء) 542.5 B7(C)3.5 ADD |

ADD AFCP/87A22A3/7#2009

B7(C)3.5 في نطاقي التردد GHz 21,2-20,2 وGHz 31-30، يجب ألا تسبب الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية، التي يتلقى المكتب بشأنها معلومات تبليغ كاملة *[اعتباراً من 16 ديسمبر 2023 أو اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر WRC-23]*، في حدوث تداخل غير مقبول وألا تطالب بالحماية من الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة وفقاً لهذه اللوائح. ولا ينطبق الرقم **43A.5** من لوائح الراديو.(WRC-23)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ