|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **世界无线电通信大会（WRC-23） 2023年11月20日-12月15日，迪拜** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **全体会议** | | **文件 87 (Add.22)(Add.3)-C** | |
|  | | **2023年10月23日** | |
|  | | **原文：英文** | |
|  | | | |
| 非洲共同提案 | | | |
| 有关大会工作的提案 | | | |
|  | | | |
| 议项7(C) | | | |

7 根据第**86**号决议**（WRC-07，修订版）**，考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；

7(C) 议题C – 针对在相同频段和相同方向上运行的非对地静止卫星系统的发射，向在7/8 GHz和20/30 GHz频段工作的卫星移动业务中的对地静止卫星网络提供保护。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表  
（见第2.1款）

MOD AFCP/87A22A3/1#1998

7 250-8 500 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 7 250-7 300 **固定**  **卫星固定**（空对地）  **移动**  MOD 5.461 | | |
| 7 300-7 375 **固定**  **卫星固定**（空对地）  **移动**（航空移动除外）  MOD 5.461 | | |
| **...** | | |
| 7 900-8 025 **固定**  **卫星固定**（地对空）  **移动**（航空移动除外）  MOD 5.461 | | |

MOD AFCP/87A22A3/2#2004

5.461 附加划分：7 250-7 375 MHz（空对地）和7 900-8 025 MHz（地对空）频段亦划分给作为主要业务的卫星移动业务，但须按照第**9.21**款达成协议。然而，相对于无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23《最后文件》生效之日]起酌情收到完整协调或通知信息的非对地静止卫星系统，第**9.21**款不适用于移动卫星业务中的对地静止卫星网络。无线电通信局自[在2023年12月16日或从WRC-23的《最后文件》生效之日]起才酌情收到完整协调或通知信息的非对地静止卫星系统，不得对按照本《规则》操作的卫星移动业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得要求其给予保护。《无线电规则》第**5.43A**款不适用。（WRC-23）

MOD AFCP/87A22A3/3#2005

7 250-8 500 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 7 375-7 450 **固定**  **卫星固定**（空对地）  **移动**（航空移动除外）  **卫星水上移动**（空对地）5.461AA 5.461AB  ADD 5.A7(C)3 | | |
| 7 450-7 550 **固定**  **卫星固定**（空对地）  **卫星气象**（空对地）  **移动**（航空移动除外）  **卫星水上移动**（空对地）5.461AA 5.461AB  5.461A ADD 5.A7(C)3 | | |
| 7 550-7 750 **固定**  **卫星固定**（空对地）  **移动**（航空移动除外）  **卫星水上移动**（空对地）5.461AA 5.461AB  ADD 5.A7(C)3 | | |

ADD AFCP/87A22A3/4#2006

5.A7(C)3 在7 375-7 750 MHz频段中，无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23的《最后文件》生效之日]起才收到完整通知信息的卫星固定业务的非对地静止卫星系统，不得对按照本《规则》操作的水上卫星移动业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得要求其给予保护。第**5.43A**款不适用。（WRC-23）

MOD AFCP/87A22A3/5#2007

18.4-22 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 20.2-21.2 **卫星固定**（空对地）  **卫星移动**（空对地）  卫星标准频率和时间信号（空对地）  5.524 ADD 5.B7(C)3 | | |

MOD AFCP/87A22A3/6#2008

29.9-34.2 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分给以下业务 | | |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 30-31 **卫星固定**（地对空） 5.338A  **卫星移动**（地对空）  卫星标准频率和时间信号（空对地）  5.542 ADD 5.B7(C)3 | | |

ADD AFCP/87A22A3/7#2009

5.B7(C)3 在20.2-21.2 GHz和30-31 GHz频段中，无线电通信局自[2023年12月16日或WRC-23的《最后文件》生效之日]起才收到完整通知信息的非对地静止卫星系统，不得对按照本《规则》操作的卫星移动业务的对地静止卫星网络造成不可接受的干扰，亦不得要求其给予保护。第**5.43A**款不适用。（WRC-23）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_