|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **世界无线电通信大会（WRC-23）2023年11月20日-12月15日，迪拜** |  |
|  |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 90-C** |
|  | **2023年10月24日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 哈萨克斯坦（共和国） |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项8 |

8 虑及第**26**号决议**（WRC-19，修订版）**，审议主管部门有关删除其国家脚注或将其国名从脚注中删除的请求（如果不再需要），并就这些请求采取适当行动；

引言

根据第**26**号决议**（WRC-19，修订版）**，哈萨克斯坦主管部门审查了频率划分表的脚注，提议将哈萨克斯坦国名从《无线电规则》脚注**5.56、5.58、5.155、5.155A、5.349**和**5.387**中删除。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD KAZ/90/1

5.56 业务划分在14-19.95 kHz和20.05-70 kHz频段且在1区亦划分在72-84 kHz和86-90 kHz频段的电台，可以发射标准频率和时间信号。此类电台须得到保护，免受有害干扰。在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，25 kHz和50 kHz频率将在同样条件下用于此用途。（WRC-23）

**理由：** 哈萨克斯坦不使用25 kHz和50 kHz频率发射标准频率和时间信号。因此，本脚注中无需再提及哈萨克斯坦。

MOD KAZ/90/2

5.58 附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦67-70 kHz频段亦划分给作为主要业务的无线电导航业务。（WRC-23）

**理由：** 哈萨克斯坦的无线电导航业务不使用67-70 kHz频段。因此，哈萨克斯坦不再需要该附加划分。

MOD KAZ/90/3

5.155 附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，21 850-21 870 kHz频段亦划分给作为主要业务的航空移动（R）业务。（WRC-23）

**理由：** 哈萨克斯坦的航空移动（R）业务不使用21 850-21 870 kHz频段。因此，哈萨克斯坦不再需要该附加划分。

MOD KAZ/90/4

5.155A 在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，固定业务对21 850-21 870 kHz频段的使用限于提供与航空器飞行安全有关的业务。（WRC-23）

**理由：** 本脚注中无需再提及哈萨克斯坦。

MOD KAZ/90/5

5.349 不同业务种类：在沙特阿拉伯、阿塞拜疆、巴林、喀麦隆、埃及、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、科威特、黎巴嫩、北马其顿、摩洛哥、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦以及也门，1 525-1 530 MHz频段划分给作为主要业务的除航空移动业务以外的移动业务（见第**5.33**款）。（WRC-23）

**理由：** 本脚注中无需再提及哈萨克斯坦。

MOD KAZ/90/6

5.387 附加划分：在白俄罗斯、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，1 770-1 790 MHz频段亦划分给作为主要业务的卫星气象业务，但须按照第**9.21**款达成协议。（WRC-23）

**理由：** 哈萨克斯坦的卫星气象业务不使用1 770-1 790 MHz频段。因此，哈萨克斯坦不再需要该附加划分。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_